№   1        17 января 2014  г. 
                                                          «Бесплатно»

СЕЛЬСКИЕ  ВЕДОМОСТИ

Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления, Администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.                                             

 Издание официальных документов.
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с.  Пестровка
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	КОМИТЕТ ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

JJJJJJJJJJОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

	от
	10.01.2014 г.
	№
	324-93/1

	с. Пестровка


Об отмене решения комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 17.12.2013 года № 321-91/1 «Об избрании членов участковой избирательной комиссии в резерв для проведения выборов»

На основании постановления Избирательной комиссии Пензенской области от 12.11.2010 года № 86/503 «О возложении на территориальную избирательную  комиссию Камешкирского района полномочий избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований Камешкирского района»

РЕШИЛ:

1. Решение комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 17.12.2013 года № 321-91/1 «Об избрании членов участковой избирательной комиссии в резерв для проведения выборов» - отменить.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области Чемоданкину О.А.

Глава муниципального образования

Пестровский сельсовет                                          Чемоданкина О.А.
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	КОМИТЕТ ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

JJJJJJJJJJОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

	от
	10.01.2014 г.
	№
	325-93/1

	с. Пестровка


О признании утратившим силу.
     В целях приведения муниципальных правовых актов Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в соответствие с федеральным законодательством, в связи с несоответствием с Гражданским Кодексом Российской Федерации и с Федеральным Законом от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста прокуратуры Камешкирского района Пензенской области от 20.11.2013 №07-13-2013, на основании ст. 20 Устава Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, Комитет местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

РЕШИЛ:

        1.Решение Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 14.12.2005 года  № 33-16/4   «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Пестровский сельсовет» - признать утратившим силу.

2. Решение Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 10.10.2013 года  № 288-84/1 «О внесении изменений в решение Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 15.08.2012г. № 166-53/1 «О внесении изменений в решение комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета № 33-16/4 от 14 декабря 2005 года «Об утверждении Положения  «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области» - признать утратившим силу.     

 3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

       4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

       5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Чемоданкину О.А.

Глава Пестровского сельсовета                                                    Чемоданкина О.А.
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	КОМИТЕТ ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

JJJJJJJJJJОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

	от
	10.01.2014г
	№
	326-93/1

	с. Пестровка


О муниципальном дорожном фонде Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

  В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Пензенской области от 30.12.2011 № 986-пП «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области», статьей 20 Устава Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области,

Комитет местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области решило:
1.Создать муниципальный дорожный фонд Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.

2.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.

3.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Пестровского сельсовета  Камешкирского района Пензенской области Чемоданкину О.А.

Глава Пестровского сельсовета 

Камешкирского  района                                                    Чемоданкина О.А.

Утвержден

Решением Комитет

 местного самоуправления

Пестровского сельсовета

 Камешкирского  района 

 Пензенской области

от 10.01.2014г. № 326-93/1 

Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

          Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Пензенской области  от 30.12.2011 № 986-пП «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области», Уставом Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области в целях определения порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского  района  Пензенской области.

        1.Общие положения.

       1.1.Муниципальный дорожный фонд Пестровского сельсовета Камешкирского  района  Пензенской области (далее - муниципальный дорожный фонд) – часть средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского  района  Пензенской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.

2.Условия формирования муниципального дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области (далее - дорожный фонд) устанавливается решением Комитета местного самоуправления Камешкирского  района Пензенской области  о бюджете Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области;

поступлений из бюджета Пензенской области в виде субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе на формирование дорожного фонда;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований;

        денежных средств, поступающих в бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;

         денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

        2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.

3. Условия использования муниципального дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.
 За счет бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется финансовое обеспечение следующих направлений дорожной деятельности:

3.1.Содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

3.2.Ремонт действующей сети автомобильных дорог местного значения   в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

3.3. Капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог местного значения  в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

3.4. Реконструкция действующей сети автомобильных дорог местного значения  в границах муниципального района; 

3.5. Строительство автомобильных дорог местного значения  в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, оформление земельных участков и подготовку территории строительства, работы по технической инвентаризации автомобильных дорог);

3.6. Оплата налога на имущество Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  в части автомобильных дорог местного значения в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и объектов, необходимых для содержания этих дорог;

3.7. Изыскательские, проектные, сметные, экспертные, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и внедренческие работы в сфере дорожного хозяйства;

3.8. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области; 

3.9. Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из регионального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения  в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда;

3.10. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области для софинансирования:

а) проектирования и строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов поселения с твердым покрытием, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов;

б) капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда;

 в) капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов поселения в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда.

3.11. Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения  в границах Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

4. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и распределение по направлениям их использования осуществляется в соответствии с постановлением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области от 15.10.2013 года № 46 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области».

5. Мероприятия по направлениям, финансируемым за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, осуществляются в рамках расходов бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского  района  Пензенской области на реализацию  муниципальных программ Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и непрограммных мероприятий.

6. Утверждение распределения бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и плановый период осуществляется межведомственной комиссией при администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области под председательством главы администрации  Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области, состав которой утверждается распоряжением администрации Пестровского сельсовета Камешкирского  района Пензенской области.

7. Контроль за целевым использованием средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством
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	КОМИТЕТ ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА

	ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

JJJJJJJJJJОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

	от
	10.01.2014г
	№
	327-93/1

	с. Пестровка


О внесении изменений в   Положение о бюджетном процессе

в Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 23.07.2013 №252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации», на основании протеста прокуратуры Камешкирского района Пензенской области от 19.12.2013года №070-14-2013, ст.20 Устава Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, Комитет местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области

РЕШИЛ:

1. Внести  в  Положение о бюджетном процессе в  Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области, утвержденное  решением Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.06.2011года № 33-9/1- далее Положение, следующие изменения:

1.1. Статью 11 Положения изложить в следующей редакции: «Контрольно-счетный орган - ревизионная комиссия Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением бюджета Пестровского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

ревизионная комиссия Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области вправе проводить проверки местных бюджетов- получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.»;

1.2. Дополнить Положение статьей 16 следующего содержания

«Статья 16.  Муниципальный дорожный фонд Пестровского сельсовета  Камешкирского района  Пензенской области. 

1. Муниципальный дорожный фонд Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее – дорожный фонд)- часть средств бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее - дорожный фонд) утверждается решением Комитета местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  о бюджете Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации подлежащих зачислению в бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

поступлений из бюджета Пензенской области в виде субсидий на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе на формирование дорожного фонда;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований;

        денежных средств, поступающих в бюджет Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров;

         денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается Комитетом местного самоуправления Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

3.Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.             

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Сельские ведомости». 

 4.  Контроль за исполнением настоящего решения  возложить  на главу Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области Чемоданкину О.А.

Глава 

Пестровского сельсовета
                                     О.А.Чемоданкина
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	АДМИНИСТРАЦИЯ

	ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	              9.01.2014г.
	№
	1 

	с.Пестровка


   Об утверждении Паспорта безопасности  территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области 

     В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (подпункт 2, пункт 8, раздел III)   , утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868 "Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны , чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882), и решением совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации "О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений" (протокол от 13 ноября 2003 г. N 4),руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом Пестровского сельсовета,  

Администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области    

                                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить  Паспорт безопасности  территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области, согласно 

     Приложению 1.

  2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сельские ведомости»

  3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

  4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу

     администрации Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской 

     области  В.К.Моисеева
Глава администрации 

Пестровского сельсовета                                                           В.К.Моисеев

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Пестровского сельсовета 

Камешкирского района 

Пензенской области 
от   09.01.2014 г. № 1
                                            "УТВЕРЖДАЮ"

 Глава администрации 

Пестровского сельсовета 

                                                                                                               ________________Моисеев В.К.
                                                                                                                           "09" января 2014г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального образования Пестровксий сельсовет

Камешкирского района Пензенской области

Начальник Главного                                                           Председатель Комиссии по

управления МЧС России по                                               чрезвычайным ситуациям  

Пензенской области                                                            муниципального образования 
                                                                                               Пестровский сельсовет

                                                                                               Камешкирского района 

                                                                                               Пензенской области 
_________________ С. М. Козлов                                      __________________В.К.Моисеев
"09" января 2014г.                                                                 "09" января 2014г.

М.П.                                                                                                                                      М.П.                            
                       с.Пестровка,2014г.

                                                                          I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	Общие сведения о территории
	
	

	1.
	Общая численность населения
	1423
	

	2.
	Площадь территории, км2
	30123,7
	

	3.
	Количество населенных пунктов, ед.,в том числе городов
	                   7
	

	4.
	Численность населения, всего тыс. чел.,в том числе городского
	1429
	

	5.
	Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I категории, единиц
	нет
	

	6.
	Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и I категории, тыс. чел./% от общей численности населения
	нет
	

	7.
	Плотность населения, чел./км2
	0,000047
	

	8.
	Количество потенциально опасных объектов, ед.
	нет
	

	9.
	Количество критически важных объектов, ед.
	1
	

	10.
	Степень износа производственного фонда, %
	58%
	

	11.
	Степень износа жилого фонда, %
	45%
	

	12.
	Количество больничных учреждений, ед., в том числе в сельской местности
	5
	

	13.
	Количество инфекционных стационаров, ед., в том числе в сельской местности
	-
	

	14.
	Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности
	-
	

	15.
	Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в том числе в сельской местности
	-
	

	16.
	Численность персонала всех медицинских специальностей, чел./10000 жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах
	5
	

	17.
	Численность среднего медицинского персонала, чел./10000 жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах
	5
	

	18.
	Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), ед.
	11
	

	19.
	Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе: 
	
	

	
	техногенного характера
	нет
	

	
	природного характера
	нет
	


	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	20.
	Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс. руб., в том числе: 
	
	

	
	техногенного характера
	нет
	

	
	природного характера
	нет
	

	21.
	Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, год-1
	10-2
	

	22.
	Показатель приемлемого риска для персонала и населения, год-1
	10-2
	

	Социально-демографическая характеристика территории
	
	

	23.
	Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе:
	
	

	
	городского
	-
	

	
	сельского
	70
	

	
	мужчин
	64
	

	
	женщин
	77
	

	24.
	Рождаемость, чел./год
	6
	

	25.
	Естественный прирост, чел./год
	-21
	

	26.
	Общая смертность населения, чел./год на 1000 жителей, в том числе по различным причинам:
	
	

	
	1) 
	14
	

	
	
	
	

	27.
	Количество погибших, чел., в том числе:
	3
	

	
	в транспортных авариях
	1
	

	
	при авариях на производстве
	-
	

	
	при пожарах
	2
	

	
	при чрезвычайных ситуациях природного характера
	-
	

	28.
	Численность трудоспособного населения, чел.
	714
	

	29.
	Численность занятых в общественном производстве,   чел./% от трудоспособного населения, в том числе:
	1,02
	

	
	в сфере производства 
	0,68
	

	
	в сфере обслуживания 
	0,34
	

	30.
	Общая численность пенсионеров, тыс. чел., в том числе:
	357
	

	
	по возрасту
	301
	

	
	инвалидов
	56
	

	31.
	Количество преступлений на 1000 чел., чел.
	
	

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	Характеристика природных условий территории
	
	

	32.
	Среднегодовые:
	Ю-В, Ю=46%
	

	
	направление ветра, румбы;
	С,С-З=20%
	

	
	скорость ветра, км/ч;
	8-9 км/ч
	

	
	относительная влажность, %
	56-60%
	

	33.
	Максимальные значения (по сезонам):
	Зима-65,весна-60
	

	
	скорость ветра, км/ч
	Лето-66,осень-68
	

	34.
	Количество атмосферных осадков, мм:
	520 мм
	

	
	среднегодовое;
	Лето-360-520 мм
	

	
	максимальное (по сезонам)
	Зима-310-650 мм
	

	33.
	Температура, 0С:
	23
	

	
	среднегодовая;
	Зима-23,весна-12
	

	
	максимальная (по сезонам)
	Лето-25,осень-9
	

	Транспортная освоенность территории
	
	

	34.
	Протяженность железнодорожных путей, всего, км, в том числе общего пользования, км/%
от общей протяженности, из них электрифицированных
	Нет
	

	35.
	Протяженность автомобильных дорог, всего, км, в том числе общего пользования, км/%
от общей протяженности, из них с твердым покрытием
	37,45/60%
	

	36.
	Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества
	Нет
	

	37.
	Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества
	нет
	

	38.
	Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Нет
	

	39.
	Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	Нет
	

	40.
	Количество автомобильных мостов по направлениям, единиц
	Нет
	

	41.
	Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
	Нет
	

	42.
	Протяженность водных путей, км
	34,378
	

	43.
	Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	нет
	

	44.
	Количество шлюзов и каналов, ед.
	нет
	

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	45.
	Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, единиц
	нет
	

	46.
	Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др.
	20,1123 км
	

	47.
	Протяженность линий электропередачи, км
	23
	


II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1.
	Ядерно и радиационно-опасные объекты (ЯРОО)
	-
	

	
	1.1.
	Количество ядерно и радиационно-опасных объектов, всего единиц, в том числе:
	-
	

	
	
	объекты ядерного оружейного комплекса;
	-
	

	
	
	объекты ядерного топливного цикла;
	-
	

	
	
	АЭС;
	-
	

	
	
	из них с реакторами типа РБМК;
	-
	

	
	
	научно-исследовательские и другие реакторы (стенды);
	-
	

	
	
	объекты ФГУП “Спецкомбинаты “Радон”
	-
	

	
	1.2.
	Общая мощность АЭС, тыс. кВт
	-
	

	
	1.3.
	Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки
	-
	

	
	1.4.
	Общая площадь санитарно-защитных зон ЯРОО, км
	-
	

	
	1.5.
	Количество населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, тыс. чел.:
	-
	

	
	опасного загрязнения
	-
	

	
	чрезвычайно опасного загрязнения
	-
	

	
	1.6.
	Количество происшествий (аварий) на радиационно-опасных объектах в год, шт.
(по годам за последние пять лет)
	-
	

	2.
	Химически опасные объекты
	-
	

	
	2.1.
	Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц
	-
	

	
	2.2.
	Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийных химически опасных веществ (АХОВ), тонн, в т.ч.:
	-
	

	
	
	хлора;
	-
	

	
	
	аммиака;
	-
	

	
	
	сернистого ангидрида и др.*
	-
	

	
	2.3.
	Средний объем транспортируемых АХОВ
	-
	

	
	2.4.
	Общая площадь зон возможного химического заражения, км2
	-
	

	
	2.5.
	Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	-
	


	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	3.
	Пожаро- и взрывоопасные объекты
	-
	

	
	3.1.
	Количество взрывоопасных объектов, ед.;
	-
	

	
	3.2.
	Количество пожароопасных объектов, ед.;
	-
	

	
	3.3.
	Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, тыс. т:
	-
	

	
	
	взрывоопасных веществ;
	-
	

	
	
	легковоспламеняющихся веществ
	-
	

	
	3.4.
	Количество аварий и пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах в год, шт.
(по годам за последние пять лет)
	-
	

	4.
	Биологически опасные объекты
	-
	

	
	4.1.
	Количество биологически опасных объектов, ед.;
	-
	

	
	4.2.
	Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт.
(по годам за последние пять лет)
	-
	

	5.
	Гидротехнические сооружения
	
	

	
	5.1.
	Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности);
	4
	

	
	5.2.
	Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, ед.;
	нет
	

	
	5.3.
	Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять лет)
	нет
	

	6.
	Возможные аварийные выбросы, т/год:
	-
	

	
	химически опасных веществ;
	-
	

	
	биологически опасных веществ;
	-
	

	
	физически опасных веществ
	-
	

	7.
	Количество мест размещения отходов, ед.:
	-
	

	
	мест захоронения промышленных и бытовых отходов;
	-
	

	
	мест хранения радиоактивных отходов;
	-
	

	
	могильников;
	2
	

	
	свалок (организованных и неорганизованных);
	1
	

	
	карьеров;
	5
	

	
	терриконов и др.
	-
	

	8.
	Количество отходов, тонн
	21 000 тонн
	


III. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ПРИРОДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/
при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды опасных
природных явлений
	Ин​тен​сив​ность при​род​ного яв​ле​ния
	Час​тота при​род​ного явле​ния, год -1
	Час​тота нас​туп​ле​ния чрез​вычай​ных ситу​аций при воз​ник​нове​нии при​род​ного явле​ния, год -1
	Раз​меры зон веро​ят​ной чрез​вы​чай​ной ситу​ации, км2
	Воз​мож​ное коли​чество насе​лен​ных пунк​тов, попа​даю​щих в зону чрез​вы​чай​ной ситу​ации,
тыс. чел.
	Воз​мож​ная чис​лен​ность насе​ле​ния в зоне чрез​вы​чай​ной ситу​ации с нару​ше​нием усло​вий жизне​дея​тель​ности, тыс. чел.
	Социально-экономические последствия

	
	
	
	
	
	
	
	воз​мож​ное число погиб​ших, чел.
	воз​мож​ное число по​стра​дав​ших, чел.
	воз​мож​ный ущерб, руб.

	1.
	Землетрясения, балл
	7 - 8
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	8 – 9
	
	-
	
	
	
	
	
	

	
	
	>9
	
	-
	
	
	
	
	
	

	2.
	Извержения вулканов
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	3.
	Оползни, м
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	4.
	Селевые потоки
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	5.
	Снежные лавины, м
	
	
	-
	
	
	
	
	
	

	6.
	Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с
	>32
	Не наблюдалось
	-
	
	
	
	
	
	

	7.
	Бури, м/с
	>32
	Не наблюдалось
	-
	
	
	
	
	
	

	8.
	Штормы, м/с
	15 - 31
	Не наблюдалось
	-
	
	
	
	
	
	

	9.
	Град, мм
	20 - 31
	Вероятность наблюдения 1 раз в 31 год
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Цунами, м
	>5
	
	-
	
	
	
	
	
	

	11.
	Наводнения, м
	>5
	
	-
	
	
	
	
	
	

	12.
	Подтопления, м
	>5
	
	-
	
	
	
	
	
	

	13.
	Пожары природные, га
	слабое
	Пожароопасный сезон
	-
	0,5
	
	
	
	
	


IV. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды возможных техногенных
чрезвычайных ситуаций
	Место​распо​ложе​ние и наи​мено​вание объек​тов
	Вид и воз​мож​ное коли​чес​тво опас​ного веще​ства, участ​вую​щего в реа​лиза​ции чрез​вы​чай​ных ситу​аций
(тонн)
	Возмож​ная час​то​та реа​лиза​ции чрез​вы​чай​ных ситу​аций, год -1
	Пока​затель прием​лемого риска,
год -1
	Раз​меры зон веро​ят​ной чрез​вы​чай​ной си​ту​ации, км2
	Чис​лен​ность насе​ле​ния, у кото​рого могут быть нару​шены усло​вия жиз​не​де​ятель​ности, тыс. чел.
	Соци​ально-эконо​мические послед​ствия

	
	
	
	
	
	
	
	воз​мож​ное число погиб​ших, чел.
	воз​мож​ное число по​стра​дав​ших, чел.
	воз​мож​ный ущерб, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах
	-


	-


	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


	3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	4. Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	5. Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	


	Виды возможных техногенных
чрезвычайных ситуаций
	Место​распо​ложе​ние и наи​мено​вание объек​тов
	Вид и воз​мож​ное коли​чес​тво опас​ного веще​ства, участ​вую​щего в реа​лиза​ции чрез​вы​чай​ных ситу​аций
(тонн)
	Возмож​ная час​то​та реа​лиза​ции чрез​вы​чай​ных ситу​аций, год -1
	Пока​затель прием​лемого риска,
год -1
	Раз​меры зон веро​ят​ной чрез​вы​чай​ной си​ту​ации, км2
	Чис​лен​ность насе​ле​ния, у кото​рого могут быть нару​шены усло​вия жиз​не​де​ятель​ности чел.
	Соци​ально-эконо​мические послед​ствия

	
	
	
	
	
	
	
	воз​мож​ное число погиб​ших, чел.
	воз​мож​ное число по​стра​дав​ших, чел.
	воз​мож​ный ущерб, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Артезианская скважина с.Пестровка
	Остановка эл. насоса
	1
	-
	4,0 км
	387
	-
	-
	30 000

	
	Артезианская скважина с.Покровка
	Остановка эл. насоса
	1
	-
	1,2 км
	80
	-
	-
	30 000

	
	Артезианская скважина с.Дьячевка
	Остановка эл. насоса
	1
	-
	4,5 км
	273
	-
	-
	30

000

	
	Артезианская скважина с.Порзово
	Остановка эл. насоса
	1
	-
	6 км
	410
	-
	-
	30 000

	
	Артезианская скважина с.Мокрый Дол
	Остановка эл. насоса
	1
	-
	1,3 км
	34
	-
	-
	30 000

	
	Артезианская скважина с.Бегуч
	Остановка эл. насоса
	1
	-
	6,2 км
	238
	-
	-
	30 000

	7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
	   ГТС V=324 млн.м3 на пруду «Пестровский»
	Сброс значительного объема воды
	        1
	-


	3,6 км
	 
	-
	-
	600 000

	
	ГТС V=254 млн.м3

с.Бегуч
	Сброс значительного объема воды
	        1
	-
	3,2 км
	
	-
	-
	600 000

	
	ГТС V=295 млн.м3

с.Бегуч
	Сброс значительного объема воды
	        1
	-
	2,8 км
	
	-
	-
	600 000

	
	ГТС V=428 млн.м3

с.Порзово
	Сброс значительного объема воды
	        1
	-
	6,4 км
	
	-
	-
	600 000

	8. Чрезвычайные ситуации на транспорте
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


* При оценке показателей риска природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) применяется Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1996 г. № 1094 “О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 39,
ст. 4563).

V. ПОКАЗАТЕЛИ РИСКА БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/
при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

	Виды
биолого-социальных
чрезвычайных ситуаций
	Виды особо опас​ных болез​ней
	Рай​оны, насе​лен​ные пунк​ты и объек​ты, на кото​рых воз​можно возник​нове​ние чрез​вычай​ных ситу​аций
	Сред​нее число био​лого-соци​аль​ных чрез​вы​чай​ных ситу​аций за послед​ние 10 лет
	Дата пос​лед​ней био​лого-соци​аль​ной чрез​вы​чай​ной ситу​ации
	Заболевания особо опасными инфекциями
	Ущерб, руб.

	
	
	
	
	
	эпидемии
	эпизоотии
	эпифитотии
	

	
	
	
	
	
	число боль​ных, чел.
	число по​гиб​ших, чел.
	число полу​чаю​щих инва​лид​ность, чел.
	число боль​ных с/х жи​вот​ных (по ви​дам), голов
	пало (чис​ло го​лов)
	вы​нуж​ден​но уби​то (чис​ло го​лов)
	пло​щадь пора​жае​мых с/х куль​тур (по видам), тыс. га
	пло​щадь обра​бот​ки с/х куль​тур (по видам), тыс. га
	

	1. Эпидемии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	     -

	2. Эпизоотии
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Эпифитотии
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


VI. ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	1.
	Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./% от потребности
	Нет
	

	2.
	Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное  проникновение посторонних лиц на территорию, ед./% от потребности
	Нет
	

	3.
	Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности
	Нет
	

	4.
	Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
	Нет
	

	5.
	Количество систем управления гражданской обороной, ед./% от планового числа этих систем
	1 /70%
	

	6.
	Количество созданных локальных систем оповещения, ед./% от планового числа этих систем
	1 /70%
	

	7.
	Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел./% от общей численности населения территории
	1203/70%
	

	8.
	Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от нормативной потребности
	1203/80%
	

	9.
	Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед./% от нормативной потребности
	0 
	

	10.
	Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед./% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов)
	-
	

	11.
	Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед./% от потребности
	-
	

	12.
	Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел.
	5
	

	13.
	Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб./% от расчетной потребности
	-
	


	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	14.
	Защищенные запасы воды, м3/% от расчетной потребности
	4 резервуара
	

	15.
	Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, м3/% от их нормативной потребности
	-
	

	16.
	Запасы продуктов питания (по номенклатуре), тонн/% от расчетной потребности
	-
	

	17.
	Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед./% от расчетной потребности
	-
	

	18.
	Запасы палаток и т.п., в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности
	-
	

	19.
	Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности
	-
	

	20.
	Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС
(по видам ресурсов), ед./% от расчетной потребности
	-
	

	21.
	Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий
	-
	

	22.
	Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий
	6 /60%
	

	23.
	Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности
	-
	

	24.
	а) Количество критически важных объектов, охраняемых специальными военизированными подразделениями или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности;
	-
	

	
	б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми подразделениями Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности
	-
	

	25.
	Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности
	-
	

	26.
	Количество химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа
	-
	

	27.
	Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа
	-
	

	28.
	Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед./% от их общего числа
	-
	

	29.
	Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед./% от их общего числа
	-
	

	30.
	Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед./% от числа предприятий, подлежащих обеспечению этими системами
	-
	


	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	31.
	Количество объектов, обеспеченных автономными источниками электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, ед./% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками
	-
	

	32.
	Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: 
	0-0
	

	
	средств для очистки воды;
	-
	

	
	оборудование для очистки воды
	-
	

	33.
	Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности: 
	-
	

	
	гидрометеостанций;
	-
	

	
	санитарно-эпидемиологических станций;
	-
	

	
	ветеринарных лабораторий;
	-
	

	
	агрохимических лабораторий
	-
	

	34.
	Количество абонентских пунктов ЕДДС “01” в городах (районах), ед./% от планового количества
	1/100
	

	35.
	Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./%
от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД
	Нет
	

	36.
	Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности
	12-85%
	

	37.
	Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно-спасательных и поисково-спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед./% от расчетной потребности
	2-85%
	

	38.
	Численность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований (по видам), ед./%
от расчетной потребности
	1/100
	

	39.
	Оснащенность аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам)
	1
	

	40.
	Численность нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности
	1
	

	41.
	Оснащенность нештатных аварийно-спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./%
от расчетной потребности (по видам)
	-
	


	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	1
	2
	3

	42.
	Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам
	3/100
	

	43.
	Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо
	0-0
	

	44.
	Количество пожарных депо, не укомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./%
от общего количества пожарных депо
	0-0
	

	45.
	Количество пожарных депо, не укомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед./% от общего количества пожарных депо
	0-0
	

	46.
	Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо
	3-100%
	

	47.
	Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо
	3-100%
	

	48.
	Численность личного состава аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, прошедшего аттестацию, чел./% от их общего числа
	6
	

	49.
	Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа
	3
	

	50.
	Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций
	6
	

	51.
	Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций
	1203
	

	52.
	Численность учащихся общеобразовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся
	83
	


Список

подготовивших паспорт безопасности муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области

	№ п/п
	Ф.И.О.
	должность
	телефон

	1.
	Барьмаева Наталья Сергеевна
	 Эксперт-специалист администрации Пестровского сельсовета
	8   (84145)2-83-10


VII. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В расчетно-пояснительную записку включаются материалы, обосновывающие и подтверждающие показатели степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала и проживающего вблизи населения, представленные в паспорте безопасности территории. Расчетно-пояснительная записка должна иметь следующую структуру:

титульный лист;

список исполнителей с указанием должностей, научных званий, названием организации;

аннотация;

содержание (оглавление);

задачи и цели оценки риска;

краткое описание основных опасностей на территории;

использованная методология оценки риска, исходные данные и ограничения для определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;

описание применяемых методов оценки риска и обоснование их применения;

результаты оценки риска чрезвычайных ситуаций, включая чрезвычайные ситуации, источниками которых могут явиться аварии или чрезвычайные ситуации на объектах, расположенных на территории, транспортные коммуникации, а также природные явления;

анализ результатов оценки риска;

выводы с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций;

рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на территории.

Расчетно- пояснительная записка

 к паспорту безопасности

 муниципального образования 

Пестровский сельсовет 

Камешкирского района Пензенской области 

Краткая географическая  и социально- экономическая характеристика  муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области и оценка возможной обстановки на его территории.

        Рельеф, климат, растительность, гидрография, общие выводы.

        С.Пестровка– центральная усадьба Пестровского сельсовета. Муниципальное образование Пестровский сельсовет расположено в 122 км от Пензы, в 52 км от железнодорожной станции Чаадаевка по линии Пенза –Кузнецк, по обоим берегам реки Камешкир, левого притока Кадады, бассейн Суры, в низине, образованной речной долиной. Общая площадь земель муниципального образования составляет 30123,7 га, в том числе земли сельхозугодий – 19527 га. Общая площадь застроенных земель составляет 62,91 га. 

         Лесной массив составляет 8383га  (хвойный и лиственный лес).

 Климат умеренный. Зима (середина ноября – конец марта) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды и устойчивыми морозами в пределах  от -5 до -15 С. Однако, в отдельные периоды ( декабрь- февраль)  морозы могут достигать  -25, -30 С. Ежемесячно бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом, сильными  снегопадами и метелями. Весна прохладная , с неустойчивой погодой. Характерны резкие потепления  до +20,+25 С и периодические похолодания( даже в мае  температура иногда опускается   до 0 С и ниже. В начале весны (апрель) возможны снегопады.В летний сезон более половины дней  солнечные. Средне сезонная температура +19 С, в июне  иногда повышается  до +28, +30 С. Летом выпадает наибольшее количество осадков. Дожди выпадают чаще в виде ливней , часто с грозами. Грозам нередко сопутствуют сильные  кратковременные ветры со скоростью  20-25 м/сек. Периодически бывают засухи. Осень холодная , дождливая, с конца сентября начинаются заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде обложных моросящих дождей, реже снега, иногда с туманами.Ветры в течении года переменных направлений северо-западные и юго –западные со скоростью 2-5 м/сек., иногда  юго –западные и юго-восточные, вызывающие зимой оттепели , а летом жару и засуху.

          Экономическая характеристика муниципального образования.

Численность всего  населения  1429 человек, из них трудоспособные 714 человек, пенсионеры 357 человек, школьники 83 человек, безработные 16 человек.

      В муниципальном образовании Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  зарегистрировано 23 организаций и предприятий, учреждений различных форм собственности.

       На территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области химически опасных объектов нет. Взрыво - опасных нет, пожаро - опасных -1.

       Высших учебных заведений нет, 2 основных школы.

      Система здравоохранения состоит из 5 ФАПов.

        Общие выводы:

Учитывая особенности рельефа, гидрографии, растительности и климатических условий в районе имеется  опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, источниками которых могут быть смерчи и шквалы, сильные снегопады, метели и гололед, сильный туман, сильный мороз, сильная жара, лесные пожары, а также наводнения , связанные с весенним половодьем или разрушением ГТС.

           Районы неблагоприятные в эпидемическом , эпизоотическом и сейсмическом   отношении, наиболее часто подверженные пожарам, другим стихийным бедствиям, их   характеристики.

На территории муниципального  образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области , неблагоприятных в эпидемическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении нет. На территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области   возможны лесные пожары. В весеннее-летний период при возникновении лесных пожаров на территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  возможно сильное задымление и нарушение экологической обстановки.

          Краткая оценки  возможной обстановки на территории муниципального образования Пестровский сельсовет 

          Камешкирского района Пензенской области  при возникновении крупнейших производственных  аварий, катастроф и стихийных   

          бедствий.

       а) При авариях на объектах экономики, имеющих АХОВ.

На территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  отсутствуют предприятия и учреждения, на которых в технологическом процессе используются аварийно - химически опасные вещества  (АХОВ).

       б) При взрывах и пожарах.

На территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  не исключена возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в результате террористического акта, в первую очередь  на системах жизнеобеспечения и объектах социально-бытового значения.

       в) При катастрофических затоплениях

 Учитывая рельеф местности и наличие водных объектов, территория Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  мало подвержена катастрофическому затоплению.

       д) При радиационном и химическом заражении 

  Радиационные загрязнения на территории муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  могут возникнуть в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

     е) При массовых инфекционных заболеваниях людей и животных.

Массовые инфекционные заболевания могут возникнуть в результате нарушения работы систем водоснабжения и канализации муниципального образования, а также нарушения работы систем энерго-, тепло и газоснабжения в осеннее – зимний период года.

Водоснабжение населения муниципального образования обеспечивается из артскважин. Среднесуточная подача воды по водопроводам составляет 0,8 тыс. куб. метров. Возникновение аварийных ситуаций на магистральных водопроводах может создать угрозу нормальной жизнедеятельности населения, повышенную пожарную опасность, вызвать вспышку инфекционных заболеваний людей.

        В качестве резервных источников водоснабжения используются находящиеся на территории муниципального образования родники и колодцы.

Наличие транспортных средств для эвакуации населения из района возможных ЧС глобального и регионального масштаба

      На территории муниципального образования при возникновении чрезвычайной ситуации глобального или регионального масштаба в зону возможной ЧС может попасть  1429 человек населения.

      Для эвакуации (вывоза) населения из района возможных ЧС используется транспорт предприятий и других организаций района, оборудованных для перевозки людей. Имеющийся автомобильный транспорт позволяет  вывезти одновременно не более 0,3 тыс. человек.

                 Описание применяемых методов оценки риска

       С целью определения применяемого риска с учетом анализа основных опасностей природного и техногенного характера, периодичности и частоты, и имеющегося практического опыта принятия мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и придерживаясь следующих требований для выбора метода анализа риска.

а) метод должен быть обоснован и соответствовать рассматриваемым опасностям;

б) метод должен давать результаты в виде, позволяющим лучше понять формы реализации опасностей и наметить пути снижения риска;

в) метод должен быть повторяемым и проверяемым.

Рекомендуется использовать метод анализа риска «Что будет, если…?», так как при всех проявляющихся опасностях природного и техногенного характера за последние десять лет свидетельствуют о пренебрежительно малым последствиям (Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов № РД – 03-418-01. Таблица 1 «Матрица – Вероятность – тяжесть последствий»).

В качестве примера рассматриваем оценку риска АЗС, расположенных на территории муниципального образования

На всех АЗС, расположенных на территории муниципального образования согласно проектной документации емкости для нефтепродуктов заглублены, поэтому разлив нефтепродуктов из емкости исключен.

Аварийный разлив нефтепродуктов может произойти при сливе нефтепродуктов из автозаправочных цистерн, а так же по причине отказа автоматики оборудования или ошибки оператора, что из практики эксплуатации АЗС показывает ничтожно малый показатель отказа, что приводит к ничтожно малым последствиям. Поэтому, исходя из анализа риска по таблице 1 «Матрица – Вероятность – тяжесть последствий» эти ситуации не требуют дополнительных мер безопасности. Площадь разлива может составить 50-100 кв.м. значительного ущерба окружающей среде не наносится и не влияет на жизнеобеспечение населения.

Рекомендации по снижению риска территории

      В целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий территориальным звеном РСЧС муниципального образования предусматривается:

- совершенствование функционирования единой дежурно-диспечерской службы в чрезвычайных ситуациях;

- совершенствование системы оповещения и связи в чрезвычайных ситуациях ( оснащение пунктов управления, узлов связи современными средствами управления и связи, наращивание сети пейджерской  и сотовой связи, организация прямых каналов связи со всеми объектами экономики, развитие локальных систем оповещения на всех потенциально опасных предприятиях и учреждениях);

- поддерживание убежищ в состоянии, обеспечивающем приведение их в готовность к приему укрываемых установленные сроки;  

- реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования;

- организация постоянного экологического мониторинга;

- поддержание в готовности аварийно-спасательных команды повышенной готовности при КЧС муниципального образования объектов экономики муниципального образования;

- обеспечение жизненно важных объектов муниципального образования (при авариях на системах электроснабжения) электроэнергией от передвижных и стационарных электростанций;

- подготовка населения к действиям в различных экстремальных ситуациях и при стихийных бедствиях;

- создание запасов дегазирующих материалов на предприятиях ив учреждениях;

-подготовка потенциально опасных предприятий к безаварийной остановке в случае внезапного отключения электроэнергии или возникновения чрезвычайной ситуации как на территории предприятия, так и за его пределами;

- подготовка медицинских учреждений к работе в условиях возникновения аварийных ситуаций на объектах электро-и водоснабжения;

- подготовка к обеспечению населения муниципального образования водой при авариях на системах водоснабжения;

- наращивание усилий и совершенствование работы по предупреждению террористических актов на территории муниципального образования.

                                                                  Общие выводы

 Учитывая физико-географические особенности муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области , наличие в нем объектов , имеющих пожароопасные вещества, гидротехнические сооружения, разрушение которой может привести к подтоплению части территории муниципального образования, при определенных обстоятельствах , могут возникнуть чрезвычайные обстоятельства техногенного и природного характера.

        Наиболее вероятными из них являются:

-лесные пожары;

-высокий подъем уровня воды на водоемах, наводнения;

-сильные метели, снежные заносы;

-эпидемии, массовые заболевания людей и животных;

-крупные аварии на системах жизнеобеспечения населения.

Наиболее возможные:

-угроза совершения террористических актов;

-пожары.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕНЗЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ      КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАВЛЕНИЕ

от 09.01.2014 № 2

с. Пестровка

Об утверждении схемы теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2017 года с учетом перспективы до 2029 года

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения и в целях исполнения требований Федерального закона от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период до 2017 года с учетом перспективы до 2027 года.

2. Учитывать схему теплоснабжения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Пестровского сельсовета Моисеева В.К.


Глава администрации

Пестровского сельсовета                                                      Моисеев В.К.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 года №2

Схема теплоснабжения Пестровского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области

1. Основные положения схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

· определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей и объектов социальной сферы Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области тепловой энергией.

Схема № 1

Пензенская область Камешкирский район, от газовой котельной до МБОУ ООШ с.Пестровка, ул.Центральная, 43-а, администрации Пестровского сельсовета ул.Центральная, 49-а, СДК ул.Центральная, 45, пансионата ул.Центральная, 49 


          пансионат



L=15м, д76



школа

L=120м

д89



L=50м
СДК

котельная


д76


L=25м

д76


Администрация

     с/с

Спецификация:

- тепловые сети

Схема № 2

Пензенская область Камешкирский район, от газовой котельной до МБОУ ООШ с.Бегуч, ул.Центральная, 44




котельная

                                                        L=15м                                 школа

д89
Спецификация:

- тепловые сети

Схема № 3

Пензенская область Камешкирский район, от газовой котельной до МБОУ ООШ с.Порзово, ул.Центральная, 12



спортзал
школа
пож.депо


L=5м,д76
L=5м,д76


L=140м
L=18м

д76
д76


котельная
Спецификация:

- тепловые сети
Схема № 4

Пензенская область Камешкирский район, от газовой котельной до МБОУ ООШ с.Дьячевка, ул.Сосновская, 3Б


школа


                                  L=34м,д89


котельная


L=6м,д89
Спецификация:

- тепловые сети
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПЕНЗЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ      КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАВЛЕНИЕ

от 09.01.2014 № 3

с. Пестровка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
Пестровского  сельсовета  Камешкирского района Пензенской области 

на период 2014 - 2023 годов

В целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением воды с использованием систем водоснабженияи водоотведения и в целях исполнения требований Федерального закона от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями) и постановления Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области постановляет:

5. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на период 2014-2023годов.

6. Учитывать схему водоснабжения и водоотведения при разработке проектов планировки и проектов межевания территорий 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

      4. Настоящее постановление опубликовать в течение 15 дней в информационном бюллетене Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области «Сельские ведомости».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главу администрации Пестровского сельсовета Моисеева В.К.


Глава администрации

Пестровского сельсовета                                                      Моисеев В.К.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 года №3

Схема водоснабжения и водоотведения на территории Пестровского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2023 годы

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с Федеральным законом от 7.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями), постановлением РФ от 5.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 5.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 2014 – 2023 годы.
Схема водоснабжения и водоотведения содержит:
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;
2) прогнозные балансы потребления холодной воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет 
3) карты (схемы) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
4) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения.

1. Общие сведения о Пестровском сельсовете Камешкирского района Пензенской области

Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области  (далее – Пестровский сельсовет) расположен в юго-восточной части Камешкирского района Пензенской области. Территория сельсовета состоит из единого массива, вытянутого с севера на юг на 29 км, а с востока на запад -  31 км. 

Пестровский сельсовет граничит: на севере - с селом Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области и Камешкирским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области; на востоке - с Новошаткинским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области; на юге  - с   Саратовской областью; на западе -  с Лопатинским районом Пензенской области и Чумаевским сельсоветами Камешкирского района Пензенской области. Схема расположения муниципального образования Пестровский сельсовет Камешкирского района Пензенской области представлена на рисунке 1

Рисунок 1
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Территория сельсовета составляет 30123,7 га. На территории сельсовета находятся семь населённых пунктов: с. Пестровка, с. Покровка, с. Дьячевка, с. Порзово, с.Мокрый Дол, с.Бегуч, с.Шишовка. Численность населения на 01.01.2014 года составляет 1399 человек. В с.Шишовка нет жителей.

Село Пестровка (Пёстровка, Никольское, Гореловка, Юматовка, Борнуковка, Барнуковка), русское село, центр Пестровского сельсовета  располагается на речке Таштокомяк. Длина реки 33 км, площадь водосбора -338 кв.км, ширина водоохраной зоны 100 м, прибрежной зоны- 30 м. Село расположено в 14 км к  юго-востоку от районного центра. Основано на земле, отказанной в 1696 году помещику Н.И. Пестрову.
Село Покровка (Покровское, Таштокомяк, Веденяпино, Жедрино, Хардиновка), русская деревня Пестровского сельсовета, расположена в 2 км от административного центра. Поселена в начале 18 века. Основано на земле, отказанной в 1700 году помещику А. Веденяпину.

Село Дьячевка (Рождественское, Таштокомяк, Сильвачевка, Дьячевка 1-я, Сосновка), русское село Пестровского сельсовета. Поселено дворянином, пензенцем Петром Ивановичем Мартыновым и пензенским подьячим Федором Гладковым, на полученной ими в 1702 году земле по рекам Узе, Таштокомяк и Лелянга. Позднее к Дьячевке 1-ой примкнула Дьячевка 2-ая

Село Бегуч (Старый Бегуч, Старые Бегучи, Мурза, Верхний Шнаев, Бегуч) - мордовское-эрзя село, центр Бегучевского сельсовета расположено на  берегу одноименного ручья. Длина ручья Бегуч-10км., площадь водосбора -31,5 кв. км, ширина водоохраной зоны 50м, прибрежной защитной полосы - 30м. Село расположено в 28км к  юго-востоку от районного центра. Основано в 1725-1745 гг.

Село Мокрый Дол расположено в 8 км к северо-востоку от с. Бегуч, русское село. Основано в 1926 г.

Сёла  Порзово и Шишовка   расположены в южной части области на Приволжской возвышенности в зоне лесостепи.

Село Порзово расположено на правом берегу р. Лелянги, левом притоке р.Таштокомяк и на левом берегу р.Таштокомяк. Длина реки  Лелянги 15км., реки Таштокомяк – 33 км. Основано село Порзово в1703 году. В 1877 г. – волостной центр Петровского уезда Саратовской  губернии. Было две церкви, школа, красильня, две водяные мельницы. В 1969 г. в состав села Порзово включены деревни Мартыновка и Ключи. 

Село Шишовка расположено  в 5 км  севернее с. Порзово. 

Административный центр сельсовета - с. Пестровка. Расстояние до с. Русский Камешкир 12 км, до областного центра – г. Пензы 120 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в с. Чаадаевка на расстоянии 48 км.

100 % населения проживает в индивидуальных домовладениях либо домах блокированной застройки.
Организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, является СПОК «Помошник». Взаимоотношения ресурсоснабжающей организации с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

 Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории сельского поселения предусматривается развитие жилых зон для строительства малоэтажного индивидуального жилья. Наиболее перспективные населенные пункты, в которых планируется рост населения и намечено новое жилищное строительство – с. Пестровка, с. Порзово. 

2. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения

2.1. Система и структура водоснабжения поселения 

В состав водопотребителей входят коммунальный, сельскохозяйственный, обслуживающий и  производственный  секторы, определенные генеральным планом поселения. 

Питьевое водоснабжение населения полностью основано на использовании подземных вод, которые эксплуатируются артезианскими скважинами. 

Централизованное водоснабжение в поселении осуществляется из 8 подземных водоисточников (8 скважин) и охватывает  100% населения. На водоисточниках сельского поселения имеются водонапорные башни. Износ башен составляет от 65% до 70%. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, однако данный факт никак не сказывается на качестве воды, так как все определяемые показатели качества воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» Техническое состояние сетей и сооружений оценивается как частично удовлетворительное, требуется замена отработавших нормативный срок эксплуатации трубопроводов. 
Артезианские скважины  оборудованы центробежными насосами типа ЭЦВ, выполняя функцию насосных станций 1-го подъема, осуществляют подачу воды в водонапорные башни  чистой воды объемом 25-45 м3.

2.2. Результаты технического обследования систем водоснабжения

Фактические данные об источниках водоснабжения Пестровского сельсовета представлены в таблице 1

Таблица 1

Фактические данные об источниках водоснабжения Пестровского сельсовета

	Населенный пункт
	Истрочник водоснабжения
	Год ввода в эквплуа-тацию
	Количество водонапорных башен
	Глубина скважины, м
	Дебет, м3/час
	Марка насоса

	с.Пестровка
	Артезианская скважина
	1983
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80

	с.Порзово


	Артезианская скважина
	1983


	1

1
	70

70
	6,0

6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80



	
	Артезианская скважина


	1985


	
	
	
	ЭЦВ 4,5-6-80



	с.Бегуч


	Артезианская скважина
	1985


	1


	110


	11,0


	ЭЦВ 6-10-160

	
	Артезианская скважина


	1985


	1


	80


	6,0


	ЭЦВ 4,5-6-80

	с.Дьячевка
	Артезианская скважина
	1971
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-125

	с.Покровка
	Артезианская скважина
	1971
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80

	с.Мокрый Дол
	Артезианская скважина
	1991
	1
	60
	6,0
	ЭЦВ 4,5-6-80


Схемы водоснабжения населенных пунктов Пестровского сельсовета представлены в Приложениях 1-6.

Приборы учета поднятой воды на источниках водоснабжения отсутствуют. Объем поднятой воды определяется расчетным путем.
Система водоснабжения состоит из трубопроводов проложенных подземным способом. Общая длина трубопроводов – 33778 м. Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. 

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в таблице 2
Таблица 2

Характеристики трубопроводов системы водоснабжения
	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяженность, м
	Диаметр труб, мм
	Износ, %

	с.Пестровка
	1983
	чугун
	570
	100
	41

	
	1983
	полиэтилен
	4988
	63
	68

	с.Покровка
	1985
	полиэтилен
	3430
	63
	83

	с.Дьячевка
	1987
	полиэтилен
	1470
	63
	66

	
	1987
	полиэтилен
	3720
	100
	66

	с.Порзово
	1983
	полиэтилен
	450
	63
	77

	 
	1983
	сталь
	1600
	110
	77

	
	1983
	асб
	300
	120
	77

	
	2006
	полиэтилен
	1700
	63
	20

	
	2006
	полиэтилен
	4200
	110
	20

	
	2006
	полиэтилен
	150
	76
	20

	
	2007
	полиэтилен
	700
	63
	15

	с.Мокрый Дол
	1973
	полиэтилен
	40
	32
	92

	
	1973
	полиэтилен
	1120
	110
	92

	
	1991
	полиэтилен
	900
	110
	63

	
	2009
	полиэтилен
	520
	110
	10

	с.Бегуч
	1967
	чугун
	2700
	100
	61

	
	1972
	полиэтилен
	2300
	110
	84

	
	1985
	полиэтилен
	3500
	110
	62


 2.3. Существующее положение в сфере водоснабжения Пестровского сельсовета
На момент разработки схемы водоснабжения в Пестровском сельсовете необходимо:

-  Замена глубинных насосов на скважинах

- Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)

- Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)

- Замена старых участков труб d 110 мм на новые трубы ПЭ (500м)

- Капитальный ремонт водонапорной башни

- Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)

- Строительство резервной скважины в с. Пестровка

- Строительство резервной скважины в с. Дьячевка

- Капитальный ремонт скважины в с. Порзово

- Капитальный ремонт скважины в с. Бегуч

Стоит обратить внимание на приборный учет добываемой воды.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспективы развития территорий поселения направления развития централизованных систем водоснабжения включают:

3.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелась бы резервная артезианская скважина;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных водозаборных устройств

3.2. Повышение показателей качества воды

- Ремонт и реконструкция существующих сооружения водоподготовки;

- Постоянный контроль качества воды, подаваемый потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

3.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения

- Строительство сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Строительство сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Строительство сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства;

3.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установка приборов учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

4.1. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения
 Статистические данные  о фактических объемах реализации услуг по водоснабжению представлены в таблице 3.

                                                                                           Таблица 3

	 № п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	72,6

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	72,6

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	21,78

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	50,82

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	46,92

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	1,87

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	2,03

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	198,9

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	139,23

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	160,12

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	59,67


В таблице 3 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. Потери воды при транспортировке потребителям составляют 28% от отпущенной воды и являются расчетной величиной.

Реализация воды среди абонентов представлена в таблице 4

Таблица 4
	 
	тыс. м3
	% от общего потребления

	Отпущено воды потребителям всего, в т.ч.
	50,82
	100,00

	Вода населению
	46,92
	92,33

	Вода бюджетным организациям
	1,87
	3,68

	Вода прочим потребителям
	2,03
	3,99


Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 92 % от общего потребления.
4.2. Территориальный, структурный баланс реализации питьевой воды, сведения о фактическом потреблении питьевой воды, исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в населенных пунктах Пестровского сельсовета представлена в таблицах 5-10

Таблица 5 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Пестровка

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	39
	1,22
	47,58
	570,96
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	42
	1,77
	74,34
	892,08
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	26
	2,5
	65
	780
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 280
	3,35
	 938
	11256 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 1200
	0,05
	 60
	240 
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	2800
	0,07
	196
	1176
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	12
	2,13
	25,56
	306,72
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	6
	0,73
	4,38
	52,56
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	4
	1,82
	7,28
	87,36
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	10
	0,08
	0,8
	9,6
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	68
	0,55
	37,4
	448,8
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	5,3
	63,6
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	4
	3
	12
	144
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	19
	Пансионат дла ветеранов и инвалидов


	 
	водомер
	 
	20


	240


	 
	 

	20
	СУРАГРО
	
	водомер
	
	350
	4200
	
	

	ИТОГО:
	1954,39
	 21850,68
	 
	 


Таблица 6

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Покровка

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Количество водопотре-бителей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 59
	1,22
	 71,98
	 863,76
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 21
	2,5
	 52,5
	630
	 
	 

	3
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	  500
	0,05
	 25
	 100
	 
	 

	4
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	 1000
	0,07
	 70
	 280
	 
	 

	5
	Коровы
	гол
	 6
	2,13
	 12,78
	153,36
	 
	 

	6
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	 43,8
	 
	 

	7
	Лошади
	гол
	 3
	1,82
	 5,46
	 65,52
	 
	 

	8
	Овцы,козы
	гол
	 10
	0,08
	 0,8
	 9,6
	 
	 

	9
	Свиньи
	гол
	 12
	0,55
	6,6
	79,2
	 
	 

	10
	Птица (куры)
	гол
	 300
	0,01
	3
	36
	 
	 

	11
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	6
	0,5
	3
	36
	 
	 

	12
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	13
	Магазины
	чел
	1
	3
	3
	36
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	270,72
	2488,64
	
	


Таблица 7 

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Дьячевка

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	75
	1,22
	91,5
	1098
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	6
	1,77
	10,62
	127,44
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	76
	2,5
	190
	2280
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 116
	3,35
	 388,6
	4663,2 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	1120
	0,05
	 78,4
	313,6
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	2200
	0,07
	154
	616
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	 8
	2,13
	 17,04
	 204,48
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	43,8
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	 4
	1,82
	 7,28
	87,36
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	 28
	0,08
	 2,24
	26,88
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	 50
	0,55
	 27,5
	330
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	2
	3
	6
	72
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	 1088,08
	 11305,76
	 
	 


Таблица 8

 Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Порзово

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	56
	1,22
	68,32
	819,84
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	150
	1,77
	265,5
	3186
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	80
	2,5
	200
	2400
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 120
	3,35
	 402
	4824 
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	2400
	0,05
	 120
	480
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	3200
	0,07
	224
	896
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	25
	2,13
	53,25
	639
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	18
	0,73
	13,14
	157,68
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	5
	1,82
	9,1
	109,2
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	31
	0,08
	2,48
	29,76
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	56
	0,55
	30,8
	369,6
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	3000
	0,01
	30
	360
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Спортзал
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	4
	3
	12
	144
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	19
	СУРАГРО
	
	водомер
	
	350
	4200
	
	

	ИТОГО:
	 1867,54
	 19712,48
	 
	 


Таблица 9

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Мокрый Дол

	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Количество водопотре-бителей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 25
	1,22
	 30,5
	 366
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 12
	2,5
	 21,24
	254,88
	 
	 

	3
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	  500
	0,05
	 25
	 100
	 
	 

	4
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	 1000
	0,07
	 70
	 280
	 
	 

	5
	Коровы
	гол
	 6
	2,13
	 12,78
	153,36
	 
	 

	6
	Молодняк
	гол
	 5
	0,73
	 3,65
	 43,8
	 
	 

	7
	Лошади
	гол
	 3
	1,82
	 5,46
	 65,52
	 
	 

	8
	Овцы,козы
	гол
	 10
	0,08
	 0,8
	 9,6
	 
	 

	9
	Свиньи
	гол
	8
	0,55
	4,4
	52,8
	 
	 

	10
	Птица (куры)
	гол
	 300
	0,01
	3
	36
	 
	 

	11
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	4
	0,5
	2
	24
	 
	 

	ИТОГО:
	178,83
	1385,96
	
	


Таблица 10

Фактическая потребность в воде по группам потребителей в с. Бегуч
	 
	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Коли-чество водопот-ребите-лей
	норма, м3/мес
	Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	Производственные нужды

	
	
	
	
	
	м3/мес
	м3/год
	м3/мес
	м3/год

	1
	Население, пользующееся уличными водозаборными колонками
	чел
	 56
	1,22
	 68,32
	 819,84
	 
	 

	2
	Население в домах с водопроводом без канализации
	чел
	 80
	1,77
	 141,6
	 1699,2
	 
	 

	3
	Население в домах с водопроводом с канализацией без туалета
	чел
	 50
	2,5
	 125
	 1500
	 
	 

	4
	Население в домах с водопроводом с канализацией без ванн
	чел
	 29
	3,35
	  97,15
	  1165
	 
	 

	5
	Полив приусадебных участков ручным методом
	м2
	 3000
	0,05
	 150
	600
	 
	 

	6
	Полив приусадебных участков дождевым методом
	 
	4800
	0,07
	336
	1344
	 
	 

	7
	Коровы
	гол
	25
	2,13
	53,25
	213
	 
	 

	8
	Молодняк
	гол
	18
	0,73
	13,14
	157,68
	 
	 

	9
	Лошади
	гол
	5
	1,82
	9,1
	109,2
	 
	 

	10
	Овцы, козы
	гол
	32
	0,08
	2,56
	30,72
	 
	 

	11
	Свиньи
	гол
	56
	0,55
	30,8
	369,6
	 
	 

	12
	Птица (куры)
	гол
	2400
	0,01
	24
	288
	 
	 

	13
	Мойка автотраспорта: грузовые
	шт
	5
	0,9
	4,5
	54
	 
	 

	14
	Мойка автотраспорта: легковые
	шт
	38
	0,5
	19
	228
	 
	 

	15
	Школа
	чел
	водомер
	 
	50
	600
	 
	 

	16
	Медпункт (10 посещений в день)
	чел
	водомер
	 
	0,5
	60
	 
	 

	17
	Административное здание
	чел
	водомер
	 
	0,2
	2,4
	 
	 

	18
	Магазины
	чел
	2
	3
	6
	72
	 
	 

	
	
	м2
	85
	0,15
	12,75
	153
	 
	 

	ИТОГО:
	 1143,87
	 9465,64
	 
	 


4.3. Описание системы коммерческого учета питьевой воды.

Учет потребления питьевой воды выполняется на основании нормативного

расчета потребления и приборов учета.

4.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

На 2014 и последующие годы с учетом перспективного развития инфраструктуры сельского поселения, при существующем потреблении воды, мощности артезианских скважин достаточно. 

Для организации бесперебойного водоснабжения необходимо строительство резервных источников водоснабжения.
4.5. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок до 2023 года

Развитие систем водоснабжения на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения. 

Данные  о планируемых объемах реализации услуг по водоснабжению до 2023 года представлены  в таблице 9.
                                                                                           Таблица 11

	№ п/п
	Показатели 
	Ед. изм
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	73,00

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	73,00

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	11,00

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	62,00

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	56,00

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	2,00

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	4,00

	5
	Поднято воды среднесуточно
	м3/сут
	200,0

	6
	Среднесуточное потребление воды
	м3/сут
	169,86

	7
	Максимальное суточное потребление воды
	м3/сут
	195,34

	8
	Среднесуточные потери воды
	м3/сут
	30,14


5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Реконструкция всех объектов системы водоснабжения Пестровского сельсовета Камешкирского района должна производиться поэтапно. В первую очередь начинать реконструкцию тех элементов системы водоснабжения, которые больше всего требуют замены.

Основным мероприятием для устранения потерь воды при транспортировке ее потребителям является замена изношенных трубопроводов на новые. В первую очередь необходимо менять трубы, находящиеся в эксплуатации более 45 лет. Стальные трубы лучше менять на трубы ПЭ, срок эксплуатации которых  составляет 50 лет.

5.1. Обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Развитие системы водоснабжения Пестровского сельсовета предполагает решения следующих задач:

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки населенных пунктов;

- Повышение производительности водозаборов в соответствии с ростом водопотребления населенных пунктов;

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов;

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения;

Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий, рассмотрение которых производится отдельно по населенным пунктам.
Реализация схемы водоснабжения Пестровского сельсовета предполагает замену аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков существующих сетей и устройство новых магистральных и распределительных сетей. 

При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления Ø 63-150 мм 

При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.
5.2. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета

Согласно имеющихся данных часть потребителей воды имеют приборы

учета, относительно остальных потребителей объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

5.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов

Трассы новых сетей проложены вдоль существующих и  намеченных на перспективу дорог, границ населенных пунктов. 

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.
5.4 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Основные мероприятия по реконструкции схем водоснабжения заключаются в капитальном ремонте водонапорной башни и замене изношенных участков трубопроводов системы водоснабжения сельского поселения.

 Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Пестровского сельсовета на период 2014 – 2023 г.г. представлены в таблице 10:
Таблица 12

Мероприятия по замене оборудования и трубопроводов в системах водоснабжения Комаровского сельсовета на период 2014 – 2023 г.г.
	№        п/п
	Наименование мероприятий реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения 
	Сроки начала и окончание работ
	Оценочная стоимость,тыс.  руб., 2014год

	1.
	Замена глубинных насосов на скважинах
	2014 г.
	80,0

	2.
	Замена старых участков труб d 63 мм на новые трубы ПЭ (1000м)
	2015 г.
	650,0

	3.
	Замена старых участков труб d 100 мм на новые трубы ПЭ (600м)
	2016 г.
	350,0

	4.
	Замена старых участков труб d 110 мм на новые трубы ПЭ (500м)
	2017 г.
	325,0

	5.
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	2018 г.
	245,0

	6.
	Прокладка водопровода d 63 мм ПЭ (500 м)
	2019 г.
	325,0

	7.
	Строительство резервной скважины в с. Пестровка
	2020 г.
	2500,0

	8.
	Строительство резервной скважины в с. Дьячевка
	2021 г.
	2500,0

	9.
	Капитальный ремонт скважины в с. Порзово
	2022 г.
	250,0

	10.
	Капитальный ремонт скважины в с. Бегуч
	2023 г.
	250,0

	
	ИТОГО:
	 
	7475,0


6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемые и новые водозабор не окажут влияния на качество подземных вод. Водоносный горизонт является защищенным от поверхностного загрязнения.

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения», поэтому обеззараживание и очистка воды не требуется. 

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

7. Целевые показатели развития систем водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение.

7.1. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения резервных артезианских скважин;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода, объединять сети различных

водозаборных устройств населенных пунктов;

7.2. Повышение показателей качества воды

- Постоянный контроль качества воды подаваемой потребителям;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, водонапорных башен, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

7.3. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства;

7.4. Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

8. Схема водоотведения Пестровского сельсовета

8.1. Существующее положение в сфере водоотведения Пестровского сельсовета.

Населенные пункты Пестровского сельсовета не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно – бытовых стоков, применяются выгребные ямы с последующей с последующим вывозом содержимого специальной техникой.

8.2. Нормы и расходы сточных вод. 

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива. 

8.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения

Строительство централизованных систем в населенных пунктах Пестровского сельсовета экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков. 

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 человек автономными системами очистки заводского изготовления;

- переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты; 

- стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

Приложение №1

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 №3

Схема водоснабжения с.Пестровка Камешкирского района Пензенской области


ул.Западная

пер.Восточный

ул.Центральная

ул.Восточная
ул.Мира




Ул.Молодежная


Приложение №2

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 №3

Схема водоснабжения с.Покровка Камешкирского района Пензенской области





Ул.Сорокинская

ул.Покровская

Приложение №3

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 №3

Схема водоснабжения с.Дьячевка Камешкирского района Пензенской области



ул.Молодежная



ул.Сосновская

ул.Центральная
ул.Заречная
ул.Нечаевская



Приложение №4

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 №3

Схема водоснабжения с.Порзово Камешкирского района Пензенской области

ул.Кирова



                                    пер.Солнечный

ул.Мира
пер.Мирный



пер.Зеленый


                                              ул.Центральная


ул.Заречная


ул.Заречная
пер.Лесной

                        ул.Нагорная          ул.Молодежная





ул.Молодежная

Приложение №5

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 №3
Схема водоснабжения с.Мокрый Дол Камешкирского района Пензенской области





Ул.Лесная


ул.Солнечная


ул.Полевая

Приложение №6

к постановлению администрации

Пестровского сельсовета

Камешкирского района

Пензенской области

от 09.01.2014 №3
Схема водоснабжения с.Бегуч Камешкирского района Пензенской области

ул.Нагорная
ул.Нагорная

ул.Центральная
пер.Овражный



ул.Зеленая


Ул.Центральная

ул.Мира
ул.Садовая



ул.Мира


ИНФОРМАЦИЯ

для размещения на сайте

Заголовок: Прокуратурой Камешкирского района проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Аннотация: Прокуратурой Камешкирского района проведена по обращению начальника Управления ЖКХ Пензенской области Ильина Ю.О. проведена проверка.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. №1468 «О порядке предоставления органами местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов утверждают регламенты информационного взаимодействия с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области.

Так, в ходе проверки было установлено, что телефонограмма №01-03-1880/11 от 27.11.2013г. была передана на исполнение начальнику отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Камешкирского района. О ее исполнении следовало проинформировать Управление ЖКХ Пензенской области в срок до 29.11.2013г. по электронной почте: economugkh58@gmail.com.

Однако, в нарушение указанной нормы, по состоянию на 30.12.2013г. требования Управления ЖКХ Пензенской области исполнено не было, информация об обеспечении реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г. №1468 в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области не направлялась.

По результатам проверки, в адрес главы администрации Камешкирского района по Камешкирскому району внесено представление  требованием устранить выявленные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Редактор: Барьмаева Н.С. тираж 25 экз.
Учредитель: Комитет местного самоуправления
Пестровского сельсовета
Издатель: Администрация Пестровского сельсовета
442461 с. Пестровка, Камешкирского района Пензенской области
ул. Центральная д.49 а
* Другие наименования определяются исходя из местных условий.





