Проект
 НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧУМАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

1.1. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

1.1.1.расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения: 

-в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящейся в муниципальной собственности Камешкирского района или государственной собственности, права на которую не разграничены.

	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Электроэнергия, электропотребление 
	кВт·ч  / год на 1 чел.
	
	Не нормируется

	
	Поселки и сельские поселения
(без кондиционеров):
	
	
	

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами;
	
	950
	

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	
	1350
	

	2.
	Электроэнергия, 
использование максимума электрической нагрузки 
	ч / год
	
	

	
	Поселки и сельские поселения
(без кондиционеров):
	
	
	

	
	-не оборудованные стационарными электроплитами
	
	4100
	

	
	-оборудованные стационарным электроплитами (100% охвата)
	
	4400
	

	3.
	Электрические нагрузки *
	кВт
	-
	


Примечания:

а) Условия применения  стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.

б)(*) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

1.1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения:

-в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района или государственной собственности, права на которые не разграничены.

	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей **
	м3 / год
на 1 чел.
	300
	

	2.
	Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	м3 / год
на 1 чел.
	180
(220-в сельской местности)
	

	4.
	Тепловая нагрузка, 
расход газа ***
	Гкал, м3/чел
	-
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3)

в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

1.1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения, проживающего:
 -в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района или государственной собственности, права на которые не разграничены
	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Водоснабжение, зона застройки многоквартирными  малоэтажными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л / сут. на 1 жителя
	195 **
	Не нормируется

	2.
	Водоснабжение, зона застройки индивидуальными  жилыми домами с местными водонагревателями
	л / сут. на 1 жителя
	230 **
	

	5.
	Водоснабжение.
Гостиницы, пансионаты 
	л / сут. на 1 место
	230 ***
	

	6.
	Водоснабжение.
Лагеря труда и отдыха
	л / сут. на 1 место
	130 ***
	

	7.
	Водоснабжение.
Санатории и дома отдыха
	л / сут. на 1 место
	150 ***
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов

б) (**) Указанные нормы следует применять с учётом требований табл.1 СП 31.13330.2012

в) (***) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 30.13330.2012. 

1.1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения:
-в жилых домах специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района или государственной собственности, права на которые не разграничены.

	№пп
	Наименование объекта
(Наименование ресурса)*
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными  жилыми домами
	%% от водопотребления
	98
	Не нормируется

	2.
	Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными  жилыми домами
	% от водопотребления
	85
	

	3.
	Дождевая канализация. Суточный  объем  поверхностного стока, поступающий   на  очистные сооружения 
	м3 / сут. с 1 га территории
	50
	


Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2. Расчетные показатели для автомобильных дорог местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Площадки отдыха
	Вместимость (автомобилей)
	10 - на дорогах категории IV.


	Расстояние между площадками на дорогах
	 45 - 55 км - на дорогах категории IV.



	2
	Автозаправочные станции****

	
	
	при интенсивности движения
	Расстояние между АЗС
	км

	
	
	
	При одностороннем размещении

	
	
	Заправок в сутки
	250
	1000-2000
	
	30-40

	
	
	
	500
	2000-3000
	
	40-50

	
	
	
	750
	3000-5000
	
	40-50

	
	
	
	При 2-х стороннем размещении

	
	
	
	750
	5000-7000
	
	50-60

	
	
	
	1000
	7000-20000
	
	40-50

	
	
	
	1000
	20000
	
	20-25

	3
	Автобусные остановки
	остановка
	
	Расстояние между остановками
	На дорогах категорий I - III не чаще чем через 3 км.


	4
	Станции технического обслуживания
	Число постов
	величина
	при интенсив-ности движения
	Расстояние между СТО
	Величина

	
	
	
	При одностороннем размещении

	
	
	
	1
	1000
	
	80-150

	
	
	
	2
	1000
	
	200-250

	
	
	
	1
	2000
	
	80

	
	
	
	2
	
	
	100-150

	
	
	
	3
	
	
	200-250

	
	
	
	2
	3000
	
	80-100

	
	
	
	3
	
	
	150-200

	
	
	
	5
	
	
	250

	
	
	
	3
	4000
	
	80-150

	
	
	
	При 2-х стороннем размещении

	
	
	
	2
	5000
	
	80-200

	
	
	
	3
	
	
	250

	
	
	
	2
	6000
	
	80-100

	
	
	
	3
	
	
	150-250

	
	
	
	2
	8000
	
	80

	
	
	
	3
	
	
	100-200

	
	
	
	5
	
	
	250

	
	
	
	3
	10000
	
	80-150

	
	
	
	5
	
	
	200-250

	
	
	
	5
	15000
	
	80-150

	
	
	
	8
	
	
	200-250

	
	
	
	5
	20000
	
	80-100

	
	
	
	8
	
	
	150

	5
	Мотели и кемпинги
	Число спальных мест
	Принимать с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных и международных перевозок.

	Расстояние между мотелями
	Не более 500км


Примечания:

а) При расположении  АЗС  в  зоне  пересечения  автодорог ее  мощность должна  быть  уточнена  с   учетом   протяженности   всех   обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных  показателей на этих участках

б) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.
В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли.

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли.

Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах категорий I - III их следует размещать за пределами земляного полотна.

1.3. Расчетные показатели объектов парковки (парковочные места):
- на территориях  жилых домов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского  района или государственной собственности, права на которые не разграничены;

-на территориях объектов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района.

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Открытые гостевые стоянки 
	машино-мест
на 1 квартиру
	0.2** 
	м
	100

	2.
	 Стоянки постоянного хранения легковых автомобилей
	машино-мест
на 1 квартиру
	0,8*
	м
	800

	3.
	Парковочные места объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	машино-мест
на 100 работающих
	5
	м
	100

	4.
	Парковочные места учреждений управления, кредитно-финансовых и юридических учреждений местного значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-20
	м
	250

	5.
	Парковочные места офисных, административных зданий,местного значения
	машино-мест
на 100 работающих
	10-15
	м
	250

	6.
	Парковочные места объектов культуры (дома культуры, клубы, культурные центры)
	машино-мест
на 100 зрителей
	10-15
	м
	250

	7.
	Парковочные места торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов > 200 м²
	машино-мест
на 100 м² торговой площади
	5-7
	м
	250

	8.
	Парковочные места рынков
	машино-мест
на 50торговых мест
	20-25
	м
	250

	9.
	Парковочные места ресторанов и кафе
	машино-мест
на 100 мест
	10-15
	м
	250

	10.
	Парковочные места гостиниц

	машино-мест

на 100 мест
	6-8
	м
	250

	11.
	Парковочные места больниц
	машино-мест
на 100 коек
	3-5
	м
	250

	12.
	Парковочные места поликлиник
	машино-мест
на 100 посетителей
	2-3
	м
	250

	13.
	Парковочные места промышленных предприятий местного значения
	машино-мест
на 100 работающих  2-х смежных смен
	7-10
	м
	250

	14.
	Парковочные места парков местного значения
	машино-мест
на 100 единовременных посетителей
	5-7
	м
	400

	15.
	Парковочные места пляжей и парков в зонах отдыха
	машино-мест
на 100 единовременных посетителей
	15-20
	м
	400

	17.
	Парковочные места баз кратковременного отдыха (спортивных, лыжных, рыболовных, охотничьих)
	машино-мест
на 100 единовременных посетителей
	10-15
	м
	400

	21.
	Парковочные места мотелей и кемпингов
	машино-мест
на 1 номер
	1
	м
	250

	22.
	Парковочные места спортивных зданий и сооружений с трибунами
	машино-мест
на 100 посетителей
	3-5
	м
	250

	24.
	Парковочные места вокзалов всех видов транспорта
	машино-мест
на 100 пассажиров в "час пик"
	10-15
	м
	250


Примечания:
а) (*)Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. В случае отсутствия такой возможности, размещение  требуемого количества машино-мест должно быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства. 

в)(**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

1.4. Расчетные показатели объектов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района, относящихся к областям физической культуры и массового спорта:

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

- на территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящиеся в муниципальной собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района или государственной собственности, права на которые не разграничены;

- на территориях для строительства объектов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района.

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре 
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	мин. транспортно-пешеходной доступности
	30

	2.
	Бассейн крытый (открытый) общего пользования 
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	

	3.
	Территория плоскостных спортивных сооружений

	Кв.м на 10 тыс.чел.
	19494
	
	

	4.
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона
	м² общ. площади на 1000 чел.
	70-80
	м
	500


Примечания:
а) Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. 

1.5. Расчетные показатели объектов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района, предназначенных для обеспечения отдыха жителей Чумаевского сельсовета Камешкирского района

	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Зона отдыха*
	Не нормируется
	час
	1,5

	
	объекты по обслуживанию зон отдыха
	
	
	
	

	2
	Предприятия общественного питания:
- кафе, закусочные

- столовые

- рестораны
	1 посадочное место на 1000 отдыхающих
	28
40

12
	м
	800**

	3
	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	шт.на 1000 отдыхающих
	5
	
	

	4
	Пункты проката
	рабочее место
	0,2
	
	

	5
	Киноплощадки
	зрительное место на 1000 отдыхающих
	20
	
	

	6
	Танцевальные площадки
	кв. м на 1000 отдыхающих
	20 - 35
	
	

	7
	Спортгородки
	кв. м на 1000 отдыхающих
	3 800- 4 000
	
	

	8
	Лодочные станции
	лодки, шт. на 1000 отдыхающих
	15
	
	

	9
	Бассейн
	кв. м водного зеркала на 1000 отдыхающих
	250
	
	

	10
	Вело-, лыжные станции
	место на 1000 отдыхающих
	200
	
	

	11
	Автостоянки
	место на 1000 отдыхающих
	15
	
	

	12
	Пляжи общего пользования:
- пляж;

- акватория
	га на 1000 отдыхающих
	0,8 - 1
1 - 2
	
	


Примечания:

а)(*) Зоны отдыха формируемые на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных водоемов, рек вне границ населенных пунктов.

б)(**)Расстояние от объекта по обслуживанию зон  до остановки общественного транспорта и автостоянки для автомобилей отдыхающих. 

в). При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния.

Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 кв. м на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

Допускается строительство в зоне отдыха объектов, связанных непосредственно с рекреационной деятельностью (в том числе пансионаты, кемпинги, базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки) и с обслуживанием зоны отдыха (в том числе загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты проката).

1.6. Расчетные показатели объектов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

-на территории для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда  Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области;

-на территориях для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящихся в муниципальной собственности  Чумаевского сельсовета Камешкирского района или права на которые не разграничены;

- на территориях для строительства объектов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района.
	№пп
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания 
квартального (микрорайонного) значения

	1.
	Магазин продовольственных товаров
	м² торговой
площади

на 1000 чел.
	70 для городских поселений
100 для сельских поселений
	м
	при одно-, двухэтажной застройке-800

В сельских поселениях-

2000

	2.
	Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса
	м² торговой
площади

на 1000 чел.
	30 для городских поселений
200 для сельских поселений
	
	

	3.
	Предприятие общественного питания
	мест
на 1000 чел.
	40
	
	

	4.
	Предприятие бытового обслуживания.
В том числе:

Непосредственного обслуживания населения:

Производственные предприятия централизованного выполнения заказов
	рабочее место
на 1000 чел.
	9 для городских поселений
7 для сельских поселений

5 для городских поселений

4 для сельских поселений

4для городских поселений

3 для сельских поселений


	
	

	5.
	Прачечная
	кг белья 
в смену

на 1000 чел.
	10
	
	

	6.
	Химчистка
	кг вещей
в смену

на 1000 чел.
	4
	
	


1.7. Расчетные показатели объектов организаций культуры местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района

	No
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Помещения для  культурно-массовой и политико-воспитатель- ной работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	50-60
	В сельских поселениях Пешеходная доступность (минут) 
	30

	
	
	
	
	В городских поселениях
м
	1500

	6.
	Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом
	мест на
1000 чел.
	6-9
	мин. Транспортной доступности
	30

	7
	 Городские массовые библиотеки на  1тыс. чел. 
 зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.:*
	
	
	мин. Транспортной доступности
	30

	
	От 10 до 50 
	Единиц хранения
хранения на 1000 жителей
	4,5
	
	

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	3
	
	

	8
	Дополнительно в центральной городской  библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.: 
50 и менее
	Единиц хранения
хранения на 1000 жителей
	0,5
	мин. Транспортной доступности
	30

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	0,3
	
	

	9
	Клубы и библиотеки сельских поселений, клубы, посетительское место  на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	
	
	Пешеходная доступность (минут) 
	30

	
	Свыше 0.2 до 1
	Посетительское место
	500-300
	
	

	
	Свыше 1 до 2
	Посетительское место
	300-230
	
	

	10
	Сельские массовые библиотеки на 1тыс. чел. 
 зоны обслуживания ( из расчета 30- минутной доступности ) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	
	
	Пешеходная доступность (минут)
	30

	
	Свыше 1 до 2
	Единиц хранения
хранения на 1000 жителей
	6-7,5
	
	

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	5-6
	
	

	11
	Дополнительно в центральной  библиотеке  местной системы расселения на 1 тыс. чел. системы
	Единиц хранения
хранения на 1000 жителей
	4,5-5
	Пешеходная доступность (минут)
	30

	
	
	мест в читальном зале на 1000 жителей
	3-4
	
	


2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1. Обоснование расчетных показателей по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения содержащихся в разделе 1.1 части 1 нормативов

2.1.1. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области электроснабжения содержащиеся в пункте 1.1.1. раздела 1 части 1 нормативов:  

-по  электропотреблению кВт·ч /год на 1 чел. приняты на уровне рекомендованных приложением Н свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820 ;

-использование максимума  электрической нагрузки ч/год так же принято в соответствии с приложением Н СП 42.13330.2011.

 -электрическая нагрузка, расход электроэнергии приняты согласно РД 34.20.185-94
2.1.2. Обоснование расчетных показателей объектов, относящиеся к области тепло-, газоснабжения содержащихся в пункте 1.1.2 раздела 1 части 1 нормативов:

 - по показателям №1,2,3.4 указанные укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 (8000 ккал/ м3) приняты согласно СП 42-101-2003 согласно пункту 3.12.следующего содержания «При составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

2.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения населения, содержащихся в пункте 1.1.3. раздела 1 части 1 нормативов:

- №1,2,3.4,5,6 приняты на уровне установленном СП 31.13330.2012 «Свод правил водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом примечаний табл.1.

2.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения содержащиеся в пункте 1.1.4. раздела 1 части 1 нормативов:

Расчетные показатели №1,2,3 приняты по  объектам-аналогам (с учетом расходов на полив) и согласно таблице 12 свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820

2.2. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержащихся в разделе 1.2 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1,2,3,4, 5 приняты на уровне расчетных показателей,  установленных частью 11 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», утвержденном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266.

2.3. Обоснование расчетных показателей объектов парковки (парковочные места) содержащихся в разделе 1.3 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1-25 приняты на уровне расчетных показателей рекомендованных приложением К свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. №820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

2.4. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, содержащихся в разделе 1.4 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1,2,4 приняты на уровне установленном в СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. N 820 и Таблицей 5 Части 10. указанного свода правил определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

Показатель №3 принят в соответствии с социальными нормативами и нормами одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с последующими изменениями).

2.5. Обоснование расчетных показателей объектов по зонам отдыха, содержащихся в разделе 1.5 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1-12 приняты на уровне расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Пензенской области в редакции Постановления правительства Пензенской области № 525-пП (с последующими изменениями), разработанные институтом Гипрогор г. Москва.

2.6. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, содержащихся в разделе 1.6 части 1 нормативов

Расчетные показатели №1,2,3,4,5,6 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне установленном  пунктом 10.4 (таблица 4) СП 42.13330.2011. 

2.7. Обоснование расчетных показателей объектов организаций культуры местного значения, содержащихся в разделе 1.7 части 1 нормативов

Расчетные показатели№1-11 приняты согласно своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» утвержденном Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820  приложение Ж. 

3.ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нормативы градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения Камешкирского района относящимися к областям:

-электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Камешкирского района;

- физической культуры и массового спорта;

иных областей в связи с решением вопросов местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами на территориях для строительства объектов специализированного и служебного жилищного фонда Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и на территориях для комплексного освоения в целях жилищного строительства, находящихся в собственности Чумаевского сельсовета Камешкирского района или государственной собственности, право на которые не разграничены; расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

3.1 Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

    Действие расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  распространяется на всю территорию Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения Чумаевского сельсовета Камешкирского района. Нормативы градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием на территории Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области,  независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

    Расчетные показатели  нормативов градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  применяются:

- при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий;

Применение местных нормативов градостроительного проектирования обязательно при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий исполнителями работ по подготовке названной документации. 

 Расчетные показатели  нормативов градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района также применяются:

- при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, учете границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих  нормативов градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области  при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

3.2. Правила применения  расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного  значения и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чумаевского сельсовета Камешкирского района Пензенской области производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов местного  значения в документации по планировке территории, в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории района. Нормативы градостроительного проектирования направлены на устойчивое развитие территории, развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов.
   При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 

   Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного  значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

    При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и планировке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Пензенской области.

