ПРОЕКТ
Приложение

к Решению Собрания Представителей 

Камешкирского района

Пензенской области 

                                                                                                                                                        от                       №    
Местные нормативы 

градостроительного проектирования

Камешкирского района Пензенской области

1. Основная часть
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Камешкирского района Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Камешкирского района Пензенской области.

1.1. Объекты электро- и газоснабжения поселений

	№ п/п
	Наименование 

объекта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измере-ния
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты в области электроснабжения

	1.1
	Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, проектный номинальный класс напряжения до 35 киловольт <1> <2>.
	кВт⋅*ч/ год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов 
по укрупненным показателям электропотребления 
на 1 человека 
в зависимости от степени благоустройства и количества населения
<*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационар-ных электро-плит, без кондицио-неров:
	городские и сельские поселения - 950.
	

	
	
	
	без стационар-ных электро-плит, 
с конди-цио-нерами:
	городские и сельские поселения -1600.
	

	
	
	
	со стацио-нарными электро-плитами, без кондицио-неров:
	городские и сельские поселения - 1350.
	

	
	
	
	со стацио-нарными электро-плитами, 
с конди-ционерами:
	городские и сельские поселения - 1920.
	

	
	<1> К объектам электроснабжения местного значения муниципального района относятся объекты электроснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<2> К объектам электроснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты электроснабжения в границах поселения, городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Объекты в области газоснабжения

	2.1
	Объекты <1> <2>:

- газораспределительные сети (наружные газопроводы, а также сооружения и технические устройства на них):

- газопровод высокого давления 1 категории (природный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,2 включительно;

- газопровод высокого давления 1 категории (сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,6 включительно;
- газопровод высокого давления 2 категории (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,3 до 0,6 включительно;

- газопровод среднего давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,005 до 0,3 включительно;

- газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно.
	куб. м/ год


	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства                            <*>
	не нормируется

	
	
	
	с центра-лизован-ным горячим водоснаб-жением
	120             <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснаб-жением 
от газовых водонагре-вателей
	300                 <**>
	

	
	
	
	с отсут-ствием всяких видов горячего водоснаб-жения
	для городских населенных пунктов - 180;
для сельских населенных пунктов – 220
<**>
	

	
	<1> К объектам газоснабжения местного значения муниципального района относятся объекты газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<2> К объектам газоснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты газоснабжения в границах поселения, городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).


1.2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	№

п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Автостанция

<*>
	количество (объект) 
	1в администра-тивном центре муниципального района независимо 
от количества жителей
	не нормируется

	<*> При суточном отправлении пассажиров от 100 до 1000 в сутки создается автостанция, при суточном отправлении пассажиров от 1000 до 4000 в сутки создается малый автовокзал.

Вместимость автостанции (пассажиров) определяется в зависимости от расчетного суточного отправления:

	Суточное отправление пассажиров:
	Вместимость автостанции (пассажиров)

	от 100 до 200
	10

	от 200 до 400
	25

	от 400 до 600
	50

	от 600 до 1000
	75

	2
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	обеспеченность дорогами с твердым покрытием 
до каждого населенного пункта, входящего 
в муниципа-льный район
	1 дорога 
до населенного пункта, связывающая его с районным центром, либо  
с автомобильной дорогой общего пользования  федерального значения, регионального и межмуниципаль-ного значения
	не нормируется

	3
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	количество (объект) 
	1 на населенный пункт независимо от количества жителей
	не нормируется


1.3. Объекты в области образования

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Общее образование

	1.1
	Дошкольная образовательная организация


	число мест 
в образова-тельных организациях 
в расчете на 
100 детей в возрасте от 0 до 
7 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пеше-ходная доступ-ность,
м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	65


	45


	
	300 (500)

<*>


	500



	
	<*> В малых городах до 50 тыс. человек и сельских поселениях (включая поселки городского типа), при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке радиус пешеходной доступности не более 500 м. 

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности обслуживания не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).



	1.2
	Общеобразователь-ная организация


	число мест 
в образователь-ных организациях 
в расчете
на 100 детей 
в возрасте 
от 7 до 18 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пеше-ход-
ная доступ-ность, 
м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	
	
	
	500 

(750)

<**>
	-

	
	
	
	95

<*>
	45

<*>
	Транс-порт-ная  дос-туп-ность,  мин.
(в одну сто-рону)
	-
	15/30

<***>

	
	<*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 мест в городских поселениях и 65 мест 
в сельских поселениях на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях.

<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности.

<***> Время транспортной доступности в сельской местности для учащихся начального общего образования 15 минут (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 минут (в одну сторону).
Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м. со стороны дороги. Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения

	1.3
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи


	Количество (объект)
	1 в расчете 
на 5 тыс. детского населения, 
но не менее одного 
в муниципаль-ном районе
	транспортная доступность, мин.
	30



	2
	Дополнительное образование <*>

	2.1


	Организация дополнительного образования детей


	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 
5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*>За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области.




1.4. Объекты в области здравоохранения
	№ п/п
	Наименование 

объекта 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аптека
	по заданию на проектирование
	транспортная

доступность,

мин.
	30

<*>



	
	<*> на территориях городских поселений радиус доступности - 500 м,  
при малоэтажной (1-3-этажной) застройке - 800 м.



	2
	Молочная кухня
	по заданию на проектирование
	не нормируется

и определяется заданием на проектирование

	3
	Раздаточные пункты молочных кухонь 
	по заданию на проектирование
	пешеходная

доступность,

м 
	500


Примечание: Распределение медицинских организаций на 1, 2, 3 уровни установлено в соответствии с п. 5 методических рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 N 182.

1.5. Объекты в области культуры и досуга

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Библиотеки

	1.1
	Межпоселенчес-кая библиотека
	количество (объект) на административ-ный центр района
	1
	транспортная доступность,

час
	1

	1.2
	Детская библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	1.3
	Точка доступа к полнотекстовым информацион-ным ресурсам
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	2
	Музеи

	2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность,

мин.
	30

	3
	Концертные организации

	3.1
	Концертный зал
	количество  (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность,

мин.
	40

	4
	Учреждения культуры клубного типа

	4.1
	Центр культурного развития
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	не нормируется 

и определяется заданием на проектирование


1.6. Объекты в области физической культуры и спорта

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек,

кв.м
	20
	транспортная доступность, мин.
	60

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 30000 человек.

	3
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля) 
	общая площадь 
на 1000 человек, кв.м
	1,95 

	транспортная доступность, мин
	60

	4
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)


	по заданию на проектирование <*>

	транспортная доступность,

мин.
	60

	5
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	60

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	6
	Специализированная спортивная образовательная организация (детско-юношеская спортивная школа, школа олимпийского резерва)
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.




Примечание:

Уровень обеспеченности населения объектами спорта определяется исходя из процентного соотношения величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой (нормативной) пропускной способности спортивных сооружений с учетом положений приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (с последующими изменениями).

При принятии органами исполнительной власти Пензенской области (муниципальными образованиями Пензенской области) решений о видах создаваемых объектов необходимо учитывать положения приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (с последующими изменениями).

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории.
1.7. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти Камешкирского района

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования  
	площадь пола 

на 1 сотрудника, 

кв.м 


	6 

<*>
	не нормируется и определяется заданием 
на проектирование

	
	<*>Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.



	2
	Муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений  
	количество (объект)


	1 на муниципаль-ное образование 
	не нормируется и определяется заданием 
на проектирование


1.8. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	№ п/п
	Наименование 

объекта 


	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Межпоселенческие места погребения

	1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории,
га 
	0,24 на 
1000 чел.

<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.



	1.2
	Дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование


Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Камешкирского района Пензенской области
2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро- и газоснабжения, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1.1 в части обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016.
№ 2.1 в части обеспеченности принят на основе СП 42-101-2003.

2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1 в части обеспеченности принят на основе Закона Пензенской области 
от 15.05.2019 №3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", ведомственных строительных норм "ВСН-АВ-ПАС-94 
(РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции", утвержденных протоколом Минтранса России от 17.05.1994 № 2.

№ 2, № 3 в части обеспеченности приняты на основе Закона Пензенской области от 15.05.2019 №3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019:"Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе...".

2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1.1 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, свода правил  "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820) (с последующими изменениями) (далее - 
СП 42.13330.2011).

№ 1.2 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
№ 1.3, № 2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты 
на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций. 
2.4. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1 в части:
- в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями);
       №2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе
СП 42.13330.2016.
№ 3 в части:
в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
2.5. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1.1 - № 1.3, № 2.1, № 3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

№ 4.1 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

2.6. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1 в части:
в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016;
№ 2 в части:

- обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
№ 3 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
№ 4 в части:
в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
№5 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
№6 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
2.7. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти муниципального района, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1 в части:

- обеспеченности принят на основе СНиП 31-05-2003;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
№ 2 в части:

- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
(с последующими изменениями);

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
2.8. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области ритуальных услуг (места погребения), расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.
№ 1.1, № 1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты 
на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 30.12.2016 №1034/пр (далее - СП 42.13330.2016). 
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Камешкирского района
Пензенской области
3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Камешкирского района Пензенской области.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Камешкирского района Пензенской области распространяется на всю территорию Камешкирского района Пензенской области, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории Камешкирского района Пензенской области независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования Камешкирского района Пензенской области применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий, при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Камешкирского района Пензенской области.
Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Камешкирского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Камешкирского района Пензенской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Камешкирского района Пензенской области.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Камешкирского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Камешкирского района Пензенской области, в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения Камешкирского района Пензенской области в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.

