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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. N 189-пП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 12.04.2017 N 178-пП,
от 22.05.2018 N 284-пП, от 12.12.2019 N 793-пП, от 03.07.2020 N 443-пП,
от 13.01.2021 N 7-пП)



В соответствии со статьей 29.3. Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 11, 13, 14 Закона Пензенской области от 14.11.2006 N 1164-ЗПО "Градостроительный устав Пензенской области" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Пензенской области от 08.08.2011 N 525-пП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области".
2.2. Постановление Правительства Пензенской области от 14.02.2014 N 87-пП "О внесении изменений в постановление Правительства Пензенской области от 08.08.2011 N 525-пП "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области строительства.

Исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
М.Г.КОСОЙ





Утверждены
постановлением
Правительства Пензенской области
от 13 апреля 2015 г. N 189-пП

[bookmark: P34]РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 12.12.2019 N 793-пП,
от 03.07.2020 N 443-пП, от 13.01.2021 N 7-пП)



1. Основная часть

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Пензенской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Пензенской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области.

[bookmark: P44]1.1. Объекты в области транспорта (железнодорожный, водный,
воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального,
межмуниципального и местного значения

	N
п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Объекты воздушного транспорта

	1.1.1
	Аэродром
	количество (объект)
	1
	не нормируется

	1.2
	Автовокзалы и автостанции

	1.2.1
	Автостанция
	вместимость автостанции (пассажиров) при расчетном суточном отправлении:
	
	не нормируется

	
	
	от 100 до 200
	10
	

	
	
	от 200 до 400
	25
	

	
	
	от 400 до 600
	50
	

	
	
	от 600 до 1000
	75
	

	1.2.2
	Малый автовокзал
	вместимость малых автовокзалов (пассажиров) при расчетном суточном отправлении:
	
	не нормируется

	
	
	от 1000 до 2000
	100
	

	
	
	от 2000 до 3000
	150
	

	
	
	от 3000 до 4000
	200
	

	1.2.3
	Средний автовокзал
	вместимость среднего автовокзала (пассажиров) при расчетном суточном отправлении:
	
	не нормируется

	
	
	от 4000 до 6000
	250
	

	
	
	от 6000 до 8000
	300
	

	
	
	от 8000 до 10000
	400
	

	1.2.4
	Большой автовокзал
	вместимость большого автовокзала (пассажиров) при расчетном суточном отправлении:
	
	не нормируется

	
	
	от 10000 до 15000
	500
	

	
	
	от 15000 до 20000
	600
	

	
	
	от 20000 до 25000
	700
	

	
	
	от 25000 до 30000
	800
	

	
	
	от 30000 до 40000
	900
	

	
	
	свыше 40000
	1000
	

	1.3
	Железнодорожные вокзалы

	1.3.1
	Железнодорожный вокзал
	норма расчетной вместимости вокзала в % от среднесуточного потока пассажиров отправления дальнего и местного сообщения: <*>
	
	не нормируется

	
	
	до 500
	35 - 40
	

	
	
	св. 500 до 1500
	31 - 35
	

	
	
	св. 1500 до 3000
	28 - 31
	

	
	
	св. 3000 до 5000
	25 - 28
	

	
	
	св. 5000 до 8000
	22 - 25
	

	
	
	св. 8000
	20 - 22
	

	[bookmark: P145]<*> Норма расчетной вместимости вокзала в % от среднесуточного потока пассажиров отправления дальнего и местного сообщения и величина среднесуточного потока используется для определения расчетной вместимости вокзала по формуле:

,

где: С - среднесуточный поток отправления пассажиров дальнего и местного сообщения за год;
К1 - коэффициент неравномерности, учитывающий отношение среднесуточного потока отправления пассажиров за пиковый период к среднесуточному потоку отправления за год (на расчетный год эксплуатации). Понятие пикового периода следует дифференцировать применительно к условиям работы различных видов транспорта. К1 принимают: для малых вокзалов - 1,1 - 1,25; для средних вокзалов - 1,2 - 1,3; для больших вокзалов - 1,2 - 1,35; для крупных вокзалов - 1,2 - 1,4. Максимальное значение коэффициента К1 принимают при неравномерном потоке пассажиров и малой частоте движения поездов; при регулярном (в течение суток) движении поездов и равномерном потоке пассажиров принимаются минимальные значения;
К2 - коэффициент, учитывающий наличие прибывших пассажиров и посетителей. К2 для пассажиров дальнего и местного сообщения следует принимать от 1,1 до 1,3; для пригородных пассажиров - 1;
Н - норма расчетной вместимости вокзала, % среднесуточного потока пассажиров отправления.

	1.3.2
	Привокзальная площадь
	размер площади для вокзалов разных видов транспорта, размещаемой на свободных территориях для вокзалов, га:
	
	не нормируется

	
	
	малой вместимости
	0,25
	

	
	
	средней вместимости
	0,50
	

	
	
	больших
	0,75 <*>
	

	
	
	крупных
	1,25 <*>
	

	[bookmark: P166]<*> Для больших и крупных вокзалов целесообразно выполнять специальный расчет с определением объемов конечного и транзитного движения (в сутки и часы пик) и размеров всех элементов привокзальной площади.

	1.3.3
	Стоянка туристических автобусов для вокзалов всех видов транспорта
	машино-мест на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик
	3 - 4 <*>
	пешеходной доступности, м
	100 м от входа в вокзал

	[bookmark: P173]<*> Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине - 3,0 м, по длине - 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест, шириной не менее 0,75 м.

	1.4
	Объекты обслуживания на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения для населения Пензенской области

	1.4.1
	Площадка отдыха
	вместимость (количество автомобилей)
	20 - 50 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30000 транспортных ед. в сутки <*>; 10 - 15 автомобилей на дорогах категорий II и III;
10 - на дорогах категории IV
	расстояние между площадками на дорогах, км
	через 15 - 20 км на дорогах категорий I - II, 25 - 35 км - на дорогах категории III и 45 - 55 км - на дорогах категории IV

	[bookmark: P183]<*> При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах категории I их вместимость уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

	1.4.2 - 1.4.4
	Исключены. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП

	Примечание исключено. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП

	1.5
	Автомобильные дороги

	1.5.1
	Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием
	плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км/1000 кв. км территории
	294,7
	не нормируется

	1.5.2
	Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
	количество (объект)
	6 <*>
	не нормируется

	[bookmark: P199]<*> Места размещения устанавливаются заданием на проектирование.

	1.5.3
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения
	остановочный пункт на отрезок дороги
	на дорогах категорий I - III - через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 1,5 км
	не нормируется

	2
	Объекты местного значения муниципального района

	2.1
	Автостанция <*>
	количество (объект)
	1 в административном центре муниципального района независимо от количества жителей
	не нормируется

	[bookmark: P212]<*> При суточном отправлении пассажиров от 100 до 1000 в сутки создается автостанция, при суточном отправлении пассажиров от 1000 до 4000 в сутки создается малый автовокзал.
Вместимость автостанции (пассажиров) определяется в зависимости от расчетного суточного отправления:

	Суточное отправление пассажиров:
	Вместимость автостанции (пассажиров)

	от 100 до 200
	10

	от 200 до 400
	25

	от 400 до 600
	50

	от 600 до 1000
	75

	2.2
	Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
	обеспеченность дорогами с твердым покрытием до каждого населенного пункта, входящего в муниципальный район
	1 дорога до населенного пункта, связывающая его с районным центром, либо с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения, регионального и межмуниципального значения
	не нормируется

	2.3
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения межмуниципального района
	количество (объект)
	1 на населенный пункт независимо от количества жителей
	не нормируется

	3
	Объекты местного значения городского округа

	(п. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	3.1
	Улично-дорожная сеть магистральных улиц и дорог в пределах населенного пункта <*>
	плотность сети км/кв. км
	2,2
	не нормируется

	
	[bookmark: P242]<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.
Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	3.2
	Остановка общественного городского транспорта
	остановка (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	500 <*>

	
	[bookmark: P252]<*> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.

	(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	4
	Объекты местного значения городского поселения

	(п. 4 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	4.1
	Улично-дорожная сеть магистральных улиц и дорог в пределах населенного пункта <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,2
	не нормируется

	
	[bookmark: P264]<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.
Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	(п. 4.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	4.2
	Остановка общественного городского транспорта
	остановка (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	500 <*>

	
	[bookmark: P273]<*> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.

	(п. 4.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	(п. 5 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	5.1
	Улично-дорожная сеть <*>
	плотность сети, км/кв. км
	2,0
	не нормируется

	
	[bookmark: P284]<*> В соответствии с СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.
Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных СП 396.1325800.2018 (с последующими изменениями).

	(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	5.2
	Остановки общественного поселкового транспорта <*>
	остановочный пункт (количество)
	1 на отрезок улицы протяженностью 600 м
	не нормируется

	
	[bookmark: P292]<*> при наличии маршрутной сети общественного поселкового транспорта

	(п. 5.2 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)



[bookmark: P295]
1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности
органов власти Пензенской области

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Объект для размещения высшего исполнительного органа государственной власти Пензенской области и иных исполнительных органов государственной власти Пензенской области
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P319]<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.

	1.2
	Государственный архив
	количество (объект)
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.3
	Судебный участок мировых судов
	количество (объект)
	1 судебный участок на 15 тыс. - 23 тыс. человек <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P330]<*> Федеральным законом от 29.12.1999 N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" (с последующими изменениями) для Пензенской области определено число мировых судей и соответствующее ему количество судебных участков в количестве 76.

	1.4
	Объект для размещения органов записи актов гражданского состояния
	количество (объект)
	32 территориальных отдела <*>
(5 - в г. Пензе, 1 - на г. Кузнецк и Кузнецкий район, 1 - на муниципальный район)
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P337]<*> Принято согласно структуре Управления ЗАГС Пензенской области, утвержденной Губернатором Пензенской области 24.07.2017.

	2
	Объекты местного значения муниципального района

	2.1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P345]<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.

	2.2
	Муниципальный архив, включая хранение архивных фондов поселений
	количество (объект)
	1 на муниципальное образование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	3
	Объекты местного значения городского округа

	3.1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P358]<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.

	3.2
	Муниципальный архив
	количество (объект)
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	4
	Объекты местного значения городского и сельского поселений

	4.1
	Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования
	площадь пола на 1 сотрудника, кв. м
	6 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P371]<*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки.



[bookmark: P373]1.3. Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера, стихийных
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 13.01.2021 N 7-пП)

	N
п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Пожарное депо
	пожарное депо (шт.), автомобиль (шт.) на населенный пункт при следующей численности его населения и площади:
	
	время прибытия первого подразделения пожарной охраны, мин.
	

	
	
	численность населения, тысяч человек
	площадь населенного пункта, тысяч гектаров
	
	
	

	[bookmark: P407]1.1.1
	Пожарное депо
	до 5
	< 20
	1 депо на 3 автомобиля
	
	10 <*>
20 <**>

	1.1.2
	Пожарное депо
	5 - 10
	< 20
	1 депо на 4 автомобиля
	
	10 <*>
20 <**>

	1.1.3
	Пожарное депо
	10 - 25
	< 20
	1 депо на 5 автомобилей
	
	10 <*>
20 <**>

	1.1.4
	Пожарное депо
	50 - 100
	< 20
	2 депо на 11 автомобилей
	
	10 <*>
20 <**>

	1.1.5
	Пожарное депо
	
	20 - 40
	3 депо на 12 автомобилей
	
	10 <*>
20 <**>

	[bookmark: P446]1.1.6
	Пожарное депо
	100 - 150
	20 - 40
	3 депо на 13 автомобилей
	
	10 <*>
20 <**>

	1.1.7
	Пожарное депо
	
	40 - 60
	3 депо на 15 автомобилей
	
	10 <*>
20 <**>

	1.1.8
	Пожарное депо
	400 - 500
	280 - 300
	20 депо на 55 автомобилей
	
	10 <*>
20 <**>

	[bookmark: P469]<*> Время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.
[bookmark: P470]<**> Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.
Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.
Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.
Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.
Показатели N 1.1.1 - N 1.1.6 используются для предварительного расчета минимального количества пожарных депо. Более точное определение числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны определяется на основе свода правил "СП 11.13130.2009. Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 181 (с последующими изменениями).



[bookmark: P479]1.4. Объекты инженерной инфраструктуры регионального
и местного значения, в том числе линейные и объекты
энергетики


	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Объекты в области энергетики

	1.1.1
	Электростанция, установленная генерируемая мощность которой не превышает 100 МВт
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	города:
крупный (г. Пенза) - 1870;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1530;
городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1360;
городские и сельские поселения - 950.
	

	
	
	
	без стационарных электроплит, с кондиционерами:
	города: крупный (г. Пенза) - 2200;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1800; городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1600.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	города: крупный (г. Пенза) - 2310; средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1890; городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1680; городские и сельские поселения - 1350.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, с кондиционерами:
	города: крупный (г. Пенза) - 2640; средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 2160; городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1920.
	

	
	[bookmark: P523]<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики. Задачи перспективного развития электроэнергетики решаются схемами и программами перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, разрабатываемыми в целях реализации государственной политики в сфере электроэнергетики и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (с последующими изменениями).

	1.1.2
	Подстанции и линии электропередачи:
- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения - 110 (150) кВ <*>;
- подстанции, проектный номинальный класс напряжения - 110 (150) кВ <*>;
- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения - 35 кВ;
- подстанции, проектный номинальный класс напряжения - 35 кВ.
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <**>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	города:
крупный (г. Пенза) - 1870;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1530;
городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1360;
городские и сельские поселения - 950.
	

	
	
	
	без стационарных электроплит, с кондиционерами:
	города:
крупный (г. Пенза) - 2200;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1800;
городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1600.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	города:
крупный (г. Пенза) - 2310;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1890;
городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1680; городские и сельские поселения - 1350.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, с кондиционерами:
	города:
крупный (г. Пенза) - 2640; средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 2160; городские поселения численностью от 10 до 50 тыс. чел. - 1920.
	

	
	[bookmark: P556]<*> За исключением объектов, указанных в перечне видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 N 162-р.
[bookmark: P557]<**> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики. Задачи перспективного развития электроэнергетики решаются схемами и программами перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, разрабатываемыми в целях реализации государственной политики в сфере электроэнергетики и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (с последующими изменениями).

	1.2
	Объекты в области газоснабжения

	1.2.1
	Объекты <1>:
- газораспределительные сети (наружные газопроводы, а также сооружения и технические устройства на них):
- газопровод высокого давления 1 категории (природный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,2 включительно;
- газопровод высокого давления 1 категории (сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,6
включительно;
- газопровод высокого давления 2 категории (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,3 до 0,6 включительно;
- газопровод среднего давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,005 до 0,3 включительно.
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	для городских населенных пунктов - 180; для сельских населенных пунктов - 220 <**>
	

	
	[bookmark: P580]<1> Объекты газоснабжения, пересекающие территорию двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов).
[bookmark: P581]<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.
[bookmark: P582]<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м)).

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	2
	Объекты местного значения муниципального района, городского округа, городского и сельского поселений

	2.1
	Объекты в области электроснабжения

	2.1.1
	Линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование, проектный номинальный класс напряжения до 35 киловольт <1> <2>
	кВт*ч/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения <*>
	не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров:
	города:
крупный (г. Пенза) - 1870;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1530;
малые - 1360;
городские и сельские поселения - 950.
	

	
	
	
	без стационарных электроплит, с кондиционерами:
	города:
крупный (г. Пенза) - 2200; средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1800; малые - 1600.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, без кондиционеров:
	города:
крупный (г. Пенза) - 2310;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 1890;
малые - 1680;
городские и сельские поселения - 1350.
	

	
	
	
	со стационарными электроплитами, с кондиционерами:
	города:
крупный (г. Пенза) - 2640;
средние (г. Кузнецк, г. Заречный) - 2160;
малые - 1920.
	

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	
	[bookmark: P616]<1> К объектам электроснабжения местного значения муниципального района относятся объекты электроснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.
[bookmark: P617]<2> К объектам электроснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты электроснабжения в границах поселения, городского округа.
[bookmark: P618]<*> Используется для предварительных расчетов.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	2.2
	Объекты в области газоснабжения

	2.2.1
	Объекты <1> <2>:
- газораспределительные сети (наружные газопроводы, а также сооружения и технические устройства на них):
- газопровод высокого давления 1 категории (природный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,2 включительно;
- газопровод высокого давления 1 категории (сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,6 до 1,6 включительно;
- газопровод высокого давления 2 категории (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,3 до 0,6 включительно;
- газопровод среднего давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, МПа: свыше 0,005 до 0,3 включительно;
- газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно.
	куб. м/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением
	120 <**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых водонагревателей
	300 <**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	для городских населенных пунктов - 180; для сельских населенных пунктов - 220 <**>
	

	
	[bookmark: P642]<1> К объектам газоснабжения местного значения муниципального района относятся объекты газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.
[bookmark: P643]<2> К объектам газоснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты газоснабжения в границах поселения, городского округа.
[bookmark: P644]<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.
[bookmark: P645]<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/м3)).

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	2.3
	Объекты в области теплоснабжения (за исключением муниципального района)

	2.3.1
	Объекты теплоснабжения:
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети, здания и сооружения тепловых сетей (в том числе насосные, центральные тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства).
	Гкал/год
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <*>
	

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	не нормируется

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	
	[bookmark: P665]<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	2.4
	Объекты в области водоснабжения (за исключением муниципального района)

	2.4.1
	Объекты водоснабжения:
- водозабор;
- водопроводные очистные сооружения;
- насосная станция;
- водонапорная башня;
- резервуар;
- артезианская скважина и иные объекты водоснабжения, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды абонентам.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	[bookmark: P685]<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водоснабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	2.5
	Объекты в области водоотведения (за исключением муниципального района)

	2.5.1
	Объекты водоотведения:
- очистные сооружения (КОС);
- канализационная насосная станция (КНС) и иные объекты водоотведения, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод.
	л/сут.
	по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	[bookmark: P704]<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)




[bookmark: P707]1.5. Объекты в области образования

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Общее образование

	1.1.1
	Общеобразовательная организация, имеющая интернат
	количество (объект)/количество обучающихся
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	1.1.2
	Организация, осуществляющая образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	количество (объект)
	не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, отдельной группы по каждому из нарушений развития в Пензенской области <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P738]<*> Вместимость - количество обучающихся определяется заданием на проектирование.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	1.1.3
	Общеобразовательная организация со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением"
	количество (объект)/количество обучающихся
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	1.1.4
	Общеобразовательная организация со специальными наименованиями "кадетская школа" и "казачий корпус"
	количество (объект)/количество обучающихся
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	1.2
	Профессиональное образование

	1.2.1
	Профессиональная образовательная организация (среднее профессиональное образование)
	количество (объект)/количество обучающихся
	по заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния
<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P760]<*> Число принимаемых на программы среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 человек, окончивших обучение по программам основного общего и среднего общего образования, устанавливается в количестве 50 обучающихся в профессиональной образовательной организации.
Число мест в общежитиях образовательных организаций определяется в расчете на 100 обучающихся на местах очной формы - 15 мест.

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

	1.3
	Дополнительное образование

	1.3.1
	Организация дополнительного образования детей
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, мин.
	30

	1.3.2
	Организация дополнительного профессионального образования
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2
	Объекты местного значения муниципального района

	2.1
	Общее образование

	2.1.1
	Дошкольная образовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	65
	45
	
	300 (500) <*>
	500

	
	[bookmark: P791]<*> В малых городах до 50 тыс. человек и сельских поселениях (включая поселки городского типа), при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке радиус пешеходной доступности не более 500 м.
Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности обслуживания не распространяются на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).

	2.1.2
	Общеобразовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	город. местн.
	сельск. местн.
	пешеходная доступность, м
	город. местн.
	сельск. местн.

	
	
	
	
	
	
	500
(750) <**>
	-

	
	
	
	95 <*>
	45 <*>
	Транспортная доступность, мин. (в одну сторону)
	-
	15/30 <***>

	
	[bookmark: P810]<*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 мест в городских поселениях и 65 мест в сельских поселениях на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях.
Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП:
[bookmark: P812]<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности.
[bookmark: P813]<***> Время транспортной доступности в сельской местности для обучающихся начального общего образования 15 минут (в одну сторону), для обучающихся основного общего и среднего общего образования - не более 30 минут (в одну сторону).
Абзац исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП.
Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз обучающихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
Для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

	(в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП,
от 13.01.2021 N 7-пП)

	2.1.3
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество (объект)
	1 в расчете на 5 тыс. детского населения, но не менее одного в муниципальном районе
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.2
	Дополнительное образование <*>

	2.2.1
	Организация дополнительного образования детей
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	[bookmark: P836]<*> За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области.

	3
	Объекты местного значения городского округа

	3.1
	Общее образование

	3.1.1
	Дошкольная образовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	65
	пешеходная доступность, м
	300
(500) <*>

	
	[bookmark: P849]<*> На территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки радиус доступности для дошкольных образовательных организаций не более 500 м. Для крупных (от 500 тыс. чел. до 1000 тыс. чел.), больших (от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.) и средних (от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.) городов радиус доступности обслуживания от места проживания до дошкольной образовательной организации не более 300 м.

	3.1.2
	Общеобразовательная организация
	число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	95 <*>
	пешеходная доступность, м
	500
(750) <**>

	
	[bookmark: P857]<*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях.
[bookmark: P858]<**> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности.

	3.2
	Дополнительное образование <***>

	3.2.1
	Организация дополнительного образования детей
	число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет
	75
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	
	число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования
	30
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	[bookmark: P871]<***> За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области.

	3.2.2
	Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество (объект)
	1 на 5 тыс. детского населения, но не менее одного в городском округе
	транспортная доступность, мин.
	30




[bookmark: P879]1.6. Объекты в области здравоохранения

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Медицинские организации 1 уровня, оказывающие населению муниципального образования, на территории которого расположены: первичную медико-санитарную помощь и (или) паллиативную медицинскую помощь и (или) скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, и (или) специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь.

	1.1.1
	Станция скорой медицинской помощи
	количество (объект)
	1 станция на 50 тыс. обслуживаемого населения <*> <**>
	транспортная доступность, мин.
	20

	[bookmark: P905]<*> С учетом транспортной доступности, климатических и географических особенностей, уровня и структуры заболеваемости населения на различных территориях Пензенской области, особенностей половозрастного состава населения и возможности соблюдения порядков оказания медицинской помощи, а также плановой мощности медицинской организации, указанные параметры обоснованно корректируются.
[bookmark: P906]<**> Место расположения и территория обслуживания станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с учетом численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности.

	1.1.2
	Фельдшерско-акушерский пункт или фельдшерский здравпункт
	количество (объект)
	1 в населенных пунктах с числом жителей от 301 до 1000 человек, вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.
<*> <**> <***> <****>
	транспортная доступность, мин.
	30

	[bookmark: P914]<*> В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе временных (сезонных), находящихся на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт).
[bookmark: P915]<**> В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:
- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км;
- домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км.
[bookmark: P918]<***> В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:
- фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;
- центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.
[bookmark: P921]<****> В случае преимущественного (более 40%) проживания населения старше трудоспособного возраста в населенном пункте с числом жителей более 100 человек могут быть организованы как фельдшерско-акушерские пункты, так и фельдшерские здравпункты.

	1.1.3
	Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины)
	количество (объект)
	1 на 2 - 10 тыс. человек.
<*> Мощность - количество посещений в смену определяется заданием на проектирование
	пешеходная доступность, м
	1000 <**>

	
	
	
	
	транспортная доступность, мин.
	30 <***>

	
	[bookmark: P931]<*> в населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.
[bookmark: P932]<**> для амбулатории в городских округах и в городских поселениях.
[bookmark: P933]<***> для амбулаторий в сельской местности.

	1.1.4
	Поликлиника
	количество (объект)
	1 на 20 - 50 тыс. человек.
Мощность - количество посещений в смену определяется заданием на проектирование
	пешеходная доступность, м
	1000 <*>

	
	
	
	
	транспортная доступность, мин.
	30 <**>

	
	[bookmark: P943]<*> для поликлиник и их филиалов в городских округах и в городских поселениях
[bookmark: P944]<**> для поликлиник в сельской местности.

	1.1.5
	Детская поликлиника
	количество (объект)
	1 на 10 - 30 тыс. детей. Мощность - количество посещений в смену определяется заданием на проектирование <*>
	пешеходная доступность, м
	1000 <**>

	
	
	
	
	транспортная доступность, мин.
	30 <***>

	
	[bookmark: P953]<*> с учетом Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям".
[bookmark: P954]<**> для поликлиник и их филиалов в городских округах и в городских поселениях.
[bookmark: P955]<***> для поликлиник в сельской местности.

	1.1.6
	Участковая больница
	количество (объект)
	1 на 5 - 20 тыс. человек. Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.1.7
	Городская больница
	количество (объект)
	1 на 20 - 300 тыс. человек.
Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.1.8
	Детская городская больница
	количество (объект)
	1 на 20 - 200 тыс. человек.
Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.2
	Медицинские организации 2 уровня, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие преимущественно специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований по широкому перечню профилей медицинской помощи, и (или) диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные).

	1.2.1
	Центр консультативно-диагностический (поликлиника консультативно-диагностическая)
	количество (объект)
	1 на 250 тыс. человек.
Мощность - количество посещений в смену определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.2.2
	Центр консультативно-диагностический детский (поликлиника консультативно-диагностическая детская)
	количество (объект)
	1 на 100 тыс. детей.
Мощность - количество посещений в смену определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.2.3
	Поликлиника стоматологическая
	количество (объект)
	не менее 1 до 100 тыс. человек.
Мощность - количество посещений в смену определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.2.4
	Детская стоматологическая поликлиника
	количество (объект)
	1 на 20 - 50 тыс. детей
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.2.5
	Диспансер психоневрологический
	количество (объект)
	не менее 1 на Пензенскую область.
Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	
	

	1.2.6
	Диспансер наркологический
	количество (объект)
	
	
	

	1.2.7
	Диспансер кожно-венерологический
	количество (объект)
	
	
	

	1.2.8
	Диспансер противотуберкулезный
	количество (объект)
	
	
	

	1.2.9
	Диспансер онкологический
	количество (объект)
	
	
	

	1.2.10
	Районная больница
	количество (объект)
	не менее 1 на Пензенскую область.
Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	
	

	1.2.11
	Больница инфекционная
	количество (объект)
	не менее 1 на Пензенскую область.
Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	
	

	1.2.12
	Больница инфекционная детская
	количество (объект)
	1 на 500 тыс. детей
	
	

	1.3
	Медицинские организации 3 уровня, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

	1.3.1
	Областная больница
	количество (объект)
	не менее 1 на Пензенскую область.
Мощность - количество коек определяется заданием на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	не более 120

	1.3.2
	Детская областная больница
	количество (объект)
	
	
	

	1.3.3
	Диспансер онкологический
	количество (объект)
	
	
	

	2
	Объекты местного значения муниципального района

	2.1
	Аптека
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30 <*>

	
	[bookmark: P1058]<*> на территориях городских поселений радиус доступности - 500 м, при малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке - 800 м.

	2.2
	Молочная кухня
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2.3
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	по заданию на проектирование
	пешеходная доступность, м
	500

	3
	Объекты местного значения городского округа

	3.1
	Аптека
	по заданию на проектирование
	пешеходная
доступность, м
	500 <*>

	
	[bookmark: P1076]<*> При малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке - 800 м.

	3.2
	Молочная кухня
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	3.3
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	по заданию на проектирование
	пешеходная
доступность, м
	500



Примечание: Распределение медицинских организаций на 1, 2, 3 уровни установлено в соответствии с п. 5 методических рекомендации о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 N 182.

[bookmark: P1090]1.7. Объекты в области культуры и досуга

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Библиотеки

	1.1.1
	Универсальная библиотека
	количество (объект) на административный центр
	1
	транспортная доступность, час/день
	для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	1.1.2
	Детская библиотека
	количество (объект) на административный центр
	1
	
	

	1.1.3
	Библиотека для инвалидов по зрению
	количество (объект) на административный центр
	1
	
	

	1.1.4
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр
	2 <*>
	
	

	
	[bookmark: P1128]<*> Также на всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

	1.2
	Музеи

	1.2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) на административный центр
	1
	транспортная доступность, час/день
	для жителей административного центра - в течение 1 часа;
для жителей муниципальных образований - в течение 1 дня

	1.2.2
	Художественный музей
	
	1
	
	

	1.2.3
	Тематический музей
	
	3
	
	

	1.3
	Театры

	1.3.1
	Театр драматический
	количество (объект)
на административный центр
	1
	транспортная доступность, час/день
	для жителей административного центра в течение 1 часа;
для жителей муниципальных образований - в течение 1 дня/либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием

	1.3.2
	Театр музыкальный
	
	1
	
	

	1.3.3
	Театр кукол
	
	1
	
	

	1.3.4
	Театр юного зрителя
	
	1
	
	

	1.3.5
	Прочие театры по видам искусств
	
	2
	
	

	1.4
	Концертные организации

	1.4.1
	Концертный зал
	количество (объект) на административный центр с населением от 500 тыс. чел.
	2
	транспортная доступность, час/день
	для жителей административного центра в течение 1 часа;
для жителей муниципальных образований в течение 1 дня, либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием

	1.4.2
	Филармония
	
	1
	
	

	1.5
	Цирки

	1.5.1
	Цирк стационарный
	количество (объект) на административный центр
	1
	транспортная доступность, час/день
	для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня, либо за счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов в соответствии с государственным заданием

	1.5.2
	Цирковая площадка
	количество (объект) на административный центр
	1
	
	

	1.6
	Учреждения культуры клубного типа

	1.6.1
	Дом (центр народного творчества)
	количество (объект) на административный центр
	1
	транспортная доступность, час/день
	время транспортной доступности для жителей административного центра в течение 1 часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

	1.6.2
	Дворец культуры
	количество (объект)
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2
	Объекты местного значения муниципального района

	2.1
	Библиотеки

	2.1.1
	Межпоселенческая библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	транспортная доступность, час
	1

	2.1.2
	Детская библиотека
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	2.1.3
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр района
	1
	
	

	2.2
	Музеи

	2.2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	2.3
	Концертные организации

	2.3.1
	Концертный зал
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	40

	2.4
	Учреждения культуры клубного типа

	2.4.1
	Центр культурного развития
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	3
	Объекты местного значения городского округа

	3.1
	Библиотеки

	3.1.1
	Общедоступная библиотека
	количество (объект)
	1 на 20 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	40

	3.1.2
	Детская библиотека
	количество (объект)
	1 на 10 тыс. детей
	
	

	3.1.3
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект)
независимо от количества населения
	2
	
	

	3.2
	Музеи

	3.2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	40

	3.2.2
	Тематический музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	
	

	3.3
	Театры

	3.3.1
	Театр по видам искусств
	количество (объект) на население от 500 тыс. чел. до 1 млн. чел.
	1
	транспортная доступность, мин.
	40

	3.4
	Концертные организации

	3.4.1
	Концертный зал
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	40

	3.5
	Учреждения культуры клубного типа

	3.5.1
	Дом культуры
	количество (объект) на население от 500 тыс. чел.
	1 на 200 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	40

	3.5.2
	Дом культуры
	количество (объект)
на население до 100 тыс.
	1 на 20 тыс. чел.
	
	

	3.6
	Кинотеатры и кинозалы

	3.6.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 20 тыс. чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	4
	Объекты местного значения городского поселения

	4.1
	Библиотеки

	4.1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 10 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30

	4.1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект)
	1
	
	

	4.2
	Музеи

	4.2.1
	Краеведческий музей
	количество (объект) независимо от количества населения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	4.3
	Учреждения культуры клубного типа

	4.3.1
	Дом культуры
	количество (объект) на население от 25 тыс. до 100 тыс. чел.
	1 на 25 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	
	количество (объект) на население менее 25 тыс. чел.
	1 на 10 тыс. чел.
	
	

	4.4
	Кинозалы

	4.4.1
	Кинозал
	количество (объект) независимо от количества жителей
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Библиотеки

	5.1.1
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	5.1.2
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	
	

	5.1.3
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	
	

	5.2
	Учреждения культуры клубного типа

	5.2.1
	Дом культуры
	количество (объект) на административный центр сельского поселения
	1
	транспортная доступность, мин.
	30

	5.2.2
	Филиал сельского дома культуры
	количество (объект)
	1 на 1 тыс. чел.
	не нормируется

	5.3
	Кинозалы

	5.3.1
	Кинозал
	количество (объект)
	1 на 3 тыс. чел.
	транспортная доступность, мин.
	30



[bookmark: P1391]1.8. Объекты в области физической культуры и спорта
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 03.07.2020 N 443-пП)

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	1.2
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	120 <**>

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	1.3
	Плавательный бассейн (крытые и открытые общего пользования)
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	120 <**>

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 30000 человек.

	1.4
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	120 <**>

	1.5
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	120 <**>

	[bookmark: P1441]<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование.
[bookmark: P1442]<**> Устанавливается для объектов обслуживания, расположенных в областном административном центре. Для объектов обслуживания, расположенных в административных центрах муниципальных районов, - не более 60 минут транспортной доступности.

	1.6
	Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена
	количество мест на 1000 чел.
	6
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом следует предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. человек.

	1.7
	Центр спортивной подготовки
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.8
	Училище олимпийского резерва
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.9
	Специализированная спортивная образовательная организация (детско-юношеская спортивная школа, школа олимпийского резерва)
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	1.10
	Спортивно-адаптивная школа
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2
	Объекты местного значения муниципального района

	2.1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1471]<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	2.2
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек,
кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	60

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 30000 человек.

	2.3
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	60

	2.4
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	60

	2.5
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	60

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	2.6
	Специализированная спортивная образовательная организация (детско-юношеская спортивная школа, школа олимпийского резерва)
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	3
	Объекты местного значения городского округа

	3.1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	3.2
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	3.3
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки, спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30 <**>

	3.4
	Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс)
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30 <**>

	3.5
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30 <**>

	[bookmark: P1532]<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование.
[bookmark: P1533]<**> Устанавливается для объектов городского значения. Для объектов обслуживания населения жилых районов городских округов радиус пешеходной доступности не должен превышать 1500 м.

	3.6
	Крытый спортивный объект с искусственным льдом, ледовая арена
	количество мест на 1000 чел.
	6
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом следует предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. человек.

	3.7
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30

	3.8
	Специализированная спортивная образовательная организация (детско-юношеская спортивная школа, школа олимпийского резерва)
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	4
	Объекты местного значения городского поселения

	4.1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	[bookmark: P1556]<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	4.2
	Плавательный бассейн
	площадь зеркала воды на 1000 человек, кв. м
	20
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 30000 человек.

	4.3
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30 <**>

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	4.4
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30 <**>

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	[bookmark: P1578]<**> Для объектов обслуживания населения жилых районов административных центров городских поселений радиус пешеходной доступности не должен превышать 1500 м.

	4.5
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30

	5
	Объекты местного значения сельского поселения

	5.1
	Стадион с трибунами на 1500 мест и более
	по заданию на проектирование <*>
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	[bookmark: P1591]<*> Состав, параметры объекта определяются в задании на проектирование. Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 5000 человек.

	5.2
	Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)
	общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	На территории населенного пункта численностью более 50 человек рекомендуется размещать игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, а с численностью населенного пункта от 50 до 500 человек допускается размещать указанные площадки, не требующие капитальных вложений.

	5.3
	Спортивный зал
	площадь пола на 1000 человек, кв. м
	60
	транспортная доступность, мин.
	30

	
	Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью более 500 человек.

	5.4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный)
	по заданию на проектирование
	транспортная доступность, мин.
	30



Примечание:
Уровень обеспеченности населения объектами спорта определяется исходя из процентного соотношения величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой (нормативной) пропускной способности спортивных сооружений с учетом положений приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (с последующими изменениями).
При принятии органами исполнительной власти Пензенской области (муниципальными образованиями Пензенской области) решений о видах создаваемых объектов необходимо учитывать положения приказа Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (с последующими изменениями).
Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных организаций, организаций (учреждений) досуга и культуры с возможным сокращением территории.

[bookmark: P1618]1.9. Объекты в области социального обслуживания

	N п/п
	Наименование объекта
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты регионального значения

	1.1
	Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

	[bookmark: P1638]1.1.1
	Дом-интернат (пансионат), в том числе малой вместимости, для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия
	количество мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
	30 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1643]<*> Количество мест рекомендуется определять исходя из численности взрослого населения в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.1.2
	Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1649]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.1.3
	Дом-интернат (пансионат) для детей
	количество мест
на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	30 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1656]<*> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.1.4
	Психоневрологический интернат для взрослых
	количество мест на 10 тысяч взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет)
	30 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1662]<*> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.1.5
	Детский психоневрологический интернат
	количество мест
на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	20 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1669]<*> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.1.6
	Дом-интернат для детей-инвалидов
	количество мест
на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	20 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1676]<*> Количество мест рекомендуется определять в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.1.7
	Специальный дом для одиноких престарелых
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1682]<*> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности одиноких престарелых в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.1.8
	Социально-оздоровительный центр
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1688]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей.

	1.1.9
	Геронтологический центр
	количество (объект) на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1694]<*> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (Пензенской области) граждан в возрасте старше 75 лет.

	1.1.10
	Геронтопсихиатрический центр
	количество (объект) на 10 тысяч граждан в возрасте старше 75 лет
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1700]<*> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности в муниципальном образовании (Пензенской области) граждан в возрасте старше 75 лет.

	1.2
	Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание

	1.2.1
	Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
	количество (объект) на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1708]<*> При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать одну организацию.

	1.2.2
	Социально-реабилитационный центр (за исключением социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних)
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1714]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.2.3
	Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
	количество (объект) на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1720]<*> При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать один центр или филиал, иное структурное подразделение.

	1.2.4
	Реабилитационный центр для граждан с ограниченными возможностями
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1726]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.2.5
	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
	количество (объект) на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями (лиц до достижения возраста 18 лет)
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1732]<*> При наличии в муниципальном образовании менее 1 тысячи детей и подростков с ограниченными возможностями рекомендуется создавать одну организацию.

	1.2.6
	Кризисный центр помощи женщинам
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1738]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.2.7
	Центр психолого-педагогической помощи населению
	количество (объект)
на 50 тысяч населения
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1745]<*> Количество организаций рекомендуется определять исходя из численности населения в муниципальном образовании (Пензенской области).

	1.2.8
	Центр социального обслуживания населения
	количество (объект)
на 50 тысяч населения
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1753]<*> Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее одной организации либо филиала, иного структурного подразделения.

	1.2.9
	Центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без определенного места жительства и занятий
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1759]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации, но не менее одной на Пензенскую область.

	1.2.10
	Дом ночного пребывания
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1765]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.2.11
	Социальный приют (для детей)
	количество (объект) на 10 тысяч детей (лиц до достижения возраста 18 лет)
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1771]<*> При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей рекомендуется создавать одну организацию.

	1.2.12
	Социальный приют (за исключением социальных приютов для детей)
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1777]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.2.13
	Социальная гостиница
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1783]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.3
	Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому

	1.3.1
	Центр социального обслуживания, в том числе комплексный, для граждан пожилого возраста и инвалидов
	количество (объект) на 50 тысяч населения
	1 <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1791]<*> Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее одной организации.

	1.3.2
	Специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1797]<*> Количество служб на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых службами.

	1.3.3
	Центр социальной помощи
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1803]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.

	1.4
	Организации, предоставляющие срочные социальные услуги

	1.4.1
	Служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной психологической помощи
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1811]<*> Количество служб на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых службами.

	[bookmark: P1812]1.4.2
	Консультативный центр
	количество (объект)
	<*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1817]<*> Количество организаций на муниципальное образование (Пензенскую область) рекомендуется определять исходя из численности получателей социальных услуг, нуждающихся в социальных услугах, оказываемых в организации.



Примечание:
При разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории предусматривать направление запроса в органы исполнительной власти Пензенской области в сфере социальной защиты населения для получения задания и исходных данных, необходимых для определения количества, вместимости и количества мест размещения объектов, указанных в пунктах N 1.1.1 - N 1.4.2.

[bookmark: P1822]1.10. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения муниципального района

	1.1
	Межпоселенческие места погребения

	1.1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1847]<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	1.1.2
	Дом траурных обрядов
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2
	Объекты местного значения городского округа, городского и сельского поселений

	2.1
	Объекты мест погребения

	2.1.1
	Кладбище смешанного или традиционного захоронения
	площадь территории, га
	0,24 на 1000 чел. <*>
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	[bookmark: P1861]<*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га.

	2.1.2
	Кладбище урновых захоронений после кремации
	площадь территории, га
	0,02 на 1000 чел.
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	2.1.3
	Крематорий
	по заданию на проектирование
	не нормируется и определяется заданием на проектирование

	
	Примечание исключено. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)



Примечание:
Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

[bookmark: P1877]1.11. Объекты в области благоустройства
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 13.01.2021 N 7-пП)

	N
п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты местного значения городского округа <*>

	1.1
	Общегородские озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для городов с численностью от 500 тыс. человек, кв. м на одного человека
	10
	не нормируется <*>

	
	
	для городов с численностью от 50 до 100 тыс. человек, кв. м на одного человека
	7
	

	
	[bookmark: P1905]<*> Время доступности городских парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 30 минут.

	1.2
	Озелененные территории общего пользования жилых районов (парки, сады, скверы, бульвары)
	кв. м на одного человека
	6
	не нормируется <*>

	
	[bookmark: P1911]<*> Время доступности районных парков на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 минут.

	[bookmark: P1912]<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1). При территориальном планировании крупных городов рекомендуется предусматривать парки площадью не менее 50 - 100 га, обеспечивающие условия для роста деревьев и кустарников.
Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.
Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.
В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских поселений. Площадь питомника должна быть не менее 80 га.
В средних (от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек) городах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
В крупных (от 500 до 1000 тыс. человек) городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования, исходя из расчета не более 5 кв. м на одного человека.
В крупных городах наряду с парками городского и районного значения необходимо предусматривать специализированные - детские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические сады.
Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 кв. м/чел., включая площадки и спортивные сооружения.
Рекомендуемые нормы и нормативы для зоопарка и ботанического сада в части обеспеченности - 1 объект на городской округ с населением от 250 тыс. человек, в части транспортной доступности для жителей административного центра в течение 30 - 40 минут в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965. Размеры зоопарка и ботанического сада следует принимать по заданию на проектирование.

	1.3
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	[bookmark: P1927]<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.
Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	1.4
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	1.4.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7
0,4 <*>
	не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	1.4.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2
0,1 <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P1945]<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	1.4.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7
0,5 <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P1952]<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	1.4.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м
(100 м) <**>

	
	[bookmark: P1960]<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.
[bookmark: P1961]<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	1.4.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P1966]<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.11.1 настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	[bookmark: P1967]<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.
Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.
Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

	[bookmark: _GoBack]2
	Объекты местного значения городского и сельского поселений <*>

	2.1
	Озелененные территории общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	для городских поселений, кв. м на одного человека
	8 (10) <*>
	не нормируется

	
	
	для сельских поселений, кв. м на одного человека
	12
	

	
	[bookmark: P1979]<*> В скобках приведены размеры территорий общего пользования для малых городов с численностью населения до 20 тысяч человек.

	[bookmark: P1980]<*> Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не менее: городских парков - 15, парков планировочных районов - 10, садов жилых районов - 3, скверов - 0,5 (для условий реконструкции - не менее 0,1).
Участки для парков определяются с учетом потребности населения в озелененных территориях общего пользования, прогноза изменения на перспективу природно-климатических, социально-экономических и иных условий.
Для определения площади участка парка следует принимать расчетное число единовременных посетителей - 10% - 15% численности проживающих в зоне доступности парка.

	2.2
	Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж)
	площадь территории на человека (посетителя), кв. м
	8 <*>
	транспортная доступность, мин.
	90

	
	[bookmark: P1989]<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного посетителя.
Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя.
Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя.

	2.3
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон <*>

	2.3.1
	Детские игровые площадки
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7
0,4 <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P2000]<*> В районах реконструкции - не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.3.2
	Площадки для отдыха взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,2
0,1 <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P2007]<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3.3
	Площадки для занятий физкультурой взрослого населения
	площадь территории на человека, кв. м
	0,7
0,5 <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P2014]<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.
Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.3.4
	Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора)
	площадь территории на человека, кв. м
	0,03 <*>
	50 м
(100 м) <**>

	
	[bookmark: P2022]<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.
[bookmark: P2023]<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), но не менее 20 м от окон жилых и общественных зданий. Расстояние от контейнерных площадок до площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м.

	2.3.5
	Площадки для стоянки автомобилей
	не нормируется <*>
	не нормируется

	
	[bookmark: P2028]<*> Размер территории площадок для стоянки автомобилей определяется с учетом количества машино-мест (парковочных мест) в соответствии с разделом 1.11.1 настоящих нормативов. При этом при расчете площади территории площадок для стоянки автомобилей следует принимать на одно машино-место - 25 кв. м.

	[bookmark: P2029]<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.
Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.
Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.



[bookmark: P2033]1.11.1 Объекты для хранения и (или) паркования транспортных
средств <*>
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 13.01.2021 N 7-пП)
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл.
от 03.07.2020 N 443-пП)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	Объекты для хранения легковых автомобилей населения <*>
	количество машино-мест (парковочных мест) на 1000 кв. м общей площади квартир
	11,4
	радиус пешеходной доступности, м
	800
(1000) <**>

	
	[bookmark: P2055]<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.
[bookmark: P2056]<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	2
	Приобъектные стоянки легковых автомобилей у зданий, сооружений, рекреационных территорий и объектов отдыха

	(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)

	2.1
	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления
	количество машино-мест на 220 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.2
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	количество машино-мест на 120 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.3
	Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП

	2.4.
	Общеобразовательная организация
	количество машино-мест на 50 обучающихся
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.5
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования
	количество машино-мест на 3 преподавателя, занятых в одну смену
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.6
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	количество машино-мест на 25 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.7
	Научно-исследовательские и проектные институты
	количество машино-мест на 170 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.8
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	количество машино-мест на 8 работающих в двух смежных сменах, человек
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.9
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	количество машино-мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	7
	пешеходная доступность, м
	250

	2.10
	Рынки постоянные:
	
	
	
	

	
	универсальные и непродовольственные
	количество машино-мест на 40 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	количество машино-мест на 50 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.11
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)
	количество машино-мест на 6 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.12
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	количество машино-мест на 8 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13
	Здания театрально-зрелищные:
	
	
	
	

	2.13.1
	1-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 7 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.2
	2-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 10 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	2.13.3
	3-го уровня комфорта
	количество машино-мест на 12 зрительских мест
	1 <*> <**>
	пешеходная доступность, м
	250

	
	[bookmark: P2164]<*> Дополнительно следует предусматривать места для легковых автомобилей работников и служащих театрально-зрелищного учреждения из расчета одно машино-место на 10 сотрудников.
[bookmark: P2165]<**> При реконструкции требуемое число машино-мест принимается по заданию на проектирование.

	2.14
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	количество машино-мест на 8 постоянных мест
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.15
	Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	10
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	10
	
	

	2.16
	Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 коек
	5
	
	

	2.17
	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории)
	количество машино-мест на 100 сотрудников
	5
	пешеходная доступность, м
	250

	
	
	количество машино-мест на 100 посещений
	2
	
	

	2.18
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	количество машино-мест на 30 мест на трибунах
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.19
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)
	количество машино-мест на 55 кв. м общей площади
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.20
	Тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.21
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	количество машино-мест на 10 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.22
	Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.23
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	количество машино-мест на 4 единовременных посетителя
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.24
	Аквапарки, бассейны
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.25
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	количество машино-мест на 7 единовременных посетителей
	1
	пешеходная доступность, м
	250

	2.26
	Железнодорожные вокзалы
	количество машино-мест на 10 пассажиров дальнего следования в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.27
	Автовокзалы
	количество машино-мест на 15 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.28
	Аэровокзалы
	количество машино-мест на 8 пассажиров в час пик
	1
	пешеходная доступность, м
	150

	2.29
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	15
	пешеходная доступность, м
	400

	2.30
	Лесопарки и заповедники
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	7
	пешеходная доступность, м
	400

	2.31
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.32
	Береговые базы маломерного флота
	количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	10
	пешеходная доступность, м
	400

	2.33
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	количество машино-мест на 100 человек отдыхающих и обслуживающего персонала
	3
	пешеходная доступность, м
	400

	2.34
	Исключен. - Постановление Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП

	[bookmark: P2298]<*> На стоянке (парковке) транспортных средств следует предусматривать машино-места для людей с инвалидностью в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016, СП 113.13330.2016 (с последующими изменениями).
Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

	(примечание в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)



[bookmark: P2302]1.12. Объекты инфраструктуры велосипедного транспорта
(введен Постановлением Правительства Пензенской обл.
от 03.07.2020 N 443-пП)

	N п/п
	Наименование объекта
	Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта в границах городских и сельских населенных пунктов <1>

	[bookmark: P2322]1.1
	Велосипедная дорожка в пределах квартала
	количество
(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.2
	Велосипедная дорожка в пределах микрорайона
	количество
(объект)
	1 <*>
	не нормируется

	
	
	Протяженность, км
	Определяется заданием на проектирование
	

	1.3
	Велосипедная дорожка в пределах жилого района
	количество
(объект)
	1 (включает в себя велосипедные дорожки кварталов,
микрорайонов, объединенных участками, пересекающими магистральные улицы регулируемого движения,
улицы и дороги местного значения, либо находящиеся в составе поперечного профиля указанных улиц и дорог)
<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование
	

	[bookmark: P2349]1.4
	Велосипедные дорожки в парках культуры и отдыха, городских парках
	количество
(объект)
	1 на объект
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <**>
	

	1.5
	Велосипедные дорожки в составе поперечного профиля улично-дорожной сети магистральных улиц регулируемого движения,
улиц и дорог местного значения, в том числе обеспечивающие связь велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4:
	количество
(объект)
	определяется необходимостью обеспечения связей велосипедных дорожек, указанных в пунктах 1.1 - 1.4, в единую сеть
<*>
	не нормируется

	
	
	протяженность, км
	определяется заданием на проектирование <***>
	

	
	[bookmark: P2368]<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах городских и сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):
- кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);
- жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);
- в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.
Цели создания системы:
- повышение удобства передвижения на расстояния до 10 - 15 км;
- повышение доступности территорий;
- решение транспортных, экологических, социальных проблем;
- сокращение затрат на здравоохранение;
- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10 - 15 км.
Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.
Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функции (транспортная или рекреационная), роли в масштабе муниципального образования и характеристик автомобильного и пешеходного трафика пространств, в которые интегрируется велодвижение. В зависимости от этих факторов могут применяться различные решения - от организации полностью изолированной велосипедной дорожки до полного отсутствия выделенных велосипедных дорожек или полос для велосипедистов на местных улицах и проездах, где скоростной режим не превышает 30 км/ч.
При проектировании и устройстве велополос, велопешеходных дорожек следует соблюдать следующие рекомендации:
- велополосы, велопешеходные дорожки необходимо проектировать таким образом, чтобы они обеспечивали непрерывность всего комплекса пешеходных и велотранспортных маршрутов, а также свободный доступ для всех велосипедистов к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, объектам транспортной инфраструктуры и пр.);
- велотранспортные маршруты следует прокладывать по кратчайшим путям с учетом обеспечения безопасности движения;
- велополосы и велопешеходные дорожки следует выполнять, по возможности, без изменения продольного профиля участка, с минимальным числом пересечений с проезжей частью улиц;
- обустройство велопешеходных дорожек должно обеспечивать комфортность движения по ним всех предполагаемых (прогнозируемых) групп пользователей;
- необходимо обеспечить полное или частичное разделение основных встречных и пересекающихся потоков велосипедистов и пешеходов в зонах массового тяготения населения;
- решетки водостока, размещаемые при необходимости на велопешеходных дорожках и велополосах, должны выполняться со щелями, направленными поперек направления движения велосипедистов.
Велополосы на сети дорог выделяются и обозначаются дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".
Велосипедные дорожки и велопешеходные дорожки, образующие велотранспортные маршруты местного значения, должны соединяться между собой с обеспечением сквозного проезда в соседние кварталы для создания непрерывной сети велодорожек. Веломаршруты внутри кварталов могут идти как элемент проезжей части с выделением разметкой или как элемент совмещенного с механическими транспортными средствами движения при условии применения мероприятий по снижению скорости движения, в том числе искусственных неровностей в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения".
Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.
[bookmark: P2392]<*> В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.
[bookmark: P2393]<**> В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.
[bookmark: P2394]<***> На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.
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	Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов <1>

	2.1
	Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам, к местам рекреаций, местам приложения труда и на туристических маршрутах
	количество
(объект)
	Определяется заданием на проектирование
	не нормируется

	
	
	протяженность,
км
	
	

	[bookmark: P2405]<1> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта за границами городских и сельских населенных пунктов в зависимости статуса населенного пункта, особенностей прилегающих территорий включает велосипедные дорожки:
- на подходах к населенным пунктам;
- к местам рекреаций;
- на туристических маршрутах;
- к местам приложения труда.
Велосипедные дорожки на подходах к населенным пунктам должны присоединяться к системе объектов велотранспортной инфраструктуры населенных пунктов в целях обеспечения непрерывности велосипедного движения.



2. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части региональных нормативов
градостроительного проектирования Пензенской области

2.1. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения регионального и местного значения населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.1 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1 в части обеспеченности принят исходя из необходимости обеспечения населения возможностью воздушного сообщения на территории Пензенской области и с другими субъектами Российской Федерации. В случае придания аэропорту международного статуса расширяется возможность воздушного сообщения со странами мира.
N 1.2.1 - N 1.2.4 в части обеспеченности приняты на основе ведомственных строительных норм "ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции", утвержденных протоколом Минтранса России от 17.05.1994 N 2.
N 1.3.1, N 1.3.2 в части обеспеченности приняты на основе рекомендаций по проектированию вокзалов (согласно общероссийскому строительному каталогу рекомендациям присвоен номер МДС 32-1.2000).
N 1.3.3 в части:
- обеспеченности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016);
- территориальной доступности принят на основе рекомендаций отраслевых норм технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования принятых и введенных в действие с 01.07.1998 указанием МПС России от 31.12.1997 N О-1у.
N 1.4.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на уровне расчетных показателей, установленных в части 11 свода правил СП 34.13330.2012. "Автомобильные дороги", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 266 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги".
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.5.1 в части обеспеченности принят на основе Закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года".
N 1.5.2 в части обеспеченности принят на основе государственной программы Пензенской области "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденной Постановлением Правительства Пензенской области от 26.09.2013 N 724-пП (с последующими изменениями) (приложение N 1 к подпрограмме "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог". Паспорт регионального проекта Пензенской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги").
N 1.5.3 в части обеспеченности принят на основе пункта 11.6 части 11 свода правил СП 34.13330.2012 "Автомобильные дороги", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 266 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.05.02 - 85* "Автомобильные дороги".
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 2.1 в части обеспеченности принят на основе Закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", ведомственных строительных норм "ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94). Автовокзалы и пассажирские автостанции", утвержденных протоколом Минтранса России от 17.05.1994 N 2.
N 2.2, N 2.3 в части обеспеченности приняты на основе Закона Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года", Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20.02.2019: "Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе...".
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 3.1 в части обеспеченности принят на основе пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.
N 3.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского поселения:
N 4.1 в части обеспеченности принят на основе пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.
N 4.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения сельского поселения:
N 5.1 в части обеспеченности принят на основе пункта 1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.
N 5.2 в части обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.2. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти Пензенской области регионального и местного значения населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.2 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1 в части:
- обеспеченности принят на основе СНиП 31-05-2003. "Общественные здания административного назначения", принятых Постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 N 108, (далее - СНиП 31-05-2003);
- территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016).
N 1.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 1.3 в части:
- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 1.4 в части:
- обеспеченности принят на основе Закона Пензенской области от 22.12.2006 N 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния" (с последующими изменениями), структуры Управления ЗАГС Пензенской области, утвержденной Губернатором Пензенской области 24.07.2017;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 2.1 в части:
- обеспеченности принят на основе СНиП 31-05-2003;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 2.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 3.1. в части:
- обеспеченности принят на основе СНиП 31-05-2003;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 3.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями);
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского и сельского поселений:
N 4.1 в части:
- обеспеченности принят на основе СНиП 31-05-2003;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
2.3. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий регионального значения населения Пензенской области, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.3 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1 - N 1.1.8 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с последующими изменениями), Методических рекомендаций органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденных МЧС России.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.4. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры регионального и местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.4 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1, N 1.1.2 в части обеспеченности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016).
N 1.2.1 в части обеспеченности принят на основе свода правил "СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*", утвержденного Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС, свода правил "СП 42-101-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", одобренного Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 N 112 (далее - СП 42-101-2003).
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района, городского округа, городского и сельского поселений:
N 2.1.1 в части обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 2.2.1, N 2.3.1 в части обеспеченности приняты на основе СП 42-101-2003.
N 2.4.1 в части обеспеченности принят на основе свода правил "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 (с последующими изменениями).
N 2.5.1 в части обеспеченности принят на основе свода правил "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85", утвержденного приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.5. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования регионального и местного значения населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.5 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016).
N 1.1.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн (далее - Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций);
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 1.1.3, N 1.1.4, N 1.2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016.
N 1.3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций.
N 1.3.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 2.1.1 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;
- территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.1.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.1.3, N 2.2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 3.1.1 в части:
- обеспеченности и территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;
- территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016, Изменения N 1 к "СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.12.2018 N 872/пр, "СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", принятого Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 N 94.
N 3.1.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;
- территориальной доступности на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.2.1, N 3.2.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций.
2.6. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения регионального значения населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.6 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1 в части:
- обеспеченности принят на основе Приложения к Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н;
- территориальной доступности принят на основе пункта 4 Приложения N 3 к Порядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 N 388н.
N 1.1.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н (с последующими изменениями);
- территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.1.3, N 1.1.4, N 1.1.5 в части:
- обеспеченности приняты на основе Приложения к Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н;
- в части территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.1.6 - N 1.1.8, N 1.2.1 - N 1.2.12, N 1.3.1 - N 1.3.3 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Приложения к Требованиям к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 2.3 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 3.3 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.7. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга регионального и местного значения населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.7 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1 - N 1.1.4, N 1.2.1 - N 1.2.3, N 1.3.1 - N 1.3.5, N 1.4.1, N 1.4.2, N 1.5.1, N 1.5.2, N 1.6.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры России от 02.08.2017 N Р-965 (далее - Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры).
N 1.6.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;
- территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016).
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 2.1.1 - N 2.1.3, N 2.2.1, N 2.3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
N 2.4.1 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 3.1.1 - N 3.1.3, N 3.2.1, N 3.2.2, N 3.3.1, N 3.4.1, N 3.5.1, N 3.5.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
N 3.6.1 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского поселения:
N 4.1.1, N 4.1.2, N 4.2.1, N 4.3.1, N 4.4.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения сельского поселения:
N 5.1.1 - N 5.1.3, N 5.2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
N 5.2.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 5.3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.
2.8. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта регионального и местного значения населения Пензенской области, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.8 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016).
N 1.2, N 1.3 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.4 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.5 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и размещенных на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) (далее - Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации);
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.6 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1.7, N 1.8, N 1.9, N 1.10 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 2.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
N 2.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.3 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.4 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.5 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.6 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 3.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.3 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.4 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.5 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.6 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.7 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 3.8 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского поселения:
N 4.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 4.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 4.3 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 4.4 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 4.5 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения сельского поселения:
N 5.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 5.2 в части:
- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 5.3 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 5.4 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)
2.9. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области социального обслуживания регионального значения населения Пензенской области, расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.9 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Расчетные показатели для объектов регионального значения:
N 1.1.1 - N 1.1.10, N 1.2.1 - N 1.2.13, N 1.3.1 - N 1.3.3, N 1.4.1, N 1.4.2 в части:
- обеспеченности приняты на основе Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания";
- территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр.
2.10. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области ритуальных услуг (места погребения) местного значения населения Пензенской области, предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.10 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района:
N 1.1.1, N 1.1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр (далее - СП 42.13330.2016).
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа, городского и сельского поселений:
N 2.1.1, N 2.1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016.
N 2.1.3 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.11. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения Пензенской области, предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.11 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского округа:
N 1.1, N 1.2, N 1.3 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)).
N 1.4.1, N 1.4.2, N 1.4.3, N 1.4.5 в части обеспеченности приняты на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), свода правил "СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов", утвержденного приказом Минстроя России от 24.01.2020 N 33/пр) (далее - СП 476.1325800.2020).
N 1.4.4 в части:
- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), СП 476.1325800.2020;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
Предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения городского и сельского поселений:
N 2.1, N 2.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
N 2.3.1, N 2.3.2, N 2.3.3, N 2.3.5 в части обеспеченности приняты на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), свода правил "СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов", утвержденного приказом Минстроя России от 24.01.2020 N 33/пр) (далее - СП 476.1325800.2020).
N 2.3.4 в части:
- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), СП 476.1325800.2020;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.11.1 Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области хранения и (или) паркования транспортных средств местного значения населения Пензенской области, и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.11.1 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 1 в части:
- обеспеченности принят на основе свода правил "СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов", утвержденного и введенного в действие приказом Минстроя России от 24.01.2020 N 33/пр, с учетом показателей жилищной обеспеченности в среднем на одного жителя - 35 кв. м согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Пензенской области от 15.05.2019 N 3323-ЗПО "О Стратегии социально-экономического развития Пензенской области на период до 2035 года" (с последующими изменениями) (далее - стратегия), уровня автомобилизации на расчетный срок - 399 легковых автомобилей на 1000 человек населения Пензенской области. Расчетный срок принят - до 2035 года согласно периоду стратегии и периоду прогноза социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденного распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 N 344-рП (с последующими изменениями). При расчете уровня автомобилизации были использованы размещенные на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) данные о числе собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения по Пензенской области;
- территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.1 - N 2.2, N 2.5 - N 2.12, N 2.14 - N 2.33 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.13 в части:
- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), свода правил "СП 309.1325800.2017. Свод правил. Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования", утвержденного приказом Минстроя России от 29.08.2017 N 1179/пр;
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
N 2.4 в части:
- обеспеченности принят на основе свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 N 572/пр) (с последующими изменениями).
- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
2.12. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инфраструктуры велосипедного транспорта населения Пензенской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в разделе 1.12 части 1 региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
N 1.1 - N 1.5, N 2.1 в части обеспеченности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр (с последующими изменениями), Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр, Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованных Минтрансом России 24.07.2018 (одобренных протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" от 25 апреля 2017 г. N 2 и Межведомственным координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ-Минтранса России "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России" 5 октября 2017 года), ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.2015 N 1206-ст.
(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
(п. 2.12 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 03.07.2020 N 443-пП)

3. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части региональных нормативов
градостроительного проектирования Пензенской области

3.1. Область применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Действие расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области распространяется на всю территорию Пензенской области в отношении объектов регионального значения, виды которых установлены в статье 8-1 Градостроительного устава Пензенской области, объектов местного значения, виды которых установлены в статьях 9-1, 9-2 Градостроительного устава Пензенской области, иных объектов регионального значения и местного значения.
Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены иные расчетные показатели, подлежащие установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования.
Региональные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения при подготовке:
- документов территориального планирования;
- документов градостроительного зонирования;
- документации по планировке территории в отношении планируемых к размещению объектов регионального значения и (или) объектов местного значения.
Расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования также применяются:
- при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Пензенской области;
- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, по правилам землепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Пензенской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области, иных расчетных показателей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пензенской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 13.01.2021 N 7-пП)
3.2. Правила применения расчетных показателей региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области.
Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Пензенской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области в региональных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов регионального значения Пензенской области, объектов местного значения муниципальных образований в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов регионального и местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта регионального или местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.
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