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Администрация Лапшовского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от
	
	№
	


с.Лапшово 
  Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Пензенской области от 30.07.2021 № 451-пП «О внесении изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования Пензенской области, утвержденные постановлением Правительства Пензенской области от 13.04.2015 № 189-пП                                 (с последующими изменениями)», Уставом Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
администрация Лапшовского  сельсовета Камешкирского  района Пензенской области  постановил:

1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

2. Опубликовать настоящее постановление информационном бюллетене «Лапшовские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администрации Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Глава администрации 

Лапшовского сельсовета

Камешкирского района

         Пензенской области


                                   Н.Г.Угрушев
Приложение

к постановлению администрации        Лапшовского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области  
            от 23.11.2021 г №108
1. Основная часть

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

   1.1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной

доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть

	1.1.
	Плотность улично- дорожной сети в пределах населенного

пункта <*>:
	
	
	Не нормируется

	1.3
	- сельские поселения
	Плотность сети основных улиц и дорог в пределах

населенного пункта    

км/кв. км
	2,0
	

	
	
	Плотность улично- дорожной сети в зависимости от типа застройки км/кв. км:
	
	

	
	
	- малоэтажной

застройки
	10
	

	
	
	- среднеэтажной и многоэтажной

застройки
	15
	

	
	<*> В соответствии со сводом правил "СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр (с последующими изменениями), поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

Парковки для транспортных средств на улично-дорожной сети допускается предусматривать при соблюдении общих требований и условий допустимости использования городских улиц и дорог для размещения парковок, установленных сводом правил "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования", утвержденного приказом Минстроя России

от 01.08.2018 № 474/пр (с последующими изменениями).

	1.4
	Доля автодорог с твердым покрытием
	Доля автодорог с твердым покрытием в общей

протяженности автодорог, %
	80
	Не нормируется

	1.5
	Плотность сети велодорожек

<*>
	Плотность сети велодорожек км/1 кв. км в зависимости от

типа застройки:
	
	

	
	
	- малоэтажной
	10
	

	
	
	- среднеэтажной и многоэтажной

застройки
	15
	

	
	<*> Система объектов инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - система) в границах городских и сельских населенных пунктов в зависимости от их планировочных особенностей включает велосипедные дорожки (велопешеходные дорожки, а также полосы для велосипедистов):

· кварталов (передвижение внутри квартала, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

· микрорайонов (передвижение внутри микрорайона, велотранспортные маршруты, обеспечивающие доступ к жилым зданиям и другим местам притяжения, характеризующиеся низкой скоростью, низкой интенсивностью движения);

· жилых районов (передвижение между микрорайонами и кварталами в пределах жилого района) общегородского значении (передвижение между жилыми районами, жилыми районами и рекреационными территориями, велотранспортные маршруты, обеспечивающие быстрое и беспрепятственное передвижение между частями населенного пункта);

· в составе поперечного профиля улично-дорожной сети.

Система формируется в составе концепций благоустройства территорий населенного пункта, либо проектной документации по благоустройству отдельных территорий населенного пункта, либо комплексных схем организации дорожного движения, либо проектов организации дорожного движения, либо при разработке проектов планировки территорий населенного пункта, в случае если в состав таких проектов включаются проекты организации дорожного движения, разрабатываемые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями).

При создании велосипедных путей рекомендуется связывать все части населенного пункта, создавая условия для беспрепятственного передвижения на велосипеде.

В условиях реконструкции застройки кварталов, микрорайонов, жилых районов, а также улично-дорожной сети возможность создания велодорожек определяется наличием соответствующих территорий для их размещения, техническими параметрами улиц и дорог

в соответствии с нормативными требованиями и условиями безопасности передвижения участников дорожного движения и пешеходов.



	2
	Объекты пассажирского автомобильного транспорта

	2.1.
	Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта <*>
	Остановка (количество)

на отрезок улицы протяженностью 600 м
	1
	Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м
	500

<**>

	
	<*> При наличии в сельском поселении маршрутной сети общественного транспорта.

<**> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан - не более 150 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов

к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.


     1.2.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2.

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной

доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Электроснабжение

	1.1
	Обеспечен- ность населения электрической энергией

<1> <2>
	кВт⋅ч/ год
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям электропотребления

на 1 человека в зависимости от степени благоустройства и количества населения

<*>
	Не нормируется

	
	
	
	без стационарных электроплит, без кондиционеров
	сельские

поселения - 950.
	

	
	
	
	со стационар- ными электроплитами, без кондицио- неров
	сельские

поселения - 1350.
	

	
	<1> К объектам электроснабжения местного значения муниципального района относятся объекты электроснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<2> К объектам электроснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты электроснабжения в границах поселения, городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов.

	2
	Газоснабжение

	2.1
	Обеспечен- ность населения природным газом

<1> <2>
	куб. м/ год
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа

на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	Не нормируется

	
	
	
	с центра- лизованным горячим

водоснабжением
	120

<**>
	

	
	
	
	с горячим водоснабжением от газовых

водонагре- вателей
	300

<**>
	

	
	
	
	с отсутствием всяких видов горячего водоснабжения
	для городских населенных пунктов - 180; для сельских населенных пунктов – 220

<**>
	

	
	<1> К объектам газоснабжения местного значения муниципального района относятся объекты газоснабжения в границах муниципального района, предназначенные для решения вопросов местного значения на территории двух и более поселений.

<2> К объектам газоснабжения местного значения городского округа, городского и сельского поселений относятся объекты газоснабжения в границах поселения, городского округа.

<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.

	
	<**> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м

(8000 ккал/м3)).

	3
	Теплоснабжение 

	3.1
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления, вентиляции горячего водоснаб- жения)
	Гкал/ год
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов теплопотребления на 1 человека, в зависимости от степени

благоустройства <*>
	Не нормируется

	
	
	
	при наличии в квар- тире газовой плиты и централи зован- ного горячего водо- снабже- ния при газо- снаб- жении природ- ным газом
	при наличии в квар- тире газовой плиты и газового водо- нагрева- теля (при отсут- ствии центра- лизован- ного горячего водо- снабже- ния) при газо- снабже- нии природ- ным

газом
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизо- ванного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	

	
	
	
	0,97
	2,4
	1,43
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы теплоснабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления
городских округов, городских и сельских поселений.

	4
	Водоснабжение 

	4.1
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно- питьевые нужды и пожароту- шение
	л/сут.
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на

1 человека в зависимости от степени благоустройства <*>
	Не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией,

с ванными и местными

водонагревателями
	то же,

с централизо- ванным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы   водоснабжения.   Задачи   развития   системы   водоснабжения   решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного

самоуправления городских округов, городских и сельских поселений.

	5
	Водоотведение 

	5.1
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков
	л/сут.
	По заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения

на 1 человека в зависимости от степени

благоустройства <*>
	Не нормируется

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными

водонагревателями
	то же, с централизованным горячим водоснабжением
	

	
	
	
	140
	195
	

	
	<*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления

городских округов, городских и сельских поселений.


            1.3.Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области культуры, досуга и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3.

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Объекты местного значения сельского поселения

	1.
	Библиотеки <*>

	1.1
	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками с детским отделением

<**>
	Единиц хранения / читательских мест на 1000 человек зоны

обслуживания, тыс. человек:
	
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	
	св. 1 до 2
	6-7,5 тыс. единиц хранения/

5-6 читательских места
	
	

	
	
	св. 2 до 5
	5-6 тыс. единиц хранения/

4-5 читательских

места
	
	

	
	
	св. 5 до 10
	4,5-5 тыс. единиц хранения/

3-4 читательских места
	
	

	
	
	св. 10 до 50
	4–4,5 тыс. единиц хранения/

2–3 читательских места
	
	

	
	<*> На всех административно-территориальных уровнях, независимо от количества жителей, необходимо размещение точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам (по 1 в каждой сетевой единице).

<**> Рекомендуется размещать 1 общедоступную библиотеку с детским отделением на административный центр сельского поселения и филиалы общедоступной библиотеки с детским отделением в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект

на 1 населенный пункт).

	2
	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Обеспеченность населения домами

культуры
	Количество посетительских

мест на
	
	Транспортная доступность,

мин.
	30

	
	<*>
	1000 человек, при численности населения в населенных пунктах или их групп, тыс.

человек:
	
	
	

	
	
	св. 0,2 до 1
	500-300
	
	

	
	
	св. 1 до 2
	300-230
	
	

	
	
	св. 2 до 5
	230-190
	
	

	
	
	св. 5 до 10
	190-140
	
	

	
	
	св. 10
	80
	
	

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 дом культуры на административный центр сельского

поселения и филиалы дома культуры в населенных пунктах численностью от 1000 человек (1 объект на 1 населенный пункт).

	3
	Кинозалы

	3.1
	Обеспеченность населения кинозалами

<*>
	Количество посетительских мест на 1000

человек
	25
	Транспортная доступность, мин.
	30

	
	<*> Рекомендуется размещать 1 объект на 3000 человек в сельском поселении

с численностью населения более 3000 человек.


              1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4.

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Минимально допустимый уровень

обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами

на 1500 мест и более <*>
	Количество мест на 1000 человек
	19,3
	Транспортная доступность, мин.
	город.

местн.
	сельск.

местн.

	
	
	
	
	
	60

(30)

<**>
	90

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью

от 5000 человек.

	
	<**> Транспортная   доступность   (общественным   транспортом)   при   численности

населенного пункта от 100000 человек - не более 30 минут.

	2
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия

физкультурой и массовым спортом
	Общая площадь на 1000 человек, тыс. кв. м
	1,95
	Транспортная доступность, мин.
	30

<*>

	
	<*> Для объектов обслуживания населения жилых районов городских округов и

городских поселений радиус пешеходной доступности не должен превышать 1500 м.

	3
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой и массовым спортом

<*>
	Площадь пола на 1000 человек,

кв. м
	60
	Пешеходная доступность, м
	1000

	
	<*> Рекомендуется размещать на территории населенного пункта с численностью

от 500 человек.


       1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области ритуальных услуг и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Минимально допустимый

уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень

территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспеченность населения местами захоронения умерших

	1.1
	Обеспеченность
	Площадь
	0,24
	Пешеходная
	45

	
	местами
	территории на
	
	доступность,
	

	
	захоронения
	1000 человек,
	
	комбинированная
	

	
	умерших на
	га
	
	доступность или
	

	
	кладбищах
	
	
	транспортная -
	

	
	смешанного или

традиционного захоронения
	
	
	общественным транспортом, мин.
	

	1.2
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых

захоронений после кремации
	Площадь территории на 1000 человек, га
	0,02
	Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом, мин.
	45


        1.6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области благоустройства и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной

доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспеченность населения объектами благоустройства прибрежной полосы

(пляжи)
	Площадь территории на 1 человека (посетителя),

кв. м
	8 <*>
	Транспортная доступность, мин.
	90

	
	<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м на одного

посетителя.

	2
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах

(кварталах) жилых зон <*>

	2.1
	Обеспеченность населения детскими игровыми площадками
	Площадь территории

на 1 человека, кв. м
	0,7

(0,4)

<*>
	Не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции – не менее 0,4 кв. м на человека.

	2.2
	Обеспеченность населения площадками для отдыха взрослого

населения
	Площадь территории на 1 человека,

кв. м
	0,2

(0,1)

<*>
	Не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,1 кв. м на человека.

	2.3
	Обеспеченность населения площадками для занятий

физкультурой взрослого населения
	Площадь территории на 1 человека, кв. м
	0,7

(0,5)

<*>
	Не нормируется

	
	<*> В районах реконструкции - не менее 0,5 кв. м на человека.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельный размер площадок для занятий
физкультурой
при
формировании
единого
физкультурно-оздоровительного
комплекса микрорайона для школьников и населения.

	2.4
	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного

мусора)
	Площадь территории на 1 человека, кв. м
	0,03

<*>
	50 м

(100 м)

<**>

	
	<*> Уточняется правилами благоустройства территории муниципального образования.

<**> Расстояние от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание следует принимать не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

	<*> Вокруг не менее 50% площадок (для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения) должно быть предусмотрено озеленение с посадкой деревьев и кустарников.

Площадки общего пользования различного назначения (для отдыха взрослого населения, детские игровые, для занятий физкультурой взрослого населения, в том числе доступные для маломобильных групп населения, площадки для стоянки автомобилей, и др.) допускается размещать на территориях общего пользования в границах микрорайонов и кварталов.

Общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, площадками для отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади

микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

	3
	Обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства (площадки для выгула

собак)
	Площадь территории на 1 человека, кв. м
	0,02
	Радиус обслуживания, м
	1000


          2.Расчетные показатели, подлежащие установлению в местных нормативах в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации.
      2.1.Расчетные показатели, подлежащие установлению в местных нормативах в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации представлены в таблице 2.1

Таблица 2.1

	№ п/п
	Наименования расчетного показателя
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый

уровень территориальной доступности

	
	
	единица

измерения
	величина
	единица

измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в границах жилых и общественно-деловых зон в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов

капитального строительства <*>:
	
	
	
	

	1.1
	- от многоквартирных жилых домов

<*>
	Количество машино-мест на 1000 кв. м общей

площади квартир
	11,4
	Радиус пешеходной доступности, м
	800

(1000)

<**>

	
	<*> Перечень объектов для хранения легковых автомобилей населения уточняется в соответствующих сводах правил, регламентирующих проектирование зданий и сооружений, площадок и помещений, предназначенных для стоянок, и определяется с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

<**> В районах реконструкции - не более 1000 м.

	2
	Обеспеченность машино-местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха

и курортных зон <*>:
	
	
	
	

	2.1
	- у пляжей и парков в зонах отдыха
	Количество машино-мест на 100 едино-

временных посетителей
	15
	Пешеходная доступность, м
	400

	2.2
	- у лесопарков и заповедников
	Количество машино-мест на 100 едино- временных

посетителей
	7
	Пешеходная доступность, м
	400

	2.3
	- у базы кратковременного

отдыха (спортивных,

лыжных, рыболовных, охотничьих и др.)
	Количество машино-мест на 100 едино- временных

посетителей
	10
	Пешеходная доступность, м
	400

	2.4
	- у береговых баз маломерного флота
	Количество машино-мест на 100 едино- временных

посетителей
	10
	Пешеходная доступность, м
	400

	2.5
	- у домов отдыха и санаториев, санаториев-

профилакториев, баз отдыха предприятий и туристских баз
	Количество машино-мест на 100 отды- хающих и

обслуживаю- щего персонала
	3
	Пешеходная доступность, м
	400

	2.6
	- у предприятий общественного питания,

торговли
	Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременн

ых посетителей и персонала
	7
	Пешеходная доступность, м
	400

	<*> Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует предусматривать в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001", утвержденного приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр и с требованиями свода правил "СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция   СНиП   21-02-99*",   утвержденного   приказом   Минстроя   России от 07.11.2016 № 776/пр (с последующими изменениями) и размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое

здание - не далее 100 м.

	3
	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования в границах городских округов и поселений
	Для городских

округов:
	
	Не нормируется

	
	
	- с числен- ностью от 500000 чело- век, кв. м

на 1 человека
	10
	

	
	
	- с числен- ностью от 50000

до 100000

человек, кв. м на 1 человека
	7
	

	
	
	для городских поселений, кв. м на 1

человека
	8

(10)

<*>
	Не нормируется

	
	
	для сельских поселений,

кв. м на 1 человека
	12
	

	
	
	для жилых районов городских округов, кв. м

на 1 человека
	6
	Не нормируется

	
	<*> В скобках приведены размеры территорий общего пользования для малых городов

с численностью населения до 20000 человек.


2.Материалы по обоснованию расчетных показателей,

содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области

2.Определение расчетных показателей (предельных показателей) минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной, инженерной, социальной инфраструктур и расчетных показателей (предельных показателей) максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов выполнено с учетом современного состояния перечисленных видов инфраструктур, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию таких объектов и услуг, официальных статистических данных, административно-территориального устройства, социально-демографического состава и плотности населения, природно-климатических условий, положений стратегии и прогноза социально- экономического развития Пензенской области, а также планировочных Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Пензенской области.

           2.1.Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области автомобильного транспорта, автомобильных дорог местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня

территориальной доступности

	1
	Автомобильные дороги местного значения, улично-дорожная сеть

	1.1-1.2
	Плотность улично- дорожной сети в пределах населенного

пункта
	

	1.3
	- сельские поселения
	В части обеспеченности показатель с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования:

- "Плотность сети основных улиц и дорог в пределах населенного пункта км/кв. км" установлен на основе пункта

1.11 "Руководства по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства;

- "Плотность улично-дорожной сети в зависимости от типа застройки км/кв. км" установлен на основе положений

Стандарта комплексного развития территорий и отвечает современным требованиям формирования городской среды.

	1.4
	Доля автодорог с твердым покрытием
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе положений Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, согласно которым доля автодорог с твердым покрытием от автодорог общего пользования к 2035 году планируется довести до 80 %.

	1.5
	Плотность сети велодорожек
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, на основе положений Стандарта комплексного развития территорий о том, что велодорожки     предлагается     устраивать     вдоль      улиц, по внутриквартальным проездам по другим открытым пространствам, включая площади, парки, скверы, к основным местам назначения школам и детским садам, объектам торговли и услуг, культуры, отдыха и досуга, остановкам общественного транспорта. В связи с этим за основу определения плотности велодорожек принимается плотность улично-дорожной сети, включая внутриквартальные проезды,

что отвечает современным требованиям формирования городской среды.

	2.
	Объекты пассажирского автомобильного транспорта

	2.1
	Обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного

транспорта
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель    установлен    на    основе     СП    42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного

проектирования.


           2.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области инженерной инфраструктуры и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Электроснабжение

	1.1
	Обеспеченность населения электрической энергией
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода
правил
СП
42.13330.2016
(с
последующими
изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	2
	Газоснабжение

	2.1
	Обеспеченность населения природным газом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил "СП 42-101-2003. Свод правил по проекти- рованию и строительству. Общие положения по проекти- рованию и   строительству   газораспределительных   систем из металлических и полиэтиленовых труб", одобренный постановлением    Госстроя     РФ     от     26.06.2003     № 112 (с последующими изменениями) (далее   - СП 42-101-2003 (с последующими изменениями)), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного

проектирования.

	3
	Теплоснабжение 

	3.1
	Обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления,

вентиляции горячего водоснабжения)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 42-101-2003 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	4
	Водоснабжение 

	4.1
	Обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011

№ 635/14 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного

проектирования.

	5
	Водоотведение 

	5.1
	Обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил "СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85", утвержденного приказом    Минстроя    России    от     25.12.2018     № 860/пр (с последующими изменениями), с учетом Методических

рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования.


            2.3.Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области культуры и досуга и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	Библиотеки

	1.1
	Обеспеченность населения общедоступными библиотеками с детским отделением
	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических    рекомендаций    субъектам    РФ    и    ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения

общедоступными библиотеками с детским отделением.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены
на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.

	Учреждения культуры клубного типа

	2.1
	Обеспеченность населения домами культуры
	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических    рекомендаций    субъектам    РФ    и    ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения домами

культуры.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС

по развитию сети организаций культуры.

	Кинотеатры и кинозалы

	3.1
	Обеспеченность населения кинозалами
	В части обеспеченности показатели установлены на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями) с учетом Методических    рекомендаций    субъектам    РФ    и    ОМС по развитию сети организаций культуры, а так же возрастного

состава населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на обеспеченность населения кинозалами.

	
	
	В части территориальной доступности показатели установлены
на основе Методических рекомендаций субъектам РФ и ОМС по развитию сети организаций культуры.


         2.4. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области физической культуры и спорта и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены  в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения плавательными бассейнами
	В   части   обеспеченности   показатель   установлен   на    основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов

градостроительного проектирования.

	
	
	В части   территориальной   доступности   показатель   установлен

на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.

	2
	Обеспеченность населения стадионами с трибунами

на 1500 мест и более
	В части обеспеченности показатель установлен с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108, исходя из текущего состояния обеспеченности населения стадионами с трибунами.

По данным органов местного самоуправления, количество мест на стадионах с трибунами местного значения, расположенных на территориях муниципальных образований Пензенской области, составляет 25247.

Количество мест на 1000 человек установлено на основе расчета: (25247/1305563)×1000 = 19,3 места   на   1000   человек,   где 25247 - количество мест на стадионах с трибунами местного значения; 1305563 - численность населения Пензенской области.

В результате проведенного расчета недостающего количества стадионов с трибунами по рекомендуемой методике Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108 количество спортивных объектов соответствующего вида является достаточным.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области не   ожидается   рост   численности   населения   области в указанный период. В связи с этим показатель минимальной обеспеченности, по согласованию с Министерством спорта ПО,

установлен исходя из текущих значений - 19,3 места на 1000 человек.

	
	
	В части   территориальной   доступности   показатель   установлен

на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.

	3
	Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятий физкультурой

и массовым спортом
	В части обеспеченности показатель установлен на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации и размещенных на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации     в     информационно-телекоммуникационной     сети

"Интернет" (http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/), с учетом

	
	
	Методических
рекомендаций
по
подготовке
нормативов

градостроительного проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель
установлен

на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).

	4
	Обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичных занятий физкультурой

и массовым спортом
	В   части   обеспеченности   показатель    установлен   на   основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями), с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов

градостроительного проектирования.

	
	
	В части   территориальной   доступности   показатель   установлен

на основе Приказа Минспорта России от 24.02.2021 № 108.


         2.5.Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований Пензенской области объектами местного значения в области ритуальных услуг и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения местами захоронения умерших

	1.1
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах смешанного или традиционного

захоронения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе

СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на
основе
Методических
рекомендаций
по
подготовке

нормативов градостроительного проектирования.

	1.2
	Обеспеченность местами захоронения умерших на кладбищах урновых захоронений после

кремации
	В части обеспеченности показатель установлен на основе

СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями)

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на
основе
Методических
рекомендаций
по
подготовке
нормативов градостроительного проектирования.


         2.6. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами местного значения в области благоустройства и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность населения объектами благоустройства прибрежной полосы

(пляжи)
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатель   установлен   на    основе    СП    42.13330.2016 (с последующими изменениями).

	2
	Площадки общего пользования различного функционального назначения в микрорайонах

(кварталах) жилых зон

	2.1
	Обеспеченность населения

детскими игровыми площадками
	В части обеспеченности показатель установлен на основе СП 476.1325800.2020.

	2.2
	Обеспеченность населения площадками для отдыха

взрослого населения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	2.3
	Обеспеченность населения площадками для занятий физкультурой взрослого

населения
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020.

	2.4
	Обеспеченность населения площадками для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и

крупногабаритного мусора)
	В части обеспеченности показатель установлен на основе

свода правил СП 476.1325800.2020.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на основе свода правил СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).

	3
	Обеспеченность населения специализированными объектами
	В части обеспеченности показатель установлен на основе свода правил СП 476.1325800.2020, Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного

проектирования.

	
	
	В части территориальной доступности показатель установлен на
основе
Методических
рекомендаций
по
подготовке

нормативов градостроительного проектирования.


         3.Обоснование расчетных показателей, подлежащих установлению в местных нормативах в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации.

           3.1.Обоснование расчетных показателей, подлежащих установлению в местных нормативах в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

	№ п/п
	Наименование расчетного показателя
	Обоснование значения минимально допустимого уровня обеспеченности/

Обоснование значения максимально допустимого уровня территориальной доступности

	1
	2
	3

	1
	Обеспеченность машино- местами для

парковки
	

	
	легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых

в границах жилых и общественно- деловых зон в непосред- ственной близости

от отдельно стоящих объектов

капитального строительства
	

	1.1
	
	В части обеспеченности показатель установлен на основе положений ст. 29.3 Градостроительного кодекса РФ, о том, что подготовка региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, прогноза социально- экономического развития субъекта Российской Федерации на долго- срочный период, а также на основе СП 476.1325800.2020.

В соответствии с положениями свода правил СП 476.1325800.2020 следует предусматривать 100% обеспечение машино-местами для хранения автомобилей жителей микрорайона в пределах территории жилого микрорайона или на прилегающих к жилому микрорайону территориях коммунально-складских и производственных зон.

При определении необходимого числа машино-мест был произведен расчет прогнозной обеспеченности населения личными автомобилями   на   расчетный   срок.   Расчетный   срок   принят   - до 2035 года согласно периоду Стратегии социально-экономического развития Пензенской области, и периоду прогноза социально- экономического развития Пензенской области на долгосрочный период (до 2035 года), утвержденного распоряжением Правительства Пензенской области от 26.08.2015 N 344-рП (с последующими изменениями).

Расчет прогнозной обеспеченности населения личными авто- мобилями на расчетный срок производился на основе данных официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о числе собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения по Пензенской области за период 2014-2019 год. Средний прирост уровня автомобилизации населения в Пензенской области за указанный период составил 5,2 легковых автомобилей в год. Обеспеченность населения личными авто- мобилями на расчетный срок определена с учетом современной обеспеченности (320,6 легковых автомобилей на 1000 человек населения) и тенденций изменения обеспеченности (среднего прироста уровня автомобилизации в год - 5,2 легковых автомобиля) и составляет - 399 легковых автомобиля на 1000 человек населения в Пензенской области. Из расчета, что на один легковой автомобиль необходимо    обеспечить    1     машино-место,    определяем,     что на   1000   человек   необходимо   обеспечить   399   машино-мест (или в расчете на 1 человека - 0,4 машино-места).

	
	
	При этом согласно Стратегии социально-экономического развития Пензенской области   к   2035   году   жилищная   обеспеченность в среднем на 1 жителя Пензенской области составит 35 кв. м.

Исходя из соотношения прогнозных показателей жилищной обеспеченности и обеспеченности машино-местами на 1 человека определяем показатель количества   машино-мест,   приходящихся на 1 кв. м общей площади жилых помещений - 0,0114 машино-мест на 1 кв. м (или 11,4 машино-мест на 1000 кв. м). Показатель устанавливается для нормирования обеспеченности населения, проживающего в многоквартирной   застройке,   так как население в индивидуальной жилой застройке обеспечивает постоянное хранение личных автомобилей в пределах своих земельных

участков.

	
	
	В
части
территориальной
доступности
показатель
установлен

на основе СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).

	2
	Обеспечен- ность машино- местами для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых

у границ лесопарков, зон отдыха и

курортных зон
	

	2.1-2.6
	
	В части обеспеченности и территориальной доступности показатели установлены
на
основе
СП
42.13330.2016
(с
последующими
изменениями).
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	Обеспеченность озелененными территориями общего пользования

в границах городских округов и

поселений
	В части обеспеченности показатели установлены на основе свода правил СП 42.13330.2016 (с последующими изменениями).


3.Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов  градостроительного проектирования 
       3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Лапшовского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

       Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений  распространяется на всю территорию Пензенской области в отношении объектов местного значения сельских поселений, виды которых установлены в статьях 9-1, 9-2 Градостроительного устава Пензенской области, иных объектов местного значения.

          Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены иные расчетные показатели, подлежащие установлению в местных нормативах градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения при подготовке:

- документов территориального планирования;

- документов градостроительного зонирования;

- документации по планировке территории в отношении планируемых к размещению объектов местного значения.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, по правилам землепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельских поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений, иных расчетных показателей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

         При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

      3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Камешкирского района Пензенской области.

      Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения сельских поселений Камешкирского района Пензенской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельских поселений Камешкирского района Пензенской области в местных нормативах градостроительного проектирования сельских поселений производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельских поселений Камешкирского района Пензенской области, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

      При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.



