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АДМИНИСТРАЦИЯ
НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	


	от
	11.10.2019
	№  
	180

	(с.Новое Шаткино)




Об опубликовании проекта о внесении изменений в проект Генерального плана Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и статьей 20 Устава Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, 

Администрация Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области постановляет:

           1.Опубликовать проект о внесении изменений в проект Генерального плана Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  в информационном бюллетене «Сельские вести».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Сельские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу  администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.

Глава администрации
Новошаткинского сельсовета
Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                                               С.В.Зотов
Приложение к  постановлению

Администрации 

Новошаткинского сельсовета
Камешкирского района

Пензенской области

от  11.10..2019 года  № 180

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Консоль»
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Новошаткинского сельсовета

Муниципальный контракт от 19 марта 2019 года № 27/19-П

Генеральный директор

ООО «Консоль»                                                                 И. В. Максимцев

Пенза, 2019 г.
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Введение.

Генеральный план Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области разработан на основании муниицпального контракта от 19 марта 2019 года № 27/19-П, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией Новошаткинского сельсовета.

Разработка генерального плана осуществляется с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Генеральный план определяет назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципального образования Новошаткинский сельсовет.

Генеральный план – документ территориального планирования муниципального образования и является обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

границы поселения, городского округа;

границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

особые экономические зоны;

особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

территории объектов культурного наследия;

территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

зоны с особыми условиями использования территорий;

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

границы лесничеств, лесопарков;

иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Объектами местного значения являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Пензенской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Согласно «Градостроительному уставу Пензенской области» от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения относятся:

1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты культуры, досуга, физической культуры и массового спорта;

4) объекты образования, здравоохранения;

5) объекты муниципального жилищного фонда;

6) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти поселения;

7) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения поселения;

8) места погребения на территории поселения;

9) объекты по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения, участие в организации деятельности которых принимает поселение.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале с использованием спутниковых снимков и данных единого государственного реестра недвижимости, а так же в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2039 года.

Генеральный план Новошаткинского сельсовета подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания контракта, которыми являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

«Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО;

Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)».

Постановление Законодательного собрания Пензенской области от 26 мая 1999 года № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».

Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».

Приложение к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».

При разработке генерального плана Новошаткинского сельсовета была использована информация следующих источников:

информация интернет ресурса – http://shatkino.rkam.pnzreg.ru;

информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

информация интернет ресурса – http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://minleshoz.pnzreg.ru);

информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области № 125 от 28.11.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы».

Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области № 124 от 28.11.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы».

Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области № 126 от 28.11.2016 года об утверждении «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2017-2036 годы».

.2. Анализ использования территорий поселения.

2.1. Историко-культурные данные.

2.1.1. Историческая справка.

Камышенка (Камышенка, Камышлейка, Новопокровское, Ново-Покровское), русское село Старый Чирчим, в 5 км к югу от него, в верховьях речки Камышлейки, правого притока Чирчима. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 176 жителей.  Основана между 1718 и 1747 гг. В 1748 г. – новопоселенная д. Комышлейка прапорщика лейб-гвардии Преображенского полка Василия Ивановича Ступишина, крестьяне переведены из д. Чернцовой Костромского уезда, 50 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2543, лл. 20 об.-23). С 1780 г. в Кузнецком уезде Саратовской губернии.

Перед отменой крепостного права в сельце Камышлейке показаны: 1) помещица Елизавета Комсина, 188 ревизских душ крестьян 63 (или 68) тягол на барщине, 17 тягол на оброке (платили в год по 22 руб. 85 коп. с тягла, половину барана, 30 аршин холста), у крестьян 50 дворов на 30 дес. усадебной земли, 492 дес. пашни, 40 дес. выгона, у помещицы 690 дес. удобной земли, в том числе 150 дес. леса и кустарника, сверх того 45 дес. неудобной земли; 2) Ольга Ивановна Новицкая, 347 ревизских душ крестьян, 70 тягол на барщине, 90 тягол на оброке (платили в год по 14 руб. 28 1/7 коп. с тягла), у крестьян 102 двора на 12,52 десятины усадебной земли, 1040 дес. пашни, у помещицы 2592,5 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 476,4 дес., сверх того 45,4 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№25, 30).

В 1859 г. показано 116 дворов, имелся помещичий винокуренный завод. Крестьяне находились на четырехдневной барщине, затем на оброке (платили по 25 рублей с тягла). В 1851 после размежевания село пополнилось рядом крестьянских семей из села Старый Чирчим (В.П. Бердников). В 1877 г. – в Старочирчимской волости, 144 двора, водяная мельница. После отмены крепостного права крестьяне вышли от своего помещика Новицкого на дарственный надел. В 1889 г. в 3–х верстах от Камышлейки находилось богатое имение (хутор) П.С. Иконникова (зерновое хозяйство, овцеводство, свиноводство), мясо отправлял в Петербург, имелась аптечка, которой пользовались и крестьяне («Сар. губ. вед.», Неофиц. часть, 1889, №81). В 1911 г. – 156 дворов, деревянная на каменном фундаменте церковь по имя Покрова Пресвятой Богородицы (построена в 1869 г. по инициативе помещицы, статской советницы Ольги Ивановны Новицкой), церковноприходская школа. В 1939 – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заря коммунизма». В годы Великой Отечественной войны погибли 77 жителей села. С 1991 г. большинство жителей работало в акционерном обществе «Родина», созданном на базе бывшего колхоза, в 1993 г. действовали животноводческая ферма, полевая бригада, развивалось пчеловодство.

Неподалеку от деревни – родник, когда–то один из красивейших в Кузнецком уезде (см. описание села, нравов крестьян и родника священником А. Благославовым в «Сар. губ. вед.», неофиц. часть, 1889, №81).

Численность населения (по годам): в 1748 – около 100, 1795 – около 852, 1859 – 752, 1877 – 772, 1911 – 782, 1926 – 1059, 1939 – 763, 1959 – 459, 1979 – 375, 1989 – 278, 1996 – 241 житель.

Красное поле (Зябловка), русская деревня Новошаткинского сельсовета, в 9 км к югу-юго-востоку от него. Расположена в верховьях р. Верхозимки, левого притока Кадады, среди небольших лесов. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 94 жителя. В 1736 г. числилась новопоселенной деревней поручика Е.А. Аблязова. Кроме нее, этому помещику принадлежали в окрестностях д. Верхозим, сельцо Архангельское-Кунчерино, с.  Александровское-Аблязово, д. Каменка и д. Боровая. Красным называли лучшее, любное поле; сравните: красный хлеб – пшеница. В 1748 году – д. Красное Поле Узинского стана Пензенского уезда девицы Анны Афанасьевны Радищевой, 101 ревизская душа, многие крестьяне переведены из с. Преображенского (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 491-496 об.).

С 1780 г. – Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 году – д. Красное Поле, владение обер-провиантмейстеров Александра и Ивана Петровичей Облязовых, 84 двора, 274 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №70). В 1859 г. – часовня, 2 мельницы, дранка. Крестьяне находились на оброке, платили по 20 рублей с тягла (В.П. Бердников). Перед отменой крепостного права показан помещик Ст. Ст. Шиловский, 546 ревизских душ крестьян, 200 тягол на оброке (платили в год по 18 руб. 57 ½ коп. с тягла), у крестьян 147 дворов на 110,68 дес. усадебной земли, 800 дес. пашни, у помещика 576 дес. удобной полевой земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №43).

После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своих помещиков Шиловских землю в собственность. В 1877 г. – Нижне-Облязовской волости, 179 дворов, часовня. В 1911 г. – в Старо-Чирчимской волости, 220 дворов, деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1901 г. на средства Саратовского епархиального училищного совета и на проценты с капитала профессора Г.А. Захарьина), церковноприходская школа. В годы коллективизации создан колхоз «Красный строитель». В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Старочирчимского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Красный строитель». С 1991 г. – отделение акционерного общества «Россия».

Родина Героя Советского Союза Василия Алексеевича Горина (1920–1990), лейтенанта, летчика авиаэскадрильи разведки, совершившего 310 боевых вылетов, лично сбившего 4 и в группе 3 самолета противника; награжден четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды. В селе работала «Заслуженная учительница РСФСР» К.П. Маняева.

Численность населения (по годам): в 1748 – около 202, 1795 – около 548, 1859 – 1146, 1795 – 458, 1959 – 316, 1979 – 217, 1989 – 160, 1996 – 117 жителей.

Новое Шаткино (Верхазим, Серлязим (?), Новая Шаткина), мордовское-эрзя село, центр Новошаткинского сельсовета, в 9 км к северо-востоку от районного центра. На 1.1.2004 г. – 287 хозяйств, 726 жителей. Основано ясачной мордвой д. Старое Шаткино. В 1709 г. – деревня Верхазим, Новая Шаткина тож, «на реке Кодаде», 39 дворов, ясачной мордвы, которая платили подати с 18 ¼ ясака, душ мужского пола – 126, женского – 60; в 1718 – 40 дворов, душ мужского пола – 91, женского – 91 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 456-461). В 1748 г. – мордовская деревня Новая Шаткина Узинского стана Пензенского уезда, 160 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 352 об.-360). С 1780 г. – Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – д. Новая Шаткина казенных крестьян, 97 дворов, 291 ревизская душа (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №101).

В 1877 г. – Камешкирской волости, 271 двор, деревянная церковь во имя Михаила Архангела (построена в 1873 г.). В 1911 г. – Кунчеровской волости, 454 двора, церковь, церковноприходская и земская школы. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени 21 января (см. 21 Января, пос.). В 1980-е гг. – бригада колхоза «Советская Россия». С 1970-х в окрестностях села добывается нефть, пригодная для производства битума. В 1925 г. в селе проводила научную работу этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения («Труды СУАК», т. II, вып. 1, с.44). Родина полного кавалера ордена Славы Николая Григорьевича Макарова (1919–1953), старшего сержанта, командира отделения автоматчиков.  

Численность населения (по годам): в 1709 – 186, 1718 – 182, 1748 – около 320, 1795 – 582, 1859 – 1191, 1877 – 1428, 1897 – 2185, 1911 – 2803, 1926 – 2487, 1930 – 2400, 1939 – 1774, 1959 – 1257, 1979 – 801, 1989 – 855, 1996 – 876 жителей.

Лит.: И родом они пензенские... Очерки о полных кавалерах ордена Славы трех степеней. Сост. О.М. Савин. Пенза, 2010, с.138-139.

Новый Чирчим (Никольское, Архангельское, Дворянский Чирчим), русская деревня в 4 км к юго-востоку, на речках Чирчим и Камышенка. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 93 жителя. Основана мелкими уездными пензенскими помещиками. Упоминается как с. Дворянский Чирчим Пензенского уезда в ревизской сказке беглого крестьянина Юрьево-Польского уезда Григория Игнатьева, который в 1724 г. показал, что 18 лет назад сошел в село Дворянский Чирчим, т.е. около 1709 г., где его принял жить дворянин Максим Степанович Григоров, у которого он жил 15 лет до 1721 года (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.3116, лл. 538 об.-539). Упоминается в 1725 г. в составе Узинского стана Пензенского уезда. В 1748 г. – село Никольское, Новый Чирчим тож, 15-ти помещиков (самые крупные – поручики Никифор Иванович Киселев – 91 ревизская душа и Герасим Савич Левин – 77), 12 однодворцев и их крепостных крестьян, всего 389 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 1-20 ).

С 1780 г. – Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – село Никольское, Новой Чирчим тож, общего владения капитана флота Игнатия Никифоровича Киселева и казенных крестьян, у помещика 90 дворов, 332 ревизских души, о числе казенных крестьян сведений нет (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №№94, 102). При этом в 1795 г. часть крепостных (помещицы Прасковьи Ушаковой) числилась, по ревизским сказкам, в селе Богородском, Теряевка тож (см. Неверкинский район), а фактически жила в Н. Чирчиме. Позднее крестьянская община также состояла из двух обществ: первого – государственных крестьян и второго – помещика Панчулидзева. Перед отменой крепостного права в селе показаны помещики: 1) Мария Киселева, 121 ревизская душа крестьян, 44 тягла на оброке (платили в год по 15 руб. с тягла), у крестьян 32 двора на 20 дес. усадебной земли, 580 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 18 дес. выгона, у помещицы 14 дес. леса, сверх того 27 дес. неудобной земли; 2) Анна Степановна Шомпулева, 87 ревизских душ крестьян, 18 ревизских душ дворовых, 43½ тягла на оброке (платили в год по 15 руб. с тягла), у крестьян 24 двора на 15 дес. усадебной земли, 261 дес. пашни, 20 дес. выгона, у помещицы 224 дес. удобной земли, в том числе 67,25 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№24, 51). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Панчулидзевой землю в собственность.

В 1877 г. – Старочирчимской волости, 159 дворов, церковь, 2 постоялых двора. В 1911 г. – 161 двор (97 в первом и 64 – во втором обществах), новая деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1903 г.), церковноприходская школа (открылась в 1891 г.). В годы коллективизации основан колхоз «Борьба». В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заря коммунизма». В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли 65 жителей села. В 1980-е гг. краеведом В.П. Бердниковым в селе найдены три деревянные скульптуры богов, которые раньше стояли «вокруг колокольни». В 1920-е гг. скульптуры были сняты и 70 лет лежали под открытым небом. Здесь В.П. Бердников их нашел, отчистил от грязи и перенес в Старый Чирчим в основанный им музей «Ветеран». В селе прошло детство известного русского археографа Асколона Николаевича Труворова, директора Петербургского института археографии.

Численность населения (по годам): в 1748 – около 788, 1795 – около 664 (помещичьих), 1859 – 838, 1877 – 1067, 1897 – 726, 1911 – 967, 1926 – 1198, 1930 – 1290, 1939 – 654, 1959 – 451, 1979 – 202, 1989 – 148, 1996 – 123 жителя.

Старое Шаткино (Никольское, Шалкино), мордовское-мокша село Новошаткинского сельсовета, в 1 км к востоку от Нового Шаткино, на левом берегу Кадады. На 1.1.2004 г. – 123 хозяйства, 277 жителей. Название связано с мордовским термином шалхк – «нос, мыс, острый угол ландшафта» (поэтому в начале 18 в. наряду с ойконимом Шаткино писали: Шалкино). Старое – в отличие от своего выселка Нового Шаткино. Основано на земле, отказанной приказом Казанского дворца посопной и оброчной мордве в 1689 г. Предводителем у нее был Аношка Несмеянов. Как мордовская д. Шаткина упоминается в ноябре 1700 г. В 1709 году в д. Старой Шаткиной «на реке Кодаде» 33 двора ясачной мордвы, которые платили подати с 12 ⅛ ясака, душ мужского пола – 108, женского – 40; в 1718 г. – 28 дворов, душ мужского пола – 83, женского – 63; в сведениях о «кубанском погроме» в августе 1717 г. деревня не упоминается (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 451-456). Между первой и второй ревизиями в деревню (сельцо) дворянином канцелярии новокрещенских дел Дмитрием Байдиковым была переведена новокрещеная мордва из многих мордовских деревень, «не восприявших святого крещения».

В 1747-48 гг. – д. Старое Шаткино Узинского стана Пензенского уезда, 278 ревизских душ (ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, л. 511-530 об.); сельцо Никольское, Старое Шаткино тож, новокрещеной мордвы – 261 ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 116 об.-132 об.). В 1795 г. – село Никольское, Старое Шаткино тож, Кузнецкого уезда Саратовской губернии, 85 дворов, 280 ревизских душ (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №90). В 1877 г. – Камешкирской волости, 262 двора, деревянная церковь во имя Николая Чудотворца с приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы (построена в 1874 г.), 2 ветряные мельницы, 3 дубильных заведения (по выделке кож). В 1911 г. – Кунчеровской волости, 440 дворов, церковь, 2 земские школы, базар. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Сталина. Имеется месторождение нефти, из которой вырабатывается гудрон для дорожного строительства.

В конце 19 века в селе раскопано 2 кургана («Труды СУАК», т. II, вып. 1, с. 44). В 1925 г. в селе проводила научную работу этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения. В 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза «Советская Россия».

Численность населения (по годам): в 1709 – 148, 1718 – 146, 1748 – около 520, 1762 – 325, 1795 – 560, 1859 – 1539, 1877 – 1240, 1884 – 1750, 1897 – 2016, 1911 – 2672, 1926 – 2967, 1930 – 3090, 1939 – 1711, 1959 – 782, 1979 – 472, 1989 – 329, 1996 – 306 жителей.

 

Старый Чирчим (Архангельское), русское село, бывший центр сельсовета, в 20 к юго-востоку от районного центра. На 1.1.2004 г. – 391 хозяйство, 945 жителей. Названо по речке, от эрзя-мордовского слова чирчима – «круча». Село основано в конце 17 в. служилыми людьми – князем П. Кудашевым, Т. Тяпиным, Л. Игумновым, Иваном Афанасьевичем Русиновым (у него 70 четвертей в поле, а в дву по тому ж) и другими. С 1700 г. в селе вотчина князя Владимира Петровича Шереметева. В сказке беглого крестьянина из Нижегородского уезда Екима Федорова говорится, что он с отцом пришел в с. Архангельское, Чирчим тож, около 1700 г. и их принял приказчик Шереметева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 336). Под 1712 г. упоминается мельница саратовца (вероятно, однодворца) Василия Назарова на р. Чирчим Пензенского уезда, на которой жил у него в работниках до 1717 г. беглый крестьянин из Нижегородского уезда Василий Рассадин (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 408 об.). До 1715 г. на землю, отказанную в 1700 г. бригадиру, впоследствии генерал-майору, Владимиру Петровичу Шереметеву, князю А.В. Долгорукову, Петру Васильевичу Собакину, И.П. Леонтьеву и другим помещикам, сюда были переселены крепостные крестьяне из разных уездов (Холмогоровы, с. 51-53), а часть земель служилых людей продана в первой половине 18 в. Шереметевым. В дальнейшем село заселяли как государственные, так и помещичьи крестьяне (последних – большинство). До 1780 г. – село Узинского стана Пензенского уезда, затем до 1928 г. – волостной центр Кузнецкого уезда Саратовской губернии.

В 1795 г. – село Архангельское, Старый Чирчим тож, владение генерал-аншефа и разных орденов кавалера, графа Семена Романовича Воронцова и других помещиков, за ними показано 264 двора и 743 ревизских души; кроме того в селе 10 дворов и 29 р.д. казенных крестьян; в составе села – сельцо (как часть с. Старый Чирчим) полковницы Екатерины Петровны Черкиной, за ней 103 двора, 584 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д.№19014, Кузн. у., №№8, 12).

В селе было три крестьянских общины: первая – крестьян 14-ти помещиков, вторая – от шести помещиков крестьян, переведенных к середине 19 века в разряд государственных, третья – крестьян трех помещиков. В середине 19 в. – базарное село, одна его часть заселена государственными, другая – помещичьими крестьянами.

Перед отменой крепостного права с. Старый Чирчим показано за помещиками: 1) Александрой Ил. Батарчуковой, 112 ревизских душ крестьян, 48 тягол (часть на барщине, частью на оброке, оброчные платили в год по 20 рублей с тягла и обрабатывали 20 дес. господской земли), у крестьян 36 дворов на 22,1 дес. усадебной земли, 288 дес. пашни, 24 дес. сенокоса, у помещицы 662,9 дес. удобной земли, в том числе 277,3 дес. леса и кустарника, сверх того 34,4 дес. неудобной земли; 2) князем Семеном Михайловичем Воронцовым, 43 ревизских души крестьян, 12 дворов на 6,7 дес. усадебной земли, у крестьян 383,3 дес. пашни, 8,5 дес. сенокоса, у помещика вместе с селами и деревнями Чибирлей, План, Елшанка и Погорелый Чирчим 11362,9 дес. удобной земли (леса и кустарника); 3) Ник. Есиповым, 136 ревизских душ крестьян, 4 ревизских души дворовых людей, 63 тягла на оброке (платили в год от 13 до 52 рублей с тягла), у крестьян 44 двора на 23,6 дес. усадебной земли, 455,4 дес. пашни (в т.ч. до 180 дес. в собственности крестьян), 31,4 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 114 дес. земли (лес и кустарник); 4) Татьяной Гавриловной Сыробоярской, 160 ревизских душ крестьян, 20 тягол на барщине, 51 тягло – часть на барщине, часть на оброке (оброчные платили в год по 17 руб. 15 коп. с тягла, 3 дня в год отрабатывали трудовую повинность), у крестьян 50 дворов на 22 дес. усадебной земли, 426 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, 26 дес. выгона, у помещицы 756 дес. удобной земли, в том числе 338 дес. леса и кустарника; 5) Вал. Ивановичем Лапушевским, 72 ревизских души крестьян, 28 ревизских душ дворовых людей, 45 ¼ тягла на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла, обрабатывали 4 дес. конопляников и отбывали по 2 подводы с тягла), у крестьян 31 двор на 17 дес. усадебной земли, 395 дес. пашни, 12 дес. сенокоса, 3 дес. выгона, у помещика 9 дес. земли, сверх того 6 дес. неудобной; 6) Екатериной Николаевной Неклюдовой, 213 ревизских душ крестьян, 35 тягол на барщине, 59 тягол на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 53 двора на 43 дес. усадебной земли, 564 дес. пашни, у помещицы 1047,7 дес. удобной земли, в том числе 585 дес. леса и кустарника, сверх того 14 дес. неудобной земли; 7) Павлом Семеновичем Фоминым, 70 ревизских душ крестьян, 30 ревизских душ дворовых людей, 12 тягол на барщине, 20 тягол – частью на барщине, частью на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла, сверх того 2 дня пахали, сжинали 1 дес. озимого и ½ дес. ярового хлеба, один день возили снопы и доставляли по 2 воза дров), у крестьян 22 двора на 3,67 дес. усадебной земли, 144 дес. пашни, 16 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 350,6 дес. удобной земли, в том числе 76,2 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№5, 10, 17, 38, 47, 49, 50).

В 1861 г. вспыхнуло возмущение крестьян, недовольных реформой по их освобождению от крепостной зависимости, бунт был усмирен воинской командой и массовой поркой крестьян. После отмены крепостного права часть крестьян выкупила у своих помещиков землю в собственность, а часть вышла на дарственный надел. В 1872 г. открылась земская школа. В 1877 г. в селе 8 лавок, водяная мельница, базар, деревянная церковь во имя Преображения Господня с приделом во имя Михаила Архангела (построена в 1848 г. помещиком Коржевым и общиной крестьян), школа, 2 постоялых двора. В начале 20 в. действовали 3 мельницы с нефтяными и водяными, а также комбинированным двигателями. Крестьяне занимались промыслами (распиловка леса, в том числе в Заволжье; батрачество, поденщина). В 1911 г. – 715 дворов, церковь, церковноприходская и земская школы, почтовая контора, фельдшерско-акушерский пункт, базар, ярмарка. В годы коллективизации создано 5 колхозов, после объединения которых создан колхоз имени Булганина, а затем на его базе - «Родина». В 1936 г. открылась машинно-тракторная станция. Около 400 жителей села погибли в годы Великой Отечественной войны. В 1990-е гг в селе – правление АО »Родина» (на базе бывшего одноименного колхоза), машинно-тракторная мастерская, 4 молочно-товарных фермы, 6 тракторно-полеводческих бригад. Зерновое хозяйство, мясо-молочное производство.  На 1.1.1993 г. в колхозе насчитывалось 2370 голов крупного рогатого скота, в том числе 720 коров; 136 лошадей, 3000 овец; 67 тракторов. Дом культуры, средняя школа, библиотека. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Дом культуры (в 2003 г. началась реконструкция). 

Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, комсорга стрелкового батальона Александра Федоровича Лёвина (род. в 1922 г.), отличившего в боях за Днепр; героя войны, офицера-артиллериста Ивана Павловича Деркова, награжденного орденами Ленина, двумя – Красного Знамени, а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды, погибшего при штурме Берлина. Родина комиссара Н.И. Лысова, о котором писал в романе «Мятеж» Д. Фурманов в связи с искоренением басмачества в Средней Азии. В селе действовало три музея, созданные по инициативе и активном участии местного краеведа, ветерана Великой Отечественной войны В.П. Бердникова (школьный краеведческий, колхоза «Родина» и «Ветеран»), много сделавшего для популяризации краеведческих знаний об истории с. Старый Чирчим и Камешкирского района.

Численность населения (по годам): в 1795 – около 2712, 1859 – 3059, 1877 – 2672, 1897 – 3256, 1911 – 3834, 1926 – 4508, 1930 – 4975, 1939 – 2717, 1959 – 1963, 1979 – 1192, 1989 – 1052, 1996 – 1038 жителей.

2.1.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

 Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории сельсовета отсутствуют.

2.2. Природные условия и ресурсы территории.

2.2.1. Природный территориальный комплекс.

Климат.

Новошаткинский сельсовет занимает территорию с умеренно-континентальным климатом и характеризуется холодной продолжительной зимой и сухим, сравнительно жарким летом. 

	Показатели температурного режима по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13,3
	-12,5
	-6,5
	3,1
	12,5
	16,8
	19,2
	16,9
	10,4
	3,8
	-3,6
	-10
	3,2


По данным наблюдений на ближайшей метеостанции в г. Кузнецке продолжительность периода с устойчивыми морозами достигает 130 дней.

Весна непродолжительная с резкими колебаниями температуры, связанными с вторжениями холодных арктических воздушных масс. Последние весенние заморозки наблюдаются 16-18 мая.

Лето тёплое. Наиболее тёплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 37°. Продолжительность наиболее тёплого периода (с температурой свыше 15°) составляет 83-100 дней.

Осень характеризуется ранними заморозками, наблюдаемыми в конце второй и начале третьей декады сентября.

Расчётная зимняя температура принимается - 17°, средняя температура наиболее холодной пятидневки (для проектирования отопления) составляет -28°, расчётный вес снегового покрова - 100кг/м2. 

Среднегодовое количество осадков составляет 627 мм, из них на долю жидких приходится 460мм. Летом осадки выпадают в виде дождей и ливней. Суточный максимум осадков может достигать 80 мм.

Снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. Снежный покров сходит в основном в апреле. Среднегодовые скорости ветра колеблются от 2,3 до 5,6 м/сек., причём зимой скорость ветра выше. Преобладающее направление ветра в январе – восточное, южное и юго-западное, а в июле – западное и северо-западное.

	Показатели относительной влажности воздуха по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	86
	82
	 81
	72
	58
	66
	70
	74
	78
	82
	85
	87
	77


Гидрография.

Гидрогеографическая сеть территории Новошаткинского сельсовета представлена реками: Кадада, Верхозимка, Чирчим и ручьями, крупнейший из которых – Камышенка. 

Кадада – река в Ульяновской и Пензенской области, левый приток реки Суры. Берёт начало в селе Татарский Шмалак Павловского района Ульяновской области, а впадает в реку Суру в 2 км севернее села Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.  Длина – 150 км, площадь бассейна – 3620 кв. км.  Притоки: реки Елюзань, Кряжим, Камешкир,Тютнярь, Верхозимка, Чибирлейка, Ериклей, река Каслей-Кадада, Чирчим, Илим, Сормино (Чернобулак), ручей Тахтала (Таланиха).

Река Верхозимка – левый приток р.Кадады, берет начало южнее с.Красное Поле, протекает вдоль восточной границы сельсовета, общее направление течения с юга на север. Длина её – 12 км, водосборная площадь 70 кв. км.

Река Чирчим, левый приток р. Кадады, берет начало в южной части Новошаткинского сельсовета, протекает с востока на запад и впадает в реку Кададу за пределами сельсовета. Длина её 26 км, общая водосборная площадь 255 кв. км. На реке, вблизи с. Старый Чирчим организован пруд.

Ручей Камышенка – правый приток р.Чирчим. Длина его 7 км, на ручье организован пруд.

В юго-западной части сельсовета берет начало река Лелянга, левый приток р. Таштокомяк. Длина её – 15 км, общая водосборная площадь 137 кв. км.

Первый лёд на реке устанавливается 5 ноября, начало половодья на реках наблюдается с 12 апреля (крайний день 15 апреля). Гидрометрических наблюдений на реках Новошаткинского сельсовета не ведется.

Также на территории сельсовета имеются два пруда, организованных на безымянных мелких ручьях севернее Старого и Нового Шаткино и западнее с. Красное Поле.

Гидрология.

Тектонические условия во многом обусловили и гидрогеологические. Так, в пределах Ульяновско-Саратовского прогиба выделяется одноименный артезианский бассейн. В его пределах водоносные горизонты, приуроченные к породам - коллекторам меловой системы, погружены на значительную глубину и над ними залегает водоносный комплекс, приуроченный к породам различных стратографических подразделений палеогенной системы. Этот водоносный комплекс является основным источником централизованного водоснабжения населенных пунктов района.

Отсутствие в толще пород камышинской и сызранской свит водоупорных толщ не позволяет выделить отдельные водоносные горизонты, и поэтому все воды объединятся в единый палеогеновый водоносный комплекс 

Водоносными в этом комплексе являются пески и трещиноватые песчаники камышинской свиты, саратовских слоев, верхнесызранских слоев, а также трещиноватые опоки нижнесызранских слоев.

 Глубина скважин, эксплуатирующих этот водоносный комплекс, различна. Столь же различна и водообильность. 

При установке фильтра в песках верхней части разреза, дебиты скважин составляют 6-7 куб.м/час. При установке водоприемной части скважин в трещиноватых опоках, производительность одиночных скважин меняется от 10 куб.м/ час до 26 куб.м/час.

Вода чаще всего характеризуется как пресная, гидрокарбонатно-натриевого или сульфатно-натриевого типов минерализации, удовлетворяющая требованиям ГОСТ для питья.

Воды отличаются хорошими вкусовыми качествами и удовлетворяют санитарным нормам.

Почвы.

Почвы Камешкирского района характеризуются преимущественным распространением темно-серых, светло-серых и серых лесных почв, различной степени оподзоленности, суглинистых по механическому составу. Мощность слоя - 0,9-1,1 м.

Они занимают наиболее дренируемые водораздельные высоты, сложенные третичными породами и продуктами их выветривания. В местах выхода коренных пород и продуктов выветривания на поверхность развиваются светло-серые, каменисто-щебневатые почвы с недоразвитым профилем. 

Данные почвы характеризуются низким содержанием гумуса. 

Эродированные почвы занимают склоны по балкам и оврагам. Около 5% занимают смытые и сильносмытые почвы.

На территории некоторых населенных пунктов имеются дерново-слабоподзолистые почвы (песчаные на древне-аллювиальных отложениях), дерновые аллювиальные почвы, серые и светло-серые почвы (средне и легкосуглинистые на покровных отложениях и продуктах выветривания коренных пород), тёмно-серые (тяжелосуглинистые на покровных отложениях и продуктах выветривания коренных пород). В южной части территории поселения преобладают  тёмно-серые лесные тяжелосуглинистые почвы. В северной части светло-серые, оподзоленные, легкосуглинистые. Восточная и западная части - серые лесные, оподзоленные тяжелосуглинистые. 

Судя по качественной характеристике, почвы поселения пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур, но требуют постоянного пополнения запасов питательных веществ за счёт внесения органических и минеральных удобрений.

Геологическое строение территории.

По структурно-тектонической принадлежности территория муниципального образования расположена на юго-восточном склоне Токмовского свода, в пределах центральной части Ульяновско-Саратовской синеклизы, выполненной отложениями меловой и палеогеновой систем, прикрытых с поверхности элювиальными образованиями, развитыми по породам сызранской свиты, четвертичными делювиальными отложениями и современными отложениями.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория находится в пределах западной части Ульяновско-Саратовского прогиба, отличающегося значительным своеобразием условий. Породы меловой системы здесь значительно погружены. На их поверхности залегают породы палеогеновой системы, отсутствующие за пределами Ульяновско-Саратовского прогиба.

Полезные ископаемые.

В северо-восточной части муниципального образования расположено часть территории Верхозимского месторождения нефти. Верхозимское месторождение – это месторождение, которое расположено в Пензенской области в Кузнецком районе. В непосредственной близости к месторождению расположился рабочий поселок Верхозим. Месторождение промыслово обустроено и его экологическое состояние поддерживается на достойном уровне. Это стало возможным за счет закрытых нефтесборных сетей и других сооружений. В границах данного месторождения есть несколько глинокарьеров, который в свою очередь могут быть сырьем для приготовления растворов, используемых при бурении скважин. Геологическое строение Верхозимского месторождения достаточно хорошо изучено. Большая его часть покрыта гравиметрической, магнитометрической, сейсмической, а также электросъемками. В ходе всех проведенных исследования получены данных осадочного комплекса, его изменчивость по разрезу и площади. Также проведена оценка нефтегазоносности.

По данным разведочного бурения снизу и вверх по разрезу здесь имеется стратиграфическая характеристика продуктивных отложений. В своем тектоническом отношение месторождение расположилось на западном окончании Жигулевской дислокации. Здесь выявлено несколько отдельных поднятий. Верхозимское поднятие – это самое крайнее из поднятий в общей цепи. Свойства нефти и газа на месторождении изучены только по результатам проведенных исследований поверхностных проб нефти, которые выполнил НИИ Гипровостокнефть. Все характеристики нефти в пластовых условиях получены по результатам расчетов с использованием эмпирических зависимостей. 

Общие запасы нефти составляют 41,7 миллионов тонн. 

На территории муниципального образования разработано 28 скважин.  Добычу ведет ОАО «Ульяновскнефть».

Растительность.

По характеру растительности территория муниципального образования относится к лесостепи. Господствующими породами в лесах является сосна, осина, дуб, берёза и липа. Встречаются незначительные примеси ольхи, ясеня и клёна. Кустарниковая растительность представлена жимолостью, крушиной, бересклетом, ивой и шиповником, она образует густой подлесок.

Травянистая растительность представлена такими растениями, как сныть, звездчатка, осока, молочай, ромашка, полынь, клевер, пырей, сурепка и др.

Травянистая растительность сохранилась в основном по склонам оврагов и балок и представляет собой естественные сенокосы. Их растительный покров состоит из рыхлокустовых и корневищных злаков с примесью бобовых трав. 

2.2.2. Особо охраняемые природные территории.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлены категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), особенности их создания и развития.

При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Федерального закона, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.

В границах муниципального образования расположена особо охраняемая природная территория федерального значения – заповедник «Приволжская лесостепь» участок Борок и часть участка Кунчеровская лесостепь.

Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь” расположен в Пензенской области, в лесостепной зоне Среднего Поволжья России. Он был создан прежде всего, для сохранения уникальных северных степей и типичных для данного региона лесных экосистем. О необходимости заповедания интереснейших в почвенном, геоботаническом и флористическом отношении степных участков, сохранившихся в Пензенской области, специалисты говорили еще в начале ХХ века. Так по инициативе известного ботаника И.И. Спрыгина в 1905 году было создано Пензенское общество любителей естествознания и краеведения, которое уже в 1914 году ходатайствовало перед Постоянной природоохранной комиссией Русского географического общества о заповедании в Пензенской губернии 4-х участков, в том числе и Попереченской степи. Но только в августе 1919 года Постановлением Пензенского губернского земельного отдела был выделен “участок степи у деревни Поперечное в количестве 100 десятин в качестве заповедного, и …передан в ведение Общества любителей естествознания”. Так был организован один из первых Российских заповедников - Попереченская степь.

В 20-е годы были дополнительно заповеданы пять пензенских участков и еще пять - в других областях (Самарской и Оренбургской). По мере роста и присоединения новых территорий, заповедник менял свое название. С 1924 года, после принятия на государственное обеспечение, он стал называться Пензенским, с 1927, после присоединения участков в других губерниях - Средне-Волжским, а с 1937 года - Куйбышевским. В 1929 году в состав Средне-Волжского заповедника была включена и Кунчеровская степь. Куйбышевский заповедник просуществовал до 1951 года и в числе многих других, был закрыт по решению Правительства РСФСР. При этом заповедные участки Пензенской области попали в ведение Министерства совхозов РСФСР. Часть природных сообществ входивших в его состав теперь уже безвозвратно потеряна. Только в 1989 году в Пензенской области был вновь создан заповедник. В его состав вошли три степных участка: Кунчеровский, Попереченский и Островцовский (два первых, были частью ликвидированного Куйбышевского заповедника) и два лесных: Борок и Верховья Суры.

Заповедник располагается на юго-западе Приволжской возвышенности, в пределах главного водораздела между Волгой и Доном. Его общая площадь в настоящее время составляет 8 373 га. Вокруг территории заповедника выделена охранная (буферная) зона с ограниченным режимом хозяйственного использования. Заповедник является кластерным и состоит из пяти удаленных друг от друга участков, наибольшее расстояние между которыми – около 230 км. Они расположены в шести районах Пензенской области. Самый западный из участков находится у истоков р. Хопра (приток Дона), самый восточный – у истоков р. Суры (приток Волги). Благодаря подобному географическому положению в заповеднике представлен широкий спектр природных условий, характерных для лесостепной зоны Среднего Поволжья.

Режим Заповедника

На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:

действия, изменяющие гидрологический режим земель;

изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;

рубка леса, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением, сплав леса;

сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром за исключением случаев, предусмотренных Положением;

строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника;

промысловая, спортивная и любительская охота, лов рыбы, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;

интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;

транзитный прогон домашних животных;

нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования; 

сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;

пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или МПР России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;

иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:

сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;

предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

проведение научных исследований и экологического мониторинга;

ведение эколого-просветительской работы;

осуществление контрольных функций.

В заповеднике выделяются участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.

На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с Положением.

На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым Управлением особо охраняемых природных территорий и объектов МПР России.

Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или должностными лицами органа, в ведении которого находится заповедник, допускается только при наличии у них разрешений этого органа или администрации заповедника.

Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника, его охранной зоны и иных ООПТ, находящихся в ведении заповедника, наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Населенные пункты и границы поселения.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» установлена граница Новошаткинского сельсовета Камешкирского района и Пензенской области и перечислены населенные пункты, входящие в его состав.

Согласно вышеуказанному закону в состав Новошаткинского сельсовета входят следующие населенные пункты: село Камышенка, село Красное Поле, село Новое Шаткино, село Новый Чирчим, село Старое Шаткино, село Старый Чирчим.

Описание границы Новошаткинского сельсовета.

(в редакции Закона Пензенской области от 15.09.2010 № 1946-ЗПО)

От точки А до точки Б Новошаткинский сельсовет граничит с Анненковским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.12.2010 N 1994-ЗПО)

От точки А граница проходит на юго-восток по юго-западной стороне 49, 56, 57, 59 кварталов и на северо-восток по юго-восточной стороне 60 и 61 кварталов Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза общей протяженностью 8,9 км до реки Кадада, 1,9 км вверх по течению реки Кадада до точки Б.

От точки Б до точки В (узловая точка N 61) Новошаткинский сельсовет граничит с муниципальным образованием Пензенской области рабочим поселком Верхозим Кузнецкого района Пензенской области.

От точки Б граница проходит 4,8 км вверх по течению реки Кадада до слияния с безымянным ручьем, 0,6 км вниз по течению ручья до озера Черное, 0,7 км по середине озера Черное. От озера граница проходит по суходолу на юго-запад 2,9 км до реки Верхозимка и 5,4 км вверх по течению реки Верхозимка. От реки граница проходит по суходолу на юго-восток 1,0 км, на северо-восток 1,1 км до точки В (узловая точка N 61).

От точки В (узловая точка N 61) до точки Г Новошаткинский сельсовет граничит с Деминским сельсоветом Неверкинского района Пензенской области.

От точки В (узловая точка N 61) граница в южном направлении проходит 1,0 км по тальвегу оврага Татарский до безымянного ручья, 1,0 км вверх по течению ручья, далее по суходолу на юг 0,2 км до лесопосадок, на юго-запад 0,5 км по юго-восточной стороне лесопосадок, далее граница проходит по суходолу на юго-восток 1,9 км до северо-западного угла 113 квартала Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза, по юго-западной 0,7 км и 0,3 км по юго-восточной сторонам 113 квартала, от восточной стороны 113 квартала граница проходит по суходолу на восток 2,2 км, юго-восток 0,7 км до безымянного ручья и 1,4 км вниз по течению ручья до оврага Ериклей, от оврага Ериклей граница проходит по суходолу на юго-восток 2,8 км, юго-запад 0,2 км до лесополосы и на юго-восток 0,5 км вдоль северо-восточной стороны лесополосы до северо-восточного угла 114 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, далее 0,7 км по северо-восточной стороне 114 и 115 кварталов. От юго-восточного угла 115 квартала граница проходит по суходолу на юго-восток 1,2 км, юго-запад 0,2 км и юго-восток 1,2 км до северо-восточного угла села Новый Чирчим, 0,3 км по восточной стороне села, пересекая реку Чирчим, далее граница проходит по суходолу на юго-восток 0,3 км, на юго-запад 0,8 км, на юг 0,5 км, юго-восток 0,8 км до северо-восточного угла 144 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, далее 0,1 км по северо-восточной стороне 144 квартала и в том же направлении 0,2 км по суходолу, далее по суходолу на северо-восток 0,8 км и юго-восток 0,1 км до точки Г.

От точки Г до точки Д (узловая точка N 13) Новошаткинский сельсовет граничит с Сулеймановским сельсоветом Неверкинского района Пензенской области.

От точки Г граница проходит по суходолу на юго-восток 0,1 км, юго-запад 1,0 км до лесополосы, далее на юго-восток 5,3 км вдоль северо-восточной стороны лесополосы до точки Д (узловая точка N 13).

От точки Д (узловая точка N 13) до точки Е Новошаткинский сельсовет граничит с Балтайским районом Саратовской области.

От точки Д (узловая точка N 13) граница проходит по суходолу на юго-запад 0,5 км до юго-восточного угла 146 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, 0,5 км по юго-восточной стороне 146 квартала, не меняя направления 0,3 км по суходолу, далее по суходолу на северо-запад 2,3 км, на юг 1,5 км до ручья безымянного, 1,8 км вниз по течению ручья до слияния с ручьем безымянным, 1,6 км вверх по течению этого ручья. От ручья в западном направлении граница проходит по суходолу 3,2 км до юго-восточной стороны 79 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, 1,4 км вдоль южной стороны 79 квартала, по суходолу на юг 1,7 км до урочища Цецульный Куст, на юго-запад 1,5 км по юго-восточной стороне урочища Цецульный Куст, в том же направлении по суходолу 4,8 км до точки Е.

От точки Е до точки Ж Новошаткинский сельсовет граничит с Пестровским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

От точки Е граница проходит по суходолу на северо-запад 2,0 км до юго-восточного угла 149 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, и, не меняя направления, по северо-восточной стороне 149 квартала 0,6 км и далее 0,1 км по суходолу до юго-восточного угла 74 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, идет на северо-восток по юго-восточной стороне 74 квартала 0,1 км, от северо-восточного угла 74 квартала граница проходит по суходолу на северо-восток 3,8 км до оврага Лелява, далее граница проходит на северо-восток 0,2 км по тальвегу оврага Десятинный Дол до юго-восточного угла 27 квартала, 0,5 км по юго-восточной стороне 27 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, 1,5 км по суходолу, 1,2 км по юго-восточной стороне лесополосы, 1,1 км по суходолу и 1,0 км по юго-восточной стороне лесополосы до юго-восточного угла 132 квартала Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза и на северо-запад 0,8 км по северо-восточной стороне 132 квартала и 0,7 км по суходолу, далее граница проходит по суходолу на северо-запад 0,7 км до юго-восточного угла 105 квартала Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-запад по юго-западной, на запад по южной и на юго-запад по юго-восточной сторонам 105 квартала общей протяженностью 1,1 км, от юго-западного угла 105 квартала граница проходит по суходолу на юго-запад 1,2 км до точки Ж.

От точки Ж до точки З Новошаткинский сельсовет граничит с Русско-Камешкирским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

От точки Ж граница проходит на северо-запад по юго-западной стороне лесополосы 1,6 км, от лесополосы граница идет по суходолу на север 0,7 км до юго-восточного угла 100 квартала Камешкирского лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-запад по северо-восточной стороне 100, 97, 96, 94 кварталов Камешкирского лесничества Камешкирского лесхоза общей протяженностью 4,2 км, от северного угла 94 квартала граница проходит по суходолу на северо-запад 0,3 км, и не меняя направления по отрогу оврага Дальнее Поле 0,2 км до 86 квартала Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-восток по юго-восточной, на северо-запад по северо-восточной и на юго-запад по северо-западной сторонам 86 квартала общей протяженностью 1,2 км, от северо-западной границы 86 квартала граница проходит на северо-запад по отрогу оврага Дальний Мостик 1,3 км, и не меняя направления по суходолу 0,2 км до юго-восточного угла 84 квартала Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-запад по юго-западной стороне 84, 82, 78, 77 кварталов Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза общей протяженностью 6,5 км до точки З.

От точки З до точки А Новошаткинский сельсовет граничит с Большеумысским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

От точки З граница проходит на северо-восток 0,2 км по автодороге Кузнецк - Русский Камешкир до юго-западного угла 73 квартала Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза и на северо-восток 2,5 км по юго-восточной стороне 73 и 72 кварталов, от северо-восточного угла 72 квартала граница проходит на северо-восток по юго-восточной стороне лесополосы 4,7 км и 1,0 км по северо-восточной стороне лесополосы 0,1 км по пойме реки Кадада до точки А.

2.4. Краткая характеристика муниципального образования.

Статус муниципального образования Новошаткинский сельсовет – сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – село Новое Шаткино. 

Новошаткинский сельсовет входит в состав Камешкирского муниципального района с административный центром – село Русский Камешкир.

Новошаткинский сельсовет граничит:

на севере – с Анненковским сельсоветом Кузнецкого района;

на северо-востоке – с рабочим поселком Верхозим Кузнецкого района;

на востоке – с Деминским сельсоветом Неверкинского района;

на юго-востоке – с Сулеймановским сельсоветом Неверкинского района;

на юге – с Балтайским районом Саратовской области;

на юго-западе – с Пестровским сельсоветом Камешкирского района;

на западе – с Русско-Камешкирским сельсоветом Камешкирского района;

на северо-западе – с Большеумысским сельсоветом Камешкирского района.

	  Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	с. Новое Шаткино
	с. Русский Камешкир
	г. Пенза

	1.  
	с. Новое Шаткино
	–
	13
	120

	2.
	с. Камышенка
	28
	42
	162

	3.
	с. Красное Поле
	15
	28
	135

	4.
	с. Новый Чирчим
	28
	42
	148

	5.
	с. Старое Шаткино
	3
	16
	123

	6.
	с. Старый Чирчим
	23
	37
	143

	Примечание: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Чаадаевка (47 км), ближайший аэропорт в г. Пенза.

2.5. Характеристики существующих зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений выделены две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории поселения позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, представляемой в составе проекта.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  На момент разработки генерального плана проекты СЗЗ на действующие предприятия отсутствуют. Генеральным планом поселения отображены ориентировочные размеры СЗЗ согласно СанПиН 2.2 1121.1.1200-03.

На территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры отображены нижеследующие ориентировочные минимальные размеры санитарно-защитных зон.

1. Объекты 2 класса опасности – 500 м:

скотомогильник с биологической камерой.

\2. Объекты 3 класса опасности – 300 м:

промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов.

3. Объекты 4 класса опасности – 100 м:

объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;

 4. Объекты 5класса опасности – 50 м:

сельские кладбища;

малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

В материалах генерального плана водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

	Сведения о водоохранных зон и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Кадада
	200
	50

	2.
	р. Верхозимка
	100
	30

	3.
	р. Чирчим
	100
	30

	4.
	р. Лелянга
	100
	30


Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее так же ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения охранного режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом на территории сельсовета отображены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 30 м для организованных зон и 50 м для не организованных зон.

Охранные зоны инженерных сетей и объек​тов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. 

Воздушные линии электропередачи (далее также ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружений от оси магистрального трубопровода в соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы отображена в материалах генерального плана в размере:

1. придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:

автодорога «с. Неверкино – с. Демино – с. Верхозим в границах района» 58-ОП-МЗ-Н-155; 

автомобильные дороги местного значения. 

2. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:

автомобильные дороги местного значения.

2.6. Экология.

Антропогенная деятельность оказывает на состояние окружающей среды отрицательное воздействие. Это – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных вод, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, разработка месторождений полезных ископаемых с образованием карьеров и отвалов и, как результат, образование специфического антропогенного ландшафта. Все это, в целом, неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.

Объекты,  оказывающие выраженное негативное воздействие на окружающую среду:

объекты по добычи и транспортировки нефти;

производственные объекты: объекты строительной промышленности, объекты деревообрабатывающей промышленности;

фермы КРС, ОТФ, свинофермы, склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;

сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые пестицидами с применением тракторов; 

гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

объекты инженерно-коммунального хозяйства, в том числе канализационные очистные сооружения;

иные объекты.

При нарушении экологических требований к эксплуатации вышеуказанных объектов и видов работ, происходит постоянное негативное воздействие на окружающую среду (почву, атмосферу, воду поверхностных водоемов) органическими соединениями – (навозом, жидкими нечистотами и стоками от ферм, подворий КФХ и другими токсическими химическими соединениями – (ядохимикатами, минеральными удобрениями), а также нефтепродуктами. 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования должно является восстановление и сохранение экологического равновесия хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь создаваемых отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической ценности природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

Отходы производства и потребления.

В соответствии с ГОСТ Р 53691-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт отхода I-IV класса опасности.» все отходы на территории поселения подразделяются на четыре класса токсичности:

класс — вещества (отходы) чрезвычайно опасные;

класс — вещества (отходы) высоко опасные;

класс — вещества (отходы) умеренно опасные;

класс — вещества (отходы) малоопасные.

класс представлен нетоксичными отходами. 

Отходы I класса токсичности представ​лены одним видом – это люминесцентные лампы. 

Отходы II и III класса опасности (моторные, трансмиссионные и гидрав​лические масла, электролит аккумуляторный, нефтешламы, промасленная ве​тошь и фильтры) образуются в основном от автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

От​ходы производства представлены в основном IV и V классом опасности. Существенный вклад в образование отходов IV класса опасности (навоз, осадок сточных вод, лом черных и цветных металлов) вносят сельскохозяйственные предприятия. В составе нетоксичных отходов наибольший объем занимают строительные, древесные отходы и отходы, при​равненные к твердым бытовым отходам (далее также ТБО).

В соответствии с ГОСТ 30772-2001. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» на территории поселения имеются биологические отходы, захороненные в скотомогильниках. 

На территории сельсовета действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций.

На территории сельсовета расположена одна площадка (место) накопления твердых коммунальных отходов: земельный участок с кадастровым номером 58:11:0400101:171 и уточненной площадью 1га.

На территории сельсовета расположено 4 скотомогильника с биологической камерой.

Яма Беккери – площадь захоронения 2018,5 м², ширина полотна 43,91 м, длина полотна 45,97 м, протяженность рва – 89,88 м, кадастровый номер 56:236:002:000004730, адрес: село Старое Шаткино, в 1400 метрах по направлению на юго-запад от центра села Новое Шаткино.  

Яма Беккери – площадь захоронения 1648,2 м², ширина полотна 51,25 м, длина полотна 32,16 м, протяженность рва – 83,41 м, кадастровый номер 56:236:002:000004710, адрес: примерно в 1700 метрах по направлению на северо-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

Яма Беккери – площадь захоронения 66,6 м², ширина полотна 8,16 м, длина полотна 8,16 м, протяженность рва – 32,64 м, кадастровый номер 56:236:002:000004720, адрес: примерно в 1500 метрах по направлению на юго-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

Яма Беккери – площадь захоронения 154,4 м², ширина полотна 10,18 м, длина полотна – 17,17 м, протяженность рва – 25,35 м, кадастровый номер 56:236:002:000004740, адрес: село Старое Шаткино, примерно в 1000 метрах по направлению на юго-восток от центра села. Собственник Пензенская область. 

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Параметрами, определяющими загрязнение атмосферного воздуха, являются интенсивность загрязнения его выбросами как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт).

Основными передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, численность которого с каждым годом возрастает. Основные загрязняющие ве​щества в выбросах от передвижных источников представлены оксидами уг​лерода, окислами азота, углеводородами, сажей и сернистым ангидридом.

В целях решения задач охраны и состояния атмосферного воздуха рекомендуется проведение следующих мероприятий:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу  вредных веществ;

установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

использование в качестве  основного топлива  для объектов теплоэнергетики природного газа;

производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу;

организация  системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне;

расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

создание средозащитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение  улиц и санитарно-защитных зон;

совершенствование  и развитие сетей автомобильных дорог местного значения;

обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в  соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Поверхностные воды.

Основным фактором загрязнения открытых водоемов на территории поселения является техногенное воздействие на них человека (антропогенное воздействие). В результате сельскохозяйственной деятельности, а также в процессе бытового использования, открытые водоемы подвергаются систематическому, техногенному и антропогенному загрязнению, как органическими компонентами (навоз от животноводческих ферм, личных подворий, бытовой мусор, продукты жизнедеятельности человека), так и химическими соединениями (минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ).

Основными источниками загрязнения открытых водоемов органическими отходами являются животноводческие фермы, летние стойбища – гурты и выпас скота на прибрежных летних пастбищах, водопой скота, летние доильные площадки, расположенные, как правило, в поймах и на берегах водоемов и малых рек.

Второй причиной загрязнения водоемов является несоблюдение землепользователями правил охраны водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и других поверхностных водоемов. Сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и физические лица продолжают практику повсеместной и бесконтрольной распашки земель вплотную до уреза малых рек и озер, не занимаются их рекультивацией, при этом могут с нарушениями использоваться различные химические средства защиты растений, действующие в этом случае как химические загрязнители.

Дальнейшее использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов   водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

Чрезвычайно важным мероприятиям по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование природного ландшафта.

В целях охраны и рационального использования поверхностных водных ресурсов рекомендуется:

развитие систем автономной канализации с локальными очистными сооружениями, особо строго должен осуществляться контроль над новым жилищным строительством, в части организации канализации;

благоустройство и расчистка русел рек и озер;

организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

полная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных системах до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

внедрение технологии использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

Питьевые и хозяйственные воды.

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения, является качество питьевой воды, ее бактериологические (биологические) и приоритетные   химические показатели. Качество, в том числе, во многом зависит от санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений. 

Улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения, водозаборных сооружений, водопроводных сетей, повышение качества подаваемой населению питьевой воды – обязанность владельцев водопроводов, – это требования санитарного законодательства РФ.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

ветхость и изношенность водопроводных сетей;

отсутствие специализированных организаций и квалифицированных специалистов по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей;

отсутствие организованных надлежащим образом зон санитарной охраны источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);  

несоблюдение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения водопользователями; 

несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранение аварий на водопроводах;

отсутствие регулярной дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.  Фактически не выполняются регламентные работы по поддержанию водопроводных сетей и сооружений в исправном состоянии в соответствии с требованиями санитарных норм.

Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод (ведение гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации и качеством воды);

установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

по скважинам, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, проведение бактериологических и химических анализов воды, по результатам которого можно будет оценить состояние подземных вод и их пригодность к хозяйственно-питьевому водоснабжению;

проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин;

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива приусадебных участков, с последующим переходом на две системы водоснабжения хозяйственно-питьевую и техническую;

организация вокруг каждой скважины зоны санитарной охраны строго режима – I пояса (радиус 30 м);

вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

Земельные ресурсы.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Основными источниками загрязнения почв являются отходы производства и потребления вследствие процесса жизнедеятельности населения, а также применяемые в процессе землепользования минеральные удобрения, средства защиты растений и др. техногенные загрязнители.

Загрязнение почвы в процессе жизнедеятельности человека и его производственной деятельности наблюдается в населенных пунктах – это загрязнение почвы бытовым мусором, отходами производства и потребления, навозом от личных подворий и животноводческих ферм, неправильное применение средств защиты растений, нарушение правил утилизации отходов ГСМ. Особо следует рассматривать системное загрязнение почв жилой зоны отходами потребления. 

С целью улучшения состояния земельных ресурсов рекомендуется проведение профилактических мероприятий:

улучшение агрофизических свойств почв путем повышения доз органических и фосфорных удобрений;

увеличение количества и плотности зеленых насаждений с целью сокращения содержания пыли. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными;

проведение разъяснительной (просветительской) работы среди населения. 

3. Возможные направления развития территорий поселения и прогнозируемые ограничения их использования.

3.1. Население и трудовые ресурсы.

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

	Статистические данные о численности населения сельсовета.

	годы
	родилось
	умерло
	прибыло
	убыло
	дети до 18 лет
	пенсионеры
	мужское население
	женское население
	общее число

жителей

	2005
	15
	24
	22
	34
	421
	660
	260
	286
	1081

	2006
	9
	28
	15
	29
	493
	533
	270
	265
	1026

	2007
	16
	24
	23
	20
	410
	611
	290
	240
	1021

	2008
	14
	16
	19
	25
	413
	600
	315
	270
	1013

	2009
	14
	24
	17
	28
	442
	550
	325
	245
	992

	2010
	6
	31
	13
	23
	377
	580
	332
	260
	957

	2011
	10
	25
	15
	17
	391
	550
	345
	290
	941

	2012*
	13
	42
	29
	32
	839
	1080
	310
	590
	1919

	2013
	16
	34
	21
	37
	824
	1064
	329
	563
	1888

	2014
	14
	31
	18
	31
	344
	537
	849
	1013
	1862

	2015
	9
	31
	14
	21
	316
	537
	860
	999
	1859

	2016
	4
	14
	11
	7
	299
	587
	840
	968
	1808

	2017
	3
	24
	16
	34
	302
	614
	834
	966
	1800

	2018
	9
	26
	23
	32
	267
	597
	793
	935
	1728

	Примечание: * резкое увеличение численности населения произошло в результате  присоединения к Новошаткинского сельсовета Старочирчимского сельсовета.


Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» и основан на Приложение к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».

При внесении изменений в генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

 В рамках общероссийских и обще региональных демографических тенденций численность населения муниципального образования постепенно увеличивается.

Целью демографической политики муниципального образования на расчетный срок должно стать увеличение показателей естественной прибыли населения, рост рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.

Приоритетные направления демографической политики муниципального образования:

снижение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте;

укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

повышение уровня рождаемости укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;

проведение активной миграционной политики, направленной на переселение жителей из других регионов Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2018 г. Расчет основных показателей демографической ситуации сельсовета проводился на основе анализа процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется уменьшение численности населения с 1728 человек до 1610 человек в 2023 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется численность населения до 1400 человек в 2038 году.

3.2. Жилищный фонд поселения.

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития муниципального образования.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть решение нижеследующих задач:

проведение реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися объектами инженерно-коммунальной инфраструктуры;

снижение административных барьеров в строительстве;

внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве. 

Анализ качественных и количественных характеристик жилищного фонда.

Общая площадь жилищного фонда – 60,7 тыс. м².

Ввод жилья в эксплуатацию за 5 лет – 958,9 м² (2014 г. – 93м², 2015 г. – 199 м², 2016 г. – 189 м², 2017 г. –  204,3 м², 2018 г. – 273,6 м²).

Общее количество домовладений составляет 1165 домов.

Наличие ветхого и аварийного жилья – 300 м².

Форма собственности частная, муниципального жилья нет.

Кол-во семей нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1.

Жилищная площадь, приходящая на 1 человека – 32 м².

Нормативная площадь на 1 человека в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся– 12 м².

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного человека – 15 м².

3.3. Экономическая база поселения.

Производственный сектор выполняет одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов населения. Развитая экономика способствует сохранению расселения, сохранению и улучшению образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия.

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».

Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:

формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства;

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Градообразующим производством для муниципального образования – является сельское хозяйство. 

В отрасли сельского хозяйства работают ООО «Агро-Трейдинг», ООО «МК-Агро», ООО «Приоритет-Агро», 3 КФХ (Бибарсов Р.И., Аблязов И.Н., Смолков А.В.), 2 ИП (ИП Топыркин А.А., ИП Харитонова Л.В.). 

Основные направления их деятельности: выращивание зерновых, зернобобовых, семян масличных культур, выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, разведение сельскохозяйственной птицы, рыбоводство.

Всего на 1 апреля 2019 года насчитывается 31 субъект малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории поселения. Некоторые из них (25%) не осуществляют свою деятельность на территории муниципального образования.

  Можно отследить динамику создания и ликвидации субъектов малого бизнеса.

Так, в 2017 году создано 5 ИП, 1 КФХ, закрыто 3 ИП, 2 КФХ. В 2018 году создано 2 ИП, ликвидировано 3 ИП, 1 КФХ, 1 ООО. В 1 квартале 2019 года созданы 3 ИП, 1 КФХ, закрыто 1 ИП. 

Приоритетное направление деятельности ИП – торговля.

На территории поселения не реализуются проекты в сфере туризма, ремонта техники, бытового обслуживания, промышленности.

Осуществляет свою производственную деятельность ОАО «Ульяновскнефть», занимаясь нефтедобывающей промышленностью вблизи села Старое Шаткино.  Зарегистрировано предприятие на территории Ульяновской области.

3.4. Социальная инфраструктура поселения.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне поселения обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципального образования и по большей части непосредственный характер взаимодействия жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. 

На момент разработки генерального плана, обслуживание сельского населения осуществляется в учреждениях 3-х ступеней:

обслуживающих население всего района – районная администрация, районная или межрайонная больница, поликлиника, профессиональное училище (колледж), техникум, районное управление Почты России и ПАО «Сбербанк России», учреждения органов исполнительной, законодательной, судебной власти районного значения и др.;

обслуживающих поселение (несколько населенных пунктов поселения) –  администрация, дом культуры, средняя общеобразовательная школа, детский сад и др.;

обслуживающих жителей одного населённого пункта – клуб, фельдшерско-акушерский пункт (далее так же ФАП), магазин повседневных товаров, спортплощадки и детские площадки, и др.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Пензенского муниципального района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Камешкирского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Пензенского района;

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

На территории поселения функционируют 4 объекта системы образования и воспитания:

с. Новое Шаткино

Новошаткинский филиал МБДОУ «Детский сад №2» с. Русский Камешкир, адрес с.Новое Шаткино, ул. Гагарина.

МБОУ Новошаткинская общеобразовательная школа.  

с. Старый Чирчим

Старочирчимский филиал МБДОУ «Детский сад №2» с. Русский Камешкир, адрес с.Старый Чирчим, ул. Лесная, 2а.

МБОУ  Старочирчимская средняя общеобразовательная школа.

	Характеристики объектов системы образования и воспитания.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность, количество учеников
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Детский сад, 

с.Новое Шаткино, ул.Гагарина, 12
	1975
	в 2015 году произведен капитальный ремонт спортзала, частично замена кровля крыши
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	28/70
	5
	состояние удовлетворительное

	Детский сад,

с.Старый Чирчим, ул.Лесная, 2а
	1986
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	5/15
	3
	состояние удовлетворительное

	Школа

с.Новое Шаткино, ул.Гагарина, 12
	1975
	в 2015 году произведен капитальный ремонт спортзала, частично замена кровля крыши
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	68/182
	17
	требуется ремонт спортзала, замена батарей отопления, строительство модульной котельной

	Школа

с.Старый Чирчим, ул.Лесная, 2а
	1986
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	56/150
	23
	требуется ремонт спортзала, замена батарей отопления, строительство модульной котельной

	Объекты дополнительного образования
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Система здравоохранения.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области, которые осуществляют на своих территориях первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, вовремя и после родов. 

На территории муниципального образования расположено три фельдшерско-акушерских пункта.

	Характеристики объектов системы здравоохранения.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная мощность, посещений в смену
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	ФАП  с.Новое Шаткино,
	–
	в 2014 был произведен ремонт кровли и косметический ремонт интерьера, установлены пластиковые окна
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	19
	–
	–

	ФАП  с.Старый Чирчим
	–
	–
	водоснабжение,

теплоснабжение
	огнетушители
	19
	–
	В 2019 г. запланировано строительство модульного ФАПа

	ФАП  с.Камышенка
	–
	–
	–
	огнетушители
	19
	–
	состояние удовлетворительное


Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

Важная роль отводится органам местного самоуправления поселения в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 

Для сельского поселения  – это: а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

	Характеристики объектов системы культуры.

	Наличие и адресная принадлежность объекта социальной инфраструктуры
	Год

постройки
	% износа /

количество произведенных

капитальных ремонтов
	Наличие подключения к

инженерно-коммунальному обеспечению
	Наличия оборудования

обеспечивающего безопасность, в том числе пожарную.
	Проектная / фактическая

мощность
	Численность обслуживающего персонала (количество работников)
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации).

	Объекты культуры

	Новошаткинский СДК
	1963
	–
	теплоснабжение
	огнетушители
	–
	2
	Требуется внутренний косметический ремонт сцены, зрительного зала



	Новошаткинский библиотечно-досугового центр 
	1963
	–
	теплоснабжение
	огнетушители
	19290 экз.книг
	1
	состояние удовлетворительное


Система торгово-бытового и административного обслуживания.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

В последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль в удовлетворении потребностей населения стали играть представители частного капитала, произошло существенное понижение роли органов местного самоуправления в вышеуказанных сферах.

На территории поселения осуществляют торговую деятельность:

с. Новое Шаткино – 5 магазинов товаров повседневного спроса, отделение Почты России, администрация сельсовета, сберкасса Сбербанка;

с. Старый Чирчим – 3 магазина товаров повседневного спроса, аптечный киоск, отделение Почты России;

с. Новый Чирчим – 1 магазин товаров повседневного спроса;

с. Камышенка – 1 магазин товаров повседневного спроса;

с. Красное Поле – 1 магазин товаров повседневного спроса.

3.5. Транспортная инфраструктура поселения.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

	Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.

	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Автодороги регионального значения – отсутствуют

	Автодороги межмуниципального значения

	Автодорога «с. Нижняя Елюзань - с. Русский Камешкир - с. Лопатино» - с. Новое Шаткино»
	58-ОП-МЗ-Н-122

	Автодорога «с. Неверкино - с. Демино - с. Верхозим в границах района»
	58-ОП-МЗ-Н-155


Организации, обслуживающие улично-дорожную сеть муниципального образования, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – ООО «МК-Агро» (зимнее содержание дорог, договорная система, безналичный расчет по итогам актов выполненных работ), ООО «Камешкиравтодорсервис» (зимнее содержание дорог, договорная система, безналичный расчет по итогам актов выполненных работ).

Транспорт зарегистрированный на территории муниципального образования (индивидуальный – 265 / коммерческий - 0; грузовой – 23 / пассажирский – 0 / легковой – 262.

 Количество ДТП, произошедших на территории муниципального образования за последние три года:

ДТП с летальным исходом – 0.

ДТП с участием велосипедистов, пешеходов и детей – 0.

ДТП в границах населенных пунктов и за их пределами – 0.

Наличие нормативно-правовых актов муниципального образования в области функционирования, безопасности и развития транспортной инфраструктуры, в том числе перечень дорог местного значения, схема организации дорожного движения и др.:

Постановление от 01.11.2016 года № 106 «О присвоении идентификационного номера дорогам местного значения администрации Новошаткинского сельсовета»;

Постановление от 01.11.2016 года № 107 «Об утверждении Перечня и Порядка содержания  автомобильных дорог общего пользования местного значения  Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области»

Постановлением Администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 01.11.2013г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района  Пензенской области на 2014-2020 годы»

Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 09.06.2014 года № 60 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 17.12.2014 года № 165 «О внесении изменений в муниципальную программу «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 27.12.2016 года № 150 "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы"
Постановление администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области от 12.02.2019 года № 7 "О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация и развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы".

	Характеристика улично-дорожной сети и сопутствующих сооружений муниципального образования.

	Адресная принадлежность
	Протяженность улиц, проездов и дорог, м
	Наличие мостов, ГТС иных подобных сооружений, их количество и степень (%) износа 
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	
	асфальтобетон
	щебень
	грунт
	общая
	
	

	Новое Шаткино
	
	
	
	
	
	

	ул.Садовая
	0
	0
	300
	300
	
	

	пер.Зеленый тупик
	0
	0
	100
	100
	
	

	пер.Медицинский
	0
	0
	100
	100
	
	

	пер.Набережный
	0
	0
	300
	300
	
	

	пер.Нагорный
	0
	0
	200
	200
	
	

	пер.Овражный
	0
	0
	100
	100
	
	

	пер.Рабочий
	0
	0
	200
	200
	
	

	пер.Речной
	0
	0
	200
	200
	
	

	пер.Родниковый
	0
	0
	100
	100
	
	

	пер.Скворечный
	0
	0
	100
	100
	
	

	пер.Спортивный
	0
	0
	100
	100
	
	

	ул.Лесная
	0
	0
	500
	500
	
	

	ул.Московская
	0
	0
	400
	400
	
	

	пер.Лесосадовое лесничество
	0
	0
	3000
	3000
	
	

	ул.Лермонтова
	900
	0
	0
	900
	
	

	ул.Молодежная
	200
	0
	0
	200
	
	

	ул.Нефтянников
	300
	0
	0
	300
	
	

	ул.Макарова
	700
	0
	0
	700
	
	

	ул.Школьная
	200
	0
	0
	200
	
	

	Старое Шаткино
	
	
	
	
	
	

	ул.Заповедная
	700
	0
	0
	700
	
	

	ул.Заречная
	1000
	0
	0
	1000
	
	

	пер.Кададинский
	200
	0
	0
	200
	
	

	пер.Песчаный
	100
	0
	0
	100
	
	

	пер.Мира
	200
	0
	0
	200
	
	

	Красное Поле
	
	
	
	
	
	

	ул.Горина 
	1289
	0
	0
	1289
	
	

	Старый Чирчим
	
	
	
	
	ул.Мира
	Удовлетворительное состояние

	ул.Рабочая
	0
	0
	445
	445
	
	

	ул.Западная
	0
	0
	105
	105
	
	

	ул.Садовая
	0
	0
	290
	290
	
	

	пер.Зеленый тупик
	0
	0
	281
	281
	
	

	пер.Школьный
	0
	0
	165
	165
	
	

	ул.Солнечная
	0
	0
	1612
	1612
	
	

	ул.Левина
	0
	0
	1131
	1131
	
	

	ул.Лесная
	0
	0
	537
	537
	
	

	ул.Мира
	1178
	0
	0
	1178
	
	

	ул.Молодежная
	577
	0
	0
	577
	
	

	ул.Центральная
	2383
	0
	0
	2383
	
	

	Новый Чирчим
	
	
	
	
	ул.Центральная
	Проблемы – требуется текущий ремонт

	ул.Ломухина,
	470
	0
	
	470
	
	

	ул.Центральная
	705
	0
	
	705
	
	

	ул.Леваневского
	0
	0
	1159
	1159
	
	

	ул.Кострицина
	0
	0
	335
	335
	
	

	Камышенка
	
	
	
	
	между ул.Сухая и пер.Поповский
	Удовлетворительное состояние

Необходимо подсыпать щебнем и прогрейдеровать

	ул.Сухая
	0
	0
	1008
	1008
	
	

	ул.Верхняя
	0
	0
	629
	629
	
	

	ул.Рабочая
	0
	0
	650
	650
	
	

	ул.Колхозная
	0
	0
	672
	672
	
	

	пер.Молодежный
	0
	0
	224
	224
	
	

	пер.Овражный
	0
	0
	162
	162
	
	

	пер.Поповский
	0
	0
	791
	791
	
	

	Итого
	11102
	0
	15896
	26998
	
	


3.6. Система коммунальной инфраструктуры поселения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6.1. Система водоснабжения поселения.

Организации, обеспечивающие централизованное водоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – МУП «Новошаткинское ЖКХ», договорная система. 

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе централизованного водоснабжения, в единицах:

индивидуальные и блокированные жилые дома – 639.

многоквартирные жилые дома – 88 (двухквартирные).

объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, ДК, ФАП и др.) – 2 школы, 2 филиала детского сада № 2, 2 ФАПа.

объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного питания и др.) – 3 магазина. 

объекты производственного назначения – ООО «МК-Агро», ООО «Агро-Трейдинг».

Объекты капитального строительства, оборудованные приборами учета коммунальных ресурсов, в общем числе и процентном соотношении – 213 жилых домов, 2 школы.

Количество аварий на объектах водоснабжения по сезонно за последние три года – 7 прорывов.

Водоснабжение на территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области базировано на артезианских скважинах. 

Основное развитие строительства скважин пришлось на шестидесятые - семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достигнут 60-70%, срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 40 до 50 лет, в связи с чем они уже практически пришли в негодность. Многие скважины требуют реконструкции, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин. 

В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжение развивались недостаточно, состояние основного фонда сетей достигло износа 50% и более.

	Характеристика водопроводных сетей муниципального образования.

	Адресная принадлежность
	Протяженность, м / диаметр, мм
	Материал

исполнения
	Год ввода в эксплуатацию / % износа
	Количество подключенных объектов капитального строительства,

единиц / %
	Примечания (современное состояние, основные проблемы, первоочередные мероприятия и сроки реализации)

	с.Новое Шаткино
	12500
	пластмасса, чугун
	–
	228
	Изношенность труб, частных отводов к домам.

Замена старых металлических частных отводов на качественные, сделанные из современных материалов трубы; ремонт колонок

	с.Старое Шаткино
	–
	пластмасса, чугун
	–
	75
	

	с.Красное Поле
	–
	пластмасса
	–
	27
	

	с.Старый Чирчим
	12500
	пластмасса, чугун
	–
	290
	

	с.Камышенка
	3500
	пластмасса, чугун
	–
	29
	

	Всего по сельсовету
	28500
	–
	–
	649
	


3.6.2. Система водоотведения поселения.

Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования нет. Незначительное количество многоквартирных жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 

3.6.3. Система газоснабжения поселения.

Организации, обеспечивающие газоснабжение, действующая договорная система и система расчетов за предоставляемые услуги на территории муниципального образования – ОАО «Кузнецкмежрайгаз», договорная система с домовладельцами и организациями.

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе газоснабжения, в единицах:

индивидуальные и блокированные жилые дома – 484.

многоквартирные жилые дома – 88 (двухквартирные).

объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, ДК, ФАП и др.) – 8.

объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного питания и др.) – 9.

Программы развития системы газоснабжения (при наличии) – муниципальная программа «Развитие территорий и инженерной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения  и повышение энергетической эффективности в Новошаткинском сельсовете Камешкирского района Пензенской области на 2014-2020 годы».

Проведена работа по оформлению газопроводов в муниципальную собственность. 

На 01.01.2019 г. оформлены:

с.Новое Шаткино, Старое Шаткино - 7318 метров (имеется свидетельство о государственной регистрации права);

с.Новый Чирчим – 3200 метров (имеется свидетельство о государственной регистрации права).

с.Старый Чирчим – 6175 метров (ул.Левина, Рабочая, Солнечная) – заказан технический план.

с.Камышенка – 8000 метров (заказан технический план)

с.Новое Шаткино (ул.Лермонтова) - проведены геодезические работы. Заказаны документы (выписки) для постановки на кадастровый учет (протяженность 2315 метров).

3.6.4. Система теплоснабжения поселения.

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

Теплоснабжение зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.

На территории муниципального образования расположены две котельные отапливающие объекты социальной инфраструктуры:

Котельная – адрес: с. Новое Шаткино, ул. Гагарина, 2м. Работает три котла КЧМ-5 общей мощностью 800 КВТ. 

Котельная – адрес с. Старый Чирчим, ул.Лесная, 2 А. Занимаемая площадь – 411,7  Номинальная теплопроизводительность 1 котла 1 МВ ( 0,86 ГК ) общей мощностью 2 мегаватта (1,72 ГК),  два котла КВа-1,0 Гн ( ФАКЕЛ-Г).

3.6.5. Система электроснабжения поселения.

По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

ВЛ-110 кВ

ВЛ-35 кВ;

ВЛ-10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и производственных предприятий Новошаткинского сельсовета осуществляется от подстанций 110/35/10кВ, расположенной в с.Русский Камешкир и 2-х подстанций 35/10кВ в с. Старый Чирчим и в с.Мордовский Камешкир, входящих в систему «Пензэнерго». 

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

Количество объектов капитального строительства, подключенных к системе электроснабжения, в единицах:

индивидуальные и блокированные жилые дома – 639. 

многоквартирные жилые дома – 88.

объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, ДК, ФАП и др.) – 2 школы, 2 филиала детского сада № 2, 2 ФАПа.

объекты коммерческого назначения (магазин, предприятие общественного питания и др.) – 1 магазин (Чирчим).

объекты производственного назначения – ООО «МК-Агро», ООО «Агро-Трейдинг».

3.6.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения.

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО) (http://ecotracker.ru) на территории сельсовета полигон твердых бытовых отходов отсутствует. 

На территории сельсовета действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций. На момент разработки генерального плана администрацией Новошаткинского сельсовета заключен договор с подрядной организацией на вывоз ТБО и КГМ.

3.7. Система мест организации мест погребения на территории поселения.

   На территории сельского поселения расположены 6 кладбищ.

Кладбище – площадь захоронения 1,38 га, Адрес расположения: примерно в 275 м. по направлению на юго-восток от ориентира: Пензенская область, Камешкирский район, с.Старое Шаткино ул.Радищева, дом № 98 А.

Кладбище – площадь захоронения 1,6 га, Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Новое Шаткино.

Кладбище – площадь захоронения 1,5 га, Адрес расположения: примерно в 360 м. по направлению на юг от ориентира. Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Красное Поле.

Кладбище – площадь захоронения 2,2 га. Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Старый Чирчим.

Кладбище – площадь захоронения 1 га. Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Новый Чирчим.

Кладбище – площадь захоронения 1 га, Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Камышенка.

На 01.01.2019 г. оформлены в муниципальную собственность земельные участки под кладбищами в с.Старый Чирчим, Новое Шаткино.

Территории поселения, подверженные затоплению и подтоплению.

В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области от 23 октября 2012 года № 533-рП «Об утверждении реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» генеральным планом отображены зоны затопления и подтопления.

	Реестр населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Новошаткинского сельсовета

	Водный объект
	Населенный пункт

(координаты)
	Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см
	Количество пострадавшего населения, чел
	Объекты затопления, количество

	
	
	
	
	жилые здания
	социально значимые объекты
	объекты экономики / потенциально опасные объекты
	объекты жизнеобеспечения

	Риск весеннего половодья.

	р. Кадада
	с. Новое Шаткино

(52º 54' СШ 44º 13'ВД)
	330
	47
	17
	0
	0/0
	0

	Риск катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС - отсутствует


4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

Расширение существующего кладбища в с. Новое Шаткино вызвано необходимостью для реализации полномочий муниципального образования в сфере организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, так это кладбище является единственным на территории поселения, и оно не имеет резервных мест для захоронения.

Строительство ФАП в с. Старый Чирчим  скажется на повышении качества и доступности медицинской помощи.

5. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Новошаткинского сельсовета, документов территориального планирования Российской Федерации размещение объектов федерального значения, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Новошаткинского сельсовета до 31 декабря 2039 года, не планируется.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Новошаткинского сельсовета, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, размещение объектов регионального значения, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Новошаткинского сельсовета до 31 декабря 2039 года, не планируется.

6. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района.

Редакциями, действующими на момент разработки генерального плана Новошаткинского сельсовета, документов территориального планирования Камешкирского района Пензенской области размещение объектов местного значения муниципального района, вплоть до окончания срока реализация генерального плана Новошаткинского сельсовета до 31 декабря 2039 года, не планируется.

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7.1. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории сельсовета выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций: 

	Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы - отсутствуют

	2. Опасные гидрологические явления и процессы 

	2.1.Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод.

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов.

	
	
	Коррозия подземных металлических конструкций.

	2.2 Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.

	
	
	Деформация речного русла.

	2.3 Наводнение.

Половодье.

Паводок.

Катастрофический паводок.
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов.

	2.4 Затор.

Зажор.
	Гидродинамический
	Подъем уровня воды.

	
	
	Гидродинамическое давление воды.

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер.


	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Аэродинамическое давление.

	
	
	Вибрация.

	3.2. Сильные осадки.
	
	

	3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	
	Затопление территории.

	3.2.2. Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.3. Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.4. Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация.

	3.2.5.Град
	Динамический
	Удар.

	3.3. Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	3.4. Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	3.5. Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	3.6. Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.

	4. Природные пожары

	4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя.

	
	
	Нагрев тепловым потоком.

	
	
	Тепловой удар.

	
	
	Помутнение воздуха.

	
	
	Опасные дымы.

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.


Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельсовета могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха. 

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях рек. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

7.2 Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария. 

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.

Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием крупных гидротехнических сооружений и объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов находятся на минимальном уровне.

Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «котельная» и объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП. 

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

высокая интенсивность движения;

неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги федерального и регионального значения. Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

Авария на магистральном трубопроводе.

Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыво- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрыво-пожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55% случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

взрыв газовоздушной смеси;

обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

пониженная концентрация кислорода;

дым;

токсичность продукции.

По территории сельсовета проходит вид магистрального трубопровода – газопроводы высокого давления – межпоселковый газопровод (6 кг*см² II категории диаметром 57–152 мм).

Экспертная оценка состояния газопровода в реальных условиях эксплуатации проводится на основании анализа и обобщения информационных данных для предварительною оценивания его технического состояния с целью определения потенциально опасных участков.

На основании экспертных оценок выявляются опасные территории и воздействия, которые представлены комплексными участками по опасности на протяжении трубопровода.

Наиболее опасным участком этого объекта выявлен выход трубопровода из дюкера в поверхностную траншею. 

Другими потенциально опасными участками являются:

участки с опасными дефектами (трещины, коррозионные дефекты, механические повреждения и т.п.);

участки газопровода в непроектном положении;

участки газопровода, проложенные в грунтах с оползневыми и карстовыми проявлениями, а также в слабонесущих и пучинистых грунтах;

участки газопровода с повышенной коррозионной активностью грунтов.

Риски возникновения аварий на межпоселковом газопроводе находится на минимальном уровне.

Авария на подземном сооружении. 

Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

Авиационная катастрофа.

Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Риски возникновения авиационной катастрофы отсутствуют в связи с отсутствием авиационных коридоров, проходящих по территории поселения.

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ.

Изменение границ населенных пунктов с включением или исключением земельных участков сведения, по которым внесены в Единый государственный реестр недвижимости генеральным планом не предусмотрено.

	№ п/п
	Название населенного пункта поселения
	Параметры границ населенных пунктов

	
	
	Площадь, га
	Периметр, м

	
	
	сущ.
	план.
	сущ.
	план.

	1
	с. Новое Шаткино
	234,6
	234,6
	8007,6
	8007,6

	2.
	с. Камышенка
	92,5
	92,5
	5949,5
	5949,5

	3.
	с. Красное Поле
	66,0
	66,0
	4779,4
	4779,4

	4.
	с. Новый Чирчим
	96,6
	96,6
	7222,2
	7222,2

	5.
	с. Старое Шаткино
	237,4
	237,4
	10574,9
	10574,9

	6.
	с. Старый Чирчим
	302,9
	302,9
	11829,7
	11829,7

	
	Итого:
	1030,0
	1030,0
	48363,3
	48363,3
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Введение.

Генеральный план муниципального образования Новошаткинский сельсовет Камешкирского района Пензенской области разработан на основании муниципального контракта от 30 мая 2019 года № 57/19-П, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией Новошаткинского сельсовета.

Разработка генерального плана осуществляется с целью обеспечения планирования дальнейшего поступательного развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения.

Генеральный план определяет назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципального образования Новошаткинский сельсовет.

Генеральный план – документ территориального планирования муниципального образования и является обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ населенных пунктов;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах, входящих в состав генерального плана, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале с использованием спутниковых снимков и данных единого государственного реестра недвижимости, а так же в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2039 года.

Генеральный план Новошаткинского сельсовета подготовлен в соответствии с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в редакциях, действующих на момент подписания контракта, которыми являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004 года № 190-ФЗ.

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

3. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

4. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

8. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

9. «Градостроительный устав Пензенской области» закон Пензенской области от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО;

10. Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2030 года)».

11. Постановление Законодательного собрания Пензенской области от 26 мая 1999 года № 357-16/2 ЗС «Об отнесении природных объектов к памятникам природы областного значения».
12. Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы».

13. Приложение к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».

При разработке генерального плана Новошаткинского сельсовета была использована информация следующих источников:

1. информация интернет ресурса – http://shatkino.rkam.pnzreg.ru;

2. информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

3. информация интернет ресурса – http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

4. информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://minleshoz.pnzreg.ru);

5. информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

1. Состав земель поселения.
Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно интернет ресурсу http://pkk5.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).

Площадь различных категорий земель, как и площадь проектных территорий, сформированных из земельных участков сведения, по которым не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее так же ЕГРН) определена электронным картометрическим способом.

	№
п/п
	Категории земель
	Площадь земель, га

	
	
	существующая
	проектная

	1.
	Новошаткинский  сельсовет
	31722
	31722

	2.
	Земли населённых пунктов
	1030,0
	1030,0

	
	с. Новое Шаткино
	234,6
	234,6

	
	с. Камышенка
	92,5
	92,5

	
	с. Красное Поле
	66,0
	66,0

	
	с. Новый Чирчим
	96,6
	96,6

	
	с. Старое Шаткино
	237,4
	237,4

	
	с. Старый Чирчим
	302,9
	302,9

	3.
	Земли лесного фонда 
	7472,8
	7472,8

	4.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов (в составе земель лесного фонда)
	512,4
	512,4

	5.
	Земли промышленности и иного специального назначения, в том числе
	42,7
	42,7

	
	земли промышленности 
	21,8
	21,8

	
	земли иного специального назначения
	0,02
	0,02

	
	земли транспорта
	20,9
	20,9

	6.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	22664,1
	22664,1


Перед началом использования земельных участков по целевому назначению, категория которых была предложена генеральным планом к изменению, необходимо осуществить перевод этих земельных участков из одной категории в другую. Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
2. Параметры функциональных зон.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение. 

Одной из основных моделей террито​риальной организации поселения является его функциональное зонирование. Функ​циональное зонирование – это дифферен​циация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функциональ​ного назначения. Выделение функцио​нальных зон позволяет создать наилуч​шие условия для основных форм жизне​деятельности населения – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размеще​нию и организации про​странства. 

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Для всех категорий земель, за исключением земель населённых пунктов, генеральным планом функциональное назначение принимается равным целевому использованию категорий земель в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов (земель населенных пунктов) определено с учетом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Жилые зоны.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Основные виды использования функциональной зоны:

· размещение индивидуальных жилых домов (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

· размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

· разведение декоративных и плодовых деревьев, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;

· размещение индивидуальных гаражей, вспомогательных и подсобных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· производство сельскохозяйственной продукции;

· содержание сельскохозяйственных животных.

Параметры функциональной зоны:
· предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;

· предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Изменения функционального зонирования территорий населенных пунктов муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону застройки индивидуальными жилыми домами генеральным планом не предусмотрено.

Общественно-деловые зоны.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Основные виды использования территории зоны:

· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; 

· размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Параметры функциональной зоны:
· предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3;

· предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

Генеральным планом планируется перевод земельного участка с кадастровым номером 58:11:0240401:347, уточненной площадью 0,12 га в зону делового, общественного и коммерческого назначения под строительство церкви в с.Старый Чирчим.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Производственная зона.  / Земли промышленности.

Основные виды использования функциональной зоны / категории земли: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Параметры функциональной зоны / категории земли:

· предельное количество этажей зданий, сооружений – 5;

· предельная высота зданий, строений, сооружений строений – 50 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%.

Изменения функционального зонирования территорий населенных пунктов муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в производственную зону генеральным планом не предусмотрено.

Зоны сельскохозяйственного использования.

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий. / Земли сельскохозяйственного назначения (производственная территория сельскохозяйственных предприятий)

Основные виды использования функциональной зоны / категории земли: ведение сельского хозяйства.

Параметры функциональной зоны / категории земли:

· предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5;

· предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%.

Генеральным планом планируется перевод земельного участка, общей площадью 16,7 га в производственную зону сельскохозяйственных предприятий под выращивание садово-огородных культур без возведения объектов капитального строительства.

Зоны специального назначения.

Зона кладбищ.

Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

Параметры функциональной зоны:

· предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;

· предельная высота зданий, строений, сооружений – 25 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.

С целью расширения существующего кладбища в с.Новое Шаткино генеральным планом планируется изменение функционального зонирования территории населенного пункта муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону кладбищ общей площадью 0,5 га. 

Зона складирования и захоронения отходов. / Земли иного 

специального назначения.

Основные виды использования функциональной зоны:

· размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов, скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки;
· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (очистных сооружений, насосных станций, канализаций). 

Параметры функциональной зоны:

· предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;

· предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;

· максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90%.

Изменения функционального зонирования территорий населенных пунктов муниципального образования, в части перевода иных функциональных зон в зону складирования и захоронения отходов генеральным планом не предусмотрено. 

3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение.

Объектами местного значения являются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Пензенской области, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Согласно «Градостроительному уставу Пензенской области» от 14 ноября 2006 года № 1164-ЗПО к объектам местного значения, подлежащим отображению на генеральном плане поселения относятся:

1) объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) объекты культуры, досуга, физической культуры и массового спорта;

4) объекты образования, здравоохранения;

5) объекты муниципального жилищного фонда;

6) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти поселения;

7) объекты культурного наследия местного (муниципального) значения поселения;

8) места погребения на территории поселения;

9) объекты по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения, участие в организации деятельности которых принимает поселение.

	Планируемые для размещения объекты местного значения поселения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение
объекта
	Основные характеристики объекта

	1.
	Объекты инженерной инфраструктуры, в том числе электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	1.1.
	–
	–
	–
	–

	2.
	Автомобильные дороги местного значения

	2.1.
	–
	–
	–
	–

	3.
	Объекты культуры, досуга, физической культуры и массового спорта

	3.1.
	–
	–
	–
	–

	4.
	Объекты образования, здравоохранения

	4.1.
	–
	–
	–
	–

	5.
	Объекты муниципального жилищного фонда

	5.1.
	–
	–
	–
	–

	6.
	Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти поселения, городского округа

	6.1.
	–
	–
	–
	–

	7.
	Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения поселения

	7.1.
	–
	–
	–
	–

	8.
	Места погребения на территории поселения

	8.1.
	кладбище (расширение)
	создание резервных территорий для оказания ритуальных (погребальных) услуг населению
	с. Новое Шаткино
	площадь территории 0,5 га

	9.
	Объекты по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов

	9.1.
	–
	–
	–
	–


4. Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения иных объектов, их основные характеристики, их местоположение.
	Планируемые для размещения объекты местного значения поселения.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Назначение объекта
	Местоположение
объекта
	Основные характеристики объекта

	1.
	Объекты общественной  деятельности

	1.1.
	Церковь
	Религиозное использование
	С. Старый Чирчим
	согласно рабочему проекту, территория общей площадью 0,1 га

	1.2
	ФАП
	Оказание медицинской помощи
	С. Старый Чирчим
	–

	1.3.
	Дом  ветеранов
	Проживание ветеранов
	С.Новое Шаткино
	–

	2.
	Объекты предпринимательской деятельности

	2.2.
	–
	–
	–
	–

	3.
	Объекты производственной деятельности

	3.1.
	
	
	
	–

	4.
	Объекты сельскохозяйственной деятельности

	4.1.
	с/х площадка
	выращивание садово-огородных культур
	с.Красное Поле
	согласно рабочему проекту, территория общей площадью 16,7 га


5. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

· зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

· зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением планируемых объектов местного значения поселения и иных объектов.

Генеральным планом планируется размещение объектов местного значения поселения и иных объектов, требующих установление зон с особыми условиями использования территории, перечень которых и основные характеристики представлены ниже.

Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для планируемых предприятий в материалах генерального плана отображены ориентировочные минимальные размеры санитарно-защитных зон.

1. Объекты 5класса опасности – 50м:

· сельские кладбища (расширение).
6. Стратегические направления развития территории поселения.
6.1. Жилищный фонд поселения.
Направления государственной жилищной политики в период до 2012 года определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее также Указ).

Мероприятия, направленные на их реализацию, предусмотрены в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее также Государственная программа), одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. N 2227-р.

В особом порядке регулируются полномочия органов местного самоуправления поселения в сфере организации жилищного строительства – строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства. Современное состояние жилищной сферы требует, чтобы органы местного самоуправления направляли свои усилия на создание максимально благоприятных условий для осуществления гражданами права на жилище.

Перспективным в отношении создания качественно новой жилищной среды является село Новое Шаткино, отчасти это связано с его статусом административного центра муниципального образования, и наличием в нем полной номенклатуры необходимой социальной инфраструктуры. 
На срок реализации генерального плана обеспеченность жилой площадью планируется в 32 м² на человека.

Основной вид жилой застройки на срок реализации генерального плана – индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

6.2. Экономическая база поселения.
Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:

· создание производственной сферы субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности;

· улучшение состояния материально-технической базы производства, с целью увеличения объемов производства, расширения номенклатуры, применения новых технологий;

· повышение уровня использования мощностей и загрузки существующего технологического оборудования;

· повышение темпов технического перевооружения производств, обновления оборудования и совершенствования технологических процессов;

· повышение энергоэффективности предприятий с целью снижения финансовых затрат на потребляемые энергоресурсы, затрат на производство и реализацию изготовляемой продукции;
· сокращение бюрократических барьеров при осуществлении подключения новых производств к источникам энергоресурсов.
· повышение квалификации рабочих основных профессий, повышение кадрового потенциала. 
Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

· создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;
· снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;
· снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;
· улучшение материально-технической базы;
· внедрение передовых технологий, инноваций;
· развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;
· развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;
· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

· совершенствование форм государственной поддержки;

· создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

· повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

· развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.

6.3. Социальная инфраструктура поселения.
Генеральным планом планируется строительство церкви и ФАПа в селе Старый Чирчим.

Генеральным планом планируется размещение дома ветеранов в существующем здании бывшего пансионата в с.Новое Шаткино.

Администрации сельсовета необходимо проводить работы по дальнейшему обустройству игровых и спортивных детский площадок, а также расширение системы плоскостных спортивных сооружений, с целью уменьшения радиуса доступности.

С целью уменьшения радиусов пешеходной доступности объектов торговли, в кварталах жилой застройки необходимо располагать небольшие торговые точки (торговой площадью до 300 м. кв.) с товарами повседневного спроса.

Проектом генерального плана рекомендуется создавать предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) на базе малого бизнеса, что позволит улучшить качество и разнообразие предоставляемых услуг, за счет создания конкуренции, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.

6.4. Транспортная инфраструктура поселения.
Мероприятия по развитию сети дорог поселения в рамках реализации генерального плана предусматривают:
· ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; 

· замена грунтового покрытия улиц и дорог на дороги с твердым покрытием (на первом этапе на щебеночное покрытие, на втором на асфальтобетонное);

· обеспечение сохранности покрытия автомобильных дорог местного значения. 

Стоянка и хранение автомобилей на территориях индивидуальной жилой застройки предусматривается в границах приусадебных участков. Специальная техника, ведомственные и грузовые автомобили располагаются на территориях и гаражах в границах земельных участков организаций ими владеющих. 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного и грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб, включая развитие единого парковочного пространства в рамках реализации генерального плана предусматривают сохранение существующей система стоянки и хранения автотранспорта, без выделения дополнительных мероприятий, однако необходимо продолжить проведение комплекса мероприятий направленного на

1) организацию мест стоянки и хранения при проведении нового промышленного и гражданского строительства, реновации существующих территорий с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения и выполнения нормативов; 

2) благоустройство территории стоянки и хранения автотранспорта.

Развитие системы транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки на территории и через территорию муниципального образования, должно идти в рамках развития межмуниципального сообщения района и Пензенской области, отдельных мероприятий по развитию транспорта общего пользования в рамках реализации генерального плана не предусмотрено.

Развитие системы грузовых перевозок, организованных на территории и через территорию муниципального образования, должно идти в рамках развития грузового транспортного сообщения Российской федерации, отдельных мероприятий по развитию транспорта общего пользования в рамках реализации генерального плана не предусмотрено.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в рамках реализации генерального плана предусматривают формирование системы улиц с организованным, отграниченным от автотранспортного движения, пешеходным и велосипедным движением.

Генеральным планом фиксируется необходимость создания без барьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий должны соблюдаться требования по устройству пандусов, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.  

6.5. Система коммунальной инфраструктуры поселения.
Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

6.5.1. Система водоснабжения поселения.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Располагаемые производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.

Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих мероприятий:

· устройство поливочных водопроводов, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;

· проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 

· своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;

· своевременное ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение правильного и безопасного режима их эксплуатации.

· доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды (вода питьевого качества) и полив земельного участка, без учета использования надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, должен определятся на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.01.2016 № 6 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на территории Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) до отмены или замены на другие нормативно правовые акты Пензенской области.

6.5.2. Система водоотведения поселения.

На срок реализации генерального плана планируется сохранение децентрализованной схемы канализации, так как отсутствует экономическая и технологическая целесообразность создания централизованной канализации. Наиболее простым и экономически эффективным сооружением для очистки сточных вод групп малоэтажных квартирных жилых домов и групп объектов социальной инфраструктуры является септик с фильтрующим колодцем, на срок реализации генерального плана рекомендуется применение именно этого вида инженерного сооружения для канализования вышеуказанных групп объектов.

На территориях, определенных генеральным планом в зону застройки индивидуальными жилыми домами и, должно предусматриваться устройство локальных очистных сооружений, располагаемых в границах земельных участков, при условии, что расход стоков не превысит 3 м3/сут., что будет соответствовать требованиям нормативно-технической документации и санитарным правилам.

6.5.3. Система газоснабжения поселения.

В связи с удовлетворяющим уровнем развитием системы газоснабжения поселения, стратегические направления по развитию системы газоснабжения генеральным планом не определены. При необходимости, конкретный перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции системы газоснабжения в совокупности с другими системами коммунальной инфраструктуры поселения должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, разработанной и утвержденной после утверждения генерального плана.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

6.5.4. Система теплоснабжения поселения.

Децентрализация теплоснабжения является одним из наиболее эффективных методов экономии энергоресурсов и материальных средств. Максимальное приближение источника тепла к потребителю значительно снижает и даже практически полностью исключает потери тепла по ходу теплотрасс. Вместе с тем снижаются или полностью исключаются расходы на прокладку и обслуживание теплотрасс. Снижаются затраты на строительство и оборудование специальных помещений для тепловых узлов. Более того, новые возможности обретает жилищное строительство.

Степень экономии средств и тепла, в первую очередь, зависит от избранного варианта автономного теплоснабжения: 

•
пристроенные к дому или располагающиеся в непосредственной близи от него автономные котельные;

•
автономные блочные (блочно-модульные) котельные;

•
поквартирные (подомовые) системы – высшая степень децентрализации бытового теплоснабжения. По сравнению с традиционным централизованным теплоснабжением стоимость единицы тепла снижается при использовании поквартирного отопления в 2 и более раза, а по отдельным расчетам в 5-7 раз.

На срок реализации генерального плана предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения, с максимальным использование газового топлива.

6.5.5. Система электроснабжения поселения.

В связи с удовлетворяющим уровнем развитием системы электроснабжения поселния, стратегические направления по развитию системы электроснабжения генеральным планом не определены. При необходимости, конкретный перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции системы электроснабжения в совокупности с другими системами коммунальной инфраструктуры поселения должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, разработанной и утвержденной после утверждения генерального плана.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Пензенской области» (с изменениями и дополнениями) до отмены или замены на другие нормативно правовые акты Пензенской области.

6.5.6. Система по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения.
На территории сельсовета планируется сохранить планово-регулярную контей​нерную систему санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон ТБО осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций.
В связи с удовлетворительным уровнем развитием системы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения, стратегические направления по развитию системы генеральным планом не определены. При необходимости, конкретный перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции системы по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселения в совокупности с другими системами коммунальной инфраструктуры поселния должны быть установлены программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, разработанной и утвержденной после утверждения генерального плана.

6.6. Система организации мест погребения на территории поселения.
   На территории муниципального образования расположено 6 кладбищ.

	
	Месторасположение кладбища
	Площадь территории, га

	
	
	существующая
	планируемая
	общая

	1.
	с. Старое Шаткино
	1,04
	0
	1,04

	2.
	с. Новое Шаткино
	1,6
	0,5
	2,1

	3.
	с. Красное Поле
	1,1
	0
	1,1

	4.
	с. Старый Чирчим
	4,3
	0
	4,3

	5.
	с. Новый Чирчим
	0,7
	0
	0,7

	6.
	с. Камышенка
	0,5
	0
	0,5


