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АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОШАТКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.05.2016 года  № 32
с.Новое Шаткино

Об опубликовании проекта Генерального плана Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с последующими изменениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
           1.Опубликовать проект Генерального плана Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области  в информационном бюллетене «Сельские вести».
           2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

           3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Глава администрации

Новошаткинского сельсовета
Камешкирского района 

Пензенской области                                                                                            С.В.Зотов
Приложение к постановлению
Администрации 

Новошаткинского сельсовета
Камешкирского района

Пензенской области

от  20.05.2016 года  № 32
ПРОЕКТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Новошаткинского сельсовета

Камешкирского района Пензенской области

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области
муниципальный контракт № 32/16-П от 19 января 2016 г.
Генеральный директор

ООО «Консоль»                                                                 И. В. Максимцев

Пенза, 2016 г.
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Введение.

Генеральный план Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области, ( далее - генеральный план ) разработан на основании муниципального контракта № 32/16-П от 19 января 2016 года, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Генеральный план устанавливает функцио​нальное назначение территорий исходя из совокуп​ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого раз​вития территорий, развития инженерной, транспорт​ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план определяет пути развития транс​портной и инженерной инфраструктуры, определяют ориентировочное местоположение и основные харак​теристики объектов местного значения, определяет территории для развития разных видов жилья, произ​водственных зон различной отраслевой направленно​сти, рекреационных и других функциональных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области ( далее – поселения ) (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования Пензенской области, документами территориального планирования Камешкирского района Пензенской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения Камешкирского района Пензенской области, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

границы поселения;

границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

особые экономические зоны;

особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

территории объектов культурного наследия;

зоны с особыми условиями использования территорий;

территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале, служащем подосновой карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2036 года.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросами местного значения сельского поселения являются:

составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

 формирование архивных фондов поселения;

утверждение правил благоустройства территории поселения;

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.


Генеральный план подготовлен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области и Камешкирского района, методической документации в области градостроительной деятельности, которыми являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ  (редакция от 30.12.2015 г.).

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (редакция от 30.12.2015 г.).

Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (редакция от 28.11.2015 г.).

Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (редакция от 13.07.2015 г.).

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 30.12.2015 г.).

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (редакция от 14.02.2015 г.).

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция от 25.05.2014 г.).

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с изменениями на 17.04.2015г.).

Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с изменениями на: 05.11.2014 г.).

Приложение к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».

При разработке генерального плана Новошаткинского сельсовета была использована информация следующих источников:

информация интернет ресурса –  http://shatkino.rkam.pnzreg.ru

информация интернет ресурса –  http://rkam.pnzreg.ru

информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

информация интернет ресурса – http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

информация официального сайта в сети Интернет филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пензенской области (http://www.kp58.ru);

информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://uprles.pnzreg.ru/);

информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

Цели и задачи генерального плана.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с целями развития территории Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области. 

Основные цели генерального плана.

обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и на долгосрочную перспективу;

выявление путей рационального переустройства социально-производственной инфраструктуры сельского поселения;

выработка предложений по решению всего комплекса градостроительных предложений по архитектурно-планировочной организации территории;

сбалансированное формирование инженерно-транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

создание оптимальных условий для развития производства с учетом обеспечения интересов населения, стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения.

Задачи территориального планирования.

Территориальное планирование сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Основные стратегические задачи генерального плана:

планировочная организация территории поселения, создание информационно-правового ресурса, необходимого для реализации полномочий органов местного самоуправления в градостроительной деятельности;

развитие системы расселения, жилищного строительства, культурно-бытового обслуживания, улучшение и сохранение природной среды; 

определение при помощи комплексной оценки и функционального зонирования территорий, благоприятных участков для размещения объектов социального, гражданского и производственного строительства;

в составе указанных зон изыскать площадки для нового строительства и резервные территории под жилищное и гражданское строительство;

определить комплекс планировочных предложений по использованию территории, взаимному размещению объектов производственного и жилищного хозяйства, транспортных и инженерных сооружений;

определить меры по защите окружающих территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

улучшение экологического состояния территории по загрязненности атмосферного воздуха, поверхностных вод, подземных вод, почв, сохранение зеленых насаждений и т.д.

определить зоны с особыми условиями использования территорий.

определить зоны размещения объектов по обезвреживанию, переработке, утилизации, складированию и захоронению производственных и бытовых отходов;

определить и сформировать зоны инвестиционной привлекательности и территории активного экономического развития;

определить границы населенных пунктов, в случае их изменения, на территории сельского поселения, в связи с развитием жилищного и гражданского строительства.

определить пути оптимизации системы расселения, с целью обеспечения миграционной привлекательности поселения.

улучшение транспортной доступности населенных пунктов поселения, с целью повышения мобильности и деловой активности населения.

создание условий для развития инженерной инфраструктуры.

формирование единого рекреационного каркаса по основным природно-ландшафтным осям сельского поселения.

создание условий и развитие современной инфраструктуры отдыха, спорта и туризма.

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры.

сохранение индивидуального, неповторимого облика сельского поселения;

обеспечение размещения объектов капитального строительства, на основании градостроительного обоснования, под застройку новых и свободных территорий, а также повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий;

в процессе градостроительного освоения, новых и реконструкции существующей территорий застройки, необходимо сохранять ценные природные ландшафты и зеленые насаждения;

формирование открытой планировочной структуры, представляющей возможности развития основных функциональных зон поселения по главным планировочным природным и транспортным осям;

повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования сельских территорий.

Задачи повышения надежности функционирования инженерной инфраструктуры.

создание условий для развития прогрессивно новых систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, как ключевых элементов пространственного развития поселения, с целью повышения качества жизни, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, и устойчивого развития сельских территорий;

обеспечение всего населения надежной современной инженерной инфраструктурой, обеспечение планируемой новой жилой застройки всем комплексом инженерных услуг, а также развития инженерной инфраструктуры в перспективных населенных пунктах сельского поселения.

Задачи по развитию транспортной инфраструктуры.

установление размещения объектов транспортной инфраструктуры местного и областного значения, развитие сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий;

подготовка и фиксация предложений планируемого развития сетей транспортного сообщения областного значения, в соответствии с Федеральными программами и схемами территориального планирования Пензенской области;

определение участков на территории поселения для объектов капитального строительства придорожного сервиса в увязке с планируемым развитием транспортной инфраструктуры.

Задачи по улучшению экологической обстановки.

стратегической задачей генерального плана является обеспечение экологической безопасности сельского населения на территории поселения при максимальном сохранении существующих природных систем и в дальнейшем оздоровлении экологической ситуации, для этого необходимо выполнение следующих мероприятий;

снижение техногенной нагрузки на окружающую среду и улучшение медико-гигиенической ситуации в поселении;

обеспечение населения качественной питьевой водой, обеспечение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения, включая природные источники, родники;

организация современной системы сбора и утилизации бытовых отходов;

защита территорий поселения от затопления и подтопления;

участие в разработке долгосрочных программ по охране и восстановлению почв;

обеспечение санитарной охраны водных объектов;

разработка проектов и организация СЗЗ предприятий, в зависимости от их класса опасности.

Задачи по развитию системы зеленых насаждений.

восстановление архитектурно-планировочными методами пространственной непрерывности природного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых связей, объединяющих отдельные территории поселения с существующими лесными массивами и водными объектами; 

сохранение существующих видовых точек панорамного восприятия окружающих ландшафтов вдоль береговой линии рек и прудов, санитарная расчистка и благоустройство прибрежных зон;

организация лесопарков, рекреационных зон на основе лесных массивов, с частичным их включением общепоселковую парковую зону общего пользования;

организация зеленых зон вокруг общественных центров и исторически значимых объектов;

сформировать инвестиционные площадки привлекательные для развития рекреационных функций, в целях развития спорта и туризма;

реабилитация и озеленение территорий промышленных и коммунально-складских зон;

дополнительное озеленение вдоль участков автодорог, с целью уменьшения вредного воздействия транспортных потоков на жилые кварталы.

Задачи по развитию социальной инфраструктуры.

удовлетворение потребности населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития территорий сельского поселения;

достижение для всех населенных пунктов необходимого уровня обеспеченности объектами обслуживания;

оптимизация размещения сети объектов обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной структуры;

модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения;

развитие социальной инфраструктуры для малоимущих и других категорий граждан в соответствии с федеральными программами.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера;

предупреждение и предотвращение чрезвычайных ситуаций на транспорте: устройство ограждений, установка дорожных знаков, освещение на автодорогах, улучшение качества содержания дорожного покрытия;

осуществление планово – предупредительного ремонта инженерных коммуникаций;

рекомендации, направленные на предупреждение лесных пожаров: санитарные рубки, создание противопожарных барьеров, оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам, работа с населением через средства массовой информации;

предупреждение и ликвидация возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог;

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на участках дорог.

1. Историко-культурные данные.

1.1. Историческая справка.

Камышенка (Камышенка, Камышлейка, Новопокровское, Ново-Покровское), русское село Старый Чирчим, в 5 км к югу от него, в верховьях речки Камышлейки, правого притока Чирчима. На 1.1.2004 г. – 86 хозяйств, 176 жителей.  Основана между 1718 и 1747 гг. В 1748 г. – новопоселенная д. Комышлейка прапорщика лейб-гвардии Преображенского полка Василия Ивановича Ступишина, крестьяне переведены из д. Чернцовой Костромского уезда, 50 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп.2, е.хр. 2543, лл. 20 об.-23). С 1780 г. в Кузнецком уезде Саратовской губернии.

Перед отменой крепостного права в сельце Камышлейке показаны: 1) помещица Елизавета Комсина, 188 ревизских душ крестьян 63 (или 68) тягол на барщине, 17 тягол на оброке (платили в год по 22 руб. 85 коп. с тягла, половину барана, 30 аршин холста), у крестьян 50 дворов на 30 дес. усадебной земли, 492 дес. пашни, 40 дес. выгона, у помещицы 690 дес. удобной земли, в том числе 150 дес. леса и кустарника, сверх того 45 дес. неудобной земли; 2) Ольга Ивановна Новицкая, 347 ревизских душ крестьян, 70 тягол на барщине, 90 тягол на оброке (платили в год по 14 руб. 28 1/7 коп. с тягла), у крестьян 102 двора на 12,52 десятины усадебной земли, 1040 дес. пашни, у помещицы 2592,5 дес. удобной земли, в том числе леса и кустарника 476,4 дес., сверх того 45,4 дес. неудобной земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№25, 30).

В 1859 г. показано 116 дворов, имелся помещичий винокуренный завод. Крестьяне находились на четырехдневной барщине, затем на оброке (платили по 25 рублей с тягла). В 1851 после размежевания село пополнилось рядом крестьянских семей из села Старый Чирчим (В.П. Бердников). В 1877 г. – в Старочирчимской волости, 144 двора, водяная мельница. После отмены крепостного права крестьяне вышли от своего помещика Новицкого на дарственный надел. В 1889 г. в 3–х верстах от Камышлейки находилось богатое имение (хутор) П.С. Иконникова (зерновое хозяйство, овцеводство, свиноводство), мясо отправлял в Петербург, имелась аптечка, которой пользовались и крестьяне («Сар. губ. вед.», Неофиц. часть, 1889, №81). В 1911 г. – 156 дворов, деревянная на каменном фундаменте церковь по имя Покрова Пресвятой Богородицы (построена в 1869 г. по инициативе помещицы, статской советницы Ольги Ивановны Новицкой), церковноприходская школа. В 1939 – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заря коммунизма». В годы Великой Отечественной войны погибли 77 жителей села. С 1991 г. большинство жителей работало в акционерном обществе «Родина», созданном на базе бывшего колхоза, в 1993 г. действовали животноводческая ферма, полевая бригада, развивалось пчеловодство.

Неподалеку от деревни – родник, когда–то один из красивейших в Кузнецком уезде (см. описание села, нравов крестьян и родника священником А. Благославовым в «Сар. губ. вед.», неофиц. часть, 1889, №81).

Численность населения (по годам): в 1748 – около 100, 1795 – около 852, 1859 – 752, 1877 – 772, 1911 – 782, 1926 – 1059, 1939 – 763, 1959 – 459, 1979 – 375, 1989 – 278, 1996 – 241 житель.

Красное поле (Зябловка), русская деревня Новошаткинского сельсовета, в 9 км к югу-юго-востоку от него. Расположена в верховьях р. Верхозимки, левого притока Кадады, среди небольших лесов. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 94 жителя. В 1736 г. числилась новопоселенной деревней поручика Е.А. Аблязова. Кроме нее, этому помещику принадлежали в окрестностях д. Верхозим, сельцо Архангельское-Кунчерино, с.  Александровское-Аблязово, д. Каменка и д. Боровая. Красным называли лучшее, любное поле; сравните: красный хлеб – пшеница. В 1748 году – д. Красное Поле Узинского стана Пензенского уезда девицы Анны Афанасьевны Радищевой, 101 ревизская душа, многие крестьяне переведены из с. Преображенского (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 491-496 об.).

С 1780 г. – Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 году – д. Красное Поле, владение обер-провиантмейстеров Александра и Ивана Петровичей Облязовых, 84 двора, 274 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №70). В 1859 г. – часовня, 2 мельницы, дранка. Крестьяне находились на оброке, платили по 20 рублей с тягла (В.П. Бердников). Перед отменой крепостного права показан помещик Ст. Ст. Шиловский, 546 ревизских душ крестьян, 200 тягол на оброке (платили в год по 18 руб. 57 ½ коп. с тягла), у крестьян 147 дворов на 110,68 дес. усадебной земли, 800 дес. пашни, у помещика 576 дес. удобной полевой земли (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №43).

После отмены крепостного права крестьяне выкупили у своих помещиков Шиловских землю в собственность. В 1877 г. – Нижне-Облязовской волости, 179 дворов, часовня. В 1911 г. – в Старо-Чирчимской волости, 220 дворов, деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1901 г. на средства Саратовского епархиального училищного совета и на проценты с капитала профессора Г.А. Захарьина), церковноприходская школа. В годы коллективизации создан колхоз «Красный строитель». В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – Старочирчимского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Красный строитель». С 1991 г. – отделение акционерного общества «Россия».

Родина Героя Советского Союза Василия Алексеевича Горина (1920–1990), лейтенанта, летчика авиаэскадрильи разведки, совершившего 310 боевых вылетов, лично сбившего 4 и в группе 3 самолета противника; награжден четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды. В селе работала «Заслуженная учительница РСФСР» К.П. Маняева.

Численность населения (по годам): в 1748 – около 202, 1795 – около 548, 1859 – 1146, 1795 – 458, 1959 – 316, 1979 – 217, 1989 – 160, 1996 – 117 жителей.

Новое Шаткино (Верхазим, Серлязим (?), Новая Шаткина), мордовское-эрзя село, центр Новошаткинского сельсовета, в 9 км к северо-востоку от районного центра. На 1.1.2004 г. – 287 хозяйств, 726 жителей. Основано ясачной мордвой д. Старое Шаткино. В 1709 г. – деревня Верхазим, Новая Шаткина тож, «на реке Кодаде», 39 дворов, ясачной мордвы, которая платили подати с 18 ¼ ясака, душ мужского пола – 126, женского – 60; в 1718 – 40 дворов, душ мужского пола – 91, женского – 91 (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 456-461). В 1748 г. – мордовская деревня Новая Шаткина Узинского стана Пензенского уезда, 160 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е. хр. 2545, лл. 352 об.-360). С 1780 г. – Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – д. Новая Шаткина казенных крестьян, 97 дворов, 291 ревизская душа (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №101).

В 1877 г. – Камешкирской волости, 271 двор, деревянная церковь во имя Михаила Архангела (построена в 1873 г.). В 1911 г. – Кунчеровской волости, 454 двора, церковь, церковноприходская и земская школы. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени 21 января (см. 21 Января, пос.). В 1980-е гг. – бригада колхоза «Советская Россия». С 1970-х в окрестностях села добывается нефть, пригодная для производства битума. В 1925 г. в селе проводила научную работу этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения («Труды СУАК», т. II, вып. 1, с.44). Родина полного кавалера ордена Славы Николая Григорьевича Макарова (1919–1953), старшего сержанта, командира отделения автоматчиков.  

Численность населения (по годам): в 1709 – 186, 1718 – 182, 1748 – около 320, 1795 – 582, 1859 – 1191, 1877 – 1428, 1897 – 2185, 1911 – 2803, 1926 – 2487, 1930 – 2400, 1939 – 1774, 1959 – 1257, 1979 – 801, 1989 – 855, 1996 – 876 жителей.

Лит.: И родом они пензенские... Очерки о полных кавалерах ордена Славы трех степеней. Сост. О.М. Савин. Пенза, 2010, с.138-139.

Новый Чирчим (Никольское, Архангельское, Дворянский Чирчим), русская деревня, в 4 км к юго-востоку от него, на речках Чирчим и Камышенка. На 1.1.2004 г. – 43 хозяйства, 93 жителя. Основана мелкими уездными пензенскими помещиками. Упоминается как с. Дворянский Чирчим Пензенского уезда в ревизской сказке беглого крестьянина Юрьево-Польского уезда Григория Игнатьева, который в 1724 г. показал, что 18 лет назад сошел в село Дворянский Чирчим, т.е. около 1709 г., где его принял жить дворянин Максим Степанович Григоров, у которого он жил 15 лет до 1721 года (РГАДА, ф.350, оп.2, е.хр.3116, лл. 538 об.-539). Упоминается в 1725 г. в составе Узинского стана Пензенского уезда. В 1748 г. – село Никольское, Новый Чирчим тож, 15-ти помещиков (самые крупные – поручики Никифор Иванович Киселев – 91 ревизская душа и Герасим Савич Левин – 77), 12 однодворцев и их крепостных крестьян, всего 389 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2543, лл. 1-20 ).

С 1780 г. – Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1795 г. – село Никольское, Новой Чирчим тож, общего владения капитана флота Игнатия Никифоровича Киселева и казенных крестьян, у помещика 90 дворов, 332 ревизских души, о числе казенных крестьян сведений нет (РГВИА, ф. ВУА, д. 19014, Кузн. у., №№94, 102). При этом в 1795 г. часть крепостных (помещицы Прасковьи Ушаковой) числилась, по ревизским сказкам, в селе Богородском, Теряевка тож (см. Неверкинский район), а фактически жила в Н. Чирчиме. Позднее крестьянская община также состояла из двух обществ: первого – государственных крестьян и второго – помещика Панчулидзева. Перед отменой крепостного права в селе показаны помещики: 1) Мария Киселева, 121 ревизская душа крестьян, 44 тягла на оброке (платили в год по 15 руб. с тягла), у крестьян 32 двора на 20 дес. усадебной земли, 580 дес. пашни, 20 дес. сенокоса, 18 дес. выгона, у помещицы 14 дес. леса, сверх того 27 дес. неудобной земли; 2) Анна Степановна Шомпулева, 87 ревизских душ крестьян, 18 ревизских душ дворовых, 43½ тягла на оброке (платили в год по 15 руб. с тягла), у крестьян 24 двора на 15 дес. усадебной земли, 261 дес. пашни, 20 дес. выгона, у помещицы 224 дес. удобной земли, в том числе 67,25 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№24, 51). После отмены крепостного права крестьяне выкупили у помещицы Панчулидзевой землю в собственность.

В 1877 г. – Старочирчимской волости, 159 дворов, церковь, 2 постоялых двора. В 1911 г. – 161 двор (97 в первом и 64 – во втором обществах), новая деревянная церковь во имя Николая Чудотворца (построена в 1903 г.), церковноприходская школа (открылась в 1891 г.). В годы коллективизации основан колхоз «Борьба». В 1939 г. – центр сельсовета. В 1955 г. – колхоз «Заря коммунизма». В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли 65 жителей села. В 1980-е гг. краеведом В.П. Бердниковым в селе найдены три деревянные скульптуры богов, которые раньше стояли «вокруг колокольни». В 1920-е гг. скульптуры были сняты и 70 лет лежали под открытым небом. Здесь В.П. Бердников их нашел, отчистил от грязи и перенес в Старый Чирчим в основанный им музей «Ветеран». В селе прошло детство известного русского археографа Асколона Николаевича Труворова, директора Петербургского института археографии.

Численность населения (по годам): в 1748 – около 788, 1795 – около 664 (помещичьих), 1859 – 838, 1877 – 1067, 1897 – 726, 1911 – 967, 1926 – 1198, 1930 – 1290, 1939 – 654, 1959 – 451, 1979 – 202, 1989 – 148, 1996 – 123 жителя.

Старое Шаткино (Никольское, Шалкино), мордовское-мокша село Новошаткинского сельсовета, в 1 км к востоку от Нового Шаткино, на левом берегу Кадады. На 1.1.2004 г. – 123 хозяйства, 277 жителей. Название связано с мордовским термином шалхк – «нос, мыс, острый угол ландшафта» (поэтому в начале 18 в. наряду с ойконимом Шаткино писали: Шалкино). Старое – в отличие от своего выселка Нового Шаткино. Основано на земле, отказанной приказом Казанского дворца посопной и оброчной мордве в 1689 г. Предводителем у нее был Аношка Несмеянов. Как мордовская д. Шаткина упоминается в ноябре 1700 г. В 1709 году в д. Старой Шаткиной «на реке Кодаде» 33 двора ясачной мордвы, которые платили подати с 12 ⅛ ясака, душ мужского пола – 108, женского – 40; в 1718 г. – 28 дворов, душ мужского пола – 83, женского – 63; в сведениях о «кубанском погроме» в августе 1717 г. деревня не упоминается (РГАДА, ф. 350, оп. 1, е.хр. 306, лл. 451-456). Между первой и второй ревизиями в деревню (сельцо) дворянином канцелярии новокрещенских дел Дмитрием Байдиковым была переведена новокрещеная мордва из многих мордовских деревень, «не восприявших святого крещения».

В 1747-48 гг. – д. Старое Шаткино Узинского стана Пензенского уезда, 278 ревизских душ (ф. 350, оп. 2, е.хр. 2573, л. 511-530 об.); сельцо Никольское, Старое Шаткино тож, новокрещеной мордвы – 261 ревизская душа (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2545, лл. 116 об.-132 об.). В 1795 г. – село Никольское, Старое Шаткино тож, Кузнецкого уезда Саратовской губернии, 85 дворов, 280 ревизских душ (РГВИА, ф.ВУА, д. 19014, Кузн. у., №90). В 1877 г. – Камешкирской волости, 262 двора, деревянная церковь во имя Николая Чудотворца с приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы (построена в 1874 г.), 2 ветряные мельницы, 3 дубильных заведения (по выделке кож). В 1911 г. – Кунчеровской волости, 440 дворов, церковь, 2 земские школы, базар. В 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени Сталина. Имеется месторождение нефти, из которой вырабатывается гудрон для дорожного строительства.

В конце 19 века в селе раскопано 2 кургана («Труды СУАК», т. II, вып. 1, с. 44). В 1925 г. в селе проводила научную работу этнографическая экспедиция Саратовского музея краеведения. В 1980-е гг. – центральная усадьба колхоза «Советская Россия».

Численность населения (по годам): в 1709 – 148, 1718 – 146, 1748 – около 520, 1762 – 325, 1795 – 560, 1859 – 1539, 1877 – 1240, 1884 – 1750, 1897 – 2016, 1911 – 2672, 1926 – 2967, 1930 – 3090, 1939 – 1711, 1959 – 782, 1979 – 472, 1989 – 329, 1996 – 306 жителей.

 

Старый Чирчим (Архангельское), русское село, бывший центр сельсовета, в 20 к юго-востоку от районного центра. На 1.1.2004 г. – 391 хозяйство, 945 жителей. Названо по речке, от эрзя-мордовского слова чирчима – «круча». Село основано в конце 17 в. служилыми людьми – князем П. Кудашевым, Т. Тяпиным, Л. Игумновым, Иваном Афанасьевичем Русиновым (у него 70 четвертей в поле, а в дву по тому ж) и другими. С 1700 г. в селе вотчина князя Владимира Петровича Шереметева. В сказке беглого крестьянина из Нижегородского уезда Екима Федорова говорится, что он с отцом пришел в с. Архангельское, Чирчим тож, около 1700 г. и их принял приказчик Шереметева (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 336). Под 1712 г. упоминается мельница саратовца (вероятно, однодворца) Василия Назарова на р. Чирчим Пензенского уезда, на которой жил у него в работниках до 1717 г. беглый крестьянин из Нижегородского уезда Василий Рассадин (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 3116, л. 408 об.). До 1715 г. на землю, отказанную в 1700 г. бригадиру, впоследствии генерал-майору, Владимиру Петровичу Шереметеву, князю А.В. Долгорукову, Петру Васильевичу Собакину, И.П. Леонтьеву и другим помещикам, сюда были переселены крепостные крестьяне из разных уездов (Холмогоровы, с. 51-53), а часть земель служилых людей продана в первой половине 18 в. Шереметевым. В дальнейшем село заселяли как государственные, так и помещичьи крестьяне (последних – большинство). До 1780 г. – село Узинского стана Пензенского уезда, затем до 1928 г. – волостной центр Кузнецкого уезда Саратовской губернии.

В 1795 г. – село Архангельское, Старый Чирчим тож, владение генерал-аншефа и разных орденов кавалера, графа Семена Романовича Воронцова и других помещиков, за ними показано 264 двора и 743 ревизских души; кроме того в селе 10 дворов и 29 р.д. казенных крестьян; в составе села – сельцо (как часть с. Старый Чирчим) полковницы Екатерины Петровны Черкиной, за ней 103 двора, 584 ревизских души (РГВИА, ф. ВУА, д.№19014, Кузн. у., №№8, 12).

В селе было три крестьянских общины: первая – крестьян 14-ти помещиков, вторая – от шести помещиков крестьян, переведенных к середине 19 века в разряд государственных, третья – крестьян трех помещиков. В середине 19 в. – базарное село, одна его часть заселена государственными, другая – помещичьими крестьянами.

Перед отменой крепостного права с. Старый Чирчим показано за помещиками: 1) Александрой Ил. Батарчуковой, 112 ревизских душ крестьян, 48 тягол (часть на барщине, частью на оброке, оброчные платили в год по 20 рублей с тягла и обрабатывали 20 дес. господской земли), у крестьян 36 дворов на 22,1 дес. усадебной земли, 288 дес. пашни, 24 дес. сенокоса, у помещицы 662,9 дес. удобной земли, в том числе 277,3 дес. леса и кустарника, сверх того 34,4 дес. неудобной земли; 2) князем Семеном Михайловичем Воронцовым, 43 ревизских души крестьян, 12 дворов на 6,7 дес. усадебной земли, у крестьян 383,3 дес. пашни, 8,5 дес. сенокоса, у помещика вместе с селами и деревнями Чибирлей, План, Елшанка и Погорелый Чирчим 11362,9 дес. удобной земли (леса и кустарника); 3) Ник. Есиповым, 136 ревизских душ крестьян, 4 ревизских души дворовых людей, 63 тягла на оброке (платили в год от 13 до 52 рублей с тягла), у крестьян 44 двора на 23,6 дес. усадебной земли, 455,4 дес. пашни (в т.ч. до 180 дес. в собственности крестьян), 31,4 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 114 дес. земли (лес и кустарник); 4) Татьяной Гавриловной Сыробоярской, 160 ревизских душ крестьян, 20 тягол на барщине, 51 тягло – часть на барщине, часть на оброке (оброчные платили в год по 17 руб. 15 коп. с тягла, 3 дня в год отрабатывали трудовую повинность), у крестьян 50 дворов на 22 дес. усадебной земли, 426 дес. пашни, 25 дес. сенокоса, 26 дес. выгона, у помещицы 756 дес. удобной земли, в том числе 338 дес. леса и кустарника; 5) Вал. Ивановичем Лапушевским, 72 ревизских души крестьян, 28 ревизских душ дворовых людей, 45 ¼ тягла на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла, обрабатывали 4 дес. конопляников и отбывали по 2 подводы с тягла), у крестьян 31 двор на 17 дес. усадебной земли, 395 дес. пашни, 12 дес. сенокоса, 3 дес. выгона, у помещика 9 дес. земли, сверх того 6 дес. неудобной; 6) Екатериной Николаевной Неклюдовой, 213 ревизских душ крестьян, 35 тягол на барщине, 59 тягол на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла), у крестьян 53 двора на 43 дес. усадебной земли, 564 дес. пашни, у помещицы 1047,7 дес. удобной земли, в том числе 585 дес. леса и кустарника, сверх того 14 дес. неудобной земли; 7) Павлом Семеновичем Фоминым, 70 ревизских душ крестьян, 30 ревизских душ дворовых людей, 12 тягол на барщине, 20 тягол – частью на барщине, частью на оброке (платили в год по 20 руб. с тягла, сверх того 2 дня пахали, сжинали 1 дес. озимого и ½ дес. ярового хлеба, один день возили снопы и доставляли по 2 воза дров), у крестьян 22 двора на 3,67 дес. усадебной земли, 144 дес. пашни, 16 дес. сенокоса, выгон общий, у помещика 350,6 дес. удобной земли, в том числе 76,2 дес. леса и кустарника (Прил. к Трудам, т. 3, Кузн. у., №№5, 10, 17, 38, 47, 49, 50).

В 1861 г. вспыхнуло возмущение крестьян, недовольных реформой по их освобождению от крепостной зависимости, бунт был усмирен воинской командой и массовой поркой крестьян. После отмены крепостного права часть крестьян выкупила у своих помещиков землю в собственность, а часть вышла на дарственный надел. В 1872 г. открылась земская школа. В 1877 г. в селе 8 лавок, водяная мельница, базар, деревянная церковь во имя Преображения Господня с приделом во имя Михаила Архангела (построена в 1848 г. помещиком Коржевым и общиной крестьян), школа, 2 постоялых двора. В начале 20 в. действовали 3 мельницы с нефтяными и водяными, а также комбинированным двигателями. Крестьяне занимались промыслами (распиловка леса, в том числе в Заволжье; батрачество, поденщина). В 1911 г. – 715 дворов, церковь, церковноприходская и земская школы, почтовая контора, фельдшерско-акушерский пункт, базар, ярмарка. В годы коллективизации создано 5 колхозов, после объединения которых создан колхоз имени Булганина, а затем на его базе - «Родина». В 1936 г. открылась машинно-тракторная станция. Около 400 жителей села погибли в годы Великой Отечественной войны. В 1990-е гг в селе – правление АО »Родина» (на базе бывшего одноименного колхоза), машинно-тракторная мастерская, 4 молочно-товарных фермы, 6 тракторно-полеводческих бригад. Зерновое хозяйство, мясо-молочное производство.  На 1.1.1993 г. в колхозе насчитывалось 2370 голов крупного рогатого скота, в том числе 720 коров; 136 лошадей, 3000 овец; 67 тракторов. Дом культуры, средняя школа, библиотека. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Дом культуры (в 2003 г. началась реконструкция). 

Родина Героя Советского Союза, лейтенанта, комсорга стрелкового батальона Александра Федоровича Лёвина (род. в 1922 г.), отличившего в боях за Днепр; героя войны, офицера-артиллериста Ивана Павловича Деркова, награжденного орденами Ленина, двумя – Красного Знамени, а также орденами Отечественной войны и Красной Звезды, погибшего при штурме Берлина. Родина комиссара Н.И. Лысова, о котором писал в романе «Мятеж» Д. Фурманов в связи с искоренением басмачества в Средней Азии. В селе действовало три музея, созданные по инициативе и активном участии местного краеведа, ветерана Великой Отечественной войны В.П. Бердникова (школьный краеведческий, колхоза «Родина» и «Ветеран»), много сделавшего для популяризации краеведческих знаний об истории с. Старый Чирчим и Камешкирского района.

Численность населения (по годам): в 1795 – около 2712, 1859 – 3059, 1877 – 2672, 1897 – 3256, 1911 – 3834, 1926 – 4508, 1930 – 4975, 1939 – 2717, 1959 – 1963, 1979 – 1192, 1989 – 1052, 1996 – 1038 жителей.

Лит.: Бердников В. Наше село прежде и теперь. – «Путь Ленина», 1972, 11 ноября; Харлова Л. Молодость села. – «Пензенская правда», 1972, 6 октября.

1.2. Перечень существующих объектов культурного наследия.

Вопросы сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия достаточно подробно регулирует Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

К объектам культурного наследия местного значения относятся объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования и находящиеся в собственности муниципального образования. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся: а) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов; б) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; в) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения. Кроме того, они принимают решение об информационных надписях и обозначениях, которые выполняются на русском языке и на государственных языках республик – субъектов РФ, Порядок установки таких надписей и обозначений определяется муниципальным правовым актом.

 Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на территории сельсовета отсутствуют.

2. Природно-климатические условия и ресурсы.

2.1. Климат.

Новошаткинский сельсовет Камешкирского района Пензенской области, ( далее - Новошаткинский сельсовет ), занимает территорию с умеренно-континентальным климатом и характеризуется холодной продолжительной зимой и сухим, сравнительно жарким летом. 

	Показатели температурного режима по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13,3
	-12,5
	-6,5
	3,1
	12,5
	16,8
	19,2
	16,9
	10,4
	3,8
	-3,6
	-10
	3,2


По данным наблюдений на ближайшей метеостанции в г. Кузнецке продолжительность периода с устойчивыми морозами достигает 130 дней.

Весна непродолжительная с резкими колебаниями температуры, связанными с вторжениями холодных арктических воздушных масс. Последние весенние заморозки наблюдаются 16-18 мая.

Лето тёплое. Наиболее тёплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 37°. Продолжительность наиболее тёплого периода (с температурой свыше 15°) составляет 83-100 дней.

Осень характеризуется ранними заморозками, наблюдаемыми в конце второй и начале третьей декады сентября.

Расчётная зимняя температура принимается - 17°, средняя температура наиболее холодной пятидневки (для проектирования отопления) составляет -28°, расчётный вес снегового покрова - 100кг/м2. 

Среднегодовое количество осадков составляет 627 мм, из них на долю жидких приходится 460мм. Летом осадки выпадают в виде дождей и ливней. Суточный максимум осадков может достигать 80 мм.

Снежный покров устанавливается в третьей декаде ноября. Снежный покров сходит в основном в апреле. Среднегодовые скорости ветра колеблются от 2,3 до 5,6 м/сек., причём зимой скорость ветра выше. Преобладающее направление ветра в январе – восточное, южное и юго-западное, а в июле – западное и северо-западное.

	Показатели относительной влажности воздуха по месяцам.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	86
	82
	 81
	72
	58
	66
	70
	74
	78
	82
	85
	87
	77


2.2. Гидрография.

Гидрогеографическая сеть территории Новошаткинского сельсовета представлена реками: Кадада, Верхозимка, Чирчим и ручьями, крупнейший из которых – Камышенка. 

Кадада – река в Ульяновской и Пензенской области, левый приток реки Суры. Берёт начало в селе Татарский Шмалак Павловского района Ульяновской области, а впадает в реку Суру в 2 км севернее села Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.  Длина – 150 км, площадь бассейна – 3620 кв. км.  Притоки: реки Елюзань, Кряжим, Камешкир,Тютнярь, Верхозимка, Чибирлейка, Ериклей, река Каслей-Кадада, Чирчим, Илим, Сормино (Чернобулак), ручей Тахтала (Таланиха).

Река Верхозимка – левый приток р.Кадады, берет начало южнее с.Красное Поле, протекает вдоль восточной границы сельсовета, общее направление течения с юга на север. Длина её – 12 км, водосборная площадь 70 кв. км.

Река Чирчим, левый приток р. Кадады, берет начало в южной части Новошаткинского сельсовета, протекает с востока на запад и впадает в реку Кададу за пределами сельсовета. Длина её 26 км, общая водосборная площадь 255 кв. км. На реке, вблизи с. Старый Чирчим организован пруд.

Ручей Камышенка – правый приток р.Чирчим. Длина его 7 км, на ручье организован пруд.

В юго-западной части сельсовета берет начало река Лелянга, левый приток р. Таштокомяк. Длина её – 15 км, общая водосборная площадь 137 кв. км.

Первый лёд на реке устанавливается 5 ноября, начало половодья на реках наблюдается с 12 апреля (крайний день 15 апреля). Гидрометрических наблюдений на реках Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области не ведется.

Также на территории сельсовета имеются два пруда, организованных на безымянных мелких ручьях севернее Старого и Нового Шаткино и западнее с. Красное Поле.

2.3. Гидрология.

Тектонические условия во многом обусловили и гидрогеологические. Так, в пределах Ульяновско-Саратовского прогиба выделяется одноименный артезианский бассейн. В его пределах водоносные горизонты, приуроченные к породам - коллекторам меловой системы, погружены на значительную глубину и над ними залегает водоносный комплекс, приуроченный к породам различных стратографических подразделений палеогенной системы. Этот водоносный комплекс является основным источником централизованного водоснабжения населенных пунктов района.

Отсутствие в толще пород камышинской и сызранской свит водоупорных толщ не позволяет выделить отдельные водоносные горизонты, и поэтому все воды объединятся в единый палеогеновый водоносный комплекс 

Водоносными в этом комплексе являются пески и трещиноватые песчаники камышинской свиты, саратовских слоев, верхнесызранских слоев, а также трещиноватые опоки нижнесызранских слоев.

 Глубина скважин, эксплуатирующих этот водоносный комплекс, различна. Столь же различна и водообильность. 

При установке фильтра в песках верхней части разреза, дебиты скважин составляют 6-7 куб.м/час. При установке водоприемной части скважин в трещиноватых опоках, производительность одиночных скважин меняется от 10 куб.м/ час до 26 куб.м/час.

Вода чаще всего характеризуется как пресная, гидрокарбонатно-натриевого или сульфатно-натриевого типов минерализации, удовлетворяющая требованиям ГОСТ для питья.

Воды отличаются хорошими вкусовыми качествами и удовлетворяют санитарным нормам.

2.4. Геологическое строение территории.

По структурно-тектонической принадлежности территория муниципального образования расположена на юго-восточном склоне Токмовского свода, в пределах центральной части Ульяновско-Саратовской синеклизы, выполненной отложениями меловой и палеогеновой систем, прикрытых с поверхности элювиальными образованиями, развитыми по породам сызранской свиты, четвертичными делювиальными отложениями и современными отложениями.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория находится в пределах западной части Ульяновско-Саратовского прогиба, отличающегося значительным своеобразием условий. Породы меловой системы здесь значительно погружены. На их поверхности залегают породы палеогеновой системы, отсутствующие за пределами Ульяновско-Саратовского прогиба.

2.5. Почвы.

Почвы Камешкирского района характеризуются преимущественным распространением темно-серых, светло-серых и серых лесных почв, различной степени оподзоленности, суглинистых по механическому составу. Мощность слоя - 0,9-1,1 м.

Они занимают наиболее дренируемые водораздельные высоты, сложенные третичными породами и продуктами их выветривания. В местах выхода коренных пород и продуктов выветривания на поверхность развиваются светло-серые, каменисто-щебневатые почвы с недоразвитым профилем. 

Данные почвы характеризуются низким содержанием гумуса. 

Эродированные почвы занимают склоны по балкам и оврагам. Около 5% занимают смытые и сильносмытые почвы.

На территории некоторых населенных пунктов имеются дерново-слабоподзолистые почвы (песчаные на древне-аллювиальных отложениях), дерновые аллювиальные почвы, серые и светло-серые почвы (средне и легкосуглинистые на покровных отложениях и продуктах выветривания коренных пород), тёмно-серые (тяжелосуглинистые на покровных отложениях и продуктах выветривания коренных пород). В южной части территории поселения преобладают  тёмно-серые лесные тяжелосуглинистые почвы. В северной части светло-серые, оподзоленные, легкосуглинистые. Восточная и западная части - серые лесные, оподзоленные тяжелосуглинистые. 

Судя по качественной характеристике, почвы поселения пригодны для возделывания сельскохозяйственных культур, но требуют постоянного пополнения запасов питательных веществ за счёт внесения органических и минеральных удобрений.

2.6. Полезные ископаемые.

В северо-восточной части муниципального образования расположено часть территории Верхозимского месторождения нефти. Верхозимское месторождение – это месторождение, которое расположено в Пензенской области в Кузнецком районе. В непосредственной близости к месторождению расположился рабочий поселок Верхозим. Месторождение промыслово обустроено и его экологическое состояние поддерживается на достойном уровне. Это стало возможным за счет закрытых нефтесборных сетей и других сооружений. В границах данного месторождения есть несколько глинокарьеров, который в свою очередь могут быть сырьем для приготовления растворов, используемых при бурении скважин. Геологическое строение Верхозимского месторождения достаточно хорошо изучено. Большая его часть покрыта гравиметрической, магнитометрической, сейсмической, а также электросъемками. В ходе всех проведенных исследования получены данных осадочного комплекса, его изменчивость по разрезу и площади. Также проведена оценка нефтегазоносности.

По данным разведочного бурения снизу и вверх по разрезу здесь имеется стратиграфическая характеристика продуктивных отложений. В своем тектоническом отношение месторождение расположилось на западном окончании Жигулевской дислокации. Здесь выявлено несколько отдельных поднятий. Верхозимское поднятие – это самое крайнее из поднятий в общей цепи. Свойства нефти и газа на месторождении изучены только по результатам проведенных исследований поверхностных проб нефти, которые выполнил НИИ Гипровостокнефть. Все характеристики нефти в пластовых условиях получены по результатам расчетов с использованием эмпирических зависимостей. 

Общие запасы нефти составляют 41,7 миллионов тонн. 

На территории муниципального образования разработано 28 скважин.  Добычу ведет ОАО «Ульяновскнефть».

2.7. Растительность.

По характеру растительности территория муниципального образования относится к лесостепи. Господствующими породами в лесах является сосна, осина, дуб, берёза и липа. Встречаются незначительные примеси ольхи, ясеня и клёна. Кустарниковая растительность представлена жимолостью, крушиной, бересклетом, ивой и шиповником, она образует густой подлесок.

Травянистая растительность представлена такими растениями, как сныть, звездчатка, осока, молочай, ромашка, полынь, клевер, пырей, сурепка и др.

Травянистая растительность сохранилась в основном по склонам оврагов и балок и представляет собой естественные сенокосы. Их растительный покров состоит из рыхлокустовых и корневищных злаков с примесью бобовых трав. 

2.8. Особо охраняемые природные территории.

Согласно Федеральному закону от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» установлены категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ), особенности их создания и развития.

При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:

а) значение соответствующей территории для сохранения биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов растительного и животного мира и среды их обитания;

б) наличие в границах соответствующей территории участков природных ландшафтов и культурных ландшафтов, представляющих собой особую эстетическую, научную и культурную ценность;

в) наличие в границах соответствующей территории геологических, минералогических и палеонтологических объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность;

г) наличие в границах соответствующей территории уникальных природных комплексов и объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих собой особую научную, культурную и эстетическую ценность.

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;

б) национальные парки;

в) природные парки;

г) государственные природные заказники;

д) памятники природы;

е) дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных статьей 28 настоящего Федерального закона, также в ведении государственных научных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования.

Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае, если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления решают предусмотренные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, городского округа, в соответствии с положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. 

В границах муниципального образования расположена особо охраняемая природная территория федерального значения – заповедник «Приволжская лесостепь» участок Борок и часть участка Кунчеровская лесостепь.

Государственный природный заповедник “Приволжская лесостепь” расположен в Пензенской области, в лесостепной зоне Среднего Поволжья России. Он был создан прежде всего, для сохранения уникальных северных степей и типичных для данного региона лесных экосистем. О необходимости заповедания интереснейших в почвенном, геоботаническом и флористическом отношении степных участков, сохранившихся в Пензенской области, специалисты говорили еще в начале ХХ века. Так по инициативе известного ботаника И.И. Спрыгина в 1905 году было создано Пензенское общество любителей естествознания и краеведения, которое уже в 1914 году ходатайствовало перед Постоянной природоохранной комиссией Русского географического общества о заповедании в Пензенской губернии 4-х участков, в том числе и Попереченской степи. Но только в августе 1919 года Постановлением Пензенского губернского земельного отдела был выделен “участок степи у деревни Поперечное в количестве 100 десятин в качестве заповедного, и …передан в ведение Общества любителей естествознания”. Так был организован один из первых Российских заповедников - Попереченская степь.

В 20-е годы были дополнительно заповеданы пять пензенских участков и еще пять - в других областях (Самарской и Оренбургской). По мере роста и присоединения новых территорий, заповедник менял свое название. С 1924 года, после принятия на государственное обеспечение, он стал называться Пензенским, с 1927, после присоединения участков в других губерниях - Средне-Волжским, а с 1937 года - Куйбышевским. В 1929 году в состав Средне-Волжского заповедника была включена и Кунчеровская степь. Куйбышевский заповедник просуществовал до 1951 года и в числе многих других, был закрыт по решению Правительства РСФСР. При этом заповедные участки Пензенской области попали в ведение Министерства совхозов РСФСР. Часть природных сообществ входивших в его состав теперь уже безвозвратно потеряна. Только в 1989 году в Пензенской области был вновь создан заповедник. В его состав вошли три степных участка: Кунчеровский, Попереченский и Островцовский (два первых, были частью ликвидированного Куйбышевского заповедника) и два лесных: Борок и Верховья Суры.

Заповедник располагается на юго-западе Приволжской возвышенности, в пределах главного водораздела между Волгой и Доном. Его общая площадь в настоящее время составляет 8 373 га. Вокруг территории заповедника выделена охранная (буферная) зона с ограниченным режимом хозяйственного использования. Заповедник является кластерным и состоит из пяти удаленных друг от друга участков, наибольшее расстояние между которыми – около 230 км. Они расположены в шести районах Пензенской области. Самый западный из участков находится у истоков р. Хопра (приток Дона), самый восточный – у истоков р. Суры (приток Волги). Благодаря подобному географическому положению в заповеднике представлен широкий спектр природных условий, характерных для лесостепной зоны Среднего Поволжья.

Режим Заповедника

На всей территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:

действия, изменяющие гидрологический режим земель;

изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;

рубка леса, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных Положением, сплав леса;

сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром за исключением случаев, предусмотренных Положением;

строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника;

промысловая, спортивная и любительская охота, лов рыбы, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных Положением;

интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

загрязнение территории бытовыми и производственными отходами и мусором;

транзитный прогон домашних животных;

нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования; 

сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;

пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или МПР России, а также преодоление самолетами над территорией заповедника звукового барьера;

иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

На территории заповедника допускается осуществление мероприятий и деятельности, направленных на:

сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;

предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и других), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

проведение научных исследований и экологического мониторинга;

ведение эколого-просветительской работы;

осуществление контрольных функций.

В заповеднике выделяются участки, на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы. Размеры этих участков определяются, исходя из необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном состоянии.

На специально выделенных участках ограниченного хозяйственного использования территории и природных ресурсов, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с Положением.

На территории заповедника отстрел (отлов) диких животных в научных и регуляционных целях допускается только по разрешениям, выдаваемым Управлением особо охраняемых природных территорий и объектов МПР России.

Пребывание на территории заповедника посторонних лиц, не являющихся его работниками или должностными лицами органа, в ведении которого находится заповедник, допускается только при наличии у них разрешений этого органа или администрации заповедника.

Ответственность за нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории заповедника, его охранной зоны и иных ООПТ, находящихся в ведении заповедника, наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Анализ использования территории поселения.

3.1. Населенные пункты и границы поселения.

Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области» (редакция от 04.03.2015г.) установлена граница Новошаткинского сельсовета и перечислены населенные пункты, входящие в его состав.

Новошаткинский, в состав которого входят населенные пункты: село Камышенка, село Красное Поле, село Новое Шаткино, село Новый Чирчим, село Старое Шаткино, село Старый Чирчим.

Описание границы Новошаткинского сельсовета.

(в редакции Закона Пензенской области от 15.09.2010 № 1946-ЗПО)

От точки А до точки Б Новошаткинский сельсовет граничит с Анненковским сельсоветом Кузнецкого района Пензенской области.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 22.12.2010 N 1994-ЗПО)

От точки А граница проходит на юго-восток по юго-западной стороне 49, 56, 57, 59 кварталов и на северо-восток по юго-восточной стороне 60 и 61 кварталов Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза общей протяженностью 8,9 км до реки Кадада, 1,9 км вверх по течению реки Кадада до точки Б.

От точки Б до точки В (узловая точка N 61) Новошаткинский сельсовет граничит с муниципальным образованием Пензенской области рабочим поселком Верхозим Кузнецкого района Пензенской области.

От точки Б граница проходит 4,8 км вверх по течению реки Кадада до слияния с безымянным ручьем, 0,6 км вниз по течению ручья до озера Черное, 0,7 км по середине озера Черное. От озера граница проходит по суходолу на юго-запад 2,9 км до реки Верхозимка и 5,4 км вверх по течению реки Верхозимка. От реки граница проходит по суходолу на юго-восток 1,0 км, на северо-восток 1,1 км до точки В (узловая точка N 61).

От точки В (узловая точка N 61) до точки Г Новошаткинский сельсовет граничит с Деминским сельсоветом Неверкинского района Пензенской области.

От точки В (узловая точка N 61) граница в южном направлении проходит 1,0 км по тальвегу оврага Татарский до безымянного ручья, 1,0 км вверх по течению ручья, далее по суходолу на юг 0,2 км до лесопосадок, на юго-запад 0,5 км по юго-восточной стороне лесопосадок, далее граница проходит по суходолу на юго-восток 1,9 км до северо-западного угла 113 квартала Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза, по юго-западной 0,7 км и 0,3 км по юго-восточной сторонам 113 квартала, от восточной стороны 113 квартала граница проходит по суходолу на восток 2,2 км, юго-восток 0,7 км до безымянного ручья и 1,4 км вниз по течению ручья до оврага Ериклей, от оврага Ериклей граница проходит по суходолу на юго-восток 2,8 км, юго-запад 0,2 км до лесополосы и на юго-восток 0,5 км вдоль северо-восточной стороны лесополосы до северо-восточного угла 114 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, далее 0,7 км по северо-восточной стороне 114 и 115 кварталов. От юго-восточного угла 115 квартала граница проходит по суходолу на юго-восток 1,2 км, юго-запад 0,2 км и юго-восток 1,2 км до северо-восточного угла села Новый Чирчим, 0,3 км по восточной стороне села, пересекая реку Чирчим, далее граница проходит по суходолу на юго-восток 0,3 км, на юго-запад 0,8 км, на юг 0,5 км, юго-восток 0,8 км до северо-восточного угла 144 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, далее 0,1 км по северо-восточной стороне 144 квартала и в том же направлении 0,2 км по суходолу, далее по суходолу на северо-восток 0,8 км и юго-восток 0,1 км до точки Г.

От точки Г до точки Д (узловая точка N 13) Новошаткинский сельсовет граничит с Сулеймановским сельсоветом Неверкинского района Пензенской области.

От точки Г граница проходит по суходолу на юго-восток 0,1 км, юго-запад 1,0 км до лесополосы, далее на юго-восток 5,3 км вдоль северо-восточной стороны лесополосы до точки Д (узловая точка N 13).

От точки Д (узловая точка N 13) до точки Е Новошаткинский сельсовет граничит с Балтайским районом Саратовской области.

От точки Д (узловая точка N 13) граница проходит по суходолу на юго-запад 0,5 км до юго-восточного угла 146 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, 0,5 км по юго-восточной стороне 146 квартала, не меняя направления 0,3 км по суходолу, далее по суходолу на северо-запад 2,3 км, на юг 1,5 км до ручья безымянного, 1,8 км вниз по течению ручья до слияния с ручьем безымянным, 1,6 км вверх по течению этого ручья. От ручья в западном направлении граница проходит по суходолу 3,2 км до юго-восточной стороны 79 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, 1,4 км вдоль южной стороны 79 квартала, по суходолу на юг 1,7 км до урочища Цецульный Куст, на юго-запад 1,5 км по юго-восточной стороне урочища Цецульный Куст, в том же направлении по суходолу 4,8 км до точки Е.

От точки Е до точки Ж Новошаткинский сельсовет граничит с Пестровским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

От точки Е граница проходит по суходолу на северо-запад 2,0 км до юго-восточного угла 149 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, и, не меняя направления, по северо-восточной стороне 149 квартала 0,6 км и далее 0,1 км по суходолу до юго-восточного угла 74 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, идет на северо-восток по юго-восточной стороне 74 квартала 0,1 км, от северо-восточного угла 74 квартала граница проходит по суходолу на северо-восток 3,8 км до оврага Лелява, далее граница проходит на северо-восток 0,2 км по тальвегу оврага Десятинный Дол до юго-восточного угла 27 квартала, 0,5 км по юго-восточной стороне 27 квартала Порзовского лесничества Камешкирского лесхоза, 1,5 км по суходолу, 1,2 км по юго-восточной стороне лесополосы, 1,1 км по суходолу и 1,0 км по юго-восточной стороне лесополосы до юго-восточного угла 132 квартала Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза и на северо-запад 0,8 км по северо-восточной стороне 132 квартала и 0,7 км по суходолу, далее граница проходит по суходолу на северо-запад 0,7 км до юго-восточного угла 105 квартала Шаткинского лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-запад по юго-западной, на запад по южной и на юго-запад по юго-восточной сторонам 105 квартала общей протяженностью 1,1 км, от юго-западного угла 105 квартала граница проходит по суходолу на юго-запад 1,2 км до точки Ж.

От точки Ж до точки З Новошаткинский сельсовет граничит с Русско-Камешкирским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

От точки Ж граница проходит на северо-запад по юго-западной стороне лесополосы 1,6 км, от лесополосы граница идет по суходолу на север 0,7 км до юго-восточного угла 100 квартала Камешкирского лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-запад по северо-восточной стороне 100, 97, 96, 94 кварталов Камешкирского лесничества Камешкирского лесхоза общей протяженностью 4,2 км, от северного угла 94 квартала граница проходит по суходолу на северо-запад 0,3 км, и не меняя направления по отрогу оврага Дальнее Поле 0,2 км до 86 квартала Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-восток по юго-восточной, на северо-запад по северо-восточной и на юго-запад по северо-западной сторонам 86 квартала общей протяженностью 1,2 км, от северо-западной границы 86 квартала граница проходит на северо-запад по отрогу оврага Дальний Мостик 1,3 км, и не меняя направления по суходолу 0,2 км до юго-восточного угла 84 квартала Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза, далее идет на северо-запад по юго-западной стороне 84, 82, 78, 77 кварталов Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза общей протяженностью 6,5 км до точки З.

От точки З до точки А Новошаткинский сельсовет граничит с Большеумысским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

От точки З граница проходит на северо-восток 0,2 км по автодороге Кузнецк - Русский Камешкир до юго-западного угла 73 квартала Лесосадового лесничества Камешкирского лесхоза и на северо-восток 2,5 км по юго-восточной стороне 73 и 72 кварталов, от северо-восточного угла 72 квартала граница проходит на северо-восток по юго-восточной стороне лесополосы 4,7 км и 1,0 км по северо-восточной стороне лесополосы 0,1 км по пойме реки Кадада до точки А.

3.2. Краткая характеристика муниципального образования.

Статус муниципального образования Новошаткинский сельсовет – сельское поселение.

Административный центр муниципального образования – село Новое Шаткино. 

Новошаткинский сельсовет входит в состав Камешкирского муниципального района с административный центром – село Русский Камешкир.

Новошаткинский сельсовет граничит:

на севере – с Анненковским сельсоветом Кузнецкого района;

на северо-востоке – с рабочим поселком Верхозим Кузнецкого района;

на востоке – с Деминским сельсоветом Неверкинского района;

на юго-востоке – с Сулеймановским сельсоветом Неверкинского района;

на юге – с Балтайским районом Саратовской области;

на юго-западе – с Пестровским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области;

на западе – с Русско-Камешкирским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области;

на северо-западе – с Большеумысским сельсоветом Камешкирского района Пензенской области.

	  Транспортная доступность населенных пунктов муниципального образования.

	№ п/п
	Населенный пункт сельсовета
	с. Новое Шаткино
	с. Русский Камешкир
	г. Пенза

	1.  
	с. Новое Шаткино
	–
	13
	120

	2.
	с. Камышенка
	28
	42
	162

	3.
	с. Красное Поле
	15
	28
	135

	4.
	с. Новый Чирчим
	28
	42
	148

	5.
	с. Старое Шаткино
	3
	16
	123

	6.
	с. Старый Чирчим
	23
	37
	143

	Примечание: расстояния указаны до центров населенных пунктов и по данным интернет ресурса https://maps.yandex.ru


Ближайшая железнодорожная станция – Чаадаевка (47 км), ближайший аэропорт в г. Пенза.

2.3. Состав земель поселения.

Состав земель поселения определен в соответствии с Земельным Кодексом РФ.

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством Российской Федерации;

2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собственности:

земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления.

Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Генеральным планом отображены границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, в соответствии с государственным кадастром недвижимости, ранее утвержденными документами территориального планирования и сложившейся застройкой.

Площадь различных категорий земель, как и площадь, вновь формируемых земельных участков определена электронным картографическим способом. Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно данным интернет ресурса http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).

	№

п/п
	Категории земель
	Площадь земель, га

	1.
	Новошаткинский  сельсовет
	31721

	2.
	Земли населённых пунктов
	1036,0

	
	с. Новое Шаткино- административный центр    
	235,5

	
	с. Старое Шаткино
	236,5

	
	с. Красное Поле
	66

	
	с. Старый Чирчим
	299,9

	
	с. Новый Чирчим
	96,6

	
	с. Камышенка
	92,4

	3.
	Земли лесного фонда 
	6907

	4.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов (в составе земель лесного фонда)
	494,9

	5.
	Земли промышленности и иного специального назначения, в том числе
	22,8

	
	земли промышленности 
	21,8

	
	земли иного специального назначения
	1

	6.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	30662,2


3.4. Функциональное зонирование территории.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение. 

Одной из основных моделей террито​риальной организации сельсовета является его функциональное зонирование. Функ​циональное зонирование – это дифферен​циация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функциональ​ного назначения. Выделение функцио​нальных зон позволяет создать наилуч​шие условия для основных форм жизне​деятельности населения сельсовета – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размеще​нию и организации про​странства. 

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Функциональное зонирование территории сельсовета проведено с учетом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Жилые зоны.

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами.

Основные виды использования функциональной зоны:

размещение индивидуальных жилых домов (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей, вспомогательных и подсобных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

производство сельскохозяйственной продукции;

содержание сельскохозяйственных животных.

Общественно-деловые зоны.

Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности.

Основные виды использования территории зоны:

размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; 

размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона размещения объектов производственной деятельности.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Зоны сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования.

Основной вид использования функциональной зоны – ведение сельского хозяйства.

Зоны специального назначения.

Зона ритуальной деятельности.

Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Территория СЗЗ предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  Так как на момент разработки Генерального плана  единых проектов СЗЗ не разработано, то для  предприятий города установлены нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

В настоящее время на территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры установлены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ)

1. Объекты 2 класса опасности – 500 м:

скотомогильник с биологической камерой;

полигон твердых бытовых отходов.

2. Объекты 3 класса опасности – 300 м:

промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов.

3. Объекты 4 класса опасности – 100 м:

объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;

объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;

 4. Объекты 5класса опасности – 50 м:

сельские кладбища;

малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.

станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).

Водоохранные зоны.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Водоохранная зона гидрологических объектов, отображенных генеральным планом, расположенных на территории сельсовета, составляет 50–200 м.

В материалах генерального плана Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы отображены на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области» (редакция августа 2012 года) и статьи 65 Водного Кодекса Российской Федерации.

	Сведения о воодоохранных зон и прибрежных защитных полос гидрологических объектов расположенных на территории муниципального образования.

	№ п/п
	Гидрологический объект
	Водоохранная зона
	Прибрежная защитная полоса

	1.
	р. Кадада
	200
	50

	2.
	р. Верхозимка
	100
	

	3.
	р. Чирчим
	100
	

	4.
	р. Лелянга
	100
	


 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом на территории сельсовета выделены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 50 м.

Охранные зоны инженерных сетей и зоны влияния (полосы отчуждения) объек​тов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. Д

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Зоны придорожных полос автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1. придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:

автодорога «с. Неверкино – с. Демино – с. Верхозим в границах района» 58-ОП-МЗ-Н-155; 

автомобильные дороги местного значения. 

2. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:

автомобильные дороги местного значения.

3.5. Экология.

Антропогенная деятельность оказывает на состояние окружающей среды отрицательное воздействие. Это – выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных вод, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства, разработка месторождений полезных ископаемых с образованием карьеров и отвалов и, как результат, образование специфического антропогенного ландшафта. Все это, в целом, неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье населения.

Объекты,  оказывающие выраженное негативное воздействие на окружающую среду:

объекты по добычи и транспортировки нефти;

производственные объекты: объекты строительной промышленности, объекты деревообрабатывающей промышленности;

фермы КРС, ОТФ, свинофермы, склады для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений;

сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые пестицидами с применением тракторов; 

гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники;

объекты инженерно-коммунального хозяйства, в том числе канализационные очистные сооружения;

иные объекты.

При нарушении экологических требований к эксплуатации вышеуказанных объектов и видов работ, происходит постоянное негативное воздействие на окружающую среду (почву, атмосферу, воду поверхностных водоемов)  органическими соединениями – (навозом, жидкими нечистотами и стоками от ферм, подворий КФХ и др. токсическими химическими соединениями - (ядохимикатами, минеральными удобрениями), а также нефтепродуктами. 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования должно является восстановление и сохранение экологического равновесия хозяйственной деятельности. Критерием оценки экологического равновесия является способность территории выдержать совокупную нагрузку существующих и вновь создаваемых отраслей, а также, урбанизации без ущерба для развития социально-экономических и социально-экологических процессов.

Важнейшая причина кризисных экологических явлений – недооценка экономической ценности природы, стоимости природных услуг и ресурсов. Это приводит к негативным последствиям, как для природы, так и всего социально-экономического развития.

Отходы производства и потребления.

В соответствии с ГОСТ все промышленные отходы подразделяются на четыре класса токсичности:

класс — вещества (отходы) чрезвычайно опасные;

класс — вещества (отходы) высоко опасные;

класс — вещества (отходы) умеренно опасные;

класс — вещества (отходы) малоопасные.

класс представлен нетоксичными отходами. 

Отходы I класса токсичности представ​лены одним видом – это люминесцентные лампы. 

Отходы II и III класса опасности (моторные, трансмиссионные и гидрав​лические масла, электролит аккумуляторный, нефтешламы, промасленная ве​тошь и фильтры) образуются в основном от автотранспорта и сельскохозяйственной техники.

От​ходы производства представлены в основном IV и V классом опасности. Существенный вклад в образование отходов IV класса опасности (навоз, осадок сточных вод, лом черных и цветных металлов) вносят сельскохозяйственные предприятия. В составе нетоксичных отходов наибольший объем занимают строительные, древесные отходы, смет с территорий и отходы, при​равненные к ТБО.

На территории сельсовета действует планово-регулярная контей​нерная система санитарной очистки территории. Вывоз ТБО и КГМ на полигон осуществляется населением самостоятельно и/или при помощи администрации сельсовета и сторонних организаций.

На территории сельсовета расположено два полигона твердых бытовых отходов:

Полигон ТБО расположен в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира: ул. Радищева, 98 «А» с. Старое Шаткино, на момент разработки генерального плана правоустанавливающая и санитарно-эпидемиологическая разрешительная документация находится в стадии оформления,  площадью 1000 м².

Полигон ТБО расположен в 250 м по направлению на северо-восток от с. Старый Чирчим, на момент разработки генерального плана не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как не соблюден размер санитарно-защитной зоны, с   площадью 3000 м²

На территории сельсовета расположено 4 скотомогильника с биологической камерой.

Яма Беккери – площадь захоронения 2018,5 м², ширина полотна 43,91 м, длина полотна 45,97 м, протяженность рва – 89,88 м, кадастровый номер 56:236:002:000004730, адрес: село Старое Шаткино, в 1400 метрах по направлению на юго-запад от центра села Новое Шаткино.  

Яма Беккери – площадь захоронения 1648,2 м², ширина полотна 51,25 м, длина полотна 32,16 м, протяженность рва – 83,41 м, кадастровый номер 56:236:002:000004710, адрес: примерно в 1700 метрах по направлению на северо-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

Яма Беккери – площадь захоронения 66,6 м², ширина полотна 8,16 м, длина полотна 8,16 м, протяженность рва – 32,64 м, кадастровый номер 56:236:002:000004720, адрес: примерно в 1500 метрах по направлению на юго-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

Яма Беккери – площадь захоронения 154,4 м², ширина полотна 10,18 м, длина полотна – 17,17 м, протяженность рва – 25,35 м, кадастровый номер 56:236:002:000004740, адрес: село Старое Шаткино, примерно в 1000 метрах по направлению на юго-восток от центра села. Собственник Пензенская область. 

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Параметрами, определяющими загрязнение атмосферного воздуха, являются интенсивность загрязнения его выбросами как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и передвижных (транспорт).

Основными передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт, численность которого с каждым годом возрастает. Основные загрязняющие ве​щества в выбросах от передвижных источников представлены оксидами уг​лерода, окислами азота, углеводородами, сажей и сернистым ангидридом.

В целях решения задач охраны и состояния атмосферного воздуха рекомендуется проведение следующих мероприятий:

проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу  вредных веществ;

установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

использование в качестве  основного топлива  для объектов теплоэнергетики природного газа;

производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу;

организация  системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне;

расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

создание средозащитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение  улиц и санитарно-защитных зон;

совершенствование  и развитие сетей автомобильных дорог местного значения;

обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в  соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Поверхностные воды.

Основным фактором загрязнения открытых водоемов на территории сельсовета является техногенное воздействие на них  человека (антропогенное воздействие). В результате сельскохозяйственной деятельности, а также в процессе бытового использования, открытые водоемы подвергаются систематическому, техногенному и антропогенному загрязнению,  как органическими компонентами (навоз от животноводческих ферм, личных подворий, бытовой мусор,  продукты жизнедеятельности человека), так и химическими соединениями - (минеральные удобрения, средства защиты растений, ГСМ). Основными загрязнителями открытых водоемов органическими отходами являются животноводческие фермы, летние стойбища - гурты и выпас скота на прибрежных летних пастбищах, водопой скота, летние доильные площадки, расположенные, как правило,  в поймах и на берегах водоемов и  малых рек.

Второй причиной загрязнения водоемов является несоблюдение землепользователями правил охраны  прибрежных зон рек, других поверхностных водоемов. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, частные лица продолжают практику  повсеместной и бесконтрольной  распашки земель вплотную  до уреза малых рек и озер, не занимаются их рекультивацией, при этом могут с нарушениями использоваться различные  химические средства защиты растений,  действующие в этом случае как  химические загрязнители.

Дальнейшее использование  водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов   водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования  водных ресурсов.

Чрезвычайно важным мероприятиям по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон  и прибрежных защитных полос вдоль рек. Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они имеют существенное значение в борьбе с эрозией, природным фактором, оказывающим  существенное влияние на формирование природного ландшафта.

В целях охраны и рационального использования поверхностных водных ресурсов рекомендуется:

развитие систем автономной канализации с локальными очистными сооружениями, особо строго должен осуществляться контроль над новым жилищным строительством, в части организации канализации;

благоустройство и расчистка русел рек и озер;

организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

полная очистка стоков животноводческих и птицеводческих комплексов на локальных очистных системах до нормативных показателей, разрешенных к сбросу  в водные объекты;

внедрение технологии  использования стоков от животноводческих ферм, после специальной обработки, для орошения.

Питьевые и хозяйственные воды.

Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье населения,  является качество питьевой воды, ее бактериологические (биологические) и приоритетные   химические показатели. Качество, в том числе, во многом зависит от  санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений. 

Улучшение санитарно-технического состояния систем водоснабжения – водозаборных сооружений, водопроводных сетей, повышение качества подаваемой населению питьевой  воды - обязанность владельцев водопроводов, - это требования  санитарного законодательства РФ, они изложены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения.  Контроль качества».

 Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

ветхость и изношенность водопроводных сетей во всех населенных пунктах муниципального образования;

отсутствие целевых бюджетных инвестиций,  федеральных, областных программных капиталовложений и т.д.;

отсутствие  специализированных организаций и квалифицированных специалистов по обслуживанию и ремонту водопроводных сетей в населенных пунктах;

отсутствие организованных надлежащим образом  зон санитарной охраны источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);  

несоблюдение водоохранного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения водопользователями; 

несвоевременное проведение планово-профилактических ремонтов и устранение аварий на водопроводах;

отсутствие регулярной  дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.  Фактически  не выполняются регламентные работы поподдержанию водопроводных сетей и сооружений в исправном состоянии в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения.  Контроль качества».

Источниками хозяйственно-питьевого, производственного и противопожар​ного водоснабжения являются артезианские воды.

Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод:

организация службы мониторинга на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод (ведение гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации и качеством воды);

установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

по скважинам, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, проведение бактериологических и химических анализов воды, по результатам которого можно будет оценить состояние подземных вод и их пригодность к хозяйственно-питьевому водоснабжению;

проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин;

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива приусадебных участков, с последующим переходом на две системы водоснабжения хозяйственно-питьевую и техническую;

организация вокруг каждой скважины зоны санитарной охраны (ЗСО) строго режима  – I пояса (радиус 50 м);

вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

Земельные ресурсы.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Основными источниками загрязнения почв являются отходы  производства и потребления  вследствие процесса жизнедеятельности населения, а также применяемые в процессе  землепользования  минеральные удобрения, средства защиты растений и др. техногенные загрязнители.

Загрязнение почвы в процессе жизнедеятельности человека  и его производственной  деятельности наблюдается практически во всех населенных пунктах – это загрязнение почвы бытовым мусором, отходами производства и потребления, навозом  от личных подворий и  животноводческих ферм, неправильное  применение средств защиты растений, нарушение правил утилизации отходов ГСМ. Особо следует рассматривать системное загрязнение почв жилой зоны отходами потребления. 

С целью улучшения состояния земельных ресурсов рекомендуется проведение профилактических мероприятий:

улучшение агрофизических свойств почв путем повышения доз органических и фосфорных удобрений;

увеличение количества  и плотности зеленых насаждений с целью сокращения содержания пыли. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными;

проведение  разъяснительной  (просветительской) работы среди населения. 

4.Направления развития и ограничения использования территории сельсовета.

4.1. Население и трудовые ресурсы.

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования. 

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

	Статистические данные о численности населения сельсовета.

	годы
	родилось
	умерло
	прибыло
	убыло
	дети до 18 лет
	пенсионеры
	мужское население
	женское население
	общее число

жителей

	2005
	15
	24
	22
	34
	421
	660
	260
	286
	1081

	2006
	9
	28
	15
	29
	493
	533
	270
	265
	1026

	2007
	16
	24
	23
	20
	410
	611
	290
	240
	1021

	2008
	14
	16
	19
	25
	413
	600
	315
	270
	1013

	2009
	14
	24
	17
	28
	442
	550
	325
	245
	992

	2010
	6
	31
	13
	23
	377
	580
	332
	260
	957

	2011
	10
	25
	15
	17
	391
	550
	345
	290
	941

	2012*
	13
	42
	29
	32
	839
	1080
	310
	590
	1919

	2013
	16
	34
	21
	37
	824
	1064
	329
	563
	1888

	2014
	16
	30
	18
	37
	801
	1061
	344
	537
	1862

	2015
	14
	32
	16
	20
	820
	1039
	316
	573
	1859

	Примечание: * резкое увеличение численности населения произошло в результате  присоединения к Новошаткинского сельсовета Старочирчимского сельсовета.


Демографический прогноз выполнен с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Закона Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» и основан на Приложение к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».

Основные демографические проблемы для муниципального образования:

старение населения, низкая продолжительность жизни, невысокий уровень рождаемости;

наличие миграции трудоспособного населения;

значительная имущественная дифференциация;

относительно низкие доходы населения, обусловленные сложившейся отраслевой структурой экономики.

Стратегической целью демографической политики для муниципального образования на период реализации генерального плана является принятие мер и участие в мероприятиях регионального и федерального уровня по снижению темпов естественной убыли населения, стабилизации численности населения и создании условий для ее роста, а также увеличении ожидаемой продолжительности жизни.

Основными задачами демографической политики являются:

снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин;

увеличение продолжительности активной жизни на основе создания условий и формирования мотивации для ведения здорового образа жизни, сокращения потребления алкоголя и табака, последовательной борьбы с распространением наркотиков и реабилитации больных наркоманией,  существенного снижения уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

повышение уровня рождаемости, в первую очередь за счет создания условий для рождения в семьях второго и последующих детей;

совершенствование управления миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов, необходимых для удовлетворения  потребностей экономики; 

проведение активной социально-экономической политики, направленной на сохранение численности населения в депрессивных муниципальных образованиях района; 

привлечение и закрепление на территории квалифицированных специалистов, в том числе лучших выпускников высших учебных заведений.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2016 г. Расчет основных показателей демографической ситуации сельсовета проводился на основе анализа  процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов.

Генеральным планом прогнозируется стабилизация и снижение темпов уменьшения численности населения с 1859 человек до 1750  человек в 2020 году.

При сохранении ключевых положительных тенденций в улучшении демографической ситуации на территории муниципального образования прогнозируется численность населения 1500 человек к 2036 году.

Заложенный в прогнозной оценке рост численности населения обусловлен необходимостью реализации стратегической задачи в достижении высокого уровня социально-экономического развития,  и соответственно потребностями в трудовых ресурсах. 

При внесении изменений в генеральный план, прогноз численности населения необходимо корректировать при увеличении общей продолжительности прогноза в соответствии с экономическими и социальными реалиями, сложившимися на момент корректировок генерального плана.

4.2. Жилищный фонд.

Жилье – одна из главных составляющих уровня жизни населения. Обеспечение потребностей населения в жилье является приоритетной целью перспективного развития Новошаткинского сельского поселения.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной политики, в том числе и градостроительными средствами. Анализ перспектив развития жилищного фонда является ключевой задачей при определении прогноза качества жизни населения, что оказывает влияние на развитие демографических процессов и закреплении трудоспособного населения.

Состояние жилищного фонда на момент разработки генерального плана.

Общая площадь жилищного фонда 2015г. – 60680 м², 2016г. – 60825 м².

Наличие ветхого и аварийного жилья на 01.01.2016 – 300 м².

Форма собственности частная, муниципального жилья нет.

Кол-во семей нуждающихся в улучшении жилищных условий - 4.

Жилищная площадь приходящая на 1 человека – 32 м².

Нормативная площадь на 1 человека в целях принятия на учет граждан в качестве нуждающихся– 12 м².

Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на одного человека – 15 м².

4.3. Социальная инфраструктура.

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на уровне сельсовета обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики муниципальных образований и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

В современном градостроительстве проблема обеспечения сельского населения всеми видами культурно-бытового обслуживания является одной из самых сложных. Это связано с многообразием видов такого обслуживания, удален​ностью сельских поселений, их разнообразием по функциям и количеству жителей. На данный момент применяется  ступенчатая система обслужи​вания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг сельского населения остаётся не решённой. В зарубежных странах с развитой сетью дорог и высоким уровнем автомобилизации и малыми расстояниями эта проблема решается успеш​нее. В настоящее время в нашей стране проводится приватизация объектов обслуживания, создаются на конкурсной основе новые, в основном, неболь​шие объекты инфраструктуры — частные детские сады и ясли, школы и т.п. По-видимому, со временем разумное сочетание различных видов собствен​ности и конкуренция среди учреждений обслуживания позволят создать стабильную новую систему, гибко реагирующую на запросы сельского насе​ления.

В любом случае, обслуживание сельского населения будет осуществлять​ся в учреждениях 3-х ступеней:

обслуживающих население всего района – больница, техникум, банк и др.;

обслуживающих поселение (сельсовет) –  администрация,  клуб, школа-интернат, универмаг и т.д.;

обслуживающих жителей одного населённого пункта– детсад, начальная школа, баня, столовая, аптека, спортплощадки и т.д.

Количество и объем культурно-бытовых учреждений для каждого насе​ленного пункта определяются в схемах территориального планирования района. При проекти​ровании генерального плана сельсовета эти данные уточняют.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня.

Система образования и воспитания.

Основные полномочия в системе образования и воспитания закреплены за органами исполнительной власти Камешкирского района Пензенской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015 года) «Об образовании в Российской Федерации».

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания органами местного самоуправления Камешкирского района образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Камешкирского района;

7) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.

с. Новое Шаткино

Новошаткинский филиал МБДОУ «Детский сад №2» с. Русский Камешкир, адрес с.Новое Шаткино, ул. Гагарина,12 количество мест 40, на 01.01.2016г. количество воспитанников 32.

МБОУ Новошаткинская общеобразовательная школа, год постройки 1975, в 2015 году произведен капитальный ремонт спортзала, частично замена кровля крыши, количество учащихся на 01.01.2016г. – 68.  

с. Старый Чирчим

Старочирчимский филиал МБДОУ «Детский сад №2» с. Русский Камешкир, адрес с.Старый Чирчим, ул. Лесная, 2а, количество мест 15, на 01.01.2016г. количество воспитанников 15.

МБОУ  Старочирчимская средняя общеобразовательная школа, год постройки 1986, состояние здания удовлетворительное, количество учащихся на 01.01.2016г. – 73

Система здравоохранения.

В сфере здравоохранения основные полномочия закреплены за органами местного самоуправления Камешкирского района, которые осуществляют на своих территориях  первичную медико-санитарную помощь в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, а также скорую медицинскую помощь (за исключением санитарно-авиационной) и медицинскую помощь женщинам в период беременности, во время и после родов. 

На территории муниципального образования расположено три фельдшерско-акушерских пункта.

ФАП села Новое Шаткино, в 2014 был произведен ремонт кровли и косметический ремонт интерьера, установлены пластиковые окна.

ФАП села Старый Чирчим.

ФАП села Камышенка.

Система культуры, в том числе физической культуры и спорта.

Важная роль отводится органам местного самоуправления также в сфере культуры, в том числе физической культуры и спорта, а также организации досуга. Закрепленные Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы местного значения конкретизируются в отраслевых законах. 

Для поселения  – это: а) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; б) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; в) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории поселения.

Система культуры, в том числе физической культуры и спорта сформирована с минимальным уровнем обеспечения.

СДК с. Новое Шаткино, состояние удовлетворительное.

СДК с. Старый Чирчим, год постройки 1963, состояние аварийное.

Спортивные объекты, кроме пришкольных отсутствуют.

Система торгово-бытового и административного обслуживания.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли, бытового и административного обслуживания – сфера деятельности органов местного самоуправления, которая регулируется многочисленными нормативными правовыми актами. Вышеуказанные сферы деятельности, в соответствии с конституционным разграничением предметов ведения, являются предметом совместных интересов федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Соответственно правовое регулирование осуществляется не только федеральными законами, но и законами Пензенской области, а также многочисленными подзаконными актами, в том числе и муниципальными правовыми актами.

В последние годы наряду с муниципальными организациями и предприятиями важную роль в удовлетворении потребностей населения стали играть представители частного капитала, произошло существенное понижение роли органов местного самоуправления в вышеуказанных сферах.

Система торгово-бытового и административного обслуживания представлена широким спектром объектов удовлетворяющих повседневные потребности населения.

с. Новое Шаткино – 5 магазинов товаров повседневного спроса, отделение Почты России, администрация сельсовета, сберкасса Сбербанка;

с. Старый Чирчим – 3 магазина товаров повседневного спроса, аптечный киоск, отделение Почты России;

с. Новый Чирчим – 1 магазин товаров повседневного спроса;

с. Камышенка – 1 магазин товаров повседневного спроса;

с. Красное Поле – 1 магазин товаров повседневного спроса.

4.4. Экономическая и производственная база.

Производственный  сектор выполняет  одну из самых важных функций в решении социальных проблем, налаживании устойчивого развития сельских территорий, обеспечении занятости и поддержания доходов сельского населения. Развитая экономика способствует сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных традиций, а также культурного разнообразия страны.

В целом экономическое развитие поселения носит удовлетворительный характер, при определенных обстоятельствах может иметь все предпосылки к дальнейшему экономическому  росту.

В условиях рыночной экономики перспективы развития муниципального образования все больше зависят от малого и среднего предпринимательства, формирующего оптимальную структуру рынка и являющегося надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест и производственных мощностей. Предприятия малого и среднего предпринимательства генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной структуры, занимают недоступные крупным предприятиям  «ниши»

Необходимые условия для развития экономической базы муниципального образования:

формирование и осуществление муниципальных программ развития  субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и местных особенностей;

анализ финансовых и экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего бизнеса;

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее деятельности;

содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства;

образование координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства. 

Градообразующим производством для муниципального образования – является сельское хозяйство. 

Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:

создание производственной сферы субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности;

улучшение состояния материально-технической базы производства, с целью увеличения объемов производства, расширения номенклатуры, применения новых технологий;

повышение уровня использования мощностей и загрузки существующего технологического оборудования;

повышение темпов технического перевооружения производств, обновления оборудования и совершенствования технологических процессов;

повышение энергоэффективности предприятий с целью снижения финансовых затрат на  потребляемые энергоресурсы, затрат на производство и реализацию изготовляемой продукции;

сокращение бюрократических барьеров при осуществлении подключения новых производств к источникам энергоресурсов.

повышение квалификации рабочих основных профессий, повышение кадрового потенциала. 

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

создание предприятий по переработке растениеводческой продукции, в том числе путем кооперации;

снижение транспортных издержек при реализации сельскохозяйственной продукции за пределами области;

снижение дефицита квалифицированных кадров в сельском хозяйстве;

улучшение материально-технической базы;

внедрение передовых технологий, инноваций;

развитие сферы оказания сервисных услуг по ремонту сельскохозяйственной техники;

развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве;

взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

совершенствование форм государственной поддержки;

создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.

4.5. Транспортная инфраструктура.

Автомобильный транспорт.

Согласно федеральному закону от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к дорогам местного значения поселений относятся только дороги в границах населенных пунктов, исключая дороги других категорий.

Полномочия в области дорожной деятельности, реализуются органами местного самоуправления сельских поселений в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а в случае отсутствия такого закрепления реализуются органами местного самоуправления муниципальных районов.

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внешние транспортные связи, в том числе дорог федерального, регионального, и межмуниципального значений должно производиться на основе положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 30.04.2008 № 269-пП (редакция от 21.05.2014 года) по территории сельсовета проходят следующие автомобильные дороги:

	Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Пензенской области.

	Наименование автодороги
	Идентификационный номер

	Автодороги регионального значения – отсутствуют

	Автодороги межмуниципального значения

	Автодорога «с. Нижняя Елюзань - с. Русский Камешкир - с. Лопатино» - с. Новое Шаткино»
	58-ОП-МЗ-Н-122

	Автодорога «с. Неверкино - с. Демино - с. Верхозим в границах района»
	58-ОП-МЗ-Н-155


Транспортное  сообщение  осуществляется  автобусами: Старый Чирчим – Шаткино Камешкир – Кузнецк  ежедневно;  Неверкино – Шаткино –Пенза  ежедневно. 

В личной  собственности   граждан  зарегистрировано  252 транспортных  средства.

4.6. Инженерно-коммунальная инфраструктура.

Организацию в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации осуществляют органы местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит сельское поселение.

Указанные выше полномочия могут быть переданы органам местного самоуправления поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В организации инженерно-коммунального обслуживания важны нормативы потребления коммунальных услуг, которые регулируются Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306, и отражают минимальный, необходи​мый для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг населением. Указанные нормативы на практике могут использоваться для определения объема услуг, предоставляемых населению, отдельно по каждому виду услуг и экономически обоснованных тарифов, размера субсидий и потребности в бюджетных средствах. 

Нормативы потребления коммунальных услуг включают группу показателей, характеризующих необходи​мый минимальный объем потребления коммунальных услуг, оказываемых населению. Они определяются исходя из социальной нормы площади жилья, объемов воды, газа, электрической и тепловой энергии, приходящихся на одного человека, в среднем по территории. Уровень нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг является динамичным показателем и зависит от множества факторов. Поэтому его необходимо периодически пересматривать. 

4.6.1. Водоснабжение.

Основными источниками водоснабжения на территории сельсовета являются артезианские скважины однако и сохранились шахтные колодцы. 

В с Новый Чирчим отсутствует система централизованного водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 28,5 км, введены в эксплуатацию в (1972, 1982, 1985,1992,2001,2007,2008).

Водопроводная сеть с протяженностью 12,5 км находится в удовлетворительном  состоянии. В 2006 году провели реконструкцию водопроводных сетей отдельных улиц  с протяженностью 2491 метров. В 2007 году провели реконструкцию водопроводных сетей в селе Красное Поле с протяженностью 480 метров, в селе Новое Шаткино 380 метров. В 2009 году реконструирован магистральный водопровод в селе Красное Поле протяженностью 1000 метров. 

В 2010-2014 годах 37 домовладений подключены к централизованной системе водоснабжения.

Сеть поливочных технических водопроводов в населенных пунктах сельсовета отсутствует,  что ведет к  использованию питьевой воды для иных целей, в том числе для  полива огородов, зеленых насаждений и т.д., создавая вторичный дефицит питьевой воды в летний сезон.

Для снабжения населения водой на сети установлены водоразборные колонки. 

Обслуживание водопроводных сетей производит МУП «Новошаткинское ЖКХ». 

4.6.2. Водоотведение

Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах сельсовета нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными. 

4.6.3 Газоснабжение.

Села  Новое Шаткино, Старое Шаткино, Камышенка, Новый Чирчим, Старый Чирчим газифицированы полностью. Не газифицировано: с. Красное Поле.

Протяженность сетей газоснабжения- 38,9 км.

В 2014 году газифицирована ул. Лермонтова, пер. Рабочий, пер. Нагорный села Новое Шаткино. 

4.6.4.Теплоснабжение.

Системы централизованного теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования отсутствуют.

Теплоснабжение  зданий общественного и производственного назначения осуществляется от автономных котельных, работающих на газе.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки децентрализованное, осуществляется с помощью газа или твердого топлива. 

На территории муниципального образования расположены две котельные отапливающие объекты социальной инфраструктуры:

Котельная – адрес: с. Новое Шаткино, ул. Гагарина, 2м. Работает три котла КЧМ-5 общей мощностью 800 КВТ. 

Котельная – адрес с. Старый Чирчим, ул.Лесная, 2 А. Занимаемая площадь – 411,7  Номинальная теплопроизводительность 1 котла 1 МВ ( 0,86 ГК ) общей мощностью 2 мегаватта (1,72 ГК),  два котла КВа-1,0 Гн ( ФАКЕЛ-Г).

4.6.5. Электроснабжение.

По территории сельсовета проходят следующие высоковольтные линии электропередач:

ВЛ-110 кВ

ВЛ-35 кВ;

ВЛ-10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора и производственных предприятий Новошаткинского сельсовета осуществляется от подстанций 110/35/10кВ, расположенной  в с.Русский Камешкир и 2-х подстанций 35/10кВ в с. Старый Чирчим и в с.Мордовский Камешкир, входящих в систему «Пензэнерго». 

Электричество поступает к населению и предприятиям через сеть ЛЭП 10 кВ, с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ.

Все населенные пункты сельсовета электрифицированы. 

Состояние системы электроснабжения удовлетворительное, требует планового капитального ремонта.

4.6.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории.

   На территории сельского поселения расположены 6 кладбищ.

Кладбище – площадь захоронения 1,38 га, Адрес расположения : примерно в 275 м. по направлению на юго-восток от ориентира: Пензенская область, Камешкирский район, с.Старое Шаткино ул.Радищева, дом № 98 А

Кладбище – площадь захоронения 1,6 га, Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Новое Шаткино

Кладбище – площадь захоронения 1,5 га, Адрес расположения : примерно в 360 м. по направлению на юг от ориентира. Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Красное Поле

Кладбище – площадь захоронения 2,2 га. Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Старый Чирчим.

Кладбище – площадь захоронения 1 га. Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Новый Чирчим.

Кладбище – площадь захоронения 1 га, Адрес ориентира: Пензенская область, Камешкирский район. с.Камышенка

На территории сельсовета расположено два полигона твердых бытовых отходов:

Полигон ТБО расположен в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира: ул. Радищева, 98 «А» с. Старое Шаткино, на момент разработки генерального плана правоустанавливающая и санитарно-эпидемиологическая разрешительная документация находится в стадии оформления,  площадью 1000 м².

Полигон ТБО расположен в 250 м по направлению на северо-восток с. Старый Чирчим, на момент разработки генерального плана не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как не соблюден размер санитарно-защитной зоны, с   площадью 3000 м²

На территории сельсовета расположено 4 скотомогильника с биологической камерой.

Яма Беккери – площадь захоронения 2018,5 м², ширина полотна 43,91 м, длина полотна 45,97 м, протяженность рва – 89,88 м, кадастровый номер 56:236:002:000004730, адрес: село Старое Шаткино, в 1400 метрах по направлению на юго-запад от центра села Новое Шаткино.  

Яма Беккери – площадь захоронения 1648,2 м², ширина полотна 51,25 м, длина полотна 32,16 м, протяженность рва – 83,41 м, кадастровый номер 56:236:002:000004710, адрес: примерно в 1700 метрах по направлению на северо-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

Яма Беккери – площадь захоронения 66,6 м², ширина полотна 8,16 м, длина полотна 8,16 м, протяженность рва – 32,64 м, кадастровый номер 56:236:002:000004720, адрес: примерно в 1500 метрах по направлению на юго-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

Яма Беккери – площадь захоронения 154,4 м², ширина полотна 10,18 м, длина полотна – 17,17 м, протяженность рва – 25,35 м, кадастровый номер 56:236:002:000004740, адрес: село Старое Шаткино, примерно в 1000 метрах по направлению на юго-восток от центра села. Собственник Пензенская область. 

4.7. Территории поселения, подверженные затоплению и подтоплению.

В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области от 23 октября 2012 года № 533-рП «Об утверждении реестра населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Пензенской области» генеральным планом отображены зоны затопления и подтопления.

	Реестр населенных пунктов, попадающих в зоны затопления (подтопления), вызванные различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами на территории Новошаткинского сельсовета

	Водный объект
	Населенный пункт

(координаты)
	Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см
	Количество пострадавшего населения, чел
	Объекты затопления, количество

	
	
	
	
	жилые здания
	социально значимые объекты
	объекты экономики / потенциально опасные объекты
	объекты жизнеобеспечения

	Риск весеннего половодья.

	р. Кадада
	с. Новое Шаткино

(52º 54' СШ 44º 13'ВД)
	330
	47
	17
	0
	0/0
	0

	Риск катастрофического затопления вследствие аварии на ГТС - отсутствует


5. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.1. Основные направления деятельности органов местного самоуправления.

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета, а также организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Более подробно данная деятельность регулируется Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым прежде всего уточняется понятие чрезвычайной ситуации как обстановки на определенной территории, сложившейся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайной ситуации – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Эти работы осуществляются силами органов власти разных уровней, а также силами и средствами организаций, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. 

Самостоятельно органы местного самоуправления сельсовета: 

1) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

2) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

3) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

6) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам местного самоуправления Камешкирского района исполнительной власти Пензенской области; 

7) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях; 

8) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Основные полномочия органов местного самоуправления в сфере гражданской обороны регулируются Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Под мероприятиями по гражданской обороне понимаются организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с законодательством. 

Органы местного самоуправления сельсовета самостоятельно в пределах границ муниципального образования: 

1) проводят мероприятия по гражданской обороне;

2) проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны; 

3)поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны; 

4) проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

5)проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время; 

6) создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» уточняет основные задачи обучения населения в области гражданской обороны, определяя в качестве таковых: 

1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне; 

3) выработку умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений сельсовета.Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизационной подготовкой на местном уровне понимает комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке экономики муниципальных образований и органов местного самоуправления к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время. 

Органы местного самоуправления сельсовета осуществляют следующие полномочия в области мобилизационной подготовки: 

организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилизационную подготовку; 

обеспечивают исполнение законодательства в области мобилизационной подготовки; 

оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации. 

вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки и мобилизации. 

Должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных организаций несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки, создают необходимые условия работникам мобилизационных органов для исполнения возложенных на них обязанностей; 

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья последовательно и детально регулируется «Методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Они были подготовлены МЧС РФ в соответствии с требованиями федерального законодательства, в том числе и Водного кодекса РФ. 

Основной задачей органов местного самоуправления определяется предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и объектов экономики. 

Все меры защиты подразделяются на: 

1) оперативные (срочные), которые не решают в целом проблему защиты от наводнений; 

2) технические меры, которые носят предупредительный характер и для осуществления, которых необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее значительные материальные затраты. К техническим мерам относятся: регулирование стока в русле реки; отвод паводковых вод; регулирование поверхностного стока на водосбросах; обвалование; спрямление русел рек и дноуглубление; строительство берегозащитных сооружений; подсыпка застраиваемой территории; ограничение строительства в зонах возможных затоплений и др. 

При угрозе затопления органы местного самоуправления обязаны, анализируя обстановку, выявляют источники и возможные сроки затопления, прогнозируют их виды, сроки и масштабы.

Наряду с указанными вопросами также конкретизируются основные виды и особенности спасательных работ, в том числе порядок установления водных объектов и иных мест, используемых для массового отдыха, принятие мер по ограничению или запрещению использования для массового отдыха водных объектов, представляющих опасность для здоровья населения, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Порядок осуществления мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах регулируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения Правил охраны жизни людей на водных объектах». 

Органы местного самоуправления сельсовета решают также вопросы создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на собственных территориях. Полномочия в данной сфере регулируются Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

Под аварийно-спасательной службой в нем понимается совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования. Аварийно-спасательное формирование – это самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. 

В соответствии с законодательством в органах местного самоуправления могут создаться профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования на постоянной штатной основе. Решением органа местного самоуправления об их создании также определяются их состав, и структура исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также требований законодательства. Комплектование осуществляется на добровольной основе. 

Важным направлением деятельности органов местного самоуправления сельсовета является обеспечение первичных мер пожарной безопасности, к которым в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» относится реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров. Они осуществляются муниципальной пожарной охраной, которая создается органами местного самоуправления МО Камешкирский район. Цель, задачи, порядок ее создания и организации деятельности, порядок взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно. 

Кроме того, для реализации собственных полномочий органы местного самоуправления вправе использовать добровольную пожарную охрану – форму участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный – это гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров. Такое участие является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов. 

Федеральный закон, устанавливая полномочия органов местного самоуправления сельсовета по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предусматривает, что это: 

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

2) оказание содействия органам государственной власти Камешкирского района и Пензенской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения; 

3) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности. 

Наряду с этим в границах сельских населенных пунктов ими осуществляются такие полномочия, как: 

1) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

2) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

3) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре и принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия таких подразделений; 

4) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов. 

Такие мероприятия разрабатываются в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которым устанавливаются общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

5.2. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных Чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.» На территории сельсовета выявлены следующие источники природных чрезвычайных ситуаций: 

	Риски возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера.

	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1. Опасные геологические процессы - отсутствуют

	2. Опасные гидрологические явления и процессы 

	2.1.Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод.

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов.

	
	
	Коррозия подземных металлических конструкций.

	2.2 Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.

	
	
	Деформация речного русла.

	2.3 Наводнение.

Половодье.

Паводок.

Катастрофический паводок.
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов.

	2.4 Затор.

Зажор.
	Гидродинамический
	Подъем уровня воды.

	
	
	Гидродинамическое давление воды.

	3. Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1. Сильный ветер.


	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Аэродинамическое давление.

	
	
	Вибрация.

	3.2. Сильные осадки.
	
	

	3.2.1. Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды.

	
	
	Затопление территории.

	3.2.2. Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.3. Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка.

	
	
	Ветровая нагрузка.

	
	
	Снежные заносы.

	3.2.4. Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка.

	
	Динамический
	Вибрация.

	3.2.5.Град
	Динамический
	Удар.

	3.3. Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	3.4. Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	3.5. Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	3.6. Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.

	4. Природные пожары

	4.1. Пожар ландшафтный, степной, лесной
	Теплофизический
	Пламя.

	
	
	Нагрев тепловым потоком.

	
	
	Тепловой удар.

	
	
	Помутнение воздуха.

	
	
	Опасные дымы.

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы.


Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.

Наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного характера на территории сельсовета могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, сложными гололедно-изморозевыми явлениями.

В летний период одним из возможных опасных явлений на территории является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.

Сезонный характер также носят заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели. Их возникновение в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.

Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территории. Критический уровень подъема воды в реках также носит сезонный характер – апрель-май, что связано с интенсивным снеготаянием в этот период.

Возможны чрезвычайные ситуации, обусловленные ураганными ветрами.

В соответствии с климатическими особенностями (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, связанных с активизацией эрозионных процессов зависит от количества осадков и температуры воздуха. 

Образование и рост оврагов вызываются не только природными факторами, но и деятельностью человека (распашка, концентрация стока талых и дождевых вод вдоль дорожных насыпей и грунтовых дорог). Наибольшая активность ожидается в паводковый период (март-апрель). При весеннем паводке в пойменных частях рек. Степень прогнозируемой активности экзогенных геологических процессов на территории средняя.

5.3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета согласно ГОСТ Р 22.0.05-94.

Промышленные аварии и взрывы.

Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной установке.

1. Радиационная авария. 

Авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации.

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием радиационно-опасных объектов.

2. Химическая авария.

Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды.

Химически опасный объект –объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием химически-опасных объектов.

3. Биологическая авария.

Авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием биолого-опасных объектов.

4. Гидродинамическая авария.

Авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций отсутствуют, в связи с отсутствием крупных гидротехнических сооружений и объектов.

Пожары и взрывы.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации

Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «АЗС, склады нефти, нефтепродуктов».

Анализ производственных процессов объекта показывает, что при приёме, хранении и отпуске нефтепродуктов происходит испарение их в атмосфере). Процесс испарения происходит при любых температурах, давлениях, при этом происходит выделение в атмосферу углеводородов, состав которых определяется видом нефтепродуктов оборачиваемых на объекте.

Возможное загрязнение окружающей среды этими объектами условно можно разделить на эксплуатационные и аварийные.

Эксплуатационные выбросы наблюдаются от испарения при технологических процессах приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов при следующих операциях: при сливе нефтепродуктов, хранении нефтепродуктов в резервуарах, при отпуске нефтепродуктов.

Аварийные выбросы (от утечек, разливов) могут быть при нарушении технологических процессов приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов и заключаются в следующем: в результате утечек из различных неплотностей в резервуарах, трубопроводах, насосах и т.д., в результате перелива цистерн при их заполнении: в результате аварии или пожара в резервуарном парке.

Опасности, связанные с ошибками персонала, весьма актуальны, так как полностью автоматизировать процесс приемки топлива и заправки автотранспорта не представляется возможным. Малейшее нарушение технологического процесса на каждом этапе технологической цепочки, связанное с незнанием или халатным отношением, может принести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Из воздействий природного характера к наиболее вероятным можно отнести такие воздействия, как: разряды статического электричества (молнии): шквальные порывы ветра, которые при несоблюдении мер защиты могут вызвать аварийную разгерметизацию и выброс опасных веществ в окружающую среду; взрывы и пожары на территории объекта.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС, складах нефти и нефтепродуктов находятся на минимальном уровне.

Опасные пожаровзрывоопасные объекты – «котельная» и объекты ЖКХ.

Наибольшую опасность в данном случае представляют:

Перегрев теплоносителя выше критической точки, что характеризуется значительным повышением давления, которое в случае отказа предохранительного клапана способно вызвать аварийную разгерметизацию и взрыву котлоагрегата.

Физический износ, коррозия, механические повреждения, температурная деформация оборудования и трубопроводов. Опасности, связанные с физическим износом и коррозией, актуальны, так как обращаемые в процессах опасные вещества обладают повышенными коррозионными свойствами (особенно при повышенном содержании влаги и в условиях повышенных температур). В данных условиях обращаемые вещества способны взаимодействовать со стенками аппаратов и трубопроводов, что снижает срок службы оборудования, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных веществ в окружающую среду, взрывам и пожарам на территории объекта.

Возможные ошибки персонала.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на минимальном уровне.

Опасные происшествия на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам опасных грузов.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Дорожно-транспортное происшествие; ДТП. 

Транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

Основные причины возникновения:

высокая интенсивность движения;

неудовлетворительное состояние и зауженность отдельных участков дорог;

конфликтные точки в местах пересечений автодорог (съезды и примыкания к жилым и промышленным территориям).

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги федерального и регионального значения. Аварийно-опасных участков на территории сельсовета нет. Риски возникновения ДТП на автодорогах и улицах населенных пунктов находятся на минимальном уровне.

Авария на магистральном трубопроводе.

Авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации. В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

Магистральные трубопроводы относятся к техногенным объектам повышенной опасности. Риск реализации опасности характеризуется спецификой магистральных трубопроводных систем: значительной линейной протяженностью и большим диаметром труб, высоким рабочим давлением и большой массой опасных веществ, обращающихся в системе, токсичностью, пожаро- взрыво- и экологической опасностью транспортируемых по трубопроводу продуктов, способных оказывать вредное и поражающее воздействие на людей и экосистемы окружающей природной среды.

С точки зрения потенциальной опасности поражающего воздействия на человека и окружающую среду магистральные трубопроводы подразделяются на взрыво-пожароопасный магистральный газопровод и экологоопасный магистральный нефтепровод.

Анализ отечественной и зарубежной статистики при разрушении магистральных газопроводов пожар возникает в 50-55% случаев. Причем источниками воспламенения являются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы и т.п. Выполненные в ВНИИГАЗе расчеты показали, что максимальные размеры пожароопасных зон не превышают 25-300 м.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

взрыв газовоздушной смеси;

обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

пониженная концентрация кислорода;

дым;

токсичность продукции.

По территории сельсовета проходит вид магистрального трубопровода – газопроводы высокого давления – межпоселковый газопровод (6 кг*см² II категории диаметром 57–152 мм).

Экспертная оценка состояния газопровода в реальных условиях эксплуатации проводится на основании анализа и обобщения информационных данных для предварительною оценивания его технического состояния с целью определения потенциально опасных участков.

На основании экспертных оценок выявляются опасные территории и воздействия, которые представлены комплексными участками по опасности на протяжении трубопровода.

Наиболее опасным участком этого объекта выявлен выход трубопровода из дюкера в поверхностную траншею. 

Другими потенциально опасными участками являются:

участки с опасными дефектами (трещины, коррозионные дефекты, механические повреждения и т.п.);

участки газопровода в непроектном положении;

участки газопровода, проложенные в грунтах с оползневыми и карстовыми проявлениями, а также в слабонесущих и пучинистых грунтах;

участки газопровода с повышенной коррозионной активностью грунтов.

Риски возникновения аварий на межпоселковом газопроводе находится на минимальном уровне.

Авария на подземном сооружении. 

Опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и (или) приводящее к материальному ущербу.

Риски возникновения аварий на подземном сооружении отсутствуют в связи с отсутствием подземных сооружений.

Авиационная катастрофа.

Опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей.

Риски возникновения авиационной катастрофы отсутствуют в связи с отсутствием авиационных коридоров, проходящих по территории поселения.

5.4. Основные мероприятия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости функционирования планируемой территории осуществляется заблаговременно, за исключением мероприятий, исполнение которых предусмотрено в режиме ЧС. Они планируются в режиме повседневной деятельности, а выполняются в условиях угрозы и после введения режима ЧС (нападения противника). Повышение устойчивости функционирования планируемой территории достигается заблаговременным проведением комплекса организационных, инженерно-технических и технологических мероприятий, направленных на максимальное снижение воздействия поражающих факторов при ЧС мирного и военного времени.

Организационные мероприятия предусматривают планирование действий руководящего состава, органов управления РСЧС, дежурных служб и дежурного персонала объектов планируемой территории, штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований, проведению АСДНР, аварийно-восстановительных работ. Инженерно-технические мероприятия осуществляются преимущественно заблаговременно и включают в себя комплекс работ, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования планируемой территории к воздействию поражающих факторов ЧС.

Технологические мероприятия обеспечивают повышение устойчивости работы объектов планируемой территории путем изменения технологического процесса, способствующего упрощению производственного процесса объектов, обеспечивающих жизнедеятельность планируемой территории и исключающего возможность образования вторичных поражающих факторов.

Основными этапами планирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций являются:

определение учреждений и организаций, которые могут быть задействованы при планировании и организации мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,

оценка состояния безопасности населения и территорий (оформление паспорта безопасности сельсовета);

оценка риска возникновения чрезвычайных ситуаций на опасных производственных объектах и в поселении;

выявление наиболее опасных источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и иного характера;

выбор и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению (снижению риска) возникновения источников техногенных чрезвычайных ситуаций (совершенствование основных фондов, повышение надежности производственных процессов в интересах обеспечения безаварийности производства и локализации зон воздействия поражающих факторов и др.):

выбор и технико-экономическое обоснование мероприятий по смягчению последствий воздействия источников чрезвычайных ситуаций на население, объекты экономики и природную среду по следующим направлениям: защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций; рациональное размещение производительных сил на территории субъекта Российской Федерации: рациональное природопользование; инженерная защита территории; локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций; подготовка объектов и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; создание фонда страховой документации; подготовка системы управления, сил и средств территориальных и функциональных подсистем РСЧС к ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий: информирование населения о возможных опасностях и подготовка его к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

разработка целевых программ. При этом может осуществляться долгосрочное целевое программное планирование комплексов мероприятий; текущее (среднесрочное) планирование и реализация мероприятий по отдельным этапам целевых комплексных программ; оперативное (краткосрочное) планирование и реализация мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Консоль»
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Введение.

Генеральный план Новошаткинского  сельсовета Камешкирского района Пензенской области, ( далее - генеральный план ), разработан на основании муниципального контракта № 44/16-П от 20 февраля 2016 года, заключенного между ООО «Консоль» и Администрацией Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области.
Генеральный план устанавливает функцио​нальное назначение территорий исходя из совокуп​ности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого раз​вития территорий, развития инженерной, транспорт​ной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план определяет пути развития транс​портной и инженерной инфраструктуры, определяют ориентировочное местоположение и основные харак​теристики объектов местного значения, определяет территории для развития разных видов жилья, произ​водственных зон различной отраслевой направленно​сти, рекреационных и других функциональных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ населенных пунктов;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах, входящих в состав генерального плана, отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» картографические материалы генерального плана выполнены на актуализированном картографическом материале, служащем подосновой карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» реализация генерального плана будет проходить в течение расчетного срока до 31 декабря 2036 года.

Генеральный план Новошаткинского сельсовета подготовлен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пензенской области и Камешкирского района Пензенской области, методической документации в области градостроительной деятельности, которыми являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ГрК РФ) от 29.12.2004 года  № 190-ФЗ  (редакция от 30.12.2015 г.).

2. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (редакция от 30.12.2015 г.).
3. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (редакция от 28.11.2015 г.).
4. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (редакция от 13.07.2015 г.).

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 30.12.2015 г.).

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (редакция от 14.02.2015 г.).
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция от 25.05.2014 г.).

9. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

10. Закон Пензенской области от 4 сентября 2007 г. № 1367-ЗПО «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (с изменениями на 17.04.2015г.).

11. Постановление Правительства Пензенской области от 17 октября 2011 года № 728-пП «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Пензенской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы» (с изменениями на: 05.11.2014 г.).

12. Приложение к постановлению администрации Камешкирского района Пензенской области от 01.07.2014г. № 297 «Стратегия социально-экономического развития Камешкирского  района Пензенской области до 2020 года».
При разработке генерального плана Новошаткинского сельсовета Камешкирского района Пензенской области (далее – Новошаткинского сельсовета ) была использована информация следующих источников:

1. информация интернет ресурса –  http://shatkino.rkam.pnzreg.ru

2. информация интернет ресурса –  http://rkam.pnzreg.ru

3. информация интернет ресурса – http://www.suslony.ru/Penzagebiet/PenzKray.htm;

4. информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

5. информация интернет ресурса – http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта);

6. информация официального сайта в сети Интернет филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пензенской области (http://www.kp58.ru);

7. информация официального сайта в сети Интернет Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (http://uprles.pnzreg.ru/);

8. информация официального сайта в сети Интернет Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры (http://kopik.pnzreg.ru).

1. Состав земель поселения.

Перед началом использования земельных участков по целевому назначению, категория которых была изменена генеральным планом, необходимо осуществить перевод этих земельных участков из одной категории в другую. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую установлен федеральным законом от 21 декабря2004года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Площадь различных категорий земель, как и площадь, вновь формируемых земельных участков определена электронным картографическим способом. Площадь существующих земельных участков, на момент разработки генерального плана стоящих на кадастровом учете, отображена согласно интернет ресурсу http://maps.rosreestr.ru (публичная кадастровая карта).

В связи с тем, что на момент разработки генерального плана полигон ТБО расположенный в 250 м по направлению на северо-восток от с. Старый Чирчим, не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как не соблюден размер санитарно-защитной зоны, генеральным планом резервируются территории для организации нового полигона ТБО с последующей рекультивации земель старого. С этой целью выделен вновь формируемый земельный участок, расположенный в южной части кадастрового квартала  58:11:0400102, общей площадью 0,7 га, предлагаемый к переводу из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения.

	№

п/п
	Категории земель
	Площадь земель, га

	
	
	существующая
	проектная

	1.
	Новошаткинский  сельсовет
	31721
	31721

	2.
	Земли населённых пунктов
	1036,0
	1036,0

	
	с. Новое Шаткино- административный центр МО    
	235,5
	235,5

	
	с. Старое Шаткино
	236,5
	236,5

	
	с. Красное Поле
	66
	66

	
	с. Старый Чирчим
	299,9
	299,9

	
	с. Новый Чирчим
	96,6
	96,6

	
	с. Камышенка
	92,4
	92,4

	3.
	Земли лесного фонда 
	6907
	6907

	4.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов (в составе земель лесного фонда)
	494,9
	494,9

	5.
	Земли промышленности и иного специального назначения, в том числе
	22,8
	23,9

	
	земли промышленности 
	21,8
	21,8

	
	земли иного специального назначения
	1
	1,7

	6.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	30662,2
	31721


2. Функциональное зонирование территории.

Функциональные зоны – зоны, для которых генеральным планом определены границы и функциональное назначение. 

Одной из основных моделей террито​риальной организации сельсовета является его функциональное зонирование. Функ​циональное зонирование – это дифферен​циация территории поселения по характеру использования, т. е. по типу функциональ​ного назначения. Выделение функцио​нальных зон позволяет создать наилуч​шие условия для основных форм жизне​деятельности населения сельсовета – труда, быта, отдыха, поскольку каждый из этих видов деятельности предъявляет специфические требования к размеще​нию и организации про​странства. 

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

Функциональное зонирование территории сельсовета проведено с учетом Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Новое строительство, равно как и реконструкция, на территории муниципального образования должно вестись в соответствии с положениями настоящего генерального плана и правил землепользования и застройки с соблюдением градостроительных ограничений, наложенных  зонами с особыми условиями использования территории.

Жилые зоны.

Расширение существующих границ населенных пунктов, с целью жилищного строительства, генеральным планом не предусматривается. Основной вид новой жилой застройки – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком. 

Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами.

Основные виды использования функциональной зоны:

· размещение индивидуальных жилых домов (домов, пригодных для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);

· размещение жилых домов, не предназначенных для раздела на квартиры, имеющих одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

· разведение декоративных и плодовых деревьев, выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
· размещение индивидуальных гаражей, вспомогательных и подсобных сооружений;
· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· производство сельскохозяйственной продукции;

· содержание сельскохозяйственных животных.
Планируемых зон застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами к использования не предусмотрено.

Планируемых зон размещения объектов застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами не предусмотрено.

Общественно-деловые зоны.

Зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности.

Основные виды использования территории зоны:

· размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека; 

· размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

Планируемая зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности выделена генеральным планом с целью развития малого и среднего бизнеса.

с. Новое Шаткино:

· земельный участок с кадастровым номером 58:11:0270301:59, уточненной площадью 0,0218 га и плюс прилегающие свободные территории и участок 58:11:0270301:63 (уточненной площадью 0,005 га), общей площади 0,14 га.

Планируемая зона размещения объектов общественной и предпринимательской деятельности выделена генеральным планом с целью строительства нового фельдшерско-акушерского пункта.

с. Старый Чирчим:

· земельный участок с кадастровым номером 58:11:0240101:8, уточненной площадью 0,096 га.
С целью дополнительной организации кратковременного отдыха населения генеральным планом резервируются территория для размещения объектов рекреации, в том числе спортивных и игровых площадок. 

с. Новое Шаткино:

· вновь формируемый земельный участок, расположенный в северо-центральной части кадастрового квартала  58:11:0270301, общей площадью 0,1 га.

с. Старый Чирчим:

· вновь формируемый земельный участок, расположенный в западной части кадастрового квартала  58:11:0240101, общей площадью 0,6 га.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона размещения объектов производственной деятельности.

Основные виды использования функциональной зоны: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.

С целью укрепления производственной базы сельсовета генеральным планом резервируются территория для разработки полезных ископаемых, в связи с этим предусмотрен земельный участок в с Новое Шаткино, 

· вновь формируемый земельный участок с кадастровым номером  58:11:0270301:101, общей площадью 1 га.

Зоны сельскохозяйственного использования.

Зона сельскохозяйственного использования.

Основной вид использования функциональной зоны – ведение сельского хозяйства.

Планируемых зон сельскохозяйственного использования не предусмотрено.

Зоны специального назначения.

Зона ритуальной деятельности.

Основной вид использования территории зоны – размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, а также соответствующих культовых сооружений.

Проектная зона ритуальной деятельности выделена с целью закрепления границы нового кладбища и постановкой её на кадастровый учет. Вышеуказанная зона расположена в с. Новое Шаткино общей площадью 1 га.

Проектная зона ритуальной деятельности выделена с целью закрепления границы нового кладбища и постановкой её на кадастровый учет. Вышеуказанная зона расположена в с. Старый Чирчим общей площадью 2 га.

3. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством РФ, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон. Документы территориального планирования должны отражать указанные границы и ограничения. По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территорий:

· зоны, границы, которые могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

· зоны, границы, которые могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны памятников культуры, памятников истории, особо охраняемых природных территорий, установление, которых не связано с обеспечением безопасности.

Анализ современного использования территории сельсовета позволил выявить нижеуказанные зоны с особыми условиями использования территории.

Санитарно-защитные зоны.

В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Территория СЗЗ предназначена для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промышленных зон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.  Так как на момент разработки Генерального плана  единых проектов СЗЗ не разработано, то для  предприятий города установлены нормативные размеры СЗЗ в соответствии с санитарной классификацией, на основании СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. 

В настоящее время на территории сельсовета в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2 1121.1.1200-03 для действующих предприятий и объектов коммунально-инженерной инфраструктуры установлены следующие минимальные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ)

1. Объекты 2 класса опасности – 500 м:

· скотомогильник с биологической камерой;

· полигон твердых бытовых отходов.

2. Объекты 3 класса опасности – 300 м:

· промышленные объекты по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов.

3. Объекты 4 класса опасности – 100 м:
· объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства;
· объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10, таксомоторный парк;

 4. Объекты 5класса опасности – 50 м:

· сельские кладбища;

· малые объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства.
· станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ).
Водоохранные зоны.

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Водоохранная зона гидрологических объектов, отображенных генеральным планом, расположенных на территории сельсовета, составляет 50–200 м.

Размеры водоохранных зон для гидрологических объектов расположенных на территории сельсовета составляют:

· река Кадада – 200 м;

· реки Верхозимка, Чирчим, Лелянга – 100 м;

· ручей Камышенка и другие водные объекты – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы установлена только для реки Кадада и составляет 50 м, на основании приказа Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской области от 30.10.2009 г. № 64/3 «Об одобрении сведений о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек и ручьев, расположенных на территории Пензенской области».

 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь  зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом на территории сельсовета выделены зоны санитарной охраны источников и узлов водозабора питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которые составляют 50 м.

Охранные зоны инженерных сетей и зоны влияния (полосы отчуждения) объек​тов инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других объектов инженерной инфраструктуры на зем​лях, прилегающих к этим объектам, могут устанавливаться охран​ные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством. Д

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) накладывают планировочные ограничения на размещение объектов капитального строительства в виде охранных зон. В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения ЛЭП и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. Согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных ЛЭП – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклонённом их положении на следующем расстоянии:

· охранная зона электрических сетей напряжением 110 кВ – 20 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 35 кВт – 15 м от крайнего провода;

· охранная зона электрических сетей напряжением 10 кВ – 10 м от крайнего провода.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, ис​ключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопро​водов, не изымаются у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использованием и обязательным

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9, охранная зона магистрального трубопровода составляет 25 м от оси трубопровода.

Магистральные трубопроводы, в том числе газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, а также КС, ГРС, НПС имеют зоны минимально допустимых расстояний до объектов, зданий и сооружения (техническая зона). В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».
Зоны придорожных полос автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1. придорожная полоса (III – IV категория дороги) – 50 м от полосы отвода дороги:

· автодорога «с. Неверкино – с. Демино – с. Верхозим в границах района» 58-ОП-МЗ-Н-155; 
· автомобильные дороги местного значения. 

2. придорожная полоса (V категория дороги) – 25 м от полосы отвода дороги:

· автомобильные дороги местного значения.

Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий должны осуществляться:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламен​тов правил землепользования и застройки сельсовета, утверждаемых в отношении видов деятельности, не явля​ющихся запрещенными или ограниченными применительно к кон​кретным зонам с особыми условиями использования территорий; 

3) с учетом историко-культурных, социальных, природ​но-климатических, экономических, иных региональных и местных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

В связи с этим органам местного самоуправления сельсовета рекомендуется разработать проект комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия производственных предприятий, объектов транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры на человека и территорию. Основные направления мероприятий отображаемых в проекте:

· мониторинг вредных воздействий на окружающую среду;

· мероприятия, снижающие негативное воздействие на атмосферный воздух;

· мероприятия по обращения с отходами;

· мероприятия по защите водоемов;

· мероприятия по сохранению лесных массивов;

· экологическое воспитание и образование населения;

· ответственность за нарушение данного комплекса мероприятий, в том числе с возможным наложением штрафных санкций.

При разработке генерального плана сельсовета установлено, что в пределах зон с особыми условиями использования территории существуют различные объекты капитального строительства, в связи с этим новое строительство в данных зонах не предусматривается. Градостроительные ограничения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а также и другие виды использования территории, должны быть установлены правилами землепользования и застройки сельсовета, посредством градостроительных регламентов.

Проектное предложение разрабатывалось на расчётный срок в 20 лет в момент действующих нормативов 2016 года. В процессе реализации  генерального плана планируемые мероприятия необходимо проводить по градостроительным и иным нормативам, действующим на момент этапа реализации. 

4. Направления развития территории поселения.
4.1. Жилищный фонд.

Стратегической целью в сфере жилищного строительства является обеспечение всех категорий населения доступным и комфортабельным жильем, со всей необходимой номенклатурой коммунальных услуг.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо проводить следующие мероприятия:

· проводить реализацию программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий);

· формировать фонд земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, с целью предоставления их населению с целью жилищного;

· снижение административных барьеров в строительстве;

· внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных материалов в жилищном строительстве.

Перспективными в отношении создания качественно новой жилищной среды являются населенные пункты с. Новое Шаткино и Старый Чирчим. Основной вид жилой застройки – индивидуальная с приусадебными участками.

4.2. Социальная инфраструктура.

Генеральным планом рекомендуется предусмотреть расширение внешкольной системы образования для обеспечения более полноценного и разнообразного образовательного досуга детей из расчёта 70 – 80 % общего числа школьников.

Администрации сельсовета необходимо проводить работы по дальнейшему обустройству игровых и спортивных детский площадок, а также расширения системы плоскостных спортивных сооружений, с целью уменьшения радиуса доступности.

С целью уменьшения радиусов пешеходной доступности объектов торговли,  в кварталах жилой застройки необходимо располагать небольшие торговые точки (торговой площадью до 600 м. кв.) с товарами повседневного спроса.

Проектом генерального плана рекомендуется создавать предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т.п.) на базе малого бизнеса, что позволит улучшить качество и разнообразие предоставляемых услуг, за счет создания конкуренции, увеличит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места.

4.3. Экономическая и производственная база.

Инвестиционную привлекательность территории муниципального образования обеспечивают разведанные запасы нефти. На момент разработки генерального плана имеется возможность бурения дополнительных скважин для дальнейшего наращивания объемов добычи нефти.

Приоритетными направлениями развития промышленного сектора экономики являются:

· создание производственной сферы субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, развитие небольших предприятий промышленности, в том числе по обработке сельскохозяйственной продукции  и производства штучных строительных материалов;

· привлечение инвестиций в промышленный сектор поселения;

· использование имеющегося потенциала в развитии эффективного производства энергоресурсов, развития электроэнергетической инфраструктуры;

· тесное партнерство отраслей промышленности с креативной и маркетинговой индустрией в целях эффективных разработок и продвижения товара;

· мониторинг соблюдения предприятиями промышленности экологического законодательства.

Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса являются:

· повышение конкурентоспособности продукции;

· модернизация аграрного сектора за счет привлечения инвестиций и стабильного развития агропромышленного комплекса;

· расширение агропромышленного комплекса, привлечение в аграрный сектор предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, вовлечение граждан в экономическую деятельность;

· увеличение доли сельскохозяйственных товаропроизводителей по созданию конечного продукта и его продажи по более выгодной стоимости;

· повышение эффективности использования земельного фонда, внедрение новых технологий, повышение технической оснащенности сельхозпредприятий;

· внедрение научных знаний в практику ведения сельского хозяйства, создание научно-исследовательских и опытных центров;

· развитие страхования посевов и сельхозугодий;

· взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными направлениями развития предпринимательства являются:

· создание муниципальной структуры, осуществляющей мониторинг развития предпринимательского сектора, кооперацию предпринимателей, сбор и анализ информации; оказывающей информационную поддержку предпринимателям;

· развитие малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства по наиболее перспективным отраслям экономики, в том числе в сфере оказания услуг населения (мастерские по ремонту бытовых принадлежностей, парикмахерские, станции технического обслуживания автомобилей);

· совершенствование форм государственной поддержки;

· создание конкурентной среды, улучшение качества продукции;

· повышение качества агитационно-информационной работы с предпринимателями и незанятым экономической деятельностью населением;

· развитие потребительского сектора и стимулирование спроса у населения, формирование культуры предпринимательства.

4.4. Транспортная инфраструктура.

Основные мероприятия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности: 

· Разработка и принятие перечня автомобильных дорог местного значения, сельсовета.

· В границах населенных пунктов строительство автомобильных дорог с твердым покрытием.

· При организации кварталов нового жилищного строительства проведение строительства дорожной сети, с параллельной прокладкой инженерных коммуникаций.

· Разработка основных долгосрочных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения. 

· Создание конкурентно-способной, широко-развитой системы придорожного сервиса и на территориях, примыкающих к дорогам федерального и регионального значения.

· Содействие оперативным службам в ликвидации последствий и предупреждении чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

· Информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения сельсовета.

На Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения ориентировочно произведена трассировка главных улиц населенных пунктов сельсовета. Корректировку вышеуказанной трассировки необходимо производить при разработке проектов планировок территории, генеральных планов и транспортных схемах населенных пунктов.

4.5. Инженерно-коммунальная инфраструктура.

4.5.1. Водоснабжение.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Располагаемые в населенных пунктах производственные площадки должны иметь самостоятельную систему водоснабжения, не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных загрязнений.

Улучшить качество хозяйственно-питьевого водоснабжения можно реализацией следующих направлений:

· устройство поливочных водопроводов в селах, как решение проблемы более экономичного расходования питьевой воды из подземных источников;

· проведение своевременных и качественных планово-предупредительных ремонтов систем водоснабжения, а также работ по их модернизации с заменой устаревшего технологического оборудования; 

· своевременное и качественное хлорирование водозаборных скважин, водопроводных сетей после замены насосов, ликвидации аварийных ситуаций, планово-предупредительных ремонтов, при неудовлетворительных анализах питьевой воды;

· своевременное  ограждение скважин (ЗСО 1-го пояса), ремонт ограждений зон строгой санитарной охраны водозаборов, обеспечение  правильного и безопасного режима  их эксплуатации.

· доочистка и доведение качества воды до питьевого состояния потребителями, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 (2002) «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды (вода питьевого качества) и полив земельного участка, без учета использования надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, должен определятся на основании Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.08.2012 № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

Норматив водопотребления при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка составляет 0,07 м³ (70 л) на 1 м² земельного участка в месяц. Вышеуказанный норматив применяется в период полива с 15 мая по 15 августа. Фактический период полива определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области совместно с ресурсоснабжающими организациями в зависимости от погодных условий.

4.5.2. Водоотведение.

На территориях, отведенных генеральным планом под малоэтажную и блокированную жилую застройку, должно предусматриваться устройство локальных очистных сооружений, располагаемых в границах земельных участков, при условии, что расход стоков не превысит 3 м3/сут., что будет соответствовать требованиям нормативно-технической документации и санитарным правилам.

На территориях, отведенных генеральным планом под среднеэтажную жилую застройку должно предусматриваться централизованное водоотведение с последующей очисткой на головных очистных сооружениях.

Объем водоотведения должен приниматься равным объему водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.

4.5.3 Газоснабжение.

Планируемых мероприятий по развитию системы газоснабжения генеральным планом не предусмотрено, газификация территорий муниципального образования должна проходить по районным и областным проектам (программам) газификации.

Объемы газопотребления должны определяться на основании приказа Управления цен и тарифов Пензенской области от 19 января 2007 г. № 4 «Об утверждении нормативов (норм) потребления природного газа населением Пензенской области при отсутствии приборов учета газа» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

4.5.4.Теплоснабжение.

На срок реализации генерального плана предусматривается сохранение децентрализованной системы газификации, с максимальным использование газового топлива.

4.5.5. Электроснабжение.

Планируемых мероприятий по электроснабжению генеральным планом не предусмотрено. Электрификация новых территорий, подлежащих застройке, должна проводиться по параметрам, заложенным в проектах планировки.

Нормы электропотребления должны приниматься на основании приложения №10 Постановления Правительства Пензенской обл. от 08.08.2011 № 525-пП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Пензенской области» (до отмены или заменами на другие нормативно правовые акты Пензенской области).

4.5.6. Объекты коммунального хозяйства и санитарной очистка территории.

  На территории сельского поселения расположены 6 кладбищ.

	
	Месторасположение кладбища
	Площадь территории, га

	
	
	существующая
	планируемая
	общая

	1.
	с. Старое Шаткино
	1
	–
	1

	2.
	с. Новое Шаткино
	1
	1
	2

	3.
	с. Красное Поле
	1
	–
	1

	4.
	с. Старый Чирчим
	2,4
	2
	4,4

	5.
	с. Новый Чирчим
	0,7
	–
	0,7

	6.
	с. Камышенка
	0,6
	–
	0,6


На территории сельсовета расположено два полигона твердых бытовых отходов:

· Полигон ТБО расположен в 700 м по направлению на юго-восток от ориентира: ул. Радищева, 98 «А» с. Старое Шаткино, на момент разработки генерального плана правоустанавливающая и санитарно-эпидемиологическая разрешительная документация находится в стадии оформления,  площадью 1000 м².

· Полигон ТБО расположен в 250 м по направлению на северо-восток с. Старый Чирчим, на момент разработки генерального плана не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как не соблюден размер санитарно-защитной зоны, с   площадью 3000 м²

На территории сельсовета расположено 4 скотомогильника с биологической камерой.

· Яма Беккери – площадь захоронения 2018,5 м², ширина полотна 43,91 м, длина полотна 45,97 м, протяженность рва – 89,88 м, кадастровый номер 56:236:002:000004730, адрес: село Старое Шаткино, в 1400 метрах по направлению на юго-запад от центра села Новое Шаткино.  

· Яма Беккери – площадь захоронения 1648,2 м², ширина полотна 51,25 м, длина полотна 32,16 м, протяженность рва – 83,41 м, кадастровый номер 56:236:002:000004710, адрес: примерно в 1700 метрах по направлению на северо-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

· Яма Беккери – площадь захоронения 66,6 м², ширина полотна 8,16 м, длина полотна 8,16 м, протяженность рва – 32,64 м, кадастровый номер 56:236:002:000004720, адрес: примерно в 1500 метрах по направлению на юго-восток от ориентира село Старый Чирчим, размещена на землях лесного фонда.

· Яма Беккери – площадь захоронения 154,4 м², ширина полотна 10,18 м, длина полотна – 17,17 м, протяженность рва – 25,35 м, кадастровый номер 56:236:002:000004740, адрес: село Старое Шаткино, примерно в 1000 метрах по направлению на юго-восток от центра села. Собственник Пензенская область. 

